|  |
| --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** |
| Kód: | 25P-SPE005 |  |
| **Stavba:** | **Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky** |  |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 12.5.2025 |

### Zadavatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |

Zhotovitel: Řehák – SPELEO s.r.o., IČO: 04203216, sídlo: Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany

Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

**Cena bez DPH**

**Cena s DPH v CZK 1 621 631,06**

|  |
| --- |
| DPH základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Sazba daně |
| 21,00% |
| 12,00% |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| **1 340 190,96** |
| **0,00** |

**Projektant Zpracovatel**

**1 340 190,96**

|  |
| --- |
| Výše daně |
| **281 440,10** |
| **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** |
| Kód: | 25P-SPE005 |
| **Stavba:** | **Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky** |

12.05.2025

Kód

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Datum: |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |

|  |
| --- |
| **Náklady z rozpočtů** |
| **01** | **úsek od řeky po šachtu** |
| **02** | **Úsek od šachty k zámku po novou betonovou****jímku, délka 10 m.** |
| **03** | **Vyčištění jímky u čerpacího domku** |
| **99** | **ostatní** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 340 190,96** | **1 621 631,06** |
| 375 708,61 | 454 607,42 |
| 738 144,97 | 893 155,41 |
| 191 021,38 | 231 135,87 |
| 35 316,00 | 42 732,36 |

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **01 - úsek od řeky po šachtu** |

CC-CZ:

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |
| Zadavatel: |

Datum: 12.05.2025

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Cena bez DPH 375 708,61**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 375 708,61 21,00% 78 898,81 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 454 607,42** |

## Projektant Zpracovatel

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **01 - úsek od řeky po šachtu** |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady ze soupisu prací** | **375 708,61** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 288 218,61 |
| 1 - Zemní práce | 113 052,24 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 6 080,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 89 893,36 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 75 041,73 |
| 998 - Přesun hmot | 4 151,28 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 12 390,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 75 100,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 5 700,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 28 500,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 700,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 34 200,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky

1. **- úsek od řeky po šachtu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 375 708,61**

D HSV Práce a dodávky HSV 288 218,61

D 1 Zemní práce 113 052,24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 112211240 | Odstranění pařezů ručně ve svahu přes 1:5 do 1:2 sodklizením a zasypáním | kus | 1,000 | 37 300,00 | 37 300,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/112211240*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112211240)

VV odstranění pařezu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrnýpřítok do 500 l/min | hod | 252,000 | 89,40 | 22 528,80 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/115101201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201)

VV odčerpání průsakových vod z čištěného prostoru, předpoklad čerpání nárazově dle potřeby cca 14 dnů.

VV 18,00\*14 252,000

VV Součet 252,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m přítok do 500 l/min | den | 14,000 | 51,90 | 726,60 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/115101301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301)

VV odčerpání průsakových vod z čištěného prostoru, předpoklad čerpání nárazově dle potřeby cca 14 dnů.

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 132212221.1 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - pod archeologickým dozorem | m3 | 3,360 | 12 749,00 | 42 836,64 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s |  |
| PP | urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy |
|  | těžitelnosti I skupiny 3 soudržných pod archeologickým dozoremRuční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |
|  | svislý transport nad zeď |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*3,00\*1,40 | 3,360 |
| VV | Součet | 3,360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 132312333 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v bahnitých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 1,800 | 1 730,00 | 3 114,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s

PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | těžitelnosti II skupiny 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebotlačivých horninách |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/132312333*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312333) |
|  | Výkop břehové části v rozmočeném násypu prorostlém |
| VV | kořeny, lepivý, omezený přástup pod opěrnou stěnou v těsné |
| VV | blízkosti historické zdi, převážně ručně1,20\*1,50\*1,00 | 1,800 |
| VV | Součet | 1,800 |

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 3,360 | 141,00 | 473,76 | CS ÚRS 2025 01 |

PP avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přihloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/161151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103) |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |
|  | svislý transport nad zeď |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*3,00\*1,40 | 3,360 |
| VV | Součet | 3,360 |

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 162201520 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do1100 mm | kus | 1,000 | 1 160,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162201520*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201520)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,360 | 287,00 | 964,32 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním

PP nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201)

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |  |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |  |
|  | svislý transport nad zeď |  |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |  |
| VV | 0,80\*3,00\*1,40 | 3,360 |
| VV | Součet | 3,360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,360 | 260,00 | 873,60 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním

PP nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 3,360 | 139,00 | 467,04 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 3,360 | 128,00 | 430,08 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211319*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 162301975 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes900 do 1100 mm ZKD 1 km | kus | 15,000 | 32,30 | 484,50 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením

PP a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162301975*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301975)

VV 1\*15 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *13* | *M* | *94620170* | *poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného**zatříděného kódem 17 02 01* | *t* | *0,500* | *2 570,00* | *1 285,00* | *CS ÚRS 2025 01* |

PP poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01

VV 1\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3,360 | 99,50 | 334,32 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes |  |
| Online PSC | 500 do 1 000 m[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162351104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104) |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |
|  | svislý transport nad zeď |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*3,00\*1,40 | 3,360 |
| VV | Součet | 3,360 |

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 3,360 | 21,90 | 73,58 | CS ÚRS 2025 01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uložené sypaniny do předepsaného tvaruOnline PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201) |  |  |  |
| Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |  |  |
| VV vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |  |  |
| svislý transport nad zeď |  |  |
| VV a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |  |  |
| VV 0,80\*3,00\*1,40 |  | 3,360 |
| VV Součet |  | 3,360 |  |  |  |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6 080,00 |  |
| 16 | K | 342271531.1 | Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic5DF přes P15 do P25 tl 150 mm | m2 | 3,200 | 1 900,00 | 6 080,00 |  |
|  | Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, |  |  |  |  |  |
|  | PP tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnic 5DF 248x150x248 mm |  |  |  |  |  |
|  | plných, pevnost tvárnic přes P15 do P25 |  |  |  |  |  |
|  | VV Doplnění dna štoly z cihelné dlažby (cihla bílá) síly 15 cm do |  |  |  |  |  |
|  |  | maltového lože včetně dna navazující šachty. |  |  |
| VV |  | ápenopískové, malta vápenná na památky, |  |  |
| VV |  | 0,80\*4,00 | 3,200 |  |
| VV |  | Součet | 3,200 |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 89 893,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 10,800 | 185,00 | 1 998,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985132111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111)

VV Očištění stěn a stropu od bahna tlakovou vodou před další

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | opravou v délce 3m a obvodu 3,6 m3,00\*3,60 |  | 10,800 |  |
| VV |  | Součet |  | 10,800 |
| 18 | K | 985221011.1 | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použitído 1 m3 - pod archeologickým dozorem | m3 | 3,808 | 10 000,00 | 38 080,00 |  |
|  | PP |  | Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ruční rozebrání zazdívky z pískovcových bloků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | archeologickým zůsobem, odvrtání a prořezání spár, vyjmutí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jednotlivých bloků pokud možno bez poškození.0,80\*1,40\*0,80 |  | 0,896 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |
| VV |  | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |
| VV |  | plochy stěn oboustranně 3x1,4 m6,00\*1,40\*0,80\*0,30 |  | 2,016 |
|  | VV | Ruční rozebrání zazdívky smíšeného zdiva ve štole na hraně šachty, transport z hloubky 3 m šachtou ve vědrech. |  |  |  |  |  |
|  | VV | 0,80\*1,40\*0,80 |  | 0,896 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 3,808 |  |  |  |
| 19 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 2,016 | 3 110,00 | 6 269,76 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985222111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985222111) |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |  |  |  |
|  | VV | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV | plochy stěn oboustranně 3x1,4 m6,00\*1,40\*0,80\*0,30 |  | 2,016 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 2,016 |  |  |  |
| 20 | K | 985223210 | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované maltyobjemu do 1 m3 | m3 | 2,016 | 21 600,00 | 43 545,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985223210*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985223210) |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |  |  |  |
|  | VV | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV | plochy stěn oboustranně 3x1,4 m6,00\*1,40\*0,80\*0,30 |  | 2,016 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 2,016 |  |  |  |
|  | D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 75 041,73 |  |
| 21 | K | 997013001 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením zhl do 2 m | m3 | 1,500 | 6 630,00 | 9 945,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného |  |  |  |  |  |
|  | PP | prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o |  |  |  |  |  |
|  |  | půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013001) |  |  |  |  |  |
|  | VV | u pařezu |  |  |  |  |  |
|  | VV | 1,50 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1,500 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v do 6 m ručně | t | 16,810 | 998,00 | 16 776,38 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti avybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m | t | 16,810 | 107,00 | 1 798,67 | CS ÚRS 2025 01 |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

PP naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších

započatých 10 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením | t | 16,810 | 301,00 | 5 059,81 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 252,150 | 13,10 | 3 303,17 | CS ÚRS 2025 01 |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509)

VV 16,81\*15 'Přepočtené koeficientem množství 252,150

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 16,810 | 2 270,00 | 38 158,70 | CS ÚRS 2025 01 |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 4 151,28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 2,118 | 1 960,00 | 4 151,28 | CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001)

# D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 390,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 30,000 | 413,00 | 12 390,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | stavební dělník[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292) |  |  |  |
| VV | přípomoce |  |  |
| VV | 30,00 |  | 30,000 |
| VV | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 75 100,00 |  |
| 29 | K | 3.112 | Fotodokumentace stavby a všech objektů | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP | Fotodokumentace stavby a všech objektů |  |  |  |  |  |
|  | D VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 5 700,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 2 850,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Zařízení staveniště

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000)

### D VRN6 Územní vlivy 28 500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 31 | K | 063103000 | Práce v podzemí | % | 10,000 | 2 850,00 | 28 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PPOnline PSC | Práce v podzemí[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/063103000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063103000) |  |
| D VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5 700,00 |  |
| 32 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 2,000 | 2 850,00 | 5 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PPOnline PSC | Provozní vlivy[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 34 200,00 |  |
| 33 | K | 091403000 | Práce na památkovém objektu | % | 10,000 | 2 850,00 | 28 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PPOnline PSC | Práce na památkovém objektu[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/091403000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091403000) |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | % | 2,000 | 2 850,00 | 5 700,00 |  |
|  | PP | Náklady na opatření BOZP |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **02 - Úsek od šachty k zámku po novou betonovou jímku, délka 10 m.** |

CC-CZ:

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |
| Zadavatel: |

Datum: 12.05.2025

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Cena bez DPH 738 144,97**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 738 144,97 21,00% 155 010,44 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 893 155,41** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **02 - Úsek od šachty k zámku po novou betonovou jímku, délka 10 m.** |

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady ze soupisu prací** | **738 144,97** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 572 220,97 |
| 1 - Zemní práce | 154 844,48 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 3 393,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 25 120,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 239 911,20 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 130 116,00 |
| 998 - Přesun hmot | 18 835,69 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 20 650,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 145 274,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 11 098,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 55 490,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 11 098,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 66 588,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky

1. **- Úsek od šachty k zámku po novou betonovou jímku, délka 10 m.**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 738 144,97**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 572 220,97 |  |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 154 844,48 |
| 1 | K | 132212221.1 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - pod archeologickým dozorem | m3 | 11,200 | 12 749,00 | 142 788,80 |  |
|  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | těžitelnosti I skupiny 3 soudržných pod archeologickým dozoremRuční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | vzdálenosti cca 10m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | svislý transport 3m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,80\*10,00\*1,40 |  | 11,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 11,200 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 11,200 | 141,00 | 1 579,20 | CS ÚRS 2025 01 |

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby

PP avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 | 287,00 | 3 214,40 | CS ÚRS 2025 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přihloubce výkopu přes 4 do 8 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/161151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103) |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |
| VV | vzdálenosti cca 10m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |
|  | svislý transport 3m |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*10,00\*1,40 | 11,200 |
| VV | Součet | 11,200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněnímnádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201) |
| VV VV | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do vzdálenosti cca 10m, stísněné prostory, transport v kyblíku, svislý transport 3ma do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*10,00\*1,40 | 11,200 |
| VV | Součet | 11,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 | 260,00 | 2 912,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním

PP nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 11,200 | 139,00 | 1 556,80 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 11,200 | 128,00 | 1 433,60 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211319*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 11,200 | 99,50 | 1 114,40 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes |  |
| Online PSC | 500 do 1 000 m[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162351104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104) |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |
|  | svislý transport nad zeď |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |
| VV | 0,80\*10,00\*1,40 | 11,200 |
| VV | Součet | 11,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 11,200 | 21,90 | 245,28 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | uložené sypaniny do předepsaného tvaru[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201) |  |  |  |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního profilu štoly do |  |  |
| VV | vzdálenosti cca 3m, stísněné prostory, transport v kyblíku, |  |  |
|  | svislý transport nad zeď |  |  |
| VV | a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km |  |  |
| VV | 0,80\*10,00\*1,40 |  | 11,200 |
| VV | Součet |  | 11,200 |  |  |  |
| D 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3 393,60 |  |
| 9 | K | 311278221 | Zdivo z vápenopískových plných cihel VF přes P15 doP25 na maltu M20 | m3 | 0,336 | 10 100,00 | 3 393,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a |  |  |  |  |  |
|  | PP | rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do |  |  |  |  |  |
|  |  | P25 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/311278221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311278221) |  |  |  |  |  |
|  | VV | Zazdívka čela štoly v místech propoje potrubím s bet. Jímkou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | u zámku (cihla bílá, síla stěny 30 cm) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,80\*1,40\*0,30 |  | 0,336 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,336 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 25 120,00 |  |
| 10 | K | 636212212.1 | Dlažba z cihel bílých dl 290 mm do malty nastojato | m2 | 8,000 | 3 140,00 | 25 120,00 |  |
|  |  |  | Dlažba z cihel pálených lícových se zalitím spár na celou výšku |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | cementovou maltou pro spárování dl. 290 mm (290x140x65) do malty, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kladených nastojato |  |  |  |  |  |
| VV |  | Doplnění dna štoly z cihelné dlažby (cihla bílá) síly 15 cm domaltového lože včetně dna navazující šachty. |  |  |
| VV |  | 0,80\*10,00 | 8,000 |  |
| VV |  | Součet | 8,000 |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 239 911,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 36,000 | 185,00 | 6 660,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985132111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111)

VV Očištění stěn a stropu od bahna tlakovou vodou před další

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | opravou a obvodu 3,6 m10,00\*3,60 |  | 36,000 |  |
| VV | Součet |  | 36,000 |
| 12 | K | 985221011.1 | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použitído 1 m3 - pod archeologickým dozorem | m3 | 6,720 | 10 000,00 | 67 200,00 |  |
|  | PP | Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |  |  |  |
|  | VV | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV | plochy stěn oboustranně 10x1,420,00\*1,40\*0,30\*0,80 |  | 6,720 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 6,720 |  |  |  |
| 13 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 6,720 | 3 110,00 | 20 899,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985222111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985222111) |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |  |  |  |
|  | VV | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV | plochy stěn oboustranně 10x1,420,00\*1,40\*0,30\*0,80 |  | 6,720 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 6,720 |  |  |  |
| 14 | K | 985223210 | Přezdívání kamenného zdiva do aktivované maltyobjemu do 1 m3 | m3 | 6,720 | 21 600,00 | 145 152,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985223210*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985223210) |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava stěn štoly přezděním (rozebrání rozvolněného zdiva, |  |  |  |  |  |
|  | VV | vyčištění a opětovné dozdění) smíšené zdivo, předpoklad 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV | plochy stěn oboustranně 10x1,420,00\*1,40\*0,30\*0,80 |  | 6,720 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 6,720 |  |  |  |
|  | D 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 130 116,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v do 6 m ručně | t | 33,600 | 998,00 | 33 532,80 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti avybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m | t | 33,600 | 107,00 | 3 595,20 | CS ÚRS 2025 01 |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

PP naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších

započatých 10 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením | t | 33,600 | 301,00 | 10 113,60 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 504,000 | 13,10 | 6 602,40 | CS ÚRS 2025 01 |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509)

VV 33,6\*15 'Přepočtené koeficientem množství 504,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 19 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 33,600 | 2 270,00 | 76 272,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 18 835,69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 7,023 | 1 960,00 | 13 765,08 | CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zazvětšený přesun ZKD 100 m | t | 7,023 | 722,00 | 5 070,61 | CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých

dalších započatých 100 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998018011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018011)

# D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 650,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 50,000 | 413,00 | 20 650,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | stavební dělník[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292) |  |  |  |
| VV | přípomoce |  |  |
| VV | 50,00 |  | 50,000 |
| VV | Součet |  | 50,000 |  |  |  |
| D VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 145 274,00 |  |
| 23 | K | 3.112 | Fotodokumentace stavby a všech objektů | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP | Fotodokumentace stavby a všech objektů |  |  |  |  |  |
|  | D VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 11 098,00 |  |
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 5 549,00 | 11 098,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 55 490,00 |  |
| 25 | K | 063103000 | Práce v podzemí | % | 10,000 | 5 549,00 | 55 490,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Práce v podzemí |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/063103000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063103000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 11 098,00 |  |
| 26 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 2,000 | 5 549,00 | 11 098,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 66 588,00 |  |
| 27 | K | 091403000 | Práce na památkovém objektu | % | 10,000 | 5 549,00 | 55 490,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Práce na památkovém objektu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/091403000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091403000) |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | % | 2,000 | 5 549,00 | 11 098,00 |  |
|  | PP | Náklady na opatření BOZP |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **03 - Vyčištění jímky u čerpacího domku** |

### CC-CZ:

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |
| Zadavatel: |

Datum: 12.05.2025

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Cena bez DPH 191 021,38**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 191 021,38 21,00% 40 114,49 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 231 135,87** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **03 - Vyčištění jímky u čerpacího domku** |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady ze soupisu prací** | **191 021,38** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 87 531,38 |
| 1 - Zemní práce | 6 200,06 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 375,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 003,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 72 863,16 |
| 998 - Přesun hmot | 90,16 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 69 990,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 33 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 2 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 2 500,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 15 000,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky

1. **- Vyčištění jímky u čerpacího domku**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 191 021,38**

D HSV Práce a dodávky HSV 87 531,38

D 1 Zemní práce 6 200,06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 5,760 | 141,00 | 812,16 | CS ÚRS 2025 01 |

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby

PP avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při

hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/161151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/161151103)

Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního prostoru jímky a

VV navazující štoly v délce cca 6m, stísněné prostory, transport v kyblíku,

VV svislý transport 3m a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km

VV 1,20\*6,00\*0,80 5,760

VV Součet 5,760

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,760 | 287,00 | 1 653,12 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním

PP nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211201)

Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního prostoru jímky a

VV navazující štoly v délce cca 6m, stísněné prostory, transport v kyblíku,

VV svislý transport 3m a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km

VV 1,20\*6,00\*0,80 5,760

VV Součet 5,760

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 162211209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,760 | 260,00 | 1 497,60 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním

PP nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211209)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 5,760 | 139,00 | 800,64 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 5,760 | 128,00 | 737,28 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

PP vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162211319*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5,760 | 99,50 | 573,12 | CS ÚRS 2025 01 |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes |  |
| 500 do 1 000 m |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/162351104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104) |
| VV | Součet | 0,000 |
|  | Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního prostoru jímky a |  |
| VV | navazující štoly v délce cca 6m, stísněné prostory, transport v |  |
|  | kyblíku, |  |
| VV | svislý transport 3m a do kontejneru, odvoz na deponii zámkucca 1 km |  |
| VV | 1,20\*6,00\*0,80 | 5,760 |
| VV | Součet | 5,760 |

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5,760 | 21,90 | 126,14 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

VV Součet 0,000

Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního prostoru jímky a

VV navazující štoly v délce cca 6m, stísněné prostory, transport v kyblíku,

VV svislý transport 3m a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| VV |  |  | 1,20\*6,00\*0,80 |  | 5,760 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,760 |  |  |
| D | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 375,00 |
| 8 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desekdl přes 900 do 1800 mm | kus | 5,000 | 275,00 | 1 375,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, |  |  |  |  |
| PP |  |  | včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, |  |  |  |  |
|  |  |  | šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm |  |  |  |  |
| Online PSCVV VV | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/411121232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121232)Opětovné zaklopení stropu, položení 5 ks PZD do maltového lože, zaspárování.5 | 5,000 |  |
| VV |  | Součet | 5,000 |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 7 003,00 |
| 9 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 16,800 | 185,00 | 3 108,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| PP | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985132111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111) |  |
|  | Očištění stěn jímky a navazující štoly od bahna tlakovou |  |
| VV | vodou před další opravou v daném úseku, délka 6m |  |
| VV | oboustranně, výška cca 1,4m12,00\*1,40 | 16,800 |
| VV | Součet | 16,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 985142113 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mmdl přes 12 m/m2 | m2 | 2,250 | 1 120,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/985142113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985142113)

VV Rozklopení stropu jímky z PZD desek (vysekání spár, rozvolnění, vyjmutí desek)

VV 1,50\*1,50 2,250

VV Součet 2,250

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 911121232.1 | Demontáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropníchdesek dl přes 900 do 1800 mm | kus | 5,000 | 275,00 | 1 375,00 |  |

PP Demontáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm

VV Rozklopení stropu jímky z PZD desek (vysekání spár,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | rozvolnění, vyjmutí desek)5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 72 863,16 |
| 12 | K | 997013001 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením zhl do 2 m | m3 | 5,760 | 6 630,00 | 38 188,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů opůdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013001)

Ruční těžba bláta a sedimentu z vnitřního prostoru jímky a

VV navazující štoly v délce cca 6m, stísněné prostory, transport v kyblíku,

VV svislý transport 3m a do kontejneru, odvoz na deponii zámku cca 1 km

VV 1,20\*6,00\*0,80 5,760

VV Součet 5,760

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v do 6 m ručně | t | 8,954 | 998,00 | 8 936,09 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti avybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m | t | 8,954 | 107,00 | 958,08 | CS ÚRS 2025 01 |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

PP naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších

započatých 10 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením | t | 8,954 | 301,00 | 2 695,15 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 134,310 | 13,10 | 1 759,46 | CS ÚRS 2025 01 |

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509)

VV 8,954\*15 'Přepočtené koeficientem množství 134,310

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 8,954 | 2 270,00 | 20 325,58 | CS ÚRS 2025 01 |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 90,16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,046 | 1 960,00 | 90,16 | CS ÚRS 2025 01 |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001)

# D HZS Hodinové zúčtovací sazby 69 990,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 30,000 | 413,00 | 12 390,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | stavební dělník[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292) |  |
| VV | přípomoce |
| VV | 30,00 | 30,000 |
| VV | Součet | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | HZS4232.1 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 32,000 | 900,00 | 28 800,00 |  |

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | technik odborný |  |
| Doplňující odborné průzkumné práce na navazujících |
| VV | systémech, drobné sondáže a vyhodnocování |
| VV | (dny/osoby/prac.doba) sazba 900kč/hod32,00 | 32,000 |
| VV | Součet | 32,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | HZS4232.2 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 32,000 | 900,00 | 28 800,00 |  |

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

VV Náčrty, zaměřování a kreslení profilů, zpracování

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | dokumentace32,00 |  | 32,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 32,000 |  |  |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 33 500,00 |
| 22 | K | 3.112 | Fotodokumentace stavby a všech objektů | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | PP |  | Fotodokumentace stavby a všech objektů |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 23 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 12 500,00 |  |
| 24 | K | 063103000 | Práce v podzemí | % | 10,000 | 1 250,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Práce v podzemí |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/063103000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063103000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 25 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000) |  |  |  |  |  |
|  | D VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 26 | K | 091403000 | Práce na památkovém objektu | % | 10,000 | 1 250,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP | Práce na památkovém objektu |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/091403000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091403000) |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | % | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP | Náklady na opatření BOZP |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **99 - ostatní** |

CC-CZ:

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |
| Zadavatel: |

Datum: 12.05.2025

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Cena bez DPH 35 316,00**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 35 316,00 21,00% 7 416,36 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 42 732,36** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |
| Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky |
| Objekt: |
| **99 - ostatní** |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 35 316,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV 35 316,00 |
| 1 - Zemní práce 35 316,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo:

Libochovice - zámek - Obnova štoly a odvodnění koncového úseku u řeky

**99 - ostatní**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 35 316,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D HSV | Práce a dodávky HSV | 35 316,00 |
| D 1 | Zemní práce | 35 316,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 60,000 | 83,80 | 5 028,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/119003227*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227) |  |
| 3 | K | 11900 - x 1 | nájem oplocení | den/m | 1 800,000 | 15,00 | 27 000,00 |  |
|  | PP | nájem oplocení |  |  |  |  |  |
|  | VV | 60 m x 30 dní |  |  |  |  |  |
|  | VV | 60\*30 |  | 1 800,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  | 1 800,000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 60,000 | 54,80 | 3 288,00 | CS ÚRS 2025 01 |

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2025\_01/119003228*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228)