|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **ZAKÁZKA** | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **Číslo:** | 2025-CN013 | | | | |  | **Zakázka:** | Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST | | | | |  | **Komentář:** |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **FIRMY** | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **Dodavatel:** | Cieslar, s.r.o. | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **ROZPOČET** | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | **Celkem (bez DPH):** | **271 247** | **Kč** |  |  | |  | **DPH:** | 56 962 | Kč |  |  | |  | **Celkem včetně DPH:** | 328 209 | Kč |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST** | |
|  |  |
|  |  |
| **Popis** | **Cena** |
|  |  |
| **Základní rozpočet** | **271 247** |
| ***SO 01: Výměna dveří*** | ***271 247*** |
| **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** | **53 329** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **68 450** |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** | **3 666** |
| **766: Konstrukce truhlářské** | **131 662** |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | **14 141** |
|  |  |
| **Celkem (bez DPH)** | **271 247** |
| **DPH** | **56 962** |
| DPH 21 % ze základny: 271 247 | 56 962 |
|  |  |
| **Celkem (včetně DPH)** | **328 209** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodatek** | | **Základní rozpočet** |  |  |  | **271 247** |
|  | ***Objekt*** | | ***SO 01: Výměna dveří*** |  |  |  | ***271 247*** |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  | **53 329** |
| 1 | B | 766\_R05 | Omítnutí vnitřního ostění u dveří po vysekání rýh pro zapuštění | soubor | 2,000 | 5 507,61 | 11 015 |
| 2 | SP | 623131121 | Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 12,406 | 86,83 | 1 077 |
| 3 | SP | 622232051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z fenolické pěny tl do 40 mm | m | 12,406 | 453,39 | 5 625 |
| 4 | H | 28376800 | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 20mm | m2 | 5,760 | 360,20 | 2 075 |
| 5 | SP | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 12,406 | 83,20 | 1 032 |
| 6 | H | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 84,960 | 39,48 | 3 354 |
| 7 | SP | 623142001 | Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 | 12,406 | 401,81 | 4 985 |
| 8 | SP | 623151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů | m2 | 12,406 | 79,18 | 982 |
| 9 | SP | 623531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 12,406 | 681,31 | 8 452 |
| 10 | SP | 632452519 | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm | m2 | 6,000 | 2 455,27 | 14 732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **68 450** |
| 11 | SP | 977211121 | Řezání stěnovou pilou kcí - NAŘÍZNUTÍ | m | 26,280 | 486,05 | 12 774 |
| 12 | SP | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 0,300 | 7 507,70 | 2 252 |
| 13 | SP | NČ | Nadkrývání, úklidy | soubor | 1,000 | 22 030,45 | 22 030 |
| 14 | SP | OVT | Izolace + doložení betonových kostek na terasu | soubor | 2,000 | 13 218,27 | 26 437 |
| 15 | SP | OS | Oprava soklíku po ubourání betonové rampy | m | 3,000 | 1 652,28 | 4 957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  | **3 666** |
| 16 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,660 | 1 461,10 | 964 |
| 17 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,660 | 457,45 | 302 |
| 18 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,940 | 20,05 | 119 |
| 19 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 0,660 | 2 753,81 | 1 818 |
| 20 | SP | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,778 | 594,70 | 463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **131 662** |
| 21 | SP | 766\_R01 | Hliníkové vstupní dveře, ALIPLAST SP.z o.o. (Genesis I+) zapěnění vnitř. komor profilů, barva oboustranně bílá, Skla: BL003 S9016 + ALU PANEL 48mm + BL003 S9016; TROJSKLO 4 XN/18/4/20/4 XN + SSP BILY, 1-BODOVY ZAMEK + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK 2x FAB, EL VRATNY BEZ BLOKADY, GEZE 4000 BILY Z ARETACE, KLAMKA GU INOX + ROZETA  MADLO P45 1200MM INOX + ROZETA, PANTY RAL 9016, rozměr 1280 x 2652 mm | kus | 1,000 | 50 926,69 | 50 927 |
| 22 | B | 766\_R02 | Hliníkové balkonové dveře, oboustranně bílá barva, Výplně:4XN/18/4/18/4XN + SSP BIALA UW=0,85, klika dublin + madélko bílé, nízký práh 9016, rozměr 850 x 2650 mm | kus | 2,000 | 27 138,21 | 54 276 |
| 23 | B | 766\_R03 | ISO žaluzie vč. montáže do celých balk. dveří | soubor | 1,000 | 1 559,76 | 1 560 |
| 24 | B | 766\_R04 | Vnitřní parozábrany vč. montáže u všech konstrukcí | soubor | 1,000 | 3 344,22 | 3 344 |
| 25 | B | 766\_R05 | Sekání u balk. dveří (orientační cena) | soubor | 2,000 | 1 586,19 | 3 172 |
| 26 | B | 766\_R06 | Demontáž | soubor | 1,000 | 5 617,76 | 5 618 |
| 27 | B | 766\_R07 | Montáž | soubor | 1,000 | 12 226,90 | 12 227 |
| 28 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,410 | 1 311,24 | 538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **14 141** |
| 29 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,500 | 2 571,06 | 3 857 |
| 30 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 4,000 | 2 571,06 | 10 284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |