|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZAKÁZKA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Číslo:** | 2025-CN013 |
|  | **Zakázka:** | Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST |
|  | **Komentář:** |  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **FIRMY** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodavatel:** | Cieslar, s.r.o. |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ROZPOČET** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem (bez DPH):** |  **271 247**  | **Kč** |  |  |
|  | **DPH:** |  56 962  | Kč |  |  |
|  | **Celkem včetně DPH:** |  328 209  | Kč |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST** |
|  |  |
|  |  |
| **Popis** |  **Cena**  |
|  |  |
| **Základní rozpočet** |  **271 247**  |
| ***SO 01: Výměna dveří*** |  ***271 247***  |
| **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  **53 329**  |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  **68 450**  |
| **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  **3 666**  |
| **766: Konstrukce truhlářské** |  **131 662**  |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  **14 141**  |
|   |   |
| **Celkem (bez DPH)** |  **271 247**  |
| **DPH** |  **56 962**  |
| DPH 21 % ze základny: 271 247 |  56 962  |
|   |   |
| **Celkem (včetně DPH)** |  **328 209**  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Rekonstrukce vchodových dveří a dalších dvou bezbariérových vstupů na terasu v DS RADOST** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** |  **Výměra**  |  **Jedn. Cena**  |  **Cena**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodatek** | **Základní rozpočet** |  |  |  |  **271 247**  |
|  | ***Objekt*** | ***SO 01: Výměna dveří*** |  |  |  |  ***271 247***  |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  |  **53 329**  |
| 1 | B | 766\_R05 | Omítnutí vnitřního ostění u dveří po vysekání rýh pro zapuštění | soubor |  2,000  |  5 507,61  |  11 015  |
| 2 | SP | 623131121 | Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 |  12,406  |  86,83  |  1 077  |
| 3 | SP | 622232051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z fenolické pěny tl do 40 mm | m |  12,406  |  453,39  |  5 625  |
| 4 | H | 28376800 | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 20mm | m2 |  5,760  |  360,20  |  2 075  |
| 5 | SP | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m |  12,406  |  83,20  |  1 032  |
| 6 | H | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m |  84,960  |  39,48  |  3 354  |
| 7 | SP | 623142001 | Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 |  12,406  |  401,81  |  4 985  |
| 8 | SP | 623151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů | m2 |  12,406  |  79,18  |  982  |
| 9 | SP | 623531022 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů | m2 |  12,406  |  681,31  |  8 452  |
| 10 | SP | 632452519 | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm | m2 |  6,000  |  2 455,27  |  14 732  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  |  **68 450**  |
| 11 | SP | 977211121 | Řezání stěnovou pilou kcí - NAŘÍZNUTÍ | m |  26,280  |  486,05  |  12 774  |
| 12 | SP | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 |  0,300  |  7 507,70  |  2 252  |
| 13 | SP | NČ | Nadkrývání, úklidy | soubor |  1,000  |  22 030,45  |  22 030  |
| 14 | SP | OVT | Izolace + doložení betonových kostek na terasu | soubor |  2,000  |  13 218,27  |  26 437  |
| 15 | SP | OS | Oprava soklíku po ubourání betonové rampy | m |  3,000  |  1 652,28  |  4 957  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **099: Přesun hmot a manipulace se sutí** |  |  |  |  **3 666**  |
| 16 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |  0,660  |  1 461,10  |  964  |
| 17 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  0,660  |  457,45  |  302  |
| 18 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  5,940  |  20,05  |  119  |
| 19 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t |  0,660  |  2 753,81  |  1 818  |
| 20 | SP | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t |  0,778  |  594,70  |  463  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **766: Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  **131 662**  |
| 21 | SP | 766\_R01 | Hliníkové vstupní dveře, ALIPLAST SP.z o.o. (Genesis I+) zapěnění vnitř. komor profilů, barva oboustranně bílá, Skla: BL003 S9016 + ALU PANEL 48mm + BL003 S9016; TROJSKLO 4 XN/18/4/20/4 XN + SSP BILY, 1-BODOVY ZAMEK + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK 2x FAB, EL VRATNY BEZ BLOKADY, GEZE 4000 BILY Z ARETACE, KLAMKA GU INOX + ROZETA MADLO P45 1200MM INOX + ROZETA, PANTY RAL 9016, rozměr 1280 x 2652 mm | kus |  1,000  |  50 926,69  |  50 927  |
| 22 | B | 766\_R02 | Hliníkové balkonové dveře, oboustranně bílá barva, Výplně:4XN/18/4/18/4XN + SSP BIALA UW=0,85, klika dublin + madélko bílé, nízký práh 9016, rozměr 850 x 2650 mm | kus |  2,000  |  27 138,21  |  54 276  |
| 23 | B | 766\_R03 | ISO žaluzie vč. montáže do celých balk. dveří | soubor |  1,000  |  1 559,76  |  1 560  |
| 24 | B | 766\_R04 | Vnitřní parozábrany vč. montáže u všech konstrukcí | soubor |  1,000  |  3 344,22  |  3 344  |
| 25 | B | 766\_R05 | Sekání u balk. dveří (orientační cena) | soubor |  2,000  |  1 586,19  |  3 172  |
| 26 | B | 766\_R06 | Demontáž | soubor |  1,000  |  5 617,76  |  5 618  |
| 27 | B | 766\_R07 | Montáž | soubor |  1,000  |  12 226,90  |  12 227  |
| 28 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  0,410  |  1 311,24  |  538  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  **14 141**  |
| 29 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % |  1,500  |  2 571,06  |  3 857  |
| 30 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % |  4,000  |  2 571,06  |  10 284  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |