DOMOV PRO SENIORY
Horní Stropnice
Dobrá Voda 54
374 01 Horní Stropnice
IČO: 00666254
T.: ...........
E.: .........................

V Č. Budějovicích, 4. 6. 2025

Dobrý den, 
v příloze Vám zasíláme  cenovou nabídku na průmyslovou prádelenskou techniku PRIMUS, kterou vyrábíme a vyvážíme do více jak 100 zemí světa. Naše společnost již spoustu let patří mezi největší výrobce průmyslové prádelenské technologie a to nejen v České a Slovenské republice, ale i ve světě.

V první polovině roku 2014 změnila skupina PRIMUS svého majitele. Stali jsme se tak součástí světové jedničky mezi výrobci průmyslové prádelenské techniky, firmy Alliance Laundry Systems.
V souvislosti s touto změnou bychom vás chtěli informovat na skutečnost, že společnost Primus CE s.r.o. se přejmenovala na Alliance Laundry CE s.r.o.

Pračky, sušiče a žehliče budeme i nadále vyrábět pod značkou               a s výrobním závodem v severomoravském Příboře, jsme a budeme stále jediným českým výrobcem průmyslové prádelenské techniky.

Veškeré pračky, jsou vybaveny programem SUPERECO, který umožňuje
praní se spotřebou 7 litrů vody na kg prádla.

Průmyslové pračky PRIMUS nové generace se vyznačují vynikající prací schopností. Prací programy lze nastavit dle druhu prané textilie. Samozřejmostí je možnost praní menšího množství prádla a nadávkování k tomu přesného množství vody, el. energie a pracího prostředku. Systém PowerWash - perforovaná zvedací žebra v pracím bubnu mají za výsledek vyšší účinnost praní, nižší spotřeby energií, vody, pracího prostředku a v neposlední řadě i zkrácení pracího cyklu. Prací stroje PRIMUS umožňují prát i velmi znečištěné prádlo např. z kuchyně, restaurací, hotelu, nemocnic atd. Standardní vybavení je napojení tekutých pracích prostředků přes systém easySOAP. 

Průmyslové bubnové sušiče PRIMUS řady T mají unikátní konstrukci (kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu) Radax & PowerDry - optimální sušení s úsporou až 25% energií. Za příplatek, lze sušiče doplnit o čidlo hlídání zbytkové vlhkosti Senzo.dry a nebo reverzaci bubnu. Sušiče, jsou vyráběny ve standardu s nerezovým bubnem, elektronickým termostatem a s elektrickým, nebo plynovým ohřevem.

Sensospeed ® - patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na vlhkosti prádla.

V této souvislosti bychom chtěli podotknout, že celý výrobní program naší společnosti splňuje přísná kritéria nejvyšší kvality ISO 9001. Prádelenské zařízení PRIMUS, které vyrábíme má své uplatnění více než v pětistých dětských domovech, nemocnicích, domovech důchodců, ústavech soc. péče, penzionech, hotelích, lázních, zdravotnických a potravinářských provozech v České a Slovenské republice a to především díky kvalitě, servisu a mimořádně nízkým provozním nákladům. 

Konstrukce nabízených strojů zaručuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.

S přáním pěkného a úspěšného dne

...............
...................................
e-mail: ..............................
www.primuslaundry.cz <http://www.primuslaundry.cz>

PŘÍLOHA:	Cenová nabídka a technická specifikace			Platnost nabídky do 9 / 2025

PRIMUS FX135

vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem

Kapacita náplně:		14 kg suchého prádla
Ohřev:			elektrický 
Objem bubnu:		135 litrů
G-faktor:			400
Otáčky	- odstředění:	vysoký stupeň odstředění 1075 ot./min. 
Materiál:			nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které 							přijdou do styku s vodou
Základy:			odpružená konstrukce
Charakteristiky:		dotykový programátor XControl FLEX Plus
opožděný start / ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

napouštěcí ventil /TV + SV
vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm
antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
			PowerWash - perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní - dle množství prádla = snížení spotřeb energií	
možnost napojení tek. pracích prostředků - easySOAP
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 410mm
robustní konstrukce stroje s dlouhou životností
komunikační port RS485 + USB

Cena za kus bez DPH	…………………………………………………………………………… 254 558,00 Kč
DPH 12% ………………………………………………………………………………………………   30 546,96 Kč

Cena vč. DPH ………………………………………………………………………………………… 285 104,96 Kč

V cenách je zahrnuto:

-	elektrické připojení
-	ustavení stroje
-	zprovoznění stroje
-	zaškolení obsluhy
-	doprava do místa instalace

Servis:

-	servisní odd. Alliance Laundry CE Příbor
-	smluvní servisní partner přímo z Vašeho regionu
-	při nahlášení opravy nástup technika do 24 hodin
-	rozsáhlý sklad náhradních dílů přímo u výrobce v Příboře, nebo v Praze

V cenách není zahrnuto:

-	přívod médií ke strojům, dle podkladů Alliance Laundry CE, Příbor

Dodací lhůta:

-	dle výrobní kapacity

Platební podmínky:

-	Faktura, 14 dní splatnost 

Záruční podmínky:

•	záruka 36 měsíců