**Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

**Příloha č. 1 k SOD č. 646/2016 – zajištění BOZP a PO v těžbě dřeva**

*Tato příloha je nedílnou součástí objednávky dodavatelských prací nebo smlouvy o dílo.*

**1.** Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí. Je zcela zodpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na uvedeném pracovišti a jeho okolí, za podmínky práce, které si vytvořil pro plnění smluvních úkolů dle ustanovení zákoníku práce v platném znění a dalších předpisů a technologických postupů při plnění jednotlivých předmětů a činností.

Zhotovitel vypracuje pro těžební práce technologickou kartu, není-li dohodnuto jinak, kde naplánuje bezpečnostní a požární aspekty pracovního postupu. Technologickou kartu předloží objednateli ke schválení.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechna ustanovení předpisů požární ochrany (PO) a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností dle zadávacích podmínek objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

**2.** Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor k plnění předmětu smlouvy včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce.

Dále jej seznámí s komunikacemi pro ukládku a odvoz materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele (vysoké napětí apod.).

O tomto předání se provede zápis ve stavebním deníku, případně na zadávacím listu a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště, kde bude vykonávat dohodnutou činnost.

**3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště-staveniště, kde bude vykonávat dohodnutou činnost proti vstupu nepovolaných osob. Zajistí odstranění nebo minimalizaci rizik u zdrojů úrazů. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázaná povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.

**4.** Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí minimalizaci rizika jeho vzniku ve smyslu zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a dalších předpisů PO.

Spalování hořlavého odpadu bude provádět odborně a podle platných požárních předpisů. Pálení podléhá souhlasu obcí a musí být ohlášené na HZS.

**5**. Zhotovitel je povinen zajistit, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů z pracoviště, kde vykonávají dohodnutou činnost, budou tato pracoviště uklizena a v požárně nezávadném stavu. Dále se zavazuje, že do stavebního deníku bude zapisovat důležité údaje jak z hlediska těžby, tak z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany.

V případě vzniku požáru, jsou povinni zaměstnanci zhotovitele tento ohlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru a uvědomit zástupce objednatele.

**6.** Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti, používat ekologicky vhodné oleje, které jsou schváleny „certifikátem“ a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Zhotovitel zodpovídá za správné uložení těchto látek.

Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. **474 636 306**.

**7.** V případech asanace pařezů chemickými látkami bude použito jen schválených chemikálií, které se smí použít na vodních tocích. Při použití chemických látek je třeba dbát příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

**8.** Zhotovitel je povinen seznámit se s požadavky bezpečnosti práce pro uvedený předmět činnosti (těžba dřeva JMP, soustřeďování dřeva, odvoz dřeva apod.) tak, jak jsou stanovena v Pravidlech BOZP při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dřeva a s Nařízením vlády č. 28/2002 Sb.

**9.** Zhotovitel bude provádět odborné práce jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými a řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit si dohled druhé osoby tak, aby on sám nebo jeho zaměstnanci nepracovali na pracovišti osamoceně.

**10.** Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele a jeho smluvních partnerů, jak absenčních, tak neabsenčních, které vzniknou při provádění dohodnuté činnosti, provádí zhotovitel. K prošetření vzniklého úrazu musí přizvat zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

**11.** Zhotovitel seznámí s touto přílohou všechny osoby, které na sjednanou činnost vyšle pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel souhlasí s kontrolami, které budou provádět zástupci objednatele, a bude bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.