**Dodavatel:**

**ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.**

**Velkomoravská 3916/101, 695 01 Hodonín**

**mob.:**

**email:**

**IČO: 26297639, DIČ:CZ26297639**

**Odběratel :**

**Městská byrová správa , spol. s r.o.**

**p.** **Michal Hedrich**

**Rodinova 691/4**

**695 01 Hodonín**

**číslo zakázky: vyřizuje: počet stran vč. této: Datum:**

JP25\_0110 Jiří Pavlík 3 17.6.2025

**Věc: Cenová nabídka na výrobu a montáž hliníkových výplní otvorů pro stavbu :**

Vážení obchodní přátelé,

mnohokrát Vám děkujeme za Váš zájem a Vámi zaslanou cenovou poptávku. Naše společnost – dodavatel plastových a **hliníkových oken, dveří** – si Vám na základě Vašeho požadavku dovoluje předložit cenovou nabídku na výrobu a montáž hliníkových konstrukcí pro výše uvedenou stavbu. Nabídka je zpracována v provedení z profilů Aluprof (viz specifikace níže). Veškeré námi používané profily splňují požadavky pro certifikaci RAL a jsou zařazeny ve třídě A tj. s certifikátem RAL. Profily bez certifikátu RAL nezpracováváme. Dovolujeme si Vám předložit nabídku z výrobků ***ALUPROF*** ***v sérii* MB-104 SI ; MB-86 ; MB-70 ; MB-77HS HI** ; **MB-45**– originální systém profilů s tříkomorovou konstrukcí, určený k výrobě vnějších konstrukcí. Díky tomuto použítí hliníku získáme estetický a trvalý vzhled s dlouholetým využitím) – profily s přerušeným tepelným mostem nebo profily bez přerušeného tepelného mostu , jednotlivé systémy jsou vždy specifikovány u jednotlivých položek.

Součástí cenové nabídky je dodávkanových výrobků. Není-li na konci nabídky uvedeno jinak, tak v cenové nabídce nejsou:

a) demontáž stávajících oken, dveří apod.

b) zednické začištění (venkovní i vnitřní)

c) vyrovnání výrazně nerovného stavebního otvoru či případné lištování oken

d) případné elektromontážní práce a zapojení elektromotorů či pohonů

e) doplňky, žaluzie, sítě proti hmyzu, parapety, rolety, garnýže a další doplňky oken a dveří.

Vzhledem k tomu, že naše firma poskytuje zdarma všechny služby spojené se zpracováním cenové nabídky, včetně její případné konzultace na stavbě, obraťte se na nás prosím s každým dotazem.

Doufáme, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na případnou budoucí spolupráci a Vaši objednávku. V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat a dohodnout si termín zaměření zakázky.

S přátelským pozdravem a přáním krásného dne

Jiří Pavlík

Konstruktér, obchodní zástupce

**NABÍDKA ČÍSLO:** **JP25\_0110 Městská byrová správa , spol. s r.o.,A-Krystal Hodonín**

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-79N E)**

Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1

Celková plocha: 2,9 m2.

Celkový obvod: 7,0 m.

Barva profilů: **X) MAT\*STANDARD RAL 7016 Lak standardní.**

Barva kování: **8R7016 [antracit] ; 8R----INOX [nerez ocel]**

Skla: **Kůra 4mm-16mm SWS černý - Stadip 33.1 XN U=1,1**

*MBS s.r.o.,A-Krystal , Hodonín*

|  |  |
| --- | --- |
| **1**    Konstrukce:  Poz. 1 MB-79N Dveře otvíravé ven (B=1 430, H=2 060)    Počet:  1  Hliníkové 2-křídlé vstupní dveře otevíravé ven , hl.křídlo pravé.  Průchozí šířka hl.křídla dveří (při otevřeném křídle na 180°) :900mm.  Průchozí šířka celých dveří (při otevřených křídlech na 180°) : 1291mm.  Průchozí výška dveří : 1988mm.  Kování : oboustranné madlo M2 nerez , 2 x oválná rozeta nerez 1-bodový střelkový zámek Wilka , el.zámek (BEFO) bez kabeláže , FAB + 5ks klíčů , samozavírač GEZE 4000 s aretací stříbrný , 6 x 2-dílný dveřní závěs RAL 7016.,bezprahové provedení (kartáč na křídle vespod).  Výplň:Kůra 4mm-16mm SWS černý - Stadip 33.1 XN U=1,1  **MB-79N E**  **POHLED ZVENČÍ!** |  |



Nabídka je platná 7 dnů.

Platební podmínky dle dohody (záloha 70%) a bez pozastávky. Termín dodání dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 8-10 týdnů.

Záruta: 84 měsíců na hliníkové profily, 24 měsíců na kování a sklo, sítě proti hmyzu, parapety, žaluzie, automatické dveře apod.