|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba: Rozpočet fasáda ulice Křížová** |  |
| KSO:Místo: | CC-CZ:Datum: | 06.12.2024 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 60490420 |
| MATURE TEPLICE s.r.o. | DIČ: | CZ60490420 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **490 000,00** |
|  | Sazba daně |  |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  |  | **490 000,00** | **102 900,00** |
| snížená | 12,00% |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **592 900,00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Uchazeč** |  |

## Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jonáš

Digitálně podepsal Ing. Petr Jonáš Datum: 2024.12.12

14:08:05 +01'00'

Ing. Petr

**Stavba: Rozpočet fasáda ulice Křížová**

## Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

06.12.2024

**490 000,00 592 900,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAS-01** | **Oprava fasády ulice Křížová** | 465 000,00 | 562 650,00 |
| **FAS-02** | **Vedlejší rozpočtové náklady** | 25 000,00 | 30 250,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací** | Cena celkem [CZK]**465 000,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 408 410,73 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 33 572,22 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | 311 169,11 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 882,03 |
| 997 - Přesun sutě | 30 419,37 |
| 998 - Přesun hmot | 19 368,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 56 589,27 |
| 764 - Konstrukce klempířské- oprava | 4 885,66 |
| 764.10 - Konstrukce klempířské- parapety- oprava | 24 237,99 |
| 764.20 - Klempířské konstrukce- patrová a korunní římsa- oprava | 7 684,39 |
| 764.70 - Klempířské konstrukce- oplechování zhlaví štítu- oprava | 19 781,23 |
| 783.10 - Dokončovací práce- nátěry fasády | 0,00 |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 465 000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 408 410,73 |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 33 572,22 |
| 1 | K | 31723581.R11 | Doplnění zdiva zhlaví štítu | m3 | 1,000 | 33 572,22 | 33 572,22 | R položka |
|  | VV |  | Statické poruchy práva část štítu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava zhlaví štítu..."F\_062\_20\_24 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 311 169,11 |  |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace |  |  |  |  |  |
|  | nanášená ručně stěn |  |
| VV | Předpokládané procento opravy z celkové plochy je 20% |  |
| VV | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10\*0,2 | 81,913 |
| VV | Součet | 81,913 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 622325312 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítkysložitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 409,563 | 570,30 | 233 573,78 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 81,913 | 52,57 | 4 306,17 | CS ÚRS 2024 02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30% |  |  |  |
|  | VV |  | Způsob provedení: |  |  |
|  | VV |  | 1) cementový prostřik |  |  |
|  | VV |  | 2) první vrstva MVC malty |  |  |
|  | VV |  | 3) druhá vrstva MVC malta a stržení omítky |  |  |
|  | VV |  | 4) třetí vrstva MVC omítky a zatažení omítky |  |  |
|  | VV |  | povrch opravovaný míst bude viditelný |  |  |
|  | VV |  | ----------------- |  |  |
|  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10 |  | 409,563 |
|  | VV |  | Součet |  | 409,563 |
| 4 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn zakaždých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 81,913 | 92,67 | 7 590,88 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm stěn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Předpokládané procento opravy z celkové plochy je 20% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Tloušťka 5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10\*0,2 |  | 81,913 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 81,913 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 629999030 | Příplatek k omítce vnějších povrchů za prováděníomítané plochy do 10 m2 | m2 | 22,530 | 30,21 | 680,63 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2

### VV "příplatek za plochu do 10 m2..."F\_062\_10\_21 22,530

VV Součet 22,530

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 629999042 | Příplatek k úpravám vnějších povrchů za prováděníprací v nadstřešní části | m2 | 37,730 | 39,05 | 1 473,36 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu

### VV "příplatek za nadstřešní část..."F\_062\_10\_20 37,730

VV Součet 37,730

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 | 52,800 | 14,78 | 780,38 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně"lešení lehké řadové- vnější obvod lešení..."F\_094\_40\_30\*2 |  | 52,800 |  |
| VV |  | Součet |  | 52,800 |
| *8* | *M* | *69311172* | *geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2* | *m2* | *55,440* | *34,52* | *1 913,79* | *CS ÚRS 2024 02* |
|  | PP |  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "lešení lehké řadové- vnější obvod lešení..."F\_094\_40\_30\*2 |  | 52,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 52,800 |  |  |  |
|  | VV |  | 52,8\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55,440 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenoulepící páskou | m2 | 98,685 | 42,72 | 4 215,82 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV |  | výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskouPředpoklad zakrytí 2x"plocha výplní otvorů..."F\_062\_50\_10\*2 |  | 98,685 |  |
| VV |  | Součet |  | 98,685 |
| 10 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 819,125 | 69,14 | 56 634,30 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Omytí celé fasády před zahájením prací |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10 |  | 409,563 |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění prachu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10 |  | 409,563 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 819,125 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 13 882,03 |  |
| 11 | K | 952901107.R01 | Čištění budov omytí oken nebo dveří | m2 | 49,343 | 40,09 | 1 978,16 | R položka |
|  | VV |  | "plocha výplní otvorů..."F\_062\_50\_10 |  | 49,343 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  | Součet |  | 49,343 |  |  |  |
| 12 | K | 96603131.R01 | Vybourání části štítu | m3 | 1,000 | 5 314,00 | 5 314,00 | R položka |
| VV |  | Statikcé poruchy v pravá část štítu |  |  |  |  |  |
| VV |  | "oprava zhlaví štítu..."F\_062\_20\_24 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 978015331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 vrozsahu přes 10 do 20 % | m2 | 409,563 | 16,09 | 6 589,87 | CS ÚRS 2024 02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších plochs vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 % |  |  |
| VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10 | 409,563 |
| VV |  | Součet | 409,563 |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  | 30 419,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot probudovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 6,284 | 2 505,92 | 15 747,20 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením | t | 6,284 | 278,20 | 1 748,21 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | složením, na vzdálenost do 1 km |  |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 94,260 | 12,79 | 1 205,59 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP VV |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km6,284\*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94,260 |  |  |  |
| 17 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 6,200 | 1 890,06 | 11 718,37 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 19 368,00 |  |
| 18 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do24 m | t | 8,807 | 2 199,16 | 19 368,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 56 589,27 |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské- oprava |  |  |  | 4 885,66 |  |
| 19 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 13,440 | 104,95 | 1 410,53 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Předpoklad opravy 30% |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "parapety RŠ 500..."F\_764\_10\_10\*0,3 |  | 6,420 |  |  |  |
|  | VV |  | "parapety RŠ 670..."F\_764\_10\_11\*0,3 |  | 7,020 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,440 |  |  |  |
| 20 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 27,750 | 125,23 | 3 475,13 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "římsy RŠ 500..."F\_764\_30\_10 |  | 5,500 |  |  |  |
|  | VV |  | "římsy RŠ 800..."F\_764\_30\_11/0,8 |  | 9,750 |  |  |  |
|  | VV |  | "zhlaví rizalitu..."F\_764\_50\_10/0,8 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 27,750 |  |  |  |
|  | D | 764.10 | Konstrukce klempířské- parapety- oprava |  |  |  | 24 237,99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 764246446 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené zTiZn předzvětralého plechu rš 500 mm | m | 6,420 | 1 196,39 | 7 680,82 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mmPředpoklad opravy 30% |  |
| VV | "parapety RŠ 500..."F\_764\_10\_10\*0,3 | 6,420 |
| VV | Součet | 6,420 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 764246447 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené zTiZn předzvětralého plechu rš 670 mm | m | 7,020 | 1 567,63 | 11 004,76 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV |  | rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mmPředpoklad opravy 30%"parapety RŠ 670..."F\_764\_10\_11\*0,3 | 7,020 |  |
| VV |  | Součet | 7,020 |
| 23 | K | 764246467 | Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZnpředvětralého plechu rš přes 400 mm | kus | 40,200 | 128,88 | 5 180,98 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP VV |  | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mmPředpoklad opravy 30% |  |  |  |  |
|  | VV |  | Rozsah prací |  |  |  |  |
|  | VV |  | rohy parapetů |  |  |  |  |
|  | VV |  | rohy a kouty v místě zalomení ostění |  |  |  |  |
|  | VV |  | rohy a kouty v místě kamených sloupků oken |  |  |  |  |
|  | VV |  | "parapety rohy, zalomení apod..."F\_764\_10\_20\*0,3 | 40,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet | 40,200 |  |  |  |
| 24 | K | 998764123 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ručnív objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,062 | 5 990,88 | 371,43 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |
|  | D | 764.20 | Klempířské konstrukce- patrová a korunní římsa- oprava |  |  | 7 684,39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 25 | K | 764041421 | Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechuvčetně tmelení rš 100 mm | m | 3,990 | 337,13 | 1 345,15 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | včetně tmelení rš 100 mmPředpoklad opravy 30% |  |
| VV | "římsy RŠ 500..."F\_764\_30\_10\*0,3 | 1,650 |
| VV | "římsy RŠ 800..."F\_764\_30\_11\*0,3 | 2,340 |
| VV | Součet | 3,990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 764248426 | Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZnpředzvětralého plechu rš 500 mm | m | 1,650 | 1 126,12 | 1 858,10 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mmPředpoklad opravy 30% |  |
| VV | "římsy RŠ 500..."F\_764\_30\_10\*0,3 | 1,650 |
| VV | Součet | 1,650 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 764248431 | Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZnpředzvětralého plechu rš přes 670 mm | m2 | 1,872 | 2 041,08 | 3 820,90 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mmPředpoklad opravy 30% |  |  |
| VV |  | "římsy RŠ 800..."F\_764\_30\_11\*0,8\*0,3 | 1,872 |
| VV |  | Součet | 1,872 |
| 28 | K | 764248447 | Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu ršpřes 400 mm | kus | 2,400 | 216,90 | 520,56 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | Předpoklad opravy 30% |  |  |  |  |
|  | VV |  | "rohy římsy, napojení apod..."F\_764\_30\_20\*0,3 | 2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet | 2,400 |  |  |  |
| 29 | K | 998764123 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ručnív objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,024 | 5 820,18 | 139,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |
|  | D | 764.70 | Klempířské konstrukce- oplechování zhlaví štítu- oprava |  |  | 19 781,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 764041421 | Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechuvčetně tmelení rš 100 mm | m | 6,250 | 373,35 | 2 333,44 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | včetně tmelení rš 100 mmPředpoklad opravy 50% |  |
| VV | "zhlaví štítu..."F\_764\_50\_10/(0,8)\*0,5 | 6,250 |
| VV | Součet | 6,250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 764245411 | Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu celoplošně lepené rš přes 800mm | m2 | 5,000 | 2 640,46 | 13 202,30 | CS ÚRS 2024 02 |

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | předzvětralého plechu celoplošně lepené přes rš 800 mmPředpoklad opravy 30% |  |
| VV | "zhlaví štítu..."F\_764\_50\_10\*0,5 | 5,000 |
| VV | Součet | 5,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 764248447 | Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětraléhoza zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm | kus | 22,000 | 188,18 | 4 139,96 | CS ÚRS 2024 02 |

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého

PP plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

### VV Předpoklad opravy 50%

VV "oplechování štítu rohy , napojení apod..."F\_764\_50\_20\*0,5 22,000

VV Součet 22,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské vobjektech v přes 12 do 24 m | t | 0,040 | 2 638,35 | 105,53 | CS ÚRS 2024 02 |

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 783.10 | základní v objektech výšky přes 12 do 24 mDokončovací práce- nátěry fasády |  |  |  | 0,00 |  |
| 34 | K | 783827.R01 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek | m2 | 409,563 | 0,00 | 0,00 | Pozn: nevyplňovat, nulová položka |
|  | VV |  | Provedení lokální opravy fasády |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zachování původní neopravované omítky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | fasáda není sjednocena nátěrem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F\_062\_10\_10 |  | 409,563 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 409,563 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací** | Cena celkem [CZK]**25 000,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 25 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 13 800,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 300,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 5 900,00 |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

# Náklady soupisu celkem 25 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 25 000,00 |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 13 800,00 |
| 1 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1,000 | 6 400,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vybavení staveniště |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zabezpečení staveniště |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Zrušení zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5 300,00 |  |
| 4 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | kpl | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 5 900,00 |  |
| 5 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | kpl | 1,000 | 5 900,00 | 5 900,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Ostatní náklady související s objektem |  |  |  |  |  |