**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě**

Provedení: Skříň tower (46.2 x 71.2 x 17.4 cm)

Procesor: 1 x Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz, 30MB L3 chache, 150W) Processor Kit, možnost osazení druhého CPU

Paměť: 128GB (4 x 32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 Smart Kit RDIMM Advanced ECC, 16 paměťových slotů na CPU, celkem 32 paměťových slotů při osazení obou CPU

Sítě: HPE Broadcom BCM5719 Ethernet 4 x 1Gb BASE-T OCP3

Hard Disk Drive: 2 x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SSD, max 8 x 2,5" hot plug SFF HDD (rozšiřitelné až na max 24 SFF), 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD, 2x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3y 512e Multi Vendor HDD

Disk Controller: HPE MR408i-o 4GB cache SAS/SATA/NVMe

Napájecí zdroj: 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium redundantní Hot Plug Power Supply Kit

Vzdálená správa: HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6), volitelně licence pro pokročilé funkce.

HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features

Záruka: 3 roky díly, 3 roky práce, 3 roky on-site, odezva následující pracovní den

HPE 5 Year Tech Care Basic ML350 Gen11 Smart Choice Service

Konfigurace a nastavení:

* základní konfigurace bez migrace, jen Windows