Technické požadavky k představení “Účet”

Jeviště	šířka: 7 m 
výška: 4 m 
hloubka: 6 m 
-	černé boční a zadní vykrytí 
	
Světla	-  kabina osvětlovače – perfektní výhled na jeviště, odposlech
- mixážní pult minimálně s 10 submastery 
- možnost ovládání osvětlení hlediště z místa osvětlovače 
- 4x reflektor levý portál (FHR 1kW, apod.) 
- 4x reflektor pravý portál (FHR 1kW, apod.) 
- 3x reflektor kontra nad jevištěm (1kW FHR, nebo PAR, apod.) 
- 12x reflektor z hlediště (FHR 1kW, 2kW, apod.) 
- 2x regulovaná zásuvka na jevišti 

Místní osvětlovač k dispozici 2,5 hodiny před představením, znalý místní světelné techniky (tj.čísla všech reflektorů, který umí programovat svůj místní osvětlovací pult – min.musí umět uložit nezávislé submastery).
	
Zvuk	- běžný divadelní PA systém  
- 2x monitor za kulisy  
- v režii: mixpult, do kterého lze zapojit PC 	

	V Teplicích dne 3.7.2025

Dům Kultury Teplice
Ing. Přemysl Šoba - ředitel