Sto Zvířat input list: 2024
Vstup	Odposlech AUX Specifikace	Požadavky mikr.
vstupu	stojany	
Bicí	1-10	Aux 6 XLR	1-10 Mic	2x velký stojan, 1x střední stojan			
Basa	11	Aux 7 XLR	XLR				
Kytara	12	Aux 5 monitor	1x Mic	1x střední stojan			
Klávesy	13-16	Aux 4 XLR	4x XLR				
Dechy	17-19	Aux 1 XLR	3x XLR				
Perkuse	20-21	Aux 8 monitor	2x Mic	2x velký stojan			
Zpěv Jana	22-23	Aux 2 XLR	1x Mic	1x velký stojan			
Zpěv Míra	24-25	Aux 3 XLR	1x Mic	1x velký stojan			
Zpěv Hosťa	26	Aux 4 XLR	1x Mic	1x velký stojan			
Zpěv Adam	27	Aux 7 XLR	1x Mic	1x velký stojan			

							

WMMRI
W*S*IWWMBi|HWM^^
iimiiŘMMM
Klávesy 13-16
Aux 4 XLR
Zpěv Hosťa 26
3x 220V
Dechy 17-19
Aux 1 XLR
2x220V
Bicí 1-10
Aux 6 XLR
2x 220V
Zpěv Jana
22-23
Aux 2 XLR
1x220V
Basa
11
Zpěv
Adam 27
Aux 7
XLR
2x 220V
Zpěv Míra
24-25
Aux 3 XLR
2x220V
Perkuse 20-21
Aux 8 Monitor
1x 220V
Kytara 12
Aux 5 Monitor
2x220V
IS»mHRmM!l»Hll!BmW»WI?SimillSWI»^
Kapela Sto Zvířat si vozí svůj mixážní pult a své mikrofony.
Potřebujeme dvakrát datový kabel Cat5 a dále potřebnou kabeláž k připojení 27 vstupů a 8 výstupů
5MMMft«MíaNMWMaflMi5«i«»&NMM«MMIMiifemilW*aftÍÍ«^^
iMweitftARmMgMgMeMeiMWigMMWBMMNíPwwimiiwiiBMiíMiewm^^ Zvukař xxxxx xxxx xxxxxxx tel. xxx xxx xxx	■
■MMaělMlI&MMmiMMMaiMMŠMMMMaMMNMttMMMMHiMMMmWUMHMMMaMaaaNIMMiaMUMMMaMMWatBHaM^^