|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabídkový list | | | | | | |
| Zákazník: | | Vodárna Káraný | Číslo nabídky: | | 20240-25-018VoKaJH | |
| Misto: | | Ú V- Sojovice | Platnost nabídky: | | 30 dní | |
| Vaše objednávka: | |  | Číslo zakázkového listu: | |  | |
|  | | |  | | | |
| Název zakázky:  **Havarijní oprava násosky stanice R37** | | | | | | |
| Popis nabídky:  Havarijní oprava násosky R37 zahrnuje Vypátrání poruchy odposlechem, lokalizace úniku akustickou metodou Bourací práce betonové plochy před objektem R37 3x4m: 12m2 Výkopové práce, zabezpečení výkopu pažícím boxem + zábrany kolem výkopu Vyříznuti prasklé násosky DN 300 v délce 2m Bourací práce betonového prostupu pro Waga spojku, očištěni potrubí DN 300 Příprava a instalace 2ks Waga spojek, instalace potrubí DN 300  Terénní úpravy (zahrabáni výkopu) Likvidace betonového odpadu | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | M. j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | ***Materiál*** | |  |  |  |  |
| 1 | SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 300 X 250 M/J 3007 PN10 | | ks | 1 | 26 280 Kč | 26 280 Kč |
| 2 | SPOJKA WAGA PŘÍMÁ DN 300 x 250 M/J 3007 PN10 | | ks | 1 | 26 280 Kč | 26 280 Kč |
| 3 | Litinová roura DN 300 STD NATURAL BioZinalium C40 | | m | 6 | 3 549 Kč | 21 294 Kč |
| 4 | Rozbor betonu likvidační lístek k dokladu č J25V002219 | | klp | 1 | 18 807 Kč | 18 807 Kč |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | ***Práce*** | |  |  |  |  |
| 5 | Doprava mechanismy Bourací práce betonové plochy 12m Výkopové práce ♦ terénní úpravy | | klp | 1 | 19 647 Kč | 19 647 Kč |
| 6 | Strojní činnost příprava materiálů a dílů Montáž potrubí DN 300 » 2x Waqa Spojka DN 300x250 | | klp | 1 | 75 225 Kč | 75 225 Kč |
| 7 | Vypátrání poruchy odposlechem, lokalizace úniku akustickou metodou. Kontrolní odposlech po opravě. | | klp | 1 | 32 640 Kč | 32 640 Kč |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| Materiál celkem 92 661 Kč | | | | | | |
| Práce celkem broušeni, odmaštěni, nátěr. 127 512 Kč | | | | | | |
| Doprava 4 000 Kč | | | | | | |
| Ostatní náklady 3% 6 710 Kč | | | | | | |
| Cena celkem 230 883 KČ | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Nabídková cena bez DPH: | 230 883,00 Kč | | | Doba realizace: | | Červenec 2025 | |
|  | | | | | | |
| Záruční doba: | 24 měsíců | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Požadovaná součinnost: | | | | | | |
| Zajištění přístupu v místě realizace. | | | | | | |
| V Praze, dne: | 9. 7. 2025 | Nabídku vypracoval: | Hauer J | | Nabídku schválil: | |  | |
|  | | | | | | |