## Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a technická specifikace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **název položky** | **rozměr** | **počet** | **MJ** | **cena za MJ bez DPH** | **cena celkem bez DPH** |
| hliníkové žaluzie | 1000 x 2400 | 51 | ks | 8 750,00 Kč | 446 250,00 Kč |
| hliníkové žaluzie | 940 x 1500 | 51 | ks | 6 308,00 Kč | 321 708,00 Kč |
| hliníkové žaluzie | 2000 x 1500 | 49 | ks | 8 430,00 Kč | 413 070,00 Kč |
| hliníkové žaluzie | 2100 x 1500 | 24 | ks | 7 362,00 Kč | 176 688,00 Kč |
| hliníkové žaluzie | 820 x 2450 | 6 | ks | 5 714,01 Kč | 34 284,06 Kč |
| hliníkové žaluzie | 1100 x 1500 | 6 | ks | 5 054,89 Kč | 30 329,34 Kč |
| siťových dveří v rámu | 900 x 2100 | 57 | ks | 3 110,00 Kč | 177 270,00 Kč |
| **Cena celkem bez DPH** | | | | | **1 599 599,40 Kč** |

**Žaluzie:**

Přiznaný plech výšky 210 mm barevné provedení vše RAL 9006 Lamela ve tvaru Z o šířce 90 mm

Ovládání manuální: klika 90°

Boční vedení v hliníkových vodících lištách přiznaných Barevné provedení vodících lišt RAL 9006

Barevné provedení lamel RAL 9006

## Síťové dveře:

Materiál rámu hliník, barevné provedení RAL 9010 Síťovina ze skelného vlákna

Otevírání ven

Zavírání mechanické s magnetickým proužkem Madlo v příčce

Síťové dveře v rámu nutné montovat před montáží žaluzií

V Rosicích

Dne:

*dpis oprávněné osoby, jméno, funkce*

Pavel Hrdlička, jednatel

Jakub Vaněk, jednatel