

***KMD PLUS s.r.o.***

*U Křížku 1402/6*

*14000 PRAHA 4 - Nusle*

### Tel.: Fax:

### IČ:

**N A B Í D K A**

*25121553*

***DIČ:*** *CZ25121553*

### e-mail:

*Komu:*

## Český metrologický institut

Okružní 772/31

63800 BRNO-SEVER, Lesná

*Příjemce:* **Český metrologický institut**

Oblastní inspektorát Praha Radiová 1136/3

10200 PRAHA 10 Hostivař

**Fax č.: Datum:**

 21.07.2025

**Telefon č.: Naše ref.:**

1910182

**Vystavil:**

**Vaše ref.:**

Dle poptávky předkládám Cenovou nabídku v položkové struktuře pro zakázku "2.np/11 kanceláří č.201,206,207, 209,210,211,212,213,214,219 a 220 a společné prostory/chodba vpravo, chodba vlevo a podesta ČMI Praha":

**Cena celkem**

**Cena po slevě**

**Sleva**

**Množství %**

**Cena**

**za jednotku**

**Položky**

DÍLČÍ REALIZACE V cca 6-7 ETAPÁCH:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.201 |  | 22.000 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.206 |  | 21.600 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.207 |  | 23.600 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.209 |  | 21.500 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.210 |  | 21.500 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.211 |  | 23.600 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.212 |  | 24.000 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.213 |  | 23.700 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.214 |  | 23.500 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.219 |  | 22.000 | m2 |  |
| Výměna | podlahové | krytiny | kancelář | č.220 |  | 21.000 | m2 |  |

Výměna podlahové krytiny chodba vpravo Výměna podlahové krytiny chodba vlevo Výměna podlahové krytiny středová podesta

39.500 m2

56.000 m2

8.000 m2

**C e l k e m : Kč 274 170.00**

Po seznámení se s technickou specifikací a dalšími požadavky nabízíme kobercové čtverce FIRST FORWARD výrobce Modulyss:

* hmotnost vlákna 540 g/m2, - materiál vlákna 100% PA6, - třída zátěže 33/LC1, - třída reakce na oheň EN 13501 Bfl-s1,
* pokládka na fixaci pouze kobercové čtverce (koberce role se musí pro komerční účely celoplošně lepit).

## Odběratel je plátce DPH - fakturace bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

**Splatnost Fa:** 30

**Ceny:**

bez daně

**Nabídka platí do:** 31.12.2025

Tisk z programu Harmonik Majitel licence: KMD PLUS s.r.o.

strana: 1