**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum

Objekt:

# ARS - Stavebně architektonické řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Betlémské nám 1 | Datum: | 11.08.2025 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Národní muzeum | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 63669480 |
| SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  Projektant:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Zpracovatel:  QSB s.r.o. | DIČ:  IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ: | CZ63669480  24853950  CZ24853950 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení, pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad a uchazeč může nabídnout rovnocenné řešení se stejnými nebo lepšími parametry.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **2 751 158,92** |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 751 158,92 |  | 21,00% | 577 743,37 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **3 328 902,29** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum Objekt:

# ARS - Stavebně architektonické řešení

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Betlémské nám 1 | | Datum: | 11.08.2025 | |
| Zadavatel: Národní muzeum | | Projektant: | xxxxxxxxxxxx  xxxxx | |
| Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence | | Zpracovatel: | QSB s.r.o. | |
| Kód dílu - Popis | |  | Cena celkem [CZK] | |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **2 751 158,92** | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | |  | 565 321,60 | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 85 788,82 | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 206 224,94 | |
| 997 - Přesun sutě | | | 235 183,39 | |
| 998 - Přesun hmot | | | 38 124,45 | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | 2 165 267,32 | |
| 713 - Izolace tepelné | | | 81 590,28 | |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | 31 483,02 | |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | | 191,80 | |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | 52 755,94 | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | 474 478,99 | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | 657 134,58 | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | 676 820,29 | |
| 772 - Podlahy z kamene | | | 34 884,98 | |
| 775 - Podlahy skládané | | | 98 849,53 | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | 900,49 | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | 56 177,42 | |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | 20 570,00 | |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy vnitřních prostor - Náprstkovo muzeum Objekt:

# ARS - Stavebně architektonické řešení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Betlémské nám 1 | | | |  |  | Datum: | 11.08.2025 |  |
| Zadavatel: Národní muzeum | | | |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxxxx  xxxxx |  |
| Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence | | | |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o. |  |
| PČ Typ Kód Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **2 751 158,92** |  |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 565 321,60 |  |
|  | D 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 85 788,82 |  |
| 1 | K | 612131151.OD1 | Postřik trasové vápenné omítky stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 14,200 | 284,20 | 4 035,64 | Odvozená |
|  | PP | | Postřik trasové vápenné omítky stěn nanášený celoplošně ručně |  |  |  |  |  |
|  | VV | | NS03 |  | 14,200 |  |  |  |
| 2 | K | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 230,000 | 178,50 | 41 055,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612315302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315302) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "plochy nově zbudované únikové schodiště" 45 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "začištění ploch po vybouraných příčkách" 35 |  | 35,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "plochy po stáv. zásazích" 150 |  | 150,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 230,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 230,000 |  |  |  |
| 3 | K | 612325131.OD1 | Omítka trasová vápenná jádrová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 14,200 | 1 052,10 | 14 939,82 | Odvozená |
|  | PP |  | Omítka trasová vápenná vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Sušici omítka na bázi přirodniho hydraulickeho pojiva s vysokým obsahem difuzně otevřenych mikroporů.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | NS03 |  | 14,200 |  |  |  |
| 4 | K | 612325191.OD1 | Příplatek k trasové jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně | m2 | 42,600 | 303,30 | 12 920,58 | Odvozená |
|  | PP |  | Omítka trasová vápenná vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | NS03 |  | 14,200 |  |  |  |
|  | VV |  | 14,2\*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,600 |  |  |  |
| 5 | K | 612328131.OD1 | Trasová omítka štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 14,200 | 215,90 | 3 065,78 | Odvozená |
|  | PP |  | Trasová omítka štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Jemná sušici omítka na bázi přírodniho hydraulickeho pojiva s vysokym obsahem difuzně otevřenych mikroporů.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "NS03" 14,2 |  | 14,200 |  |  |  |
|  | VV | NS03 | Mezisoučet |  | 14,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,200 |  |  |  |
| 6 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie | m2 | 10,000 | 48,40 | 484,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632481215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "OM53" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| 7 | K | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 1,800 | 4 730,00 | 8 514,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/635211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635211121)

## VV "OM53" 1,8 1,800

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 8 | K | 635221410.R | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2 (bez dodání hmot) | m3 | 1,000 | 774,00 | 774,00 |  |
| PP | | | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou (bez dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2 |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 206 224,94 |  |
| 9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 480,000 | 69,30 | 33 264,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111) |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20,000 | 91,70 | 1 834,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/949101112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 500,000 | 151,00 | 75 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111) |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 953961111 | Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8,000 | 45,60 | 364,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/953961111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961111) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyztužení SDK příčky" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 13 | K | 953965111 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm | kus | 8,000 | 52,70 | 421,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/953965111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyztužení SDK příčky" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 14 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 11,600 | 163,00 | 1 890,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962031133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N401" 3,2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 8,4 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 11,600 |  |  |  |
| 15 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4,500 | 4 100,00 | 18 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965043341*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N003, bourání bet. podlahy tl. 250 mm" 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
| 16 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4,500 | 3 460,00 | 15 570,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965043441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N003, bourání bet. podlahy tl. 250 mm" 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
| 17 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 4,500 | 1 880,00 | 8 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965049112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N003, bourání bet. podlahy tl. 250 mm" 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
| 18 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 1,000 | 512,00 | 512,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965082941*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| 19 | K | 965082941.R | Pytlování násypu | m3 | 1,000 | 5 558,00 | 5 558,00 |  |
| PP | | | Pytlování násypu |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
| 20 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 7,380 | 268,00 | 1 977,84 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/968062456*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456)

VV "BD4" 1,8\*4,1 7,380

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | |  | Součet |  | 7,380 |  |  |  |
| 21 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 13,300 | 437,00 | 5 812,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/968072455*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BD52" 1,2\*2\*1 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV | | | "BD53" 1,25\*2\*1 |  | 2,500 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 4,900 |  |  |  |
| VV | | | "BD3" 0,9\*2 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV | | | "BD5" 0,8\*2\*3 |  | 4,800 |  |  |  |
| VV | | | "BD6" 0,9\*2\*1 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 8,400 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 13,300 |  |  |  |
| 22 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2,400 | 334,00 | 801,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/968072456*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BD51" 1,2\*2,0\*1 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 2,400 |  |  |  |
| 23 | K | 971026691 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl přes 900 mm | m3 | 5,400 | 3 800,00 | 20 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. přes  900 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971026691*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971026691) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 1,5\*3,0\*1,2 |  | 5,400 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 5,400 |  |  |  |
| 24 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1,500 | 200,00 | 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 1,5\*1,0 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 1,500 |  |  |  |
| 25 | K | 976074121 | Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC | kus | 6,000 | 155,00 | 930,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/976074121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976074121) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BM51" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 26 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 15,000 | 608,00 | 9 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977312114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N003, bourání bet. podlahy tl. 250 mm" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 27 | K | 978011100.R | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky - lokální opravy | m2 | 230,000 | 14,00 | 3 220,00 |  |
| PP | | | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky - lokální opravy |  |  |  |  |  |
| VV | | | "plochy nově zbudované únikové schodiště" 45 |  | 45,000 |  |  |  |
| VV | | | "začištění ploch po vybouraných příčkách" 35 |  | 35,000 |  |  |  |
| VV | | | "plochy po stáv. zásazích" 150 |  | 150,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 230,000 |  |  |  |
| 28 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 14,200 | 121,00 | 1 718,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/978013191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 14,2 |  | 14,200 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 14,200 |  |  |  |
| D 997 | | | Přesun sutě |  |  |  | 235 183,39 |  |
| 29 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | 54,510 | 3 290,00 | 179 337,90 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013215*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| 30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 54,510 | 304,00 | 16 571,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501) |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 763,140 | 13,30 | 10 149,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 54,51\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 763,140 |  |  |  |
| 32 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 54,510 | 534,30 | 29 124,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631) |  |  |  |  |  |
| D 998 | | | Přesun hmot |  |  |  | 38 124,45 |  |
| 33 | K | 998018000.R | Přesun a uložení demontovaného materiálu pro zpětné použití do skladu (dle pokynů investora) v rámci objektu | kpl | 1,000 | 12 952,00 | 12 952,00 | R položka |
| PP | | | Přesun a uložení demontovaného materiálu pro zpětné použití do skladu (dle pokynů investora) v rámci objektu |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 10,445 | 2 410,00 | 25 172,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998018003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003) |  |  |  |  |  |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 2 165 267,32 |  |
| D 713 | | | Izolace tepelné |  |  |  | 81 590,28 |  |
| 35 | K | 713521121 | Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva | m2 | 22,600 | 1 070,00 | 24 182,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/713521121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713521121) |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. přírub, těsnění a tmelení dle TP výrobce* |  |  |  |  |  |
| VV | | | "PO51" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N208" 11,3 |  | 11,300 |  |  |  |
| VV | | | "N308" 11,3 |  | 11,300 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 22,600 |  |  |  |
| *36* | *M* | *PMT.24020250* | *PROMATECT-L 20×1200×2500 mm* | *kus* | *10,000* | *5 443,65* | *54 436,50* | *R položka* |
| PP | | | PROMATECT-L 20×1200×2500 mm |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 998713313 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 786,185 | 3,78 | 2 971,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998713313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713313) |  |  |  |  |  |
| D 741 | | | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 31 483,02 |  |
| 38 | K | 741R001 | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU51 | m2 | 0,252 | 33 357,00 | 8 405,96 | R položka |
| PP | | | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU51 |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*   * *desková přepážka Promastop, typ V* * *prstenec Promastop* * *požárně ochranná malta* * *identifikační štítek* |  |  |  |  |  |
| VV | | | "šířka x výška x počet" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "007" 0,07\*0,4\*3 |  | 0,084 |  |  |  |
| VV | | | "107" 0,07\*0,4\*2 |  | 0,056 |  |  |  |
| VV | | | "207" 0,07\*0,4\*2 |  | 0,056 |  |  |  |
| VV | | | "307" 0,07\*0,4\*2 |  | 0,056 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 0,252 |  |  |  |
| 39 | K | 741R0002 | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 120 min. ozn. PU1 | m2 | 0,105 | 154 285,00 | 16 199,93 | R položka |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | |  | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 120 min. ozn. PU1 |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*   * *minerální vata typu A o tl. 100mm, OH 120kg/m3* * *protipožární nátěr (stěrka) , typ E v tl. 2mm* * *identifikační štítek* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "šířka x výška x počet" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | 0,35\*0,15\*2 |  | 0,105 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 0,105 |  |  |  |
| 40 | K | 741R0003 | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU2 | m2 | 0,031 | 81 290,00 | 2 519,99 | R položka |
| PP | |  | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU2 |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*   * *prstenec tmelu Promastop* * *požárně ochranná malta* * *identifikační štítek* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "šířka x výška x počet" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | 0,07\*0,22\*2 |  | 0,031 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 0,031 |  |  |  |
| 41 | K | 741R0004 | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 45 min. ozn. PU3 | m2 | 0,021 | 81 290,00 | 1 707,09 | R položka |
| PP | |  | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 45 min. ozn. PU3 |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*   * *prstenec tmelu Promastop* * *identifikační štítek* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "šířka x výška x počet" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | 0,07\*0,15\*2 |  | 0,021 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 0,021 |  |  |  |
| 42 | K | 741R0005 | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU4 | m2 | 0,150 | 17 667,00 | 2 650,05 | R položka |
| PP | |  | Provedení protipožární sdružené kabelové přepážky EI 60 min. ozn. PU4 |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*   * *protipožární polštáře Promastop malé 6ks* * *protipožární polštáře Promastop velké 24ks* * *identifikační štítek* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "šířka x výška x počet" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | 0,5\*0,3\*1 |  | 0,150 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 0,150 |  |  |  |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 191,80 |  |
| 43 | K | 742221842.R | Demontáž a odpojení magnet. kontaktu k opětovnému použití | kus | 1,000 | 191,80 | 191,80 | R položka |
| PP | |  | Demontáž a odpojení magnet. kontaktu k opětovnému použití |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "BD51" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 52 755,94 |  |
| 44 | K | 762430026 | Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 0,700 | 1 240,00 | 868,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762430026*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762430026) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "PO52" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N308" 0,7 |  | 0,700 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 0,700 |  |  |  |
| 45 | K | 762511156 | Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 22 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 38,400 | 1 200,00 | 46 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762511156*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511156) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "PO52" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N208" 19,2 |  | 19,200 |  |  |  |
| VV | | | "N308" 19,2 |  | 19,200 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 38,400 |  |  |  |
| 46 | K | 762522911 | Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm | m | 5,000 | 78,00 | 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyřezání části podlahy tesařské vyřezání polštářů tl. do 100 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762522911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762522911) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 5 | |  | 5,000 |  |  |  |
| 47 | K | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm |  | m2 | 2,160 | 150,00 | 324,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762526110*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526110) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,8\*1,2 | |  | 2,160 |  |  |  |
| *48* | *M* | *60512125* | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* |  | *m3* | *0,048* | *9 150,00* | *439,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 6,0\*0,1\*0,08 | |  | 0,048 |  |  |  |
| 49 | K | 762811100 | Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken |  | m2 | 1,800 | 141,00 | 253,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/762811100*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811100) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,8 | |  | 1,800 |  |  |  |
| *50* | *M* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm* |  | *m3* | *0,027* | *8 180,00* | *220,86* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,8\*0,03\*0,5 | |  | 0,027 |  |  |  |
| 51 | K | 762815811.R | Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm, skladování výrobků v klimatizovaném skladu |  | m2 | 1,800 | 242,00 | 435,60 |  |
| PP | | | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm, skladování výrobků v klimatizovaném skladu | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 1,8 | |  | 1,800 |  |  |  |
| 52 | K | 998762313 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m |  | % | 490,115 | 7,64 | 3 744,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998762313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762313) | |  |  |  |  |  |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | |  |  |  | 474 478,99 |  |
| 53 | K | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB |  | m2 | 25,655 | 1 100,00 | 28 220,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl.  12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111311) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK53" | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N007" 2,1\*4,2 | |  | 8,820 |  |  |  |
| VV | | | "N107" 1,95\*3,56 | |  | 6,942 |  |  |  |
| VV | | | "N207" 2,1\*2,45 | |  | 5,145 |  |  |  |
| VV | | | "N307" 1,97\*2,41 | |  | 4,748 |  |  |  |
| VV SDK53 | | | Mezisoučet | |  | 25,655 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 25,655 |  |  |  |
| 54 | K | 763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB |  | m2 | 3,000 | 1 130,00 | 3 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl.  12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111316*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111316) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK5" | |  |  |  |  |  |
| VV | | | 3,0 | |  | 3,000 |  |  |  |
| VV SDK5 | | | Mezisoučet | |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 3,000 |  |  |  |
| 55 | K | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB |  | m2 | 11,590 | 1 540,00 | 17 848,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl.

PP

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111414*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414)

VV "SDK56"

VV "N401" 3,3\*2,3 7,590 VV SDK56 Mezisoučet 7,590

VV "SDK1"

VV 4,0 4,000

VV SDK1 Mezisoučet 4,000

VV Součet 11,590

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| 56 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 6,200 | 1 560,00 | 9 672,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl.  2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111417*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK4" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 6,2 |  | 6,200 |  |  |  |
| VV SDK4 | | | Mezisoučet |  | 6,200 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 6,200 |  |  |  |
| 57 | K | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 14,462 | 1 640,00 | 23 717,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111424*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111424) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK52" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N007" 2,31\*3,36 |  | 7,762 |  |  |  |
| VV SDK52 | | | Mezisoučet |  | 7,762 |  |  |  |
| VV | | | "SDK55" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N301" 2\*3,35 |  | 6,700 |  |  |  |
| VV SDK55 | | | Mezisoučet |  | 6,700 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 14,462 |  |  |  |
| 58 | K | 763111452 | SDK příčka tl 135 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 120 | m2 | 29,238 | 1 670,00 | 48 827,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 135 mm, profil 75 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111452*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111452) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK51" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 1,5\*3,82+2\*3,52+2\*2,52+1,2\*2,52+2,2\*3,82 |  | 29,238 |  |  |  |
| VV SDK51 | | | Mezisoučet |  | 29,238 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 29,238 |  |  |  |
| 59 | K | 763111712 | SDK příčka kluzné napojení ke stropu | m | 37,830 | 471,00 | 17 817,93 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111712*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111712) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK51" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 1,5+2+2+1,2+2,2 |  | 8,900 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 8,900 |  |  |  |
| VV | | | "SDK52" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N007" 2,31 |  | 2,310 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 2,310 |  |  |  |
| VV | | | "SDK53" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N007" 2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV | | | "N107" 1,95 |  | 1,950 |  |  |  |
| VV | | | "N207" 2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV | | | "N307" 1,97 |  | 1,970 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 8,120 |  |  |  |
| VV | | | "SDK55" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N301" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | "SDK56" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N401" 3,3 |  | 3,300 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 3,300 |  |  |  |
| VV | | | "SDK1" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | "SDK4" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 6,2 |  | 6,200 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 6,200 |  |  |  |
| VV | | | "SDK5" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 37,830 |  |  |  |
| 60 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 90,145 | 75,00 | 6 760,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111717*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717) |  |  |  |  |  |
| VV | | | SDK51+SDK52+SDK53+SDK55+SDK56+SDK1+SDK4+SDK5 |  | 90,145 |  |  |  |
| 61 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | 91,428 | 49,80 | 4 553,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111742*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111742) |  |  |  |  |  |
| *62* | *M* | *63150970* | *role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm* | *m2* | *93,257* | *105,00* | *9 791,99* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 60mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | SDK51+SDK56+SDK1+SDK2+SDK3 |  | 91,428 |  |  |  |
| VV | | | 91,428\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93,257 |  |  |  |
| 63 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 36,887 | 93,40 | 3 445,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111751) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK51" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "NS03" 1,5\*3,82+2\*2,52+1,2\*2,52 |  | 13,794 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 13,794 |  |  |  |
| VV | | | "SDK53" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N207" 2,1\*2,45 |  | 5,145 |  |  |  |
| VV | | | "N307" 1,97\*2,41 |  | 4,748 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 9,893 |  |  |  |
| VV | | | "SDK1" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | "SDK4" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 6,2 |  | 6,200 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 6,200 |  |  |  |
| VV | | | "SDK5" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 36,887 |  |  |  |
| 64 | K | 763111753 | Příplatek k SDK příčce za zakřivení horní hrany (pod klenbou) | kpl | 1,000 | 8 784,00 | 8 784,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příplatek k SDK příčce za zakřivení horní hrany (pod klenbou) |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111753*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111753) |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 50,600 | 37,50 | 1 897,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763121714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714) |  |  |  |  |  |
| VV | | | SDK2+SDK3 |  | 50,600 |  |  |  |
| 66 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 14,600 | 62,30 | 909,58 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763121751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121751) |  |  |  |  |  |
| VV | | | SDK2 |  | 14,600 |  |  |  |
| 67 | K | 763122413.R2 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 | m2 | 14,600 | 974,00 | 14 220,40 |  |
| PP | | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 |  |  |  |  |  |
| VV | | | "SDK2" |  |  |  |  |  |
| VV | | | 7,3+7,3 |  | 14,600 |  |  |  |
| VV SDK2 | | | Mezisoučet |  | 14,600 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 14,600 |  |  |  |
| 68 | K | 763122413.R1 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 bez izolace EI 30 | m2 | 36,000 | 928,00 | 33 408,00 |  |

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x

PP

12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV "SDK3"

VV 18+18 36,000

VV SDK3 Mezisoučet 36,000

VV Součet 36,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| 69 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  | m2 | 34,000 | 42,50 | 1 445,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714)

VV PO53 34,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 763132343.OD1 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 80 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI 60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 34,000 | 1 450,00 | 49 300,00 | Odvozená |
| PP | |  | Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 s požární odolností zdola dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m3, EI 60 |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "PO53" |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "N208" 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| VV | |  | "N308" 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| VV | | PO53 | Mezisoučet |  | 34,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
| 71 | K | 763164.PO1 | Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stropě, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x DF tl. 20 mm, min. iz. tl. 80 mm, obj. hm. 40 kg/m3, zhora EI 90 min, zdola EI 90 min. | m2 | 2,500 | 4 414,10 | 11 035,25 | R položka |
| PP | |  | Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stropě, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x DF tl. 20 mm, min. iz. tl. 80 mm, obj. hm. 40 kg/m3, zhora EI 90 min, zdola EI 90 min. |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "PO1" 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
| 72 | K | 763164.PO2 | Obklad konstrukcí Ridurit deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x Ridurit tl. 20 mm, EI 60 min. | m2 | 6,000 | 4 159,20 | 24 955,20 | R položka |
| PP | |  | Obklad konstrukcí Ridurit deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x Ridurit tl. 20 mm, EI 60 min. |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "PO2" 6,0 |  | 6,000 |  |  |  |
| 73 | K | 763164.PO3 | Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x A tl. 12,5 mm, EI 45 min. | m2 | 8,500 | 2 254,80 | 19 165,80 | R položka |
| PP | |  | Obklad konstrukcí SDK deskou vč. podkonstrukce tvaru U na stěně, tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, 2x A tl. 12,5 mm, EI 45 min. |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "PO3" 8,5 |  | 8,500 |  |  |  |
| 74 | K | 763164.PO4 | Obklad válcovaných nosníků protipožární deskou vč. podkonstrukce tvaru U, vč. tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, Promatec L tl. 20 mm, EI 60 min. | m2 | 7,500 | 3 608,50 | 27 063,75 | R položka |
| PP | |  | Obklad válcovaných nosníků protipožární deskou vč. podkonstrukce tvaru U, vč. tmelení, ochranných rohů a příslušenství dle TP výrobce, Promatec L tl. 20 mm, EI 60 min. |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "PO4" 7,5 |  | 7,500 |  |  |  |
| 75 | K | 763172412 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 4,000 | 578,00 | 2 312,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP  Online PSC | | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763172412*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172412) |  |  |  |  |  |
| *76* | *M* | *59030760.R* | *dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 250x250 mm* | *kus* | *4,000* | *2 419,10* | *9 676,40* | *R položka* |
| PP | | | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 250x250 mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | "PO2" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | "PO3" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 77 | K | 763172415 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1,000 | 941,00 | 941,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763172415*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172415) |  |  |  |  |  |
| *78* | *M* | *59030763* | *dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm* | *kus* | *1,000* | *8 270,00* | *8 270,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | "N107" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 79 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 12,000 | 751,00 | 9 012,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763181311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311) |  |  |  |  |  |
| *80* | *M* | *55331596.R* | *zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru*  *900/1970 - specifikace dle PD* | *kus* | *7,000* | *3 782,00* | *26 474,00* | *R položka* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 - specifikace dle PD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. těsnění a povrchové úpravy* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D52" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D51" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D01" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02a" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D03" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D07" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| *81* | *M* | *55331598.R* | *zárubeň jednokřídlá ocelová dvoufalcová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 - specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *4 557,60* | *4 557,60* | *R položka* |
| PP | |  | zárubeň jednokřídlá ocelová dvoufalcová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. těsnění a povrchové úpravy* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D54" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *82* | *M* | *55331599.R* | *zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru*  *800/1970 - specifikace dle PD* | *kus* | *3,000* | *3 461,80* | *10 385,40* | *R položka* |
| PP | |  | zárubeň jednokřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970 - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. těsnění a povrchové úpravy* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D04" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D06" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D06a" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| *83* | *M* | *55331595.R* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 - specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *2 637,60* | *2 637,60* | *R položka* |
| PP | |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. těsnění a povrchové úpravy* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D05" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 84 | K | 763181312 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 4,000 | 906,00 | 3 624,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové |  |  |  |  |  |
|  | Onlin | e PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763181312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181312) |  |  |  |  |  |
| *85* | *M* | *55331774.R* | *zárubeň dvoukřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru*  *1300/2400 mm - specifikace dle PD* | *kus* | *4,000* | *5 104,50* | *20 418,00* | *R položka* |
|  | PP |  | zárubeň dvoukřídlá ocelová s protipožární úpravou pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1300/2400 mm - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *jednotková cena vč. těsnění a povrchové úpravy* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D53" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 86 | K | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4 645,379 | 2,14 | 9 941,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998763513*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763513) |  |  |  |  |  |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 657 134,58 |  |
| 87 | K | 766411813.R | Demontáž dřevěných nábytkových předstěn vč. dveří, konstrukce, lemování a příslušenství komplet dle PD | m2 | 16,470 | 119,00 | 1 959,93 | R položka |

PP Demontáž dřevěných nábytkových předstěn vč. dveří, konstrukce, lemování a příslušenství komplet dle PD

*Poznámka k položce:*

P *výměra uvedena jako čelní pohledová plocha*

VV "BN51" 2\*4,2 8,400 VV "BN52" 1,3\*2,5 3,250 VV "BN53" 2\*2,41 4,820

VV Součet 16,470

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| 88 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 1 050,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002) |  |  |  |  |  |
| *89* | *M* | *61160D54.R* | *D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolační Rw=45dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *51 975,00* | *51 975,00* | *R položka* |
|  | PP | | D54 dveře jednokřídlé dřevěné bez PO, zvukoizolační Rw=45dB, povrch plný hladký lakovaný 900x1970, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D54" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| *90* | *M* | *61161D05.R* | *D05 dveře jednokřídlé bez PO, prosklené z 1/2, tepelně izolační čiré dvojsklo, povrch hladký lakovaný*  *900/1970 mm, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *13 616,00* | *13 616,00* | *R položka* |
|  | PP | | D05 dveře jednokřídlé bez PO, prosklené z 1/2, tepelně izolační čiré dvojsklo, povrch hladký lakovaný 900/1970 mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D05" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 91 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 5,000 | 1 890,00 | 9 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022) |  |  |  |  |  |
| *92* | *M* | *61161D52.R* | *D52 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EW 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm prosklené z*  *1/2, tepelně izolační, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *15 984,00* | *15 984,00* | *R položka* |
|  | PP |  | D52 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EW 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm prosklené z 1/2, tepelně izolační, specifikace dle  PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D52" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| *93* | *M* | *61161D03.R* | *D03 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm, specifikace dle*  *PD* | *kus* | *1,000* | *11 365,00* | *11 365,00* | *R položka* |
|  | PP |  | D03 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D03" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| *94* | *M* | *61161D06.R* | *D06 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 800/1970 mm, specifikace dle*  *PD* | *kus* | *2,000* | *15 984,00* | *31 968,00* | *R položka* |
|  | PP |  | D06 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 800/1970 mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D06" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D06a" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| *95* | *M* | *61161D07.R* | *D07 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm, specifikace dle*  *PD* | *kus* | *1,000* | *11 365,00* | *11 365,00* | *R položka* |
|  | PP |  | D07 dveře jednokřídlé dřevěné protipožární EI 30 DP3 povrch hladký lakovaný 900/1970 mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D07" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 96 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2 020,00 | 2 020,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660031) |  |  |  |  |  |
| *97* | *M* | *61162D55.R* | *D55 dveře dvoukřídlové dřevotřískové protipožární EI 30 DP3 povrch plný hladký lakovaný 1600x1970mm, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *28 980,00* | *28 980,00* | *R položka* |
|  | PP | | D55 dveře dvoukřídlové dřevotřískové protipožární EI 30 DP3 povrch plný hladký lakovaný 1600x1970mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D55" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 98 | K | 766660717 | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 9,000 | 318,00 | 2 862,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660717*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717) |  |  |  |  |  |
| *99* | *M* | *54917.D55* | *samozavírač dveří hydraulický, specifikace dle PD* | *kus* | *9,000* | *1 210,00* | *10 890,00* | *R položka* |

PP samozavírač dveří hydraulický, specifikace dle PD

VV "D51" 1 1,000

VV "D55" 1 1,000 VV "DR51" 1 1,000

VV "DR52" 1 1,000

VV "DR53" 1 1,000

VV "DR54" 1 1,000 VV Mezisoučet 6,000

VV "D06" 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | |  | "D06a" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D07" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  |  | 9,000 |  |  |  |
| 100 | K | 766660718 | Montáž stavěče dveřního křídla |  | kus | 24,000 | 101,00 | 2 424,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků stavěče křídla |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660718*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660718) |  |  |  |  |  |  |
| *101* | *M* | *549.ZK* | *Zarážka křídla specifikace dle PD* |  | *kus* | *19,000* | *462,00* | *8 778,00* | *R položka* |
| PP | |  | Zarážka křídla specifikace dle PD |  |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D51" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D52" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D53" 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D54" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR51" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR52" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR53" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR54" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "F51" 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D01" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D04" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D05" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D06a" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D07" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  |  | 19,000 |  |  |  |
| *102* | *M* | *549.ZD* | *Zástrč dveří specifikace dle PD* |  | *kus* | *5,000* | *329,00* | *1 645,00* | *R položka* |
| PP | |  | Zástrč dveří specifikace dle PD |  |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D53" 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D55" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 103 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku |  | kus | 20,000 | 149,00 | 2 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660728*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728) |  |  |  |  |  |  |
| *104* | *M* | *549.KLKL* | *vrchní kování KLKL výběr dle vzorku* |  | *kus* | *9,000* | *497,00* | *4 473,00* | *R položka* |
| PP | |  | vrchní kování KLKL výběr dle vzorku |  |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D52" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR51" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR52" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR53" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "DR54" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D03" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D05" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D06" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D06a" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  |  | 9,000 |  |  |  |
| *105* | *M* | *551.KLKN* | *vrchní kování klika-knoflík výběr dle vzorku* |  | *kus* | *5,000* | *497,00* | *2 485,00* | *R položka* |
| PP | |  | vrchní kování klika-knoflík výběr dle vzorku |  |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D01" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02a" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D04" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D07" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| *106* | *M* | *549.Ro* | *vrchní kování rozetou a zápustnou mušlí na průchozím křídle* | | *kus* | *4,000* | *1 122,00* | *4 488,00* | *R položka* |
| PČ Typ Kód | | | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | | | vrchní kování rozetou a zápustnou mušlí na průchozím křídle | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "D53" 4 | |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 4,000 |  |  |  |
| *107* | *M* | *550.KLKO* | *kování KLKO specifikace dle PD* | | *kus* | *2,000* | *497,00* | *994,00* | *R položka* |
| PP | | | kování KLKO specifikace dle PD | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "D54" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "D55" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 2,000 |  |  |  |
| 108 | K | 766660731 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | | kus | 8,000 | 219,00 | 1 752,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660731*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731) | |  |  |  |  |  |
| *109* | *M* | *549.VLS* | *Zámek vložkový se střelkou zadlabací dvouzápadový s převodem + vložka zámku, specifikace dle PD* | | *kus* | *8,000* | *1 040,00* | *8 320,00* | *R položka* |
| PP | | | Zámek vložkový se střelkou zadlabací dvouzápadový s převodem + vložka zámku, specifikace dle PD | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "D51" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "D52" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "D53" 4 | |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | "D54" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "D55" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 8,000 |  |  |  |
| 110 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | | kus | 1,000 | 233,00 | 233,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660733*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660733) | |  |  |  |  |  |
| *111* | *M* | *549.KLKO* | *kování bezpečnostní KLKO specifikace dle PD* | | *kus* | *1,000* | *4 533,00* | *4 533,00* | *R položka* |
| PP | | | kování bezpečnostní KLKO specifikace dle PD | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "D51" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 1,000 |  |  |  |
| 112 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | | kus | 6,000 | 507,00 | 3 042,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660745*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660745) | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "DR51" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR52" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR53" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR54" 1 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "F51" 2 | |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 6,000 |  |  |  |
| *113* | *M* | *19416.PL* | *lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl. do 1000mm* | | *m* | *5,600* | *851,40* | *4 767,84* | *R položka* |
| PP | | | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl. do 1000mm | |  |  |  |  |  |
| VV | | | "DR51" 1,0 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR52" 1,0 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR53" 1,0 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "DR54" 1,0 | |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "F51" 0,8+0,8 | |  | 1,600 |  |  |  |
| VV | | | Součet | |  | 5,600 |  |  |  |
| 114 | K | 766661848 | Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití | | kus | 14,000 | 53,80 | 753,20 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766661848*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766661848)

VV "BD51" 1 1,000

VV "BD52" 2 2,000

VV "BD53" 2 2,000

VV "BM51" 1 1,000 VV Mezisoučet 6,000 VV "BD1" 2 2,000

VV "BD2" 1 1,000

VV "BD3" 1 1,000

VV "BD5" 3 3,000

VV "BD6" 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | |  | Mezisoučet |  | 8,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 115 | K | 766661849 | Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití | kus | 14,000 | 78,00 | 1 092,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítku s klikou |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766661849*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766661849) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BD51" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD52" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD53" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | "BM51" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 6,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD1" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD2" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD3" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD5" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | | | "BD6" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 8,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 116 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2,000 | 38,10 | 76,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766691914*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BD1" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 117 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1,000 | 68,50 | 68,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766691915*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691915) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BD2" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 118 | K | 766695233 | Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm | kus | 2,000 | 199,00 | 398,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766695233*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695233) |  |  |  |  |  |
| *119* | *M* | *61187.PR* | *práh dřevěný masivním s akust. těsněním* | *kus* | *2,000* | *1 680,40* | *3 360,80* | *R položka* |
| PP | |  | práh dřevěný masivním s akust. těsněním |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D54" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D03" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 120 | K | 766DR51 | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR51 s kazetovou výplní, světlost 820/1970 mm a zárubní na EW  30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD | ks | 1,000 | 100 100,00 | 100 100,00 | R položka |
| PP | |  | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR51 s kazetovou výplní, světlost 820/1970 mm a zárubní na EW 30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. dopravy, manipulace, ochranného a obalového materiálu, staveništního přesunu hmot a požárního posouzení.*  *Příslušenství: MAG, ELME, napojení na EPS (pouze montáž)* |  |  |  |  |  |
| 121 | K | 766DR52 | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR52 s kazetovou výplní, světlost 860/1850 mm a zárubní na EW  30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD | ks | 1,000 | 98 560,00 | 98 560,00 | R položka |
| PP | |  | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR52 s kazetovou výplní, světlost 860/1850 mm a zárubní na EW 30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. dopravy, manipulace, ochranného a obalového materiálu, staveništního přesunu hmot a požárního posouzení.*  *Příslušenství: MAG, ELME, napojení na EPS (pouze montáž)* |  |  |  |  |  |
| 122 | K | 766DR53 | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR53 s kazetovou výplní, světlost 860/1850 mm a zárubní na EW  30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD | ks | 1,000 | 98 560,00 | 98 560,00 | R položka |

Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR53 s kazetovou výplní, světlost 860/1850 mm a zárubní na EW 30 DP3-C2 vč. doplnění

PP

vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD *Poznámka k položce:*

P *Jednotková cena vč. dopravy, manipulace, ochranného a obalového materiálu, staveništního přesunu hmot a požárního posouzení. Příslušenství: MAG, ELME, napojení na EPS (pouze montáž)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| 123 | K | 766DR54 | Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR51 s kazetovou výplní, světlost 820/1970 mm a zárubní na EW  30 DP3-C2 vč. doplnění vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD | ks | 1,000 | 100 100,00 | 100 100,00 | R položka |

Repase a zpožárnění stáv. dřevěných dveří DR51 s kazetovou výplní, světlost 820/1970 mm a zárubní na EW 30 DP3-C2 vč. doplnění

PP

vybavení a příslušenství, dle podrobného popisu a specifikace v PD *Poznámka k položce:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | | | *Jednotková cena vč. dopravy, manipulace, ochranného a obalového materiálu, staveništního přesunu hmot a požárního posouzení.*  *Příslušenství: MAG, ELME, napojení na EPS (pouze montáž)* |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 998766313 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 5 942,145 | 1,45 | 8 616,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998766313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766313) |  |  |  |  |  |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 676 820,29 |  |
| 125 | K | 767135840.R | Šetrná demontáž a odstojení ocelové přepážky před el. kabeláží pro zpětné použití | m2 | 5,980 | 687,00 | 4 108,26 | R položka |
| PP | |  | Šetrná demontáž a odstojení ocelové přepážky před el. kabeláží pro zpětné použití |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot, obalení ochrannou fólií a uložení ve skladu dle dispozic objednatele.* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "N207" 1,0\*2,6 |  | 2,600 |  |  |  |
| VV | |  | "N307" 1,3\*2,6 |  | 3,380 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 5,980 |  |  |  |
| 126 | K | 767135841.R | Zpětná montáž ocelové přepážky před el. kabeláží vč. kotvení | m2 | 5,980 | 669,00 | 4 000,62 | R položka |
| PP | |  | Zpětná montáž ocelové přepážky před el. kabeláží vč. kotvení |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot ze skladu objednatele a likvidace obalového ochranného materiálu.* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "N207" 1,0\*2,6 |  | 2,600 |  |  |  |
| VV | |  | "N307" 1,3\*2,6 |  | 3,380 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 5,980 |  |  |  |
| 127 | K | 767135842.R | Šetrná demontáž setu ocelových knihovnických regálu (celkem 8 modulů dl. 950 v jednom setu).  Rozmontování sestavy na manioulovatelné díly a snesení o patro vč. uložení ke zpetnému použití. | set | 4,000 | 5 208,00 | 20 832,00 | R položka |
| PP | |  | Šetrná demontáž setu ocelových knihovnických regálu (celkem 8 modulů dl. 950 v jednom setu). Rozmontování sestavy na manioulovatelné díly a snesení o patro vč. uložení ke zpetnému použití. |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot.* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "N210" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | |  | "N311" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 128 | K | 767135843.R | Zpětná montáž setu ocelových knihovnických regálu (celkem 8 modulů dl. 950 v jednom setu). Zpětný přesun na původní místo vč. sestavení. | set | 4,000 | 5 208,00 | 20 832,00 | R položka |
| PP | |  | Zpětná montáž setu ocelových knihovnických regálu (celkem 8 modulů dl. 950 v jednom setu). Zpětný přesun na původní místo vč. sestavení. |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot.* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "N210" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | |  | "N311" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 129 | K | 767165114 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného | m | 2,200 | 445,00 | 979,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767165114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767165114) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "Z52" 2,2 |  | 2,200 |  |  |  |
| *130* | *M* | *767R0.Z52* | *Dodávka a výroba ocelového madla prům. 42,4x2,6 mm na konzolkách vč. rozet a povrchové úpravy* | *m* | *2,200* | *1 008,50* | *2 218,70* |  |
| PP | | | Dodávka a výroba ocelového madla prům. 42,4x2,6 mm na konzolkách vč. rozet a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
| VV | | | "Z52" 2,2 |  | 2,200 |  |  |  |
| 131 | K | 767165114.R | Montáž zábradlí zakřiveného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného | m | 3,700 | 445,00 | 1 646,50 |  |
| PP | | | Montáž zábradlí zakřiveného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním |  |  |  |  |  |
| VV | | | "Z53" 3,7 |  | 3,700 |  |  |  |
| *132* | *M* | *767R0.Z53* | *Dodávka a výroba zakřiveného ocelového madla prům. 42,4x2,6 mm na konzolkách vč. rozet a povrchové úpravy* | *m* | *3,700* | *1 383,50* | *5 118,95* |  |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | |  | Dodávka a výroba zakřiveného ocelového madla prům. 42,4x2,6 mm na konzolkách vč. rozet a povrchové úpravy |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "Z53" 3,7 |  | 3,700 |  |  |  |
| 133 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 9 775,00 | 9 775,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767640221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221) |  |  |  |  |  |
| *134* | *M* | *55341.F51* | *F51 dveře dvoukřídlé vstupní bezpečnostní tepelněizolační vč. skryté zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy 1200x1970 mm, specifikace dle tabulky dveří* | *ks* | *1,000* | *189 408,00* | *189 408,00* | *R položka* |
| PP | | | F51 dveře dvoukřídlé vstupní bezpečnostní tepelněizolační vč. skryté zárubně, kování, příslušenství a povrchové úpravy 1200x1970 mm, specifikace dle tabulky dveří |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *deblokace zámku a uvolnění přídržného magnetu na impuls z EPS.*  *Přechodka kabeláže ze zárubně do křídla Vrchní kování s bezpečnostní funkcí zevnitř osazena půlvložka, zvenku bez kliky, bez přístupu k vložce, skryté panty příslušenství: MAG, ELME, KLKO, DF, PL* |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus | 5,000 | 2 100,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767646510*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510) |  |  |  |  |  |
| *136* | *M* | *55341D51.R* | *D51 dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI90 DP1 900x1970mm, dle specifikace tabulky dveří* | *kus* | *1,000* | *38 214,00* | *38 214,00* | *R položka* |
| PP | |  | D51 dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI90 DP1 900x1970mm, dle specifikace tabulky dveří |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D51" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| *137* | *M* | *61162D01.R* | *D01 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 45 DP1 povrch plný hladký lakovaný 900x1970mm, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *21 160,00* | *21 160,00* | *R položka* |
| PP | |  | D01 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 45 DP1 povrch plný hladký lakovaný 900x1970mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D01" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| *138* | *M* | *61162D02.R* | *D02 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 60 DP1 povrch plný hladký lakovaný 900x1970mm, specifikace dle PD* | *kus* | *2,000* | *21 968,00* | *43 936,00* | *R položka* |
| PP | |  | D02 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 60 DP1 povrch plný hladký lakovaný 900x1970mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D02" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | "D02a" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| *139* | *M* | *61162D04.R* | *D04 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 30 DP1 povrch plný hladký lakovaný 800x1970mm, specifikace dle PD* | *kus* | *1,000* | *18 099,00* | *18 099,00* | *R položka* |
| PP | |  | D04 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 30 DP1 povrch plný hladký lakovaný 800x1970mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D04" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 140 | K | 767646523 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 2200 do 2400 mm | kus | 4,000 | 3 170,00 | 12 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767646523*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646523) |  |  |  |  |  |
| *141* | *M* | *61162D53.R* | *D53 dveře dvoukřídlové ocelové protipožární EI 15 DP3 povrch plný hladký lakovaný 1300x2400mm, specifikace dle PD* | *kus* | *4,000* | *60 800,00* | *243 200,00* | *R položka* |
| PP | | | D53 dveře dvoukřídlové ocelové protipožární EI 15 DP3 povrch plný hladký lakovaný 1300x2400mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| VV | | | "D53" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 142 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 6,920 | 211,00 | 1 460,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767661811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "BM51" 1,4\*2,2 |  | 3,080 |  |  |  |
| VV | | | "B?1" 1,6\*2,4 |  | 3,840 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 6,920 |  |  |  |
| 143 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | 65,000 | 68,60 | 4 459,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767995114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114)

VV 0,065\*1000 'Přepočtené koeficientem množství 65,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava | |
| *144* | *M* | *13010256* | *tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x5mm* | *t* | *0,076* | *32 200,00* | *2 447,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x5mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyztužení SDK příčky" 7,89\*7,97/1000 |  | 0,063 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 0,063 |  |  |  |
| VV | | | 0,063\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,076 |  |  |  |
| *145* | *M* | *14550262* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x4mm* | *t* | *0,002* | *38 900,00* | *77,80* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x4mm |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyztužení SDK příčky" 0,64\*2,78/1000 |  | 0,002 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 0,002 |  |  |  |
| VV | | | 0,002\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,002 |  |  |  |
| 146 | K | 767995Z01 | Z01 dodatečná úprava stáv. ocelové mříže vč. odstrojení, doplnění příslušenství, úprava a obnova povrchové úpravy dle specifikace PD | kpl | 1,000 | 8 441,40 | 8 441,40 | R položka |
| PP | | | Z01 dodatečná úprava stáv. ocelové mříže vč. odstrojení, doplnění příslušenství, úprava a obnova povrchové úpravy dle specifikace PD |  |  |  |  |  |
| 147 | K | 998767313 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 5 534,201 | 2,39 | 13 226,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998767313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767313) |  |  |  |  |  |
| D 772 | | | Podlahy z kamene |  |  |  | 34 884,98 |  |
| 148 | K | 772231312 | Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 12,150 | 557,00 | 6 767,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/772231312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772231312) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81 |  | 6,480 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81 |  | 5,670 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 12,150 |  |  |  |
| *149* | *M* | *58382710.R* | *obkladové stupně z Božanovského pískovce tl. 30 mm rovné a zkosené, hrana půlkruhová* | *m2* | *4,791* | *2 955,00* | *14 157,41* |  |
| PP | | | obkladové stupně z Božanovského pískovce tl. 30 mm rovné a zkosené, hrana půlkruhová |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *hrubý povrch jemně pemrlovaný* |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81\*0,28 |  | 1,814 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81\*0,33 |  | 1,871 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 3,685 |  |  |  |
| VV | | | 3,685\*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,791 |  |  |  |
| 150 | K | 772231423 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 12,150 | 407,00 | 4 945,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/772231423*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772231423) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81 |  | 6,480 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81 |  | 5,670 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 12,150 |  |  |  |
| *151* | *M* | *58386630.R* | *obklad podstupnice z Božanovského pískovce tl. 20 mm* | *m2* | *3,000* | *1 970,00* | *5 910,00* |  |
| PP | | | obklad podstupnice z Božanovského pískovce tl. 20 mm |  |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *hrubý povrch, řezané plochy* |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81\*0,19 |  | 1,231 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81\*0,19 |  | 1,077 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 2,308 |  |  |  |
| VV | | | 2,308\*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,000 |  |  |  |
| 152 | K | 772591922 | Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující | m2 | 5,993 | 199,00 | 1 192,61 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/772591922*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591922)

VV "stupnice"

VV "rovné" 8\*0,81\*0,28 1,814 VV "zakřivené" 7\*0,81\*0,33 1,871

VV Mezisoučet 3,685

VV "podstupnice"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | |  | "rovné" 8\*0,81\*0,19 |  | 1,231 |  |  |  |
| VV | |  | "zakřivené" 7\*0,81\*0,19 |  | 1,077 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  | 2,308 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 5,993 |  |  |  |
| 153 | K | 772591923 | Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní | m2 | 5,993 | 160,00 | 958,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr uzavírací transparentní |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/772591923*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591923) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "stupnice" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81\*0,28 |  | 1,814 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81\*0,33 |  | 1,871 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 3,685 |  |  |  |
| VV | | | "podstupnice" |  |  |  |  |  |
| VV | | | "rovné" 8\*0,81\*0,19 |  | 1,231 |  |  |  |
| VV | | | "zakřivené" 7\*0,81\*0,19 |  | 1,077 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 2,308 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 5,993 |  |  |  |
| 154 | K | 998772202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m | % | 339,315 | 2,81 | 953,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998772202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772202) |  |  |  |  |  |
| D 775 | | | Podlahy skládané |  |  |  | 98 849,53 |  |
| 155 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 9,900 | 81,70 | 808,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775429121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775429121) |  |  |  |  |  |
| *156* | *M* | *55343.ALP* | *AL profil přechodový se rozumí masivní AL vyztužená oblounová lišta o šíři 30 nebo 40mm a tl. cca 2mm, specifikace dle PD* | *m* | *10,692* | *662,00* | *7 078,10* | *R položka* |
| PP | |  | AL profil přechodový se rozumí masivní AL vyztužená oblounová lišta o šíři 30 nebo 40mm a tl. cca 2mm, specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "D53" 1\*1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
| VV | |  | "D54" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "D55" 1\*1,6 |  | 1,600 |  |  |  |
| VV | |  | "DR51" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "DR52" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "DR53" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "DR54" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "D06" 1\*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV | |  | "D06a" 1\*0,8 |  | 0,800 |  |  |  |
| VV | |  | "D07" 1\*0,8 |  | 0,800 |  |  |  |
| VV | |  | Součet |  | 9,900 |  |  |  |
| VV | |  | 9,9\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,692 |  |  |  |
| 157 | K | 775510900.R | Repase vlýsků v dílně (očištění, obnovení vyfrézováníobvodových drážek, výroba vložených per, nakrácení, skladování) | m2 | 2,600 | 750,00 | 1 950,00 |  |
| PP | |  | Repase vlýsků v dílně (očištění, obnovení vyfrézováníobvodových drážek, výroba vložených per, nakrácení, skladování) |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "OM53" 2,6 |  | 2,600 |  |  |  |
| 158 | K | 775511801 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití | m2 | 2,600 | 199,00 | 517,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Demontáž podlah vlysových k dalšímu použití s lištami lepených s očištěním |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775511801*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511801) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 2,6 |  | 2,600 |  |  |  |
| 159 | K | 775526000.R | Montáž podlah vlysových s doplněním nového materiálu, doložení plochy v návaznosti a ve tvarosloví dle původní | m2 | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 |  |
| PP | | | Montáž podlah vlysových s doplněním nového materiálu, doložení plochy v návaznosti a ve tvarosloví dle původní |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 2,0 |  | 2,000 |  |  |  |
| *160* | *M* | *61195100.R* | *vlisy kopie původních* | *m2* | *1,080* | *1 550,00* | *1 674,00* |  |
| PP | | | vlisy kopie původních |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 2,0\*0,5 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | | | 1\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,080 |  |  |  |
| 161 | K | 775591300.R | Přebroušení, tmelení, jemné přebroušení, nová povrchová úprava lakováním ve třech vrstvách s mezibrusem | m2 | 89,000 | 950,80 | 84 621,20 |  |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PP | | | Přebroušení, tmelení, jemné přebroušení, nová povrchová úprava lakováním ve třech vrstvách s mezibrusem |  |  |  |  |  |
| VV | | | "OM53" 89 |  | 89,000 |  |  |  |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 900,49 |  |
| 162 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 2,306 | 78,20 | 180,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783301311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311) |  |  |  |  |  |
| VV | | | nátěry |  | 2,306 |  |  |  |
| 163 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 2,306 | 6,30 | 14,53 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783301401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301401) |  |  |  |  |  |
| VV | | | nátěry |  | 2,306 |  |  |  |
| 164 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,306 | 147,00 | 338,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783314101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101) |  |  |  |  |  |
| VV | | | nátěry |  | 2,306 |  |  |  |
| 165 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,306 | 159,00 | 366,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783314201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "vyztužení SDK příčky" 0,07\*2,1\*0,64+0,07\*4\*7,9 |  | 2,306 |  |  |  |
| VV | | | Mezisoučet |  | 2,306 |  |  |  |
| VV nátěry | | | Součet |  | 2,306 |  |  |  |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 56 177,42 |  |
| 166 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 275,710 | 6,88 | 1 896,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001) |  |  |  |  |  |
| VV | | | malby+malby2 |  | 275,710 |  |  |  |
| 167 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 500,000 | 6,88 | 3 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101) |  |  |  |  |  |
| *168* | *M* | *28323151* | *papír separační potažený PE fólií* | *m2* | *550,000* | *7,30* | *4 015,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | papír separační potažený PE fólií |  |  |  |  |  |
| VV | | | 500\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 550,000 |  |  |  |
| 169 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 80,000 | 9,17 | 733,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do  3,80 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111) |  |  |  |  |  |
| *170* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *88,000* | *3,39* | *298,32* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |  |
| VV | | | 80\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88,000 |  |  |  |
| 171 | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 200,000 | 16,60 | 3 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171121) |  |  |  |  |  |
| *172* | *M* | *58124844* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m* | *m2* | *220,000* | *3,39* | *745,80* | *CS ÚRS 2024 01* |
| PP | | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |  |
| VV | | | 200\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220,000 |  |  |  |
| 173 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 261,510 | 21,80 | 5 700,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101) |  |  |  |  |  |
| VV | | | malby |  | 261,510 |  |  |  |
| 174 | K | 784181141.R | Základní vápenná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 264,700 | 44,50 | 11 779,15 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Základní vápenná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181141.R*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181141.R) |  |  |  |  |  |
| VV | | | malby\_váp |  | 264,700 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 264,700 |  |  |  |
| 175 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 261,510 | 49,40 | 12 918,59 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784221101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101) |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "NS03 na SDK" 31,23 |  | 31,230 |  |  |  |
| VV | |  | "N007" 15,6+11,4 |  | 27,000 |  |  |  |
| VV | |  | "N107" 7,68 |  | 7,680 |  |  |  |
| VV | |  | "N207" 4,1 |  | 4,100 |  |  |  |
| VV | |  | "N208" 28,3 |  | 28,300 |  |  |  |
| VV | |  | "N301" 10,0 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV | |  | "N307" 3,3 |  | 3,300 |  |  |  |
| VV | |  | "N308" 28,3 |  | 28,300 |  |  |  |
| VV | |  | "N401" 10,2 |  | 10,200 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  | 150,110 |  |  |  |
| VV | |  | "SO08" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV | |  | "025" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV | |  | "113" 48,4 |  | 48,400 |  |  |  |
| VV | |  | "202" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  | 77,400 |  |  |  |
| VV | |  | "podhled PO53" PO53 |  | 34,000 |  |  |  |
| VV | |  | Mezisoučet |  | 34,000 |  |  |  |
| VV | | malby | Součet |  | 261,510 |  |  |  |
| 176 | K | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 264,700 | 42,80 | 11 329,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784312021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312021) |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *malba na vápenné bázi s obsahem disperzí a akrylátů do 3%, s nízkou oděrovou odolností* |  |  |  |  |  |
| VV | |  | "NS03 na omítce" 20,5 |  | 20,500 |  |  |  |
| VV | |  | "plochy nově zbudované únikové schodiště" 45 |  | 45,000 |  |  |  |
| VV | |  | "začištění ploch po vybouraných příčkách" 35 |  | 35,000 |  |  |  |
| VV | |  | "plochy po stáv. zásazích" 150 |  | 150,000 |  |  |  |
| VV | |  | "NS03" 14,2 |  | 14,200 |  |  |  |
| VV | | malby\_váp | Součet |  | 264,700 |  |  |  |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 20 570,00 |  |
| 177 | K | PP51 | Požární expertní posouzení stávajících kovových dveří - specifikace dle PD | ks | 2,000 | 1 870,00 | 3 740,00 | R položka |
| PP | |  | Požární expertní posouzení stávajících kovových dveří - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Odolnost stávajících jednokřídlových dveří bude posouzena autorizovanou osobou a zpracována do celkového expertního posouzení ochrany únikové cesty (kruhové schodiště/stroj.výtahu).* |  |  |  |  |  |
| 178 | K | PP1 | Požární expertní posouzení stáv. oken vedoucích na pavlač m.č. 131 - specifikace dle PD | ks | 7,000 | 1 870,00 | 13 090,00 | R položka |
| PP | |  | Požární expertní posouzení stáv. oken vedoucích na pavlač m.č. 131 - specifikace dle PD |  |  |  |  |  |
| P | |  | *Poznámka k položce:*  *Odolnost stávajících oken bude posouzena autorizovanou osobou a zpracována do celkového expertního posouzení ochrany únikové cesty.* |  |  |  |  |  |
| 179 | K | PP2 | Expertní posouzení stáv. kovových branek na únikové schodiště - specifikace dle PD | ks | 2,000 | 1 870,00 | 3 740,00 | R položka |

PP Expertní posouzení stáv. kovových branek na únikové schodiště - specifikace dle PD

*Poznámka k položce:*

*Určení provozního režimu obou branek z hlediska úniku osob při jejich evakuaci z objektu*

P *Poloha stávajících uzávěrů je :*

*- kovová branka na pavlači, umístěná na předělu m.č. 131/132 - kovová mříž na únikovém schodišti m.č. 132/022*