|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |
| Venkovní plocha stanice HZS, Litice |  |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  | Datum: 25. | 6. 2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: |  |
| L. ČERVENKA |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| Veronika Soulová |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | |  |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  | 350 288,14 |
| Ostatní náklady |  |  | 26 271,61 |
| Cena bez DPH |  |  | 376 559,75 |
|  | Základ dané | Sazba daně | Výše dané |
| dph základní | 376 559,75 | 21,00% | 79 077,55 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 455 637,30 |

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Projektant

Ladislav ČEKVENKA

IČ: 18712487, tel:

Datum a podpis Objednavatel

Stavba:

Venkovní plocha stanice HZS, Litice

Místo: Datum: 25. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: L. ČERVENKA Zpracovatel: Veronika Šoulová

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 350 288,14

HSV - Práce a dodávky HSV 350 288,14

1. - Zemní práce 26 641,80
2. - Zakládání 17 841,00

5 - Komunikace pozemní 244 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 488,00

1. - Doprava suti a vybouraných hmot 30 124,21
2. - Přesun hmot 473,13

2) Ostatní náklady 26 271,61

JinéVRN 26 271,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 376 559,75

SOUPIS prací

Stavba:

Venkovní plocha stanice HZS, Litice

Místo:

Datunr 25. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Veronika Soulová

Zadavatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 350 288,14 |
| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 350 288,14 |
| D | 1 | Zemní práce | |  |  |  | 26 641,80 |
| 1 K | 122251103 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 57,000 | 192,00 | 10 944,00 |
| 2 K | 162251101 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57,000 | 275,40 | 15 697,80 |
| D | 2 | Zakládání | |  |  |  | 17 841,00 |
| 3 , K | 273351121 |  | Zřízení bedněni základových desek | m2 | 10,000 | 681,00 | 6 810,00 |
| w |  |  | 0.2\*50,0 |  | 10,000 |  |  |
| 4 K | 273351122 |  | Odstranění bednění základových desek | m2 | 10,000 | 144,00 | 1 440,00 |
| 5 K | 274313711 |  | Základová pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2,300 | 4 170,00 | 9 591,00 |
| vv  vv  w |  |  | dobetonování desky  odhad  2,3 |  | 2,300 |  |  |
| D | 5 | ■ Komunikace pozemní | |  |  |  | 244 720,00 |
| 6 K | 564281011 |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 190,000 | 358,00 | 68 020,00 |
| 7 K | 581141111.r |  | Kryt betonový tl 220 mm | m2 | 190,000 | 930,00 | 176 700,00 |
| D | 9 | l/ | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 30 488,00 |
| 8 K | 961055111 |  | Bouraní základů ze ŽB | m3 | 4,120 | 7 400,00 | 30 488,00 |
| D | 997 |  | Doprava suti a vybouraných hrnot |  |  |  | 30 124,21 |
| 9 K | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot. na skládku nebo meziskláaku do 1 km se složením | t. | 9,888 | 301,00 | 2 976,29 |
| 10 K | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9,888 | 327 50 | 3 238,32 |
| 11 K | 997013602 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 9,830 | 2 420,00 | 23 909,60 |
| D | 998 | / | Přesun hmot |  |  |  | 473,13 |
| 12 K | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5,784 | 81,80 | 473,13 |

Zhotovitel: L. ČERVENKA