Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Číslo smlouvy: 3/25/6100/042

Předmětem díla je stavební úprava křižovatky zvýšením její plochy do úrovně okolních chodníků. Křižovatka bude oddělena antiparkovacími sloupky. Sklon nájezdových ramp bude 1:15. Zastávka BUS "V Kratinách" ve směru od Čimic bude posunuta, aby nezasahovala do nájezdové rampy křižovatky a protisměrná zastávka bude posunuta o cca 20 m blíže ke křižovatce. Dojde k posunu dvou uličních vpustí. Zpevněné plochy zvýšené křižovatky a navazující vozovky budou z asfaltového betonu a zpevněné plochy chodníků budou z betonové dlažby.