|  |  |
| --- | --- |
| **NABÍDKA ZPRACOVÁNA PRO:** | |
| Název Firmy/Instituce | Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. |
| Sídlo Firmy/Instituce | Máchova 1134, 739 61 Třinec |
| IČ Firmy/Instituce | 75055473 |
| Jméno zástupce Firmy/Instituce | Mgr. Kamil Raszka, MBA |
| Kontaktní telefon |  |
| E-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBSAH NABÍDKY** | Oprava defektů vnitřní kanalizace objektu |

|  |  |
| --- | --- |
| **MÍSTO PROVEDENÍ PRACÍ** | Máchova 1134, 739 61 Třinec |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | | | | |
| **Položka** | **Jednotka** | **Počet**  **jednotek** | **Cena za jedn.**  **(Kč bez DPH)** | **Cena celkem**  **(Kč bez DPH)** |
|  |  |  |  |  |
| **Místnost P008**  **Oprava defektu napojení potrubí PVC DN160** |  |  |  |  |
| Bourací práce – vysekání/vybourání montážního otvoru ve zdivu | Soub. | 1 | 2400 | 2400 |
| Oprava napojení kanalizačního potrubí DN160 – přechod  PVC/kamenina | Soub. | 1 | 5100 | 5100 |
| Zednické práce – oprava zdiva | Soub. | 1 | 2900 | 2900 |
| ***Celkem*** |  |  |  | ***10400*** |
|  |  |  |  |  |
| **Místnost P012**  **Oprava defektu napojení potrubí PVC DN125** |  |  |  |  |
| Bourací práce – vysekání/vybourání montážního otvoru ve stropě | Soub. | 1 | 3600 | 3600 |
| Oprava napojení kanalizačního potrubí DN125 – přechod PVC/litina | Soub. | 1 | 4640 | 4640 |
| Zednické práce – oprava stropu | Soub. | 1 | 3200 | 3200 |
| ***Celkem*** |  |  |  | ***11440*** |
|  |  |  |  |  |
| **Chodba před místností P012 + místnost P010**  **Oprava defektu napojení potrubí DN125 (litina)** |  |  |  |  |
| Bourací práce – vysekání/vybourání montážního otvoru (prostup  přes zeď) | Soub. | 1 | 2400 | 2400 |
| Demontáž potrubí DN110 / DN125 litina v celkové délce 9,5 m | Soub. | 1 | 1200 | 1200 |
| Dodávka a montáž potrubí DN110 / DN125 PVC v celkové délce 9,5 m vč. napojení všech stávajících přípojek, kotvení do stropu a kotvících prvků | Soub. | 1 | 12530 | 12530 |
| Zednické práce – oprava zdiva | Soub. | 1 | 4350 | 4350 |
| ***Celkem*** |  |  |  | ***20480*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA** | | | | |
| **Položka** | **Jednotka** | **Počet**  **jednotek** | **Cena za jedn.**  **(Kč bez DPH)** | **Cena celkem**  **(Kč bez DPH)** |
|  |  |  |  |  |
| **Chodba před místností P106 + místnost P116**  **Oprava 2 ks revizních šachet** |  |  |  |  |
| Bourací práce – vysekání/vybourání poklopu s rámem a dna revizní šachty vč. šachtového úseku stávající kanalizace (kamenina DN150) | Soub. | 2 | 4800 | 9600 |
| Dodávka a montáž potrubí PVC DN160 SN8 vč. tvarovek | Soub. | 2 | 2200 | 4400 |
| Dodávka a montáž šachtového poklopu Hermelock (plast, 600 x 600) | Soub. | 2 | 9350 | 18700 |
| Dodávka a montáž kanalizační roury šachtové korugované DN425 | Soub. | 2 | 2640 | 5280 |
| Vysprávka revizní šachty – zednické práce, betonáž | Soub. | 2 | 5400 | 10800 |
| ***Celkem*** |  |  |  | ***48780*** |
|  |  |  |  |  |
| **Místnost P015 + místnost P003**  **Oprava části vnitřní kanalizace (přípojka WC, umyvadla a**  **sprchového koutu)** |  |  |  |  |
| Bourací práce – podlahy | Soub. | 1 | 4980 | 4980 |
| Výkopové práce ručně v uzavřených prostorách | Soub. | 1 | 7050 | 7050 |
| Dodávka a montáž potrubí DN110 / DN160 PVC v celkové délce 11  m vč. napojení všech stávajících přípojek | Soub. | 1 | 5920 | 5920 |
| Obsyp a zásyp potrubí kamenivem 0/8 ručně | Soub. | 1 | 6600 | 6600 |
| Nakládka a odvoz suti a zeminy na skládku vč. poplatku | Soub. | 1 | 7650 | 7650 |
| Oprava podlah – betonáž vč. výztuhy (kari síť) a hydroizolace | Soub. | 1 | 8560 | 8560 |
| ***Celkem*** |  |  |  | ***40760*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA CELKEM (Kč bez DPH)** | **131860** |

Pozn.

1) Ceny jsou platné pouze pro definovanou akci.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českém Těšíně | dne: 15.08.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zpracoval:** |  |