Příloha č. 2

Specifikace nabízeného řešení:

**A) Ředitelství (Gen. Klapálka 1624)**

1

2

) Zhodnocení prostřední tvorba projektové dokumentace (skutečné provedení)

) Odstranění starého vedení, demontáž Rackové skříně, zachování telefonních rozvodů prozatímní

opatření

) Průrazy, montáž lišt bezhalogenových dle úseků, kabelových tras cat 6 – bezhalogenových B2ca,

montáž a zapojeních zásuvek

) Montáž Rackové skříně a zapojení všech zásuvek vč. telefonních, barevně odlišení patch cord

kabelů dle domluvy

3

4

5

6

) Certifikované měření všech zásuvek

) Předání protokolů a zaškolení

**B) Přístavba (Gen. Klapálka 1641)**

1

2

) Zhodnocení prostřední tvorba projektové dokumentace (skutečné provedení)

) Odstranění starého vedení, demontáž Rackové skříně, zachování telefonních rozvodů prozatímní

opatření

) Průrazy, montáž lišt bezhalogenových dle úseků, kabelových tras cat 6 – bezhalogenových B2ca,

montáž a zapojeních zásuvek

3

4

5

) Zhotovení požárních ucpávek

) Montáž Rackové skříně a zapojení všech zásuvek vč. telefonních, barevně odlišení patch cord

kabelů dle domluvy

6

7

) Certifikované měření všech zásuvek

) Předání protokolů a zaškolení

**C) Prostory (Gen. Klapálka 1641)**

1

2

3

4

5

7

) Zhodnocení prostřední a zjištění závad

) Mapování zásuvek a popsání zásuvek

) Odstranění závad (výměna poškozených zásuvek, doplnění, dohledání a popsání zásuvek, aj)

) Organizace v rackové skříni – barevně odlišení patch cord kabelů dle domluvy

) Certifikované měření všech zásuvek

) Předání protokolů a zaškolení

Mgr. Jan

Dvořák

+