|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č. OBJ-2025-247**  Číslo jednací: ŘVC/442/2025/ORI-13 | | |  |
| **Odběratel:** | **Ředitelství vodních cest ČR** | **Dodavatel:** | **MOVISIO s.r.o.** |
| **Adresa:** | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | **Adresa:** | Michelská 29/6 |
| 110 15 Praha 1 | 140 00, Praha 4 |
| **IČ:** | 67981801 | **IČ:** | 26494183 |
| **DIČ:** | **CZ67981801** | **DIČ:** | CZ26494183 |
| **Není plátce DPH** |  |
| **Bankovní spojení:** | xxx | **Bankovní spojení:** | xxxx |
| **Číslo účtu:** | xxxx | **Číslo účtu:** | xxxx |
| **Tel.:** | xxxx | **Tel.:** | xxxx |
| **E-mail:** | xxxx | **E-mail:** | xxxx |
| Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) | | Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 85760 vedená u Městského soudu v Praze | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednáváme u Vás:** | |
| Opravu automatů generování NtS zpráv aktuálních omezení plavebních podmínek pro zvýšení přehlednosti omezení dle níže uvedené specifikace.  • Automat bude spojovat nejen úseky, ale i časy do jedné zprávy.  • Hraniční hodnoty:  o úsek 739.6-726.6 je to 160 cm na druhou NtS  o úsek 739.6-726.6 nevychází mezi 165 a 500 (není omezení)  o úsek 767.6-739.6 je to 175 cm na druhou NtS  o úsek 767.6-739.6 nevychází mezi 180 a 400 (není omezení)  o úsek 767.6-741.8 a 740.7-726.6 nevychází když je hodnota >= 275  • Když jsou všechny 3 signály pod 160, tak vyjde JEDNA NtS, kde budou všechny 3 úseky a všechny 3 dny (podobně jako ponory)  • Když bude nějaký signál v rozmezí na druhou NtS, tak tato druhá NtS vyjde zvlášť. Opět to může spojovat úseky a časy, pokud budou signály ve stejném okně.  • Když bude nějaký signál v rozmezí, kdy omezení není, tak toto jedno omezení nebude součástí NtS zprávy. Může se tak stát, že tam nebude tento úsek vůbec.  Bude vytvořen seznam signálů (který signál ovlivňuje který čas) a úseků a podmínek, za kterých bude úsek do NtS vložen:  o rozmezí hodnot jednotlivých signálů, kdy bude úsek vložen do NtS  • pokud bude podmínka splněna:  o úsek se vloží do kroku "Kde"  o vytvoří se omezení  o každý signál, který splňuje podmínku, přidá k tomuto omezení interval platnosti.  • Pokud nebude žádný signál splňovat podmínku, žádná NtS se vydávat nebude.  • Toto nastavení bude pro různé NtS: jedna NtS bude bez poznámky, druhá NtS bude s poznámkou. Vzniknou tedy 2 automaty.  • Potřeba bude na 1 šablonu. Poznámka se vloží automatem | |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky xxxx, vedoucí oddělení ORI.  **Fakturu spolu s předávacím protokolem zašle Dodavatel elektronicky do datové schránky Odběratele ID: ndn5skh případně e-mailem na** [**xxxx**](mailto:podatelna@rvc.gov.cz)  **Předpokládaná cena celkem je 85.500,00 Kč bez DPH**  **103.455,- Kč vč. DPH** | |
| **Platební podmínky:** |  |
| **Termín dodání:** | do 4.11.2025 |
| **Datum vystavení:** | 04.09.2025 |
| **Fakturace:** | Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky ŘVC ČR. |

**Plnění bude financováno z: F2 opravy infrastruktury RIS**

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil: Schvaluje:**

**xxxxx Ing. Lubomír Fojtů**

**ORI ředitel ŘVC ČR**

**Souhlasí:**

**xxxxx**

Správce rozpočtu

Akceptace: 08.09.2025