|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č. OBJ-2025-247**Číslo jednací: ŘVC/442/2025/ORI-13 |  |
| **Odběratel:** | **Ředitelství vodních cest ČR** | **Dodavatel:** | **MOVISIO s.r.o.** |
| **Adresa:** | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | **Adresa:** | Michelská 29/6 |
| 110 15 Praha 1 | 140 00, Praha 4 |
| **IČ:** | 67981801 | **IČ:** | 26494183 |
| **DIČ:** | **CZ67981801** | **DIČ:** | CZ26494183 |
| **Není plátce DPH** |  |
| **Bankovní spojení:** | xxx | **Bankovní spojení:** | xxxx |
| **Číslo účtu:** | xxxx | **Číslo účtu:** | xxxx |
| **Tel.:** | xxxx | **Tel.:** | xxxx |
| **E-mail:** | xxxx | **E-mail:** | xxxx |
| Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) | Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 85760 vedená u Městského soudu v Praze |

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás:** |
| Opravu automatů generování NtS zpráv aktuálních omezení plavebních podmínek pro zvýšení přehlednosti omezení dle níže uvedené specifikace. • Automat bude spojovat nejen úseky, ale i časy do jedné zprávy.• Hraniční hodnoty:o úsek 739.6-726.6 je to 160 cm na druhou NtSo úsek 739.6-726.6 nevychází mezi 165 a 500 (není omezení)o úsek 767.6-739.6 je to 175 cm na druhou NtSo úsek 767.6-739.6 nevychází mezi 180 a 400 (není omezení)o úsek 767.6-741.8 a 740.7-726.6 nevychází když je hodnota >= 275• Když jsou všechny 3 signály pod 160, tak vyjde JEDNA NtS, kde budou všechny 3 úseky a všechny 3 dny (podobně jako ponory)• Když bude nějaký signál v rozmezí na druhou NtS, tak tato druhá NtS vyjde zvlášť. Opět to může spojovat úseky a časy, pokud budou signály ve stejném okně.• Když bude nějaký signál v rozmezí, kdy omezení není, tak toto jedno omezení nebude součástí NtS zprávy. Může se tak stát, že tam nebude tento úsek vůbec.Bude vytvořen seznam signálů (který signál ovlivňuje který čas) a úseků a podmínek, za kterých bude úsek do NtS vložen:o rozmezí hodnot jednotlivých signálů, kdy bude úsek vložen do NtS• pokud bude podmínka splněna:o úsek se vloží do kroku "Kde"o vytvoří se omezenío každý signál, který splňuje podmínku, přidá k tomuto omezení interval platnosti.• Pokud nebude žádný signál splňovat podmínku, žádná NtS se vydávat nebude.• Toto nastavení bude pro různé NtS: jedna NtS bude bez poznámky, druhá NtS bude s poznámkou. Vzniknou tedy 2 automaty.• Potřeba bude na 1 šablonu. Poznámka se vloží automatem |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky xxxx, vedoucí oddělení ORI.**Fakturu spolu s předávacím protokolem zašle Dodavatel elektronicky do datové schránky Odběratele ID: ndn5skh případně e-mailem na** **xxxx****Předpokládaná cena celkem je 85.500,00 Kč bez DPH** **103.455,- Kč vč. DPH** |
| **Platební podmínky:** |  |
| **Termín dodání:** | do 4.11.2025 |
| **Datum vystavení:** | 04.09.2025 |
| **Fakturace:** | Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky ŘVC ČR. |

**Plnění bude financováno z: F2 opravy infrastruktury RIS**

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil: Schvaluje:**

 **xxxxx Ing. Lubomír Fojtů**

 **ORI ředitel ŘVC ČR**

**Souhlasí:**

 **xxxxx**

 Správce rozpočtu

Akceptace: 08.09.2025