

Příloha č. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministerstvo zemědělství** | **Základní data o objektu** | **Sp. List** |
|  |  | |
| Název - instituce | Ministerstvo zemědělství | |
| Majitel objektu (objektů) | Ministerstvo zemědělství | |
| Adresa | Kotlářská 931/53, Brno | |
| Charakter uživání budovy | administrativní budova | |
| Počet lidí v budově | 243 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Rok dokončení objektu (domu) - prvni kolaudace | 1967 |
| Rok rekolaudace | 1967 |
| Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle přriložené specifikace) | 2005 GO WC ženy, 2008 GO WC  muži,2009 zateplení a výměna oken |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Poloha objektu** |  | **6** | **Rozměry objektu** | m |
| 1.1 | Samostatný | ano | 6.1 | Déka | 36,00 |
| ~~1.2~~ | ~~V blo ku do mů~~ |  | 6.2 | Šířka | 18,00 |
| ~~1.3~~ | ~~R o ho vý~~ |  | 6.3 | Výška | 45,00 |
| ~~1.4~~ | ~~Ř ado vý~~ |  | 6.4 | Světlá výška typ. NP | 3,00 |
| **2** | **Konstrukční systém** |  | **7** | **Podlaží** |  |
| ~~2.1~~ | ~~Dřevěný~~ |  | 7.1 | Počet podzemních podlaží | 2 |
| ~~2.2~~ | ~~Kamenný~~ |  | 7.2 | Počet nadzemních podlaží | 12 |
| ~~2.3~~ | ~~Cihlo lvý~~ |  | 7.3 | Podkroví částečné |  |
| ~~2.4~~ | ~~S miš ený (kamený, ci hlo vý)~~ |  |  |  |  |
| ~~2.5~~ | ~~Panelo vý~~ |  | **8** | **Obestavěný prostor** | m3 |
| ~~2.6~~ | ~~0celo vý s endvič~~ |  | 8.1 | Podzemní část | 3 888,00 |
| ~~2.7~~ | ~~S kelet železo beto n~~ |  | 8.2 | Nadzemní část | 29 160,00 |
| ~~2.8~~ | ~~S kelet o celo vý~~ |  | ~~8.3~~ | ~~S třecha~~ |  |
| 2.9 | Skelet kombinovaný | ano | 8.4 | OP celkem cca | 33048 |
| **3** | **Krov, střecha** |  | **9** | **Užitná plocha** | m2 |
| ~~3.1~~ | ~~Krov dřevěný~~ |  | 9.1 | 2.PP | 285,00 |
| ~~3.2~~ | ~~Kro v železo beto n~~ |  | 9.2 | 1. PP | 324,00 |
| ~~3.3~~ | ~~Kro v o celo vý~~ |  | 9.3 | 1.NP | 527,00 |
| ~~3.4~~ | ~~S třecha plo chá jedno pláš ťo vá~~ |  | 9.4 | 2. NP | 532,00 |
| 3.5 | Střecha plochá dvouplášťová | ano | 9.5 | 3. NP | 531,00 |
| ~~3.6~~ | ~~S třecha - plálená nebo bet. taš ka~~ |  |  | 4. NP | 537,00 |
| 3.7 | Střecha oplechovaná | ano |  | 5.NP | 535,00 |
|  |  |  |  | 6-12.NP | 3 716,00 |
|  |  |  |  |  | 6987,00 |
| **4** | **Nezastavěný pozemek** | m2 | **10** | **Doplňkové objekty, přípojky** |  |
| ~~4.1~~ | ~~č.k~~ | 0,00 | ~~10.1~~ | ~~Opěrné zdi~~ |  |
| ~~4.2~~ | ~~č.k~~ | 0,00 | ~~10.2~~ | ~~S chodidš tě (na půdní plo chy)~~ |  |
| ~~4.3~~ | ~~č.k~~ | 0,00 | ~~10.3~~ | ~~Oplo cení - druh~~ |  |
| ~~4.4~~ | ~~č.k~~ | 0,00 | 10.4 | Hlavní domovní vedení AYKY | 3x240 |
| ~~4.5~~ | ~~č.k~~ | 0,00 | ~~10.5~~ | ~~Přípo jka plynu DJ/Js~~ |  |
|  |  |  | 10.6 | Přípojka vodovod DJ/Js | DN 60 (2") |
| **5** | **Zpevněné plochy** | m2 | 10.7 | Přípojka na kanalizaci DJ/Js | DN 400 |
| ~~5.1~~ | ~~Cho dník dlážděný~~ | 0,00 | 10.8 | Přípojka na topení (voda, pára) | DN 110 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~5.2~~ | ~~Cho dník as falto vý~~ | 0,00 | ~~10.9~~ | ~~ČOV~~ |  |
| ~~5.3~~ | ~~Cho dník beto no vý~~ | 0,00 | ~~11~~ | ~~Hlavní uzávěr plynu - umís těn~~ |  |
| ~~5.4~~ | ~~Cho dník neupravený~~ | 0,00 |  | ~~Hlavní uzávěr plynu - umís těn~~ |  |
| ~~5.5~~ | ~~Ko munikace dlážděná~~ | 0,00 | 12 | Hlavni uzávěr vody - umístěn | šachta |
| ~~5.6~~ | ~~Ko munikace as falto vá~~ | 0,00 |  | Hlavní uzávěr vody - umístěn | 1.PP |
| ~~5.7~~ | ~~Ko munikace beto no vá~~ | 0,00 | ~~13~~ | ~~Hlavn í uzávěr páry - umís těn~~ |  |
| ~~5.8~~ | ~~Ko munikace neupravená~~ | 0,00 |  |  |  |
| 5.9 | Jiné zpevněné plochy | 719,25 | 14 | Hlavní uzávěr topení - horká voda | 1.PP |
|  |  |  |  |  |  |

Provozní podmínky Provozní doba

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | **Charakter objektu dle využití** |  |
| A.1 | Administrativní budova | ano |
| ~~A.2~~ | ~~Archiv, sklad~~ |  |
| ~~A.3~~ | ~~Jiný~~ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pracovní dny** | **Víkend** |
| 6.00 - 18.00 (24 hod. denně) | zavřeno |
|  | (služba 24 hod.denně) |
|  |  |