Dodavatel:

GOZ GASTRO s.r.o.

Olomoucká 888/164

627 00 Brno - Černovice

IČO: 28302672

DIČ: CZ28302672

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odběratel:

**Psychiatrická nemocnice Brno**

Húskova 1123/2

618 00 Bmo

IČO : 00160105

DIČ : CZ00160105

Místo určení:

Vystaveno: 18.08.2025

Popis nabídky:

**Položka.** **Množství Cena za sleva Cena za jedn. Celkem Sazba Celkem po sl**

**Řádek č Registrační číslo jednotku po slevě po slevě DPH**  **vč. DPH**

Krouhač zeleniny xxx xxxxxxxxx CZK xxxxx % xxxxxxxxxxxxCZK xxxxxxxxxx CZK xxx xxxxxxxxxxx CZK

CL 60 F/AM 400V

s automat, hlavou CL 60 F/AM

a přítlačnou pákou

Výrobce: ROBOT COUPE s.n.c

1 Š:462 V: 1355 H:770 Hmotnost: 61 kg Záruka: 24 m

Krouhač zeleniny CL 60 F/AM od francouzského výrobce ROBOT COUPE.

určen pro velké gastronomické provozy, velkokapacitní jídelny, výrobny lahůdek a další

gastronomické provozy s požadavkem na kvalitní a výkonné zpracování zeleniny s max.

denní kapacitou 3000 porcí

zpracovává syrovou zeleninu, ovoce a na speciálních discích ořechy, parmezán,

strouhanku, čokoládu, brambory, křen a mrkev

lze kostičkovat a hranolkovat

odolná konstrukce a výkonný indukční motor pro intenzivní používání

snadné čištění a dlouhá životnost

MOTOROVÝ BLOK

indukční motor

asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje;

tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibraci, motor nevyžaduje žádnou

údržbu nerezová hřídel

magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při zvednutí přítlačné

páky

automatický restart

kryt motorového bloku je vyroben z nerezové oceli

dvě regulace rychlosti

AUTOMATICKÁ KROUHAČI HLAVA

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

výkon závisí na druhu krájené zeleniny a typu použitého disku pro zpracování

automatická nerezová krouhači hlava s velkým násypným otvorem:

vhodná pro plátkování křehkých produktů (houby, rajčata), plátkování brambor, strouhání

mrkve, kostičkování brambor, cuket aj., lze použít disky na hranolkování

velký násypný otvor zajišťuje kvalitu řezu pro velké objemy zpracovávané zeleniny

MECHANICKÁ KROUHAČI HLAVA s přítlačnou pákou

plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje

vyrobena z nerezové oceli

odnímatelné víko s celokruhovou velkokapacitní násypkou a integrovaným tubusem:

1 \* celokruhový násypný otvor o ploše 227 cm2 - objem násypky 4,4 I - vhodný pro

plátkování, strouhání nebo kostičkování velkoobjemových surovin jako je zelí, celer a salát

1 x integrovaný tubus o průměru 59 mm - tubus se používá pro nepřerušované krájení

dlouhých nebo křehkých druhů zeleniny nebo ovoce (okurky, cuketa, ředkev aj.)

páka s posilovačem pohybu - usnadňuje obsluhu a zvyšuje výkonnost

Základní vybavení:

motorový blok

automatická krouhači násypná hlava z nerezové oceli

mechanická krouhači hlava s přítlačnou pákou z nerezové oceli

vyhazovači kotouč

vyhazovači rameno (na zelí)

stlačovaci kolik Exactitube (pro krájení drobného ovoce a zeleniny - 2 v 1)

nástroj na čištění kostičkovačů D-Clean Kit

kartáč na hřídel motoru

napětí 400 V

příkon 1 500 W

**Položka** Množství Cena za Sleva Cena za jedn. Celkem Sazba Celkem po sl.

**Řádek č.** Registrační číslo jednotku c po slevě po slevě DPH vč. DPH

výkon 300-3000 porci

výkon krouhače až 700 kg/,hod

\* závisí na typu použité násypné hlavy

počet ot./min. 375/750

krouhači hlava nerezová ocel

kryt motorového bloku nerezová ocel

Sada 9 disků 2 1 xxxxxxxxx CZK xxxx % xxxx xxxx CZK xxxxxxxx CZK xxx xxxxxxxxx CZK

1995

plátkovač 1 mm (28062W)

plátkovač 2 mm (28063W)

plátkovač 4 mm (28004W)

strouhač 1,5 mm (28056W)

strouhač 5 mm (28059W)

nudličkovač 4\*4 mm (28052W)

nudličkovač 6\*6 mm (28053W)

kostičkovač 10\*10\*10 mm (2 disky - plátkovač + mřížka) / (28112W)

plátkovač 1 mm (28062)

plátkovač 2 mm (28063)

plátkovač 4 mm (28004)

strouhač 1,5 mm (28056)

strouhač 5 mm (28059)

nudličkovač 4\*4 mm (28052)

nudličkovač 6\*6 mm (28053)

kostičkovač 10\*10\*10 mm (2 disky - plátkovač + mřížka) / (28112)

Tato sada je určena pro krouhače zeleniny a kombinované roboty:

CL50, CL50 Ultra, CL52. CL55, CL60, R502, R652

Cena celkem před slevou: xxxxxxxxxxxx CZK

**Rozpis DPH**

**Sazba** % **Základ DPH**

Základní sazba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

**xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**

Sleva bez DPH: *64 480,00 CZK*

Konečná cena bez DPH: 257 920,00 CZK

DPH: 54 163,20 CZK

Konečná cena s DPH: 312 083,20 CZK

Bc. Marek Kašpar

Digitálně podepsal Bc,

Marek Kašpar

Datum: 2025.08.19

17:18:15 +02´00´