Příloha č. 1_Technická specifikace	
Účastník: FANUC Czech s.r.o., K Bílému vrchu 3142/7, 193 00
Praha 9, IČ: 27181499		
Pro část B	
EduInfra_02_23_023_190_Robotická ramena	

Položka	
Název položky	
Popis položky (parametry,vlastnosti a funkce)	
Popis položky (parametry,vlastnosti a funkce)	
Počet	Cena za
jednotku v Kč
bez DPH	Cena za počet v Kč bez DPH	Cena za
počet v Kč vč. DPH	Splňuje podmínky
zadavatele	Produktové či jiné vlastní označení nabízeného produktu	

1	

Průmyslový výukový
robot. Typ B	1/Technická specifikace ramene:
průmyslový 6osý/6koubový robot určený pro aplikace ve strojírenském průmyslu (nejedná se o kolaborativní robot),
6osý/6kloubový robot,
dosah v osách X/Y/Z [mm], 550 x 500 x 700
nosnost ramene(Payload)4 kg,
komuinikace přes MOD BUS TCP,
napájení 230V a elektrická revize robotického zařízení.

2/Dvouprsté elektrické chapadlo:
nosnost (Armload) 0,5 kg,
zdvih na jednu čelist min. 10 mm,
válečková ložiska pro hladký chod prstů chapadla.

3/Programovací metody:
přes řídící „tablet“ *Pendant,
softvérové simulační a programovací prostředí na PC min. 10 licencí	4/Záruční a pozáruční servis:
dostupnost servisních služeb v ČR,
obchodně-technické zastoupení přímo výrobce robota v ČR.

5/Odborné školení:
rozsah 30–50 hodin,
5 účastníků,
dostupnost v ČR.

6/Výukové materiály:
didaktické materiály k výuce základů programování robotického ramene
papírová, digitální nebo online verze

7/Specifikace:
požadujeme robota pro školské prostředí, tedy pro střední nebo vysoké školy	

1	

575 360,00	

575 360,00	

696 185,60	

ANO	

FANUC Robotická buňka ER-4iA	
Celkem					575 360,00	575 360,00	696 185,60			

* Účastník vyplní jen zlutě označená pole	
* Nabídková cena obsahuje kompletní náklady na dopravu a související	
* Doložení vlastní nabídky jako samostatné přílohy	
* Hodnotí se cena celkem za vše	
* VZ bude na části, dodavatel může podat nabídku do každé části zvlášť	
* Požadujeme robota pro školské prostředí, tedy pro střední nebo vysoké školy	
* Účastník nemůže nabídnout 3 totožné typy robotů do každé části. Pokud podává účastník nabídku pro každou část, je nutné nabídnout 3 různé typy robotů.