IČO: 88917037 DIČ: CZ6209030223
Petr Škvor

	
Kamenné Zboží 193
288 02 

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 60460709 
	DIČ: CZ60460709
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	
	Kamýcká 129
Praha 
165 00 Praha 620

Datum vystavení: 	27.01.2026
Datum dodání:	
Forma dopravy:		

Konečný příjemce:

	

V souladu s Vaší nabídkou č. 10/26 u Vás objednáváme nabízené řešení výstavby nového komínového systému Almeva včetně vedení v kotelně následující:

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks    	Komínový systém Almeva-přímý, AK vložka
průduch 300mm, montážní materiál
 	233 000,00	
1	ks    	Montáž kaskádového kouřovodu pomocí jádrové vrtačky a plošiny	76 000,00	
1	ks    	cestovné, zaměření, doprava materiálu	21 210,00	

Celková cena s DPH: 330 210,00 Kč

Komínový systém Almeva - přímý, materiál AK vložka/minerální izolace 25mm/AK plášť, průměr kruhového
průduchu 300mm, celková výška ±13m, vynášecí díl, patní koleno, 4xstěnová objímka, ukončení hlavy
systémovým prvkem, montážní materiál.
Kouřovod Almeva - materiál AK, průměr od kotlů 200mm, společná část 300mm, celková délka cca 12m,
kolena 90° s kontrolními otvory, patní koleno, odvod kondenzátu, kotvení do stropu.
Stavba nového fasádního komína a instalace kouřovodu.
Bude provedeno postavení fasádního komína Almeva pro dva kondenzační kotle Rendamax R640 EVO,
instalace kaskádového kouřovodu a dopojení spotřebičů. Provedení spalinové cesty bude odpovídat platným
technickým předpisům (ČSN 73 4201). Bude provedeno odstranění odpadu a úklid pracoviště po dokončení prací.
Bude provedena revize spalinové cesty, podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. V případě, že bude třeba provést opravy, které nemohly být zjištěny předběžně, budou neprodleně konzultovány s
objednatelem a účtovány mimo rámec cenové nabídky.
V cenové nabídce není zahrnuta povrchová úprava vyzdívaných částí (štuk, malba).
Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést odběratel.

						Razítko a podpis: