PC 	TV 	KCN 	K6d polozky 		POPIS 	MJ 	Mnoislvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
177 	K 	013 965043441 	BOUl'ani podkladCl pod dlaZby betonovjeh s pot~rem nebo teracem tl do 150 mm pi 	m3 	74,719 	1500,00 	112078,50 	
			pi'es 4 m2 						
				"podlahy u demo lie 			0,000 			
				(3, *1,25+7,43'2,57+4,1 *3,24)*0,15 			5,419 			
				"1.NP 			0,000 			
				(74,71+116,11+30,43- 						
				2,7*1,4+ 7,65+10,29+6,73+2,34+4,51+1,79+14,96+21,24+4,05+4,82+1,1+1,01 +5,33+ 		47,379 			
				2,87+2,87+4,05+2,78)*0,15 						
				"1.PP 			0,000 			
				(7,8*4,05+17,83+13,98+11,65+7,89+1,93+3*1,2+4,97+5,77+1,27+0,85+3,94+2,8+2, 		21,921 			
				53+2,19+13,68+15,96+3,71)*0,15 						
							0,000 			
							0,000 			
				Soueet 			74,719 			
178 	K 	013 965049111 	Prfplatek k bourani betonovjch mazanin za bouranr se svai'ovanou sit! tl do 100 mm 	m3 	3,280 	500,00 	1640,00 	
				41*0,08 			3,280 			
179 	K 	013 965082933 	Odstranl!ni nasypCl pod podlahami tI do 200 mm pi pres 2 m2 	m3 	14,614 	280,00 	4091,92 	
				·1.PP 			0,000 			
				(7,8*4,05+17,83+13,98+11,65+7,89+1,93+3*1,2+4,97+5,77+1,27+0,85+3,94+2,8+2, 		14,614 			
				53+2,19+13,68+15,96+3,71 ),,0,1 0 						
				Soute! 			14,614 			
180 	K 	013 965082941 	Odstran6nr nasypCl pod podlahy tI pi'es 200 mm 	m3 	78,965 	240,00 	18951,60 	
				"1.NP 			0,000 			
				(74,71 +116,11 +30,43- 						
				2,7*1,4+7,65+10,29+6,73+2,34+4,51 +1 ,79+14,96+21,24+4,05+4,82+1,1 +1,01+5,33+ 		78,965 			
				2,87+2,87+4,05+2,78)*0,25 						
181 	K 	013 966080103 	Bouranr kontaktnfho zateplenr z polystyrenovjch desek tlouAfky do 120 mm 	m2 	834,478 	40,00 	33379,12 	
				13,22*7,97+4,72*7,97+19,45'7,97-3,6*0,47+7 ,855*2+17*7 ,97 		447,506 			
				15,55*7,5+5,5*2,2+16,71 *7,5+5,5*2,2+13,13*7,97 		370,796 			
				3,34*7 			23,380 			
				8,275*7 			57,925 			
				(1,73+2,1 +5,71 +9,86+1,42+2+3,91 )*6,8 			181,764 			
				(14+13,85)*0,7 			19,495 			
				-(4,7*2.8+7,83~3,2) 			-38,216 			
				"odp dverr 			0,000 			
				-(1,54*2,5+1,1*1 ,97*4+1,46*2.15+0,8*1,97*4+1,45*2,86+0,9*1,97) 		-27,881 			
				"odp oken 			0,000 			
				(1.22*2*2+2,89"2,05+1,25*2,09*4+1,27*2,1*4+1,87*2,06+0,98*2,06+0,91*1,36+0,77' 		-72,461 			
				2,09+0,75*2,09+1,78*2,06*2+1,23*2,07+1,87*2,1 *3+1,84*2,1*2+1,2*0,72) 					
				-(2,56*2,04+1,11*2,04) 			-7,487 			
~" 										

PC 	TV 	KCN 	Kod polotky 	POPIS 	MJ 	Mnoistvi 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				(3,91'1,96+2,86*1 ,96+1 ,2*2,035+1,25*2,09*4+1,27*1,96+1,18*2,25+1,06*1,96*2+0,9 		-68,092 			
				8*2,08*2+0,34*2,08+0,91*2*2+1 ,4*1,8*2+1,38*1,8+1 *1,05+1,87*2,09*4) 					
				-(1,84*2,1 *4+1,2'3,02+2,83*1,95+2,56*1,95+1,1·1,95) 		-31,736 			
				-(1,55*1,55"2+1,25·1,54*2+1,99*1,49*4) 		-20,515 			
				Soueet 		834,478 			
182 	K 	013 967031732 	Pi'isekfmi ploAne zdiva z eihel palenych na MV nebo MVC tl do 100 mm 	m2 	5,852 	80,00 	468,16 	
				2,9*0,62*2 		3,596 			
				2,4*0,47*2 		2,256 			
				Soueet 		5,852 			
183 	K 	013 967042714 	Odsekani zdiva z betonu ploAne tl do 300 mm-sokl v 1.PP 	m2 	16,870 	780,00 	13158,60 	
				0,7*(3,2+3,2+5,3+4,7+2+5,7) 		16,870 			
184 	K 	013 968062376 	Vybourani dfev6nyeh ramu oken zdvojenych veatne kfidel 	m2 	210,978 	80,00 	16878,24 	
				1NP 		0,000 			
				1,87*2,1*5+1 ,82*2,1*4+1 ,23*2,07+1,77*2,0*2+0,75*2,09*2+0,91*1 ,36+0,98*2,0*2+1, 		91,827 			
				06*2,1*2+1.24*2,1+1,27*2.1 +1.25*2.09·4+2,89*2,06+3.91*2,06+1.1*2.04+2,56 					
				2NP 		0,000 			
				1.87*2,09*9+1,21*1 ,77+1,38*1 ,77*3+0,9*2*2+0,34*2,08+0.98*2,08*2+1,1*2,1*3+1,27 		98,552 			
				*2,1+1,25*2,09*4+2,89*1.96+3.91*1,96+1,11*1 ,95+2,56*1 ,95*2 					
				3NP 		0,000 			
				1,99*1,99*4+3,32*1.15+1,71 *0,55 		20,599 			
				Soueat 		210,978 			
185 	K 	013 968062746 	Vybourani st6n dfevenyeh plnyeh, zasklenych vo dvernieh kfidel 	m2 	36,924 	45,00 	1661,58 	
				1,48*2,86+0.69*2,04*2+1 ,79*2,53+3,1'·1,4+1,54*2,5+1,6*2,1 +1,31*2,1+1,3*2,1 *3+1,3 		36,924 			
				6*2.1 					
186 	K 	013 968072455 	Vybourani kovovjch dvefnieh zarubni pi do 2 m2 	m2 	118,120 	200,00 	23624,00 	
				1,58*6+1,18*2+1,38 		13,220 			
				1,8*7+2+1,18*5+1,38*2+1,58*12+2*1 		44,220 			
				1,58*14+1,78*5+1,8*5+1,18*4 		44,740 			
				1,8+1,58*8 		14,440 			
				1*1,5 		1,500 			
				soueat 		118,120 			
187 	K 	013 96901110R 	Odpojeni pl'lstavku pfed demoliei od rozvodiJ vodY,kanalizace a elektro 	soub 	1,000 	15000,00 	15000,00 	
188 	K 	013 971033541 	Vybourani otvoru ve zdivu eihelnem pi do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 	m3 	0,300 	1 000,00 	300,00 	
				0,3*1.25·0,8 		0,300 			
				Soueat 		0,300 			
189 	K 	013 971033561 	Vybourani otvoru ve zdivu eihelnem pi do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 	m3 	2,913 	1200,00 	3495,60 	
				0,5*0,8·1,25*3 		1.500 			
				0,5*1,2*0,4*3 		0,720 			
				0,4*0,3*0,5 		0,060 			
				(O,8+0,37t1,06*O,51 		0,633 			
				Soueet 		2,913 			

	p.e 	lV 	KCN 	K6d poIo!ky 		Popis 	MJ 	Mnobtvr 	Cena 	Cena celkem 	
								celkem 	jednotkova 		
		2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
	190 	K 	013 	971033581 	Vybouran[ otvoru ve zdivu cihelnem pi do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm 	m3 	1,278 	1400.00 	1789,20 	
					0,71"2'0,45*2 			1,278 			
					seueet 			1,278 			
	191 	K 	013 	971033621 	Vybourimi otvoriJ ve zdivu cihelnem pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm 	m2 	2,100 	80,00 	168,00 	
					1'2.1 			2,100 			
					Soueat 			2,100 			
	192 	K 	013 971033631 	Vybourani otvoriJ ve zdivu cihelnem pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 	m2 	16,811 	80,00 	1344,88 	
					0,9"2,1+0. 7*2.1+0.3*2.1 +0,95*2,1+1,2*3,41+1.61*3.4+0,6*2.1 		16.811 			
	193 	K 	013 971033641 	Vybourani otvoru ve zdivu cihelnern pi do 4 m2 na MVC nebo MV tI do 300 mm 	m3 	0,630 	720.00 	453,60 	
					1*2,1*0.3 			0.630 			
					Soueat 			0,630 			
	194 	K 	013 	971033641 	Vybourani otvoru ve zdivu cihelnem pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 	m3 	1,608 	720,00 	1157,76 	
					0,3*(2,8+2,6+1,3)"0,8 			1.608 			
					Soueat 			1,608 			
	195 	K 	013 971033651 	Vybourani otvoru ve zdivu cihelnern pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 	m3 	6,254 	860,00 	5378,44 	
					1,9*2*0,5 			1,900 			
					0,37*1,1*2 			0,814 			
					0,32*1*2 			0,640 			
					0,45*1*2 			0,900 			
					0.5*1*2*2 			2.000 			
					Soueat 			6,254 			
	196 	K 	013 	971033651 	Vybourani otvoriJ ve zdivu cihelnem pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 	m3 	17,823 	900,00 	16040,70 	
					0,52*0,8*1,9*8-0,52*0,8*0.6*6 			4.826 			
					0,5*(0.8*1,9*4+1,3*2) 			4,340 			
					0,51*0,5*2.1*3 			1607 			
					0.52*(2,8+2.6+1,3)*0.8 			2,787 			
					0,5*1.7"1,3 			1,105 			
					0,45*1.06*2,1 			1,002 			
					0.5*1 54*2.8 			2,156 			
					soueet 			17,823 			
	197 	K 	013 	971033681 	Vybourani otvon) ve zdivu cihelnem pi do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm 	m3 	9,907 	1000.00 	9907,00 	
					0,615*1,4*2,1*4 			7.232 			
					0,71·1*1,1 			0781 			
					0,71*1,27*2,1 			1,894 			
					Soueat 			9.907 			
	198 	K 	013 	972054491 	Vybourani otvoru v is stropech pi do 1 m2 tl pies 80 mm 	m3 	0,300 	5000,00 	1500,00 	
					2NP 			0,000 			
					0,3 			0,300 			
	199 	K 	013 972054691 	Vybourani otvoru v is stropech h pi do 4 m2 tI pres 80 mm pro svetlovoda 	m3 	0,452 	3500,00 	1582,00 	
					3,14*0,4"0.4*0,15*6 			0,452 			
	200 	K 	013 	973031151 	Vysekani niky ve zdivu cihelnem na MV nebo MVC pi pres 0,25 m2 	m3 	0,098 	2500,00 	245,00 	
~ 					0,7*0.7*0.2 			0,098 			
'" 											

PC 	TV 	KCN 	K6d poloZky 		Poprs 	MJ 	Mnotstvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
201 	K 	013 973031325 	Vysekanf kapes ve zdivu cihelnem na P8II nebo MVC pi do 0,10 m2 hi do 300 mm- 	kus 	12,000 	150,00 	1800,00 	
			pro IPE v pod laze 						
				6+4+2 			12,000 			
202 	K 	013 974031133 	Vysekani i'Yh va zdivu cihelnem hi do 50 mm! do 100 mm 	m 	15,290 	70,00 	1070,30 	
				monier1<a 			0,000 			
				2,64+4,15+6+2,5 			15,290 			
203 	K 	013 974031165 	Vysekani i'Yh ve zdivu cihelnem hi do 150 mm ! do 200 mm 	m 	17,760 	150,00 	2664,00 	
				16+0,88*2 			17,760 			
				Soueal 			17,760 			
204 	K 	013 974031664 	Vysekanf i'Yh ve zdivu cihelnem pro vtahovanf nosnfk(J hi do 150 mm v do 150 mm 	m 	41,800 	160,00 	6688,00 	
				IPN 100 			0.000 			
				1,7'*2+1,4*3+1,*3 			10,600 			
				1100 			0,000 			
				1,6*2+1,4*7 			13,000 			
				IPN 1120 			0,000 			
				2,4*4+1,9*2 			13.400 			
				IPN 120 			0,000 			
				2,4*2 			4,800 			
				Soueal 			41,800 			
205 	K 	013 974031666 	Vysekani i'Yh ve zdivu cihelnem pro vtahovanf nosnik(J hi do 150 mm v do 250 mm 	m 	33,200 	200,00 	6640,00 	
				HEB180 			0,000 			
				3,6*3 			10,800 			
				HEB240 			0,000 			
				3,9*2+7.3*2 			22,400 			
				Sou~t 			33,200 			
206 	K 	005 977211112 	~ezanf:2:B kef hi do 350 mm stenovou pilou do promeru vYztute 16 mm-pferu!enf 	m 	0,150 	1600,00 	240,00 	
			tramku 						
207 	K 	013 978011191 	Otlu~ni vnitfnf vapenne nebo vapenocementove omitky stropCl v rozsahu do 100 % 	m2 	134,230 	80,00 	10738,40 	
				1PP 			0,000 			
				16,59+2,64+3,01 +34,6+0,68+11 ,36+2,47+7,8+2,8+2,27+2,1 +5,83+3,94+3,71 +8,39+ 		134,230 			
				2,83+2,82+13,28+2,54+4,57 						
				Sou~t 			134,230 			
208 	K 	013 978013191 	Otlueeni vnitrni vapenne nebo vapenocementove omitky sten stan v rozsahu do 100 	m2 	3151,462 	45,00 	141 815,79 	
			% 						
				"1.PP 			0,000 			
				2,5*2*(5+2,5+1,1 +2+1 +2,5+12,2+9,7+3,5+8,7+2+3,7+2,5+1,7+1,8+2,1'*2)-2*6*2 		296,500 			
				"1.NP 			0,000 			
				3,11'*2*(11,6+15,2+5,8+0,63+0,95+0,91 +0,49*3+1 0,4+7,3+4,4+1,5+11,7+7,1 +5,5+5, 		786,208 			
				2+2,75+6,2+2,75+11,2+4,8+5,05+2,3+1,2+0,49) 					
				"2.NP 			0,000 			

P.C. 	TV 	KCN 	K6d polotky 	PopiS 	MJ 	Mnobtvl 	Cana 	Cana celkem 	
						celkem 	jednotkov~ 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				3.14*2"(5,2*4+2,7+3,2+3,2+4,4+11,5+11,2+5,2+2,7+6,3+2.7+4,5+7,5+11,8+6,2+3,2+ 		1 176,181 			
				5,7'2+1,8+2,5+5,8+2,5+ 12,2+5,7+ 13+3,2+8,8+4,43*3) 					
				"3.NP 		0,000 			
				1,5*(12*2+11,4*2) 		70.200 			
				2,5*2*(4,8*6+10,8*2+12,2+ 1 0+4,2*3+5,4*3) 		507,000 			
				2,74*(5,09*12+11,59*4)-1,58"12+0,745'(14,65+12,16)"2 		315,373 			
				Sou(je! 		3151,462 			
209 	K 	013 978015341 	Otlureni vm!j!li vapenne nebo vapenocementove vnej!li omitky stupne I:leni!osli 1 a 2 	m2 	62,221 	10,00 	622,21 	
			rozsahu do 30%-sokl 					
				"die sokloveho obkladu 		0,000 			
				62,221 		62,221 			
210 	K 	013 978015391 	Otlucenl vnejsi vapenne nebo vapenocernentove vnej!li omitky stupne I:lenilosti 1 a 2 	m2 	27,978 	45,00 	1259,01 	
			rozsahu do 100% - zimni zahrada 					
				4,75*(2,74+3,15) 		27,978 			
211 	K 	006 981011313 	Demolice budov zdenych na MVC podil konstrukci do 20 % postupnyrn rozeblranim- 	m3 	801,540 	160,00 	128246,40 	
			od 3.NP vI: stFechy mimo oznaeene zdi a p'icky 					
				16,2"13.5*2,7 		590,490 			
				14*3.6*0,5'16,75·0,5 		211,050 			
				Soucet 		801,540 			
212 	K 	006 981011314 	Demolice budov zdenych na MVC podil konslrukci do 25 % postupnym rozeblrsnim 	m3 	157,217 	210,00 	33015,57 	
				4.1'1,88*2,3 		17,728 			
				7,87*2.83*3,7 		82,407 			
				3,47*4,7'3,5 		57,082 			
				Sourel 		157,217 			
213 	K 	005 985131311 	Rueni doci!llani ploch Sian pod terenern ocelovych kartaci 	m2 	234,776 	90,00 	21 129,84 	
				"pro zatepleni 		0,000 			
				1,7*115,54+1,8*16,56 		226.226 			
				1,5*(4,5+0,6*2) 		8,550 			
				soueet 		234,776 			
214 	K 	005 985511213 	Strlkany belon ze suche smesl pevnosli 25 MPa pohledu II 50 mm 	m2 	18,844 	960,00 	18090,24 	
				0,75*4,08+2,3*5,02+(0,75+2,64)*0,5*2,5 		18,844 			
				Sourel 		18,844 			
215 	K 	005 	985511219 	Pfiplatek ke stlikanemu betonu ze suche smesl pevnosti 25 MPa lice kleneb a 	m2 	94,220 	200,00 	18844,00 	
				pohledu ZKD 10 mm 					
				18,844"5 		94,220 			
216 	K 	005 985561121 	Vyztuz stfikaneho belonu sten z betonafske oceli 10505 D do 8 mm 	t 	0,005 	38500,00 	192,50 	
				(2,41 +1,39+1,58)*0.001 		0.005 			
217 	K 	005 985561123 	Vyztuz stfikaneho betonu stan z belonafske oceli 10 50S D do 16 mm 	I 	0,023 	34500,00 	793,50 	
				0,02274 		0,023 			
218 	K 	005 985562322 	Vyztuz strikaneho betonu lice kleneb ze svafovanych siti jednovrstvych D dratu 6 	m2 	18,844 	240,00 	4522,56 	
				mm 					
~ 	D 		997 	Pfesun suta 				1744 707,31 	

p.e 	lV 	KeN 	K6d polotky 	Popis 	MJ 	Mnoistvl 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	Jednotkov3 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
219 	K 	013 997013114 	Vnitrostaveni~tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 15 m s pouzitim 	t 	1266,295 	400,00 	506518,00 	
			mechanizace 					
220 	K 	013 997013511 	Odvoz suti a vybouranyeh hmot z mezisklfldky na skladku do 1 km s nalozenlrn a se 	t 	1266,295 	260,00 	329236,70 	
			slozenim 					
221 	K 	013 997013519 	Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km 	t 	24055,767 	5,00 	120278,84 	
				19*1266,093 		24055.767 			
222 	K 	013 997013811 	Poplatek za ulozeni stavebniho dfevlmeho odpadu na skladce (skladkovne) 	t 	5,468 	300,00 	1640,40 	
				5.468 		5,468 			
223 	K 	013 997013812 	Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu z materialu na bazi sadry na skladce 	t 	3,897 	900,00 	3507,30 	
			(sklfldkovne) 					
				3.897 		3.897 			
224 	K 	013 997013814 	Poplatek za uloieni stavebniho odpadu z izolacnieh hmot na skladce (skladkovne) 	t 	8,240 	1300,00 	10712,00 	
				4,805+3,435 		8,240 			
225 	K 	013 997013831 	Poplatek za uloieni stavebniho smesnehc odpadu na skladce (skladkovne) 	t 	1248,488 	619,00 	772814,07 	
				1266.093-5,468-3,897-8,24 		1 248.488 			
	0 		998 	Pfesun hmot 				307532,72 	
226 	K 	011 	998011003 	Pi'esun hmot pro budovy zdene v do 24 m 	t 	1397,876 	220,00 	307532,72 	
	0 		PSV 	Prace a dodavky PSV 				13104 532,38 	
	0 		711 	Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 				259075,17 	
227 	K 		711111001 	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovne za studena naterem penetraenlrn 	m2 	610,619 	15,00 	9159,29 	
		711 							
				453.32+3.66*6,4+535,5'0,25 		610,619 			
				SouCet 		610,619 			
228 	M 	MAT 111631500 	lak asfaltovy penetracni 	t 	0,183 	40000,00 	7320,00 	
229 	K 	711 	711112001 	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svisle za studena naterem penetracnim 	m2 	45,364 	25,00 	1 134,10 	
				(3,66+6,4)"2*2,2-0,4'10,06+1,4*3.66 		45,364 			
				SouCet 		45,364 			
230 	M 	MAT 111631500 	lak asfaltovy penetraenl 	t 	0,016 	40000,00 	640,00 	
231 	K 	711 	711141559 	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim vodorovne NAIP 	m2 	610,619 	60,00 	36637,14 	
				610,619 		610.619 			
				SouCet 		610,619 			
232 	M 	MAT 628361100 	pas tezky asfaltovany s AL fo[ii s atestaei na radon 	m2 	702,212 	120,00 	84265,44 	
233 	K 	711 	711142559 	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pi'itavenim svisle NAIP 	m2 	45,364 	90,00 	4082,76 	
				45,364 		45.364 			
				Soucet 		45,364 			
234 	M 	MAT 628361100 	pas ttUky asfaltovany s AL folii s atestaei na radon 	m2 	54,437 	120,00 	6532,44 	
235 	K 	711 	711161331 	Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovymi s odvodi'\ovaci funkei s textilii tl. 0,6 mm 	m2 	326,920 	220,00 	71922,40 	
				~ifky 2,0 m 					
				2*3,9+2.2*(3.9+6,4) 		30.460 			
				1,5*16,6 		24.900 			
				4.8*5.7 		27,360 			
				2,2'(132,1-16,6-4,5} 		244,200 			

P.C. 	1V 	KCN 	K6d polo2ky 	Popis 	MJ 	Mnobtvl 	Cena 	Cenacelkem 	
						celkem 	jednotkov4 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				Soutet 		326.920 			
236 	K 	711 	711493112 	Izolace proti podpovrchove a tlakove vode vccorovna ve soklu ve syst prvku a upravy 					
				koutu a rohu 	m2 	85,235 	160,00 	13637,60 	
				75.19 		75,190 			
				100.454*0.1 		10,045 			
				Soueet 		85,235 			
237 	K 	711 	711493122 	Izolace proti podpovrchove a tlakove vodi! svisla tesnici steritou ve syst prvku a 					
				upravy koutu a rohu 	m2 	73,720 	200,00 	14744,00 	
				2*(1,03*2+0,945*4+1*2+1'2+0,81 +0,6*2+2+1+0,8+1 +0,8+2,5+1,5+3+1,5*2+1 +0,8+0. 		73.720 			
				9*3+0,9+1,31 +0,9*3) 					
				Soutet 		73,720 			
238 	K 	711 	998711203 	PFesun hmot procentni pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech v do 60 	% 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				m 					
	D 		712 	Povlakove krytiny 				236624,47 	
239 	K 	712 712300831 	Odstraneni povlakove krytiny sti'ech do 10· jednovrstve 	m2 	41,000 	15,00 	615,00 	
				terasa 		0,000 			
				41 		41,000 			
240 	K 	712 712300832 	Odstranenl povlakove krytiny sti'ech do 10· dvouvrstve 	m2 	119,664 	15,00 	1794,96 	
				terasa 		0,000 			
				41 		41,000 			
				stFecha stredni C4st 		0,000 			
				11,74*5,5+4,3*1,5+3.64*2,1 		78,664 			
				Soutet 		119,664 			
241 	K 	712 71230083R 	Odstranenl lepenky v podlaze jednovrstve 	m2 	118,366 	15,00 	1775,49 	
				2.NP - sonda 6 		0,000 			
				9,93*5,96*2 		118.366 			
242 	K 	712 712311101 	Provedeni povlakove krytiny sti'ech do 10· za studena lakem penetracnim nebo 	m2 	22,920 	10,00 	229,20 	
			asfaltovym 					
				1,22 		1,220 			
				21.7 		21.700 			
				seueet 		22,920 			
243 	M 	MAT 111631500 	lak asfaltoyY penetraeni 	t 	0,007 	40000,00 	280,00 	
244 	K 	712 712341559 	Provedeni povlakove krytiny sti'ech do 10· pasy NAIP pi'itavenim v pine plose 	m2 	45,460 	80,00 	3636,80 	
				1,22+22,54 		23,760 			
				21,7 		21,700 			
				Soutet 		45,460 			
245 	M 	MAT 6283315R1 	parozabrana tl4 mm - asf pas SBS modifikovany 	m2 	26,136 	120,00 	3136,32 	
				1.22+22,54 		23,760 			
246 	M 	MAT 10101513R2 	asf SBS modifikovany pas podkladni 	m2 	24,955 	160,00 	3992,80 	
247 	K 	712 7123630R1 	Provedenr povlakove krytiny sti'ech do 10· f61ii PVC v plose ve kotveni a upravy 	m2 	243,190 	260,00 	63229,40 	
			detailu 					
" 				22,54+44,6+72,65+81,7 		221,490 			
				FS07 		0,000 			

P.C. 	lV 	KCN 	K6d polo!ky 	Popis 	MJ 	MnotsM 	Cens 	Cens celkem 	
						celkem 	Jednolkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				21,7 		21,700 			
				seueet 		243,190 			
248 	M 	MAT 28322013R269 	f6lie hydroizolaeni stfe~ni pochozi odolna proti UV zafeni a samozha~iva 	m2 	279,669 	240,00 	67120,56 	
249 	K 	712 712391171 	Provedeni povlakove krytiny stfech do 10· podkladni textilni vrslvy 	m2 	411,220 	30.00 	12336,60 	
				1,22+22,54+44,6+ 72.65+21,7 		162.710 			
				44,6+72,65+81,7+17,12+10,74+21.7 		248.510 			
				Soutet 		411,220 			
250 	M 	MAT 2615261170 	podkladni geotextfie 500 g/m2 	m2 	260,936 	40,00 	10437,44 	
				248,51 		248,510 			
251 	M 	MAT 2615261100.1 	podkladni geotextflie 300g/m2 	m2 	170,846 	25,00 	4271,15 	
				162,71 		162,710 			
252 	K 	712 712391382 	Provedeni povlakove krytiny sti'ech do 10· nasypern z hrubeho kameniva tl 50 mm 	m2 	22,540 	15,00 	338,10 	
253 	M 	MAT 583374020 	kamenivo dekora~ni (ka~irek) frakce 16/22 	t 	1,860 	800,00 	1488,00 	
254 	K 	712 	712491171 	Provedeni povlakove krytiny sti'ech do 30· podkladni textilni vrstvy 	m2 	604,500 	35,00 	21 157,50 	
				296,5+308 		604,500 			
255 	M 	MAT 2615261170 	podkladnl geotextiie 500 g/m2 	m2 	695,175 	40,00 	27807,00 	
256 	K 	712 	712600832 	Odstranenl povlakove krytiny sti'ech pi'es 30· dvouvrstve 	m2 	265,210 	15,00 	3978,15 	
				14*8,3*0.5*2-1,4*2.2-2*3,63 		105,860 			
				(3,7+17,8)*0,5'8,5*2-3'5,4'2 		150,350 			
				3'1,5'0,5'4 		9,000 			
				Soutet 		265,210 			
257 	K 	712 	998712203 	Pi'esun hmot procentni pro krytiny povlakove v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
	0 		713 	Izolace tepelne 				1066215,91 	
258 	K 	713 713120811 	Odstranenl tepelne izolace podlah voln€! kladene z vlflknitych materialii tI do 100 mm 	m2 	118,366 	20,00 	2367,32 	
				2.NP - sonda 6 		0,000 			
				9,93*5,96*2 		118.366 			
259 	K 	713 713121111 	Manta! izolace tepelne podlah volne kladenyml deskami 1 vrstva 	m2 	680,010 	20.00 	13600,20 	
				EPS 		0,000 			
				446,32+5,3 		451,620 			
				krotejovka 		0,000 			
				172,134+56,256 		228,390 			
				Soueet 		680.010 			
260 	M 	MAT 28375990R 	deska z penoveho polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm (la=0,035) 	m2 	460,652 	560,00 	257965,12 	
261 	M 	MAT 283756750 	deska polystyrenova pro krotejovy (ltlum tl 40 mm (la=0,035) 	m2 	232,958 	120.00 	27954,96 	
262 	K 	713 	713121211 	Montaz izolace tepelne podlah volne kladenymi okrajovymi pasky 	m 	910,500 	15,00 	13657,50 	
				910,5 		910,500 			
263 	M 	MAT 631527010 	pasek podlahovy (la=0,035) 	kus 	1 001,550 	25,00 	25038,75 	
264 	K 	713 713131141 	Montaz izolace tepelne sten a zakladu lepenim celoplosne desek 	m2 	327,366 	125,00 	40920,75 	
				"pod teren s vytatenim 300 mm nad teren 		0,000 			
				XPS 100 mm 		0,000 			
				1,36'16,6 		22,576 			

	PC 	TV 	KCN 	K6d polozky 	Popis 	MJ 	Mnozstvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	)ednolkova 		
		2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
					XPS 160 		0,000 			
					2,3-3,9+2,3-(3,9+6.4) 		32,660 			
					4,9*S,7 		27,930 			
					2,2*(132,1-16,6-4,5) 		244,200 			
					Soueet 		327,366 			
	265 	M 	MAT 283763570 	deska XPS pro $Okl tl160 mm (la=O,034) 	m2 	310,886 	520,00 	161660,72 	
					304,79 		304,790 			
	266 	M 	MAT 283764220 	deska XPS pro sokl tl100 mm (la=O,034) 	m2 	23,028 	480,00 	11053,44 	
	267 	K 	713 7131311411 	Monta! izolace tepelnll stAn lepenlm celoplo§nA desek 	m2 	21,560 	120,00 	2587,20 	
					F07 		0,000 			
					1,1-(3,4+6,4)-2 		21,S60 			
	268 	M 	MAT 6314810R6 	minenilnf vata U. 100 mm (la=O,036) 	m2 	21,991 	150,00 	3298,65 	
	269 	K 	713 713140821 	Odstran6nf tepelntl izolace stfech nadstfe§nl volnA kladene z polystyrenu tl do 100 	m2 	41,000 	15,00 	615,00 	
					mm 					
					terasa 		0,000 			
					41 		41,000 			
	270 	K 	713 713141151 	MontS! izolace tepelntl stfech plochych kladene volnA 1 VTStva desek 	m2 	213,660 	25,00 	5341,50 	
					1,22 		1,220 			
					22,54 		22,540 			
					44,6 		44,600 			
					72,65-2 		145,300 			
					SouOet 		213,660 			
	271 	M 	MAT 6314801R1 	minenilnf vata tI. 200 mm (la=O,035) 	m2 	68,483 	260,00 	17805,58 	
					22,54 		22,540 			
					44,6 		44,600 			
					Soueet 		67,140 			
	272 	M 	MAT 6314810R5 	minenilnl vata tI. 150 mm (1a=O,035) 	m2 	148,206 	210,00 	31123,26 	
					72,65*2 		145,300 			
	273 	M 	MAT 6314801R4 	minenilnl vata (Ia= 0,035) tl.160 mm 	m2 	1,244 	210,00 	261,24 	
					1,22 		1,220 			
	274 	K 	713 7131411511 	Monta! spadovjch kllnu izolace tepelntl stfech plochych kladene volnA 1 vrstva 	m2 	139,790 	20,00 	2795,80 	
				desek 					
					min vata 		0,000 			
					22,54 		22,540 			
					min vata 		0,000 			
					44,6+72,65 		117,250 			
					SouOet 		139,790 			
	275 	M 	MAT 6314801R2 	minenilnl vata pro spad (Ia=0,035) 	m3 	15,816 	2600,00 	41 121,60 	
					44,6*(0,1 +0,21 )-O,S 		6,913 			
					72,6S"O,19*0,S 		6,902 			
					22,54*(0,05+0,1)*0,5 		1,691 			
'-. 					Soui!et 		15,506 			
~ 										
-, 									

P.C. 	TV 	KCN 	K6d polotky 	Popis 	MJ 	Mnotstvl 	Cena 	Cenacelkem 	
						celkem 	,ednolkolla 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
276 	K 	713 	713151111 	Montaz izolace tepelne stfech sikmych kladene volne mezi spodni pasnlee a krokve 					
				desek 	m2 	649,500 	25,00 	16237,50 	
				259,8+81,7+308 		649.500 			
277 	M 	MAT 6314801R3 	rnineralnl vata (Ia =0,033) tl160 mm 	m2 	662,490 	200,00 	132498,00 	
278 	K 	713 	713151121 	Montaz izolace tepelne stfech sikmych kladene volne pod pasnlce a krokve desek 					
					m2 	649,500 	25,00 	16237,50 	
				259.8+81,7+308 		649,500 			
				SouCeI 		649,500 			
279 	M 	MAT 6314801R3 	mineralnl vata (Ia= 0,033) tl.160 mm 	m2 	662,490 	280,00 	185497,20 	
280 	K 	713 	71319081R 	Odstraneni loze pisek a zasyp pod TI tlousfky do 50 mm 	m2 	118,366 	40,00 	4734,64 	
				2,NP - sonda 6 		0,000 			
				9,93*5,96*2 		118,366 			
281 	K 	713 	713191132 	Montaz izolace tepelne podlah pi'ekryti separacnl falii z PE 	m2 	680,010 	15,00 	10200,15 	
				451,62+228,39 		680.010 			
282 	M 	MAT 283231510 	papir separaenl pota!eny PE f61ii bal. 130 m2 	m2 	748,011 	25,00 	18700,28 	
283 	K 	713 7131911321 	Montaz izolace tepelne strech pi'ekryti separacnt f61H z PE 	m2 	259,860 	15,00 	3897,90 	
				18,3*14,2 		259,860 			
				SouCet 		259,860 			
284 	M 	MAT 631508190 	f61ie difuzni 	m2 	89,870 	45,00 	4044,15 	
285 	K 	713 	998713203 	Pi'esun hmot procentni pro izolace tepelne v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	15000,00 	15000,00 	
	D 		725 	Zdravotechnika - zai'izovaci predmety 				255000,00 	
286 	K 	721 	7252917R1 	ZK 10.04 - Vybaveni invalidniho WC die vyhlasky 	soubor 	4,000 	55000,00 	220000,00 	
				4 		4,000 			
287 	K 	721 	7252917R2 	Vybaveni soclslnlho zaffzeni (zrcadlo,vl!saky,mydelnik,zasobnik na toal 	kpl 	1,000 	35000,00 	35000,00 	
				papfr.uterky.apod) 					
	D 		762 	Konstrukce tesafske 				850980,42 	
288 	K 	762 76208115R 	Kontrola stavu strechy-krovu-vc odberu vzorku pro mykologicky pruzkum 	hod 	20,000 	350,00 	7000,00 	
289 	K 	762 	76208611R 	Zesileni stropnich tramu L profily a I profily ve spoj materialu - die statiky 	kg 	3792,000 	40,00 	151 680,00 	
				2025.0+1767,0 		3792,000 			
290 	M 	MAT 130105280 	uhelnik oceloyY nerovnostranny, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm 	t 	0,858 	20500,00 	17589,00 	
				0,39*1,1*2 		0,858 			
291 	M 	MAT 13010530R 	uhelnlk ocelovy nerovnostranny, v jakosti 11 375, 140 x 90 x 8 mm 	t 	3,033 	20500,00 	62176,50 	
				(2,047-0,39)*1,1 +(O,53+0,57t1, 1 		3,033 			
292 	M 	MAT 130107120 	ocel profilova I, v jakosti 11 375, h=100 mm 	t 	0,Q78 	20500,00 	1599,00 	
				0,071'1,1 		0.078 			
293 	M 	MAT 130107220 	ocel profilova lPN, v jakosti 11 375, h=200 mm 	t 	0,323 	20500,00 	6621,50 	
				(0,17+0,124)*1,1 		0,323 			
294 	M 	MAT 130107240 	ocel profilova lPN, v jakosti 11 375, h=220 mm 	t 	0,220 	20500,00 	4510,00 	
				0,2*1,1 		0,220 			
295 	K 	762 762111811 	Demontaz sten a pi'ieek z hraneneho i'eziva-nosna konstrukce pi'icky 	m2 	42,858 	35,00 	1500,03 	
				(9,93+0,33+5,96)*2,9-1,78-1,2*2 		42,858 			
296 	K 	762 76233000R 	Uprava krovu pro napojeni kreku yYtahu 	hod 	30,000 	280,00 	8400,00 	
297 	K 	762 762331813 	Demonta! vazanych kci krovu z hranolu prui'ezove plochy do 288 cm2 	m 	4,000 	50,00 	200,00 	

	P.C. 	TV 	KCN 	K6d polo!ky 		Popis 	MJ 	Mnobtvl 	Cans 	Cens celkem 	
								celkem 	Jednolkov3 		
		2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
					"pro napojeni vytahu 			0,000 			
					4"1 			4,000 			
					SouCet 			4,000 			
	298 	K 	762 762332131 	Monta~ vazanyeh kei krovu pravidelnyeh z hraneneho i'eziva prurezove ploehy do 	m 	5,000 	120,00 	600,00 	
				120 cm2 						
					spojovaei krl!E!k 			0,000 			
					5 			5,000 			
					SouCet 			5,000 			
	299 	K 	762 762332132 	Monta~ vazanyeh kef krovu pravidelnyeh z hraneneno feziva prufezove plochy do 	m 	31,900 	160,00 	5104,00 	
				224 em2 						
					spojovaei krl!E!k 			0,000 			
					25,9+6 			31,900 			
					SouCet 			31,900 			
	300 	K 	762 762332134 	Montaz vazanyeh kei krovu pravidelnych z hraneneho feziva prurezove plochy do 	m 	5,000 	260,00 	1300,00 	
				450 cm2 						
	301 	M 	MAT 605120110 	i'ezivo jehlicnate hranol jakost I nad 120 em2 	m3 	0,787 	5600,00 	4407,20 	
					25,9*0.1"0,16+5*0,1"0,1 +5·0, 15*0,25+6*0, 15"0, 15 		0,787 			
					Soutet 			0,787 			
	302 	K 	762 76234100R 	Konstrukce spodni pasnice - OSS pri!ozky a late 60x60 mm a 600 mm,kompl prov - 	m2 	259,800 	160,00 	41 568,00 	
				D+M 						
					259,8 			259,800 			
	303 	K 	762 762341027 	Sednlmi stfeeh rovnych z desek OSS tl 5-25 mm ve spadu 	m2 	1,220 	420,00 	512,40 	
	304 	K 	762 76234102R 	Sedneni streeh rovnych z desek OSS tI 20 mm na pero a drazku sroubovanych na 	m2 	696,940 	360,00 	250898,40 	
				krokve 						
					296,5+81,7+308+10,74 			696,940 			
	305 	K 	762 762341811 	Demontaz bedneni stfeeh z prken 		m2 	3,800 	25,00 	95,00 	
					"pro napojeni vytahu 			0,000 			
					3,8"1 			3.800 			
					SouCet 			3,800 			
	306 	K 	762 762341932 	Vyfezani casti bedneni stfeeh z prken tl do 32 mm ploehy jednotlive do 4 m2 	m2 	40,533 	80,00 	3242.64 	
					"pfedpoklad 15% z bednani 			0,000 			
					270,22"0,15 			40,533 			
	307 	K 	762 762342441 	Montaz kontralati na stfechaeh sklonu do 600 	m 	676,764 	15,00 	10151,46 	
					(296.5+308+10,74)*1,1 			676,764 			
	308 	M 	MAT 605141140 	rezivo jehlicnate, stiesni late impregnovane dl 4 m 	m3 	2,680 	5600,00 	15008,00 	
					676,764*0,06*0,06 			2,436 			
	309 	K 	762 762343912 	Zabedneni otvorU ve stiese prkny tl do 32mm plochy jednotlive do 4 m2 	m2 	40,533 	360,00 	14591,88 	
					"pfedpoklad 15% z bednanf 			0,000 			
					270,22·0,15 			40,533 			
	310 	K 	762 762343913 	Doplnani bednlmi pro spojovaci krCek ve strese prkny tl do 32mm ploehy jednotlive 	m2 	15,000 	320,00 	4800,00 	
				do8 						
~ 					3"5 			15,000 			
	311 	K 	762 762354812 	Demontaz stresnieh vikyru pultoyYch 		kus 	1,000 	460,00 	460,00 	

P.C. 	lV 	KCN 	K6d polotky 	Popis 	MJ 	Mnoistvl 	Cena 	Cens celkem 	
						oelkem 	Jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
						1,000 			
312 	K 	762 762395000 	Spojovaci prostfedky pro montaz krovu,bedneni,late 	m3 	17,162 	780,00 	13386,36 	
				0,787+696,94'0,02+2,436 		17.162 			
				soucet 		17,162 			
313 	K 	762 762431815 	Demontaz oblozenl sten z desek-oplastenl pfi!:ky 	m2 	42,858 	35,00 	1500,03 	
				(9,93+0,33+5.96)*2,9-1,78-1,2*2 		42858 			
314 	K 	762 	76284131R 	Montat podbijeni stropu a strech vodorovnych z OSB desek 	m2 	489,012 	190,00 	92912,28 	
				11,8*15,34+308 		489,012 			
315 	M 	MAT 607262440 	deska drevo~tl!pkova OSB 3 SE 2500x1250x1 8 mm 	m2 	513,463 	160,00 	82154,08 	
316 	K 	762 762841811 	Demontaz podbijeni stropu z hrubych prken tl do 35 mm 	m2 	114,700 	30,00 	3441,00 	
				5,6*14,3+3*4,5 		93,580 			
				3,3*6,4 		21,120 			
				Sou eat 		114,700 			
317 	K 	762 762841821 	Demontaz podbijeni obkladu stropu a stfech sklonu do 60· z desek mekkych 	m2 	114,700 	25,00 	2867,50 	
				114.7 		114,700 			
				soueet 		114,700 			
318 	K 	762 762895000 	Spojovaci prostfedky pro rnontaz podbijeni 	m3 	8,802 	80,00 	704,16 	
				489,012*0,018 		8,802 			
319 	K 	762 998762203 	Pi'esun hmot procentni pro kce tesafske v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	40000,00 	40000,00 	
	D 		763 	Konstrukce suche "ystavby 				2 010 163,23 	
320 	K 	763 763111411 	SDK pi'i(:ka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 	m2 	17,559 	860,00 	15100,74 	
				3,1'(0,67+0,35) 		3.162 			
				3,11 *(0,22+3,2)-1,1*1,97 		8,469 			
				2,74*2,74-1,58 		5,928 			
				Soucet 		17,559 			
321 	K 	76376311141R 	SDK pii(:ka tl70 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI50 mm EI60 Rw 50 dB 	m2 	0,620 	860,00 	533,20 	
				"1.NP 		0,000 			
				3,1*0,2 		0,620 			
				Sou(:et 		0,620 			
322 	K 	763 	763111431 	SDK pfi(:ka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 	m2 	80,954 	960,00 	77715,84 	
				1.NP 		0,000 			
				3,1*(1,7+1,8)-1,58 		9,270 			
				3,1*(1,5+1,3)-1,38"2 		5.920 			
				3,11*(2,79*2+1,25+2)-1,58*2-1,38'2 		21,541 			
				3,11'3,65-1,78-1,38 		8.192 			
				2.NP 		0,000 			
				3.11"(0.95+2,9)-1,38"2 		9,214 			
				3,14*1,75-1,38 		4,115 			
				2.NP 		0,000 			
				2,74'(1,34+3,26+1,95+1,85+1,9)-1,38'4 		22,702 			
				soucet 		80,954 			

P.C. 					Popis 	MJ 	Mnotstvl 	Cena 	Cena celkem 	
	1V 	KCN 	K6d polofty 				celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
323 	K 	763 763111437 	SDK pncka tl150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tll00 mm EI60 Rw 55 	m2 	6,313 	1150.00 	7259,95 	
			DB 						
				"l.NP 			0,000 			
				3,11*2,03 			6.313 			
324 	K 	763 763111811 	Demontaz SDK pflCky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukci oplasteni 	m2 	16,173 	45,00 	727,79 	
			jedneduche 						
				2,7*(3,13+2,86) 			16,173 			
325 	K 	763 763112318 	SDK pficka akustieka tl 255 mm zdvojeny profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 	m2 	18,118 	1350,00 	24459,30 	
			100+100 mm EI 60 Rw65dB 						
				3.14*5.77 			18,118 			
326 	K 	763 763113335 	SDK priCka instalaeni tl220 mm zdvojeny profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 	m2 	7,047 	1400,00 	9865,80 	
			40 mm EI 90 52 dB - solna jeskyne 						
				2,7*2,61 			7,047 			
				Soueet 			7,047 			
327 	K 	763 7631200R1 	Oplasteni kruhove = tubus pro svetliky SV 30.02 z desek s PO REI 60 DP1,kompi 	m2 	47,100 	2250,00 	105975,00 	
			prov 						
				3,14*1*5*3 			47.100 			
327a 	K 	763 	7631200R2 	Oplasteni kruhove = tubus pro svetffky SV 30.02 z desek s PO REI 60 DP1 ,kompl 	m2 	10,645 	2250,00 	23951,25 	
				prov 						
				3,14*1*1,13*3 			10,645 			
328 	K 	763 76312146R 	lnstalacn! SDK stima pfedsazena tll00 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 	m2 	16,392 	840,00 	13769.28 	
				1.2*(0,8+1,16+0,9+1+1*2+0,95*2+1,2+0,95*2+0,9+1,9) 		16,392 			
329 	K 	763 7631214R2 	SDK stena pfedsazena tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 	m2 	5,338 	820,00 	4377,16 	
			kg/m3 EI 45 						
				3,14*1,7 			5,338 			
330 	K 	763 7631214R1 	SDK stena pt'edsazena tl1 00 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 	m2 	3,000 	820,00 	2460,00 	
			kg/m3 EI 45 						
				2*1,5 			3,000 			
331 	K 	763 763122413 	SDK stena sachtova tI 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 	m2 	43,011 	600,00 	25806,60 	
				"shoz na pradlo 			0,000 			
				0,75*2*7,5 			11,250 			
				"sachnce 			0,000 			
				1.NP 			0,000 			
				3,11*(1,2+0,5) 			5,287 			
				"2.NP 			0,000 			
				3,14*(2,1+0,45+1,36+0,28+1,85) 			18,966 			
				"3.NP 			0,000 			
				2,74*2,74 			7,508 			
				soueet 			43.011 			
332 	K 	763 763131341 	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstva dfevena spedni kce - PO REI 45 	m2 	100,780 	760,00 	76592,80 	
\" 				DP2 ve reviznich dvifek 						
				281.78-181 			100,780 			

P.C. 	TV 	KCN 	K6cI polofty 		Popis 	MJ 	Mnotstvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkori 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
333 	K 	763 763131421 	SDK pod hied desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstva spodni kce profil CD+UD vc 	m2 	214,400 	760,00 	162944,00 	
			reviznich dvirek 						
				dletabulky 			0,000 			
				214,4 			214.400 			
				SouCet 			214,400 			
334 	K 	763 7631314R1 	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstva spodni kce profil CD+UD - PO EI 	m2 	939,290 	920,00 	864146,80 	
			60 DP1 vc reviznlch dvifek 						
				dletabulky 			0,000 			
				939,29 			939,290 			
				SouCet 			939,290 			
335 	K 	763 7631314R2 	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstva spodni kce profil CD+UD - PO REI 	m2 	181,000 	960,00 	173760,00 	
			45 DP2 ve reviznich dvifek 						
				die tabulky 			0,000 			
				181 			181,000 			
				SouCet 			181,000 			
336 	K 	763 7631315R3 	SDK podhled akusticky bez pozarni odolnosti vc nosne kce 	m2 	35,350 	1150,00 	40652,50 	
				die tabulky 			0,000 			
				35,35 			35,350 			
				SouCet 			35,350 			
337 	K 	763 763131751 	Monta! parotesne zabrany do SDK podhledu 	m2 	687,962 	20,00 	13759,24 	
				11,8*15,34 			181,012 			
				308+44,6+72,65+81,7 			506,950 			
				SouCet 			687,962 			
338 	M 	MAT 2600601082 	parotena f6lie 		m2 	756.758 	30,00 	22702,74 	
339 	K 	763 76313177R 	Pfiplatek za SDK desku vodovzdornou 		m2 	374,630 	35,00 	13112,05 	
				2,1+5.83 			7.930 			
				2,88+1,73+3,85+1,98+1,37+5,02+1, 19*2+3+2,64+4,47+9.01+2,29+14,39+1,2+5,89+ 		330,820 			
				2+2,13+ 7,98+4,22+116*2+3,07+1,67+5,18+10.47 					
				6,81+5,62+1,33+5,93+7,21 +3,2+1 ,95+3,15+0,68 		35,880 			
				SouCet 			374,630 			
340 	K 	763 763131821 	Dernontaz SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelovych protilu opla~teni 	m2 	196,613 	45,00 	8847,59 	
			jednoduche 						
				5,91*5,23 			30.909 			
				5,07*14.37*2 			145.712 			
				3,36*5,95 			19,992 			
				SouCet 			196.613 			
341 	K 	763 763164651 	SDK obklad kovovych kci tvaru U ~ pres 1,2 m desky 1 xA 12,5 - potrubi vzr 	m2 	25,200 	480,00 	12096,00 	
				(0,5*2+0,75)"7,2*2 			25.200 			
342 	K 	763 7637820R1 	Pfihradove vazn!ky vY~ky v hfebenu 3,1 m,kompl prov die odborne finny - skladba KS 	m2 	259,860 	960,00 	249465,60 	
			01 						
				18,3*14,2 			259,860 			
343 	K 	763 7637820R2 	prihradove vazniky vy~ky v hfebenu 0,6m,kompl prov die odborne finny - skladba KS 	m2 	81,700 	460,00 	37582,00 	
			03 						

p.e. 	TV 	KCN 	K6d poIo;!ky 	Popis 	MJ 	Mnobtvi 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
				81,7 		81700 			
344 	K 	763 998763403 	presun hmot procentni pro sadrokartonove konstrukce v objektech v do 24 m 	% 	1.000 	22500,00 	22500,00 	
	D 		764 	Konstrukce klempii'ske 				1215868,50 	
345 	K 	764 764001821 	Demontaz krytiny ze svitkiJ nebo tabuli do suti 	m2 	270,220 	80,00 	21617,60 	
				1*7,7 		7.700 			
				1,4"2.2+2.31·3.63 		11,465 			
				3,2*5,4"2 		34,560 			
				5,83*3.9+7,2*1,2+11,74"8,1+11,74*5,5+4,3"1,5+3,64*2.1 		205,135 			
				1,8*0,8 		1,440 			
				2*2,37 		4.740 			
				3,7*1,4 		5,180 			
				Soueet 		270,220 			
346 	K 	764 764002851 	Demontaz oplechovani parapetu do suti 	m 	113,860 	45,00 	5123,70 	
				1.22*2+2,89+1.25*4+1 ,27*4+1,87+0,98+0,91+0,77+0,75+1.78*2+1 ,23+1,87*3+1,84" 		43,320 			
				4+1,2+2.56+1,11 					
				3,91+2,86+1,2+1.25*4+1,27+1, 18+1,06*2+0,98*2+0,34+0,91*2+1,4*2+1,38+1,1+1.8 		49,480 			
				7*4+1,84*4+1,2+2,83+2,56+1.11 					
				0,54+0,57*2+1,16+1,12+1,25*2+1,12*2+1,1+1,55+1,71+2*4 		21.060 			
				scueet 		113,860 			
347 	K 	764 76400287R 	Demontaz lemovani zdi do suti a dalsich prvku krome parapetiJ-predpoklad 	m2 	44,500 	25,00 	1112,50 	
				44.5 		44,500 			
348 	K 	764 764004801 	Demontaz podokapniho zlabu do suti 	m 	97,400 	40,00 	3896,00 	
				17,5*2+13,8*2+ 7,3+5,6+11,5+4,5+2,2+3,7 		97,400 			
349 	K 	764 764004861 	Demontaz svodu do suti 	m 	118,700 	40.00 	4748,00 	
				8+3,2+3+7,5+8+8,5+9+8+9+ 7,5+7,5+8,5+3,5+5,5*5 		118,700 			
350 	K 	764 7640000R 	Klempirske konstrukce - prvky kompletizovane,kompl prov die pcdrcbneho popisu v 		0,000 		0,00 	
			tabu Ice 					
				- KLP 10.01 	m 	33,980 	660,00 	22426,80 	
				- KLP 10.02 	m 	6,150 	450,00 	2767,50 	
				- KLP 10.03 	m 	1,520 	420,00 	638,40 	
				- KLP 10.04 	m 	11,580 	440,00 	5095,20 	
				- KLP 10.05 	m 	28,600 	360,00 	10296,00 	
				- KLP 10.06 	m 	1,730 	1260,00 	2179,80 	
				- KLP 20.01 	m 	16,120 	920,00 	14830,40 	
				- KLP 20.02 	m 	1,820 	620,00 	1 128,40 	
				- KLP 20.03 	m 	2,400 	760,00 	1824,00 	
				- KLP 20.04 	m 	3,480 	2600,00 	9048,00 	
				- KLP 30.01 	m 	14,600 	320,00 	4672,00 	
				- KLP 30.018 	m 	14,600 	360,00 	5256,00 	
				- KLP 30.02 	m 	14,580 	1800,00 	26244,00 	
				- KLP 30.03 	m 	5,200 	1 120,00 	5824,00 	
				- KLP 30.04 	m 	14,580 	1620,00 	23619,60 	
				- KLP 30.05 	m 	5,200 	860,00 	4472,00 	

P.C. 	TV 	KeN 	K6d polo~ky 		Popis 	MJ 	Mnoistvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				- KLP 30.06 		kus 	2,000 	9600,00 	19200,00 	
				- KLP 40.01 		m 	155,000 	600,00 	93000,00 	
				- KLP 40.02 		m 	23,400 	1020,00 	23868,00 	
				- KLP40.03 		m 	2,370 	1460,00 	3460,20 	
				- KLP40.04 		m 	3,530 	1120,00 	3953,60 	
				- KLP 40.05 		m 	4,260 	1320,00 	5623,20 	
				- KLP 40.06 		m 	3,450 	1020,00 	3519,00 	
				- KLP40.07 		m 	35,550 	1020,00 	36261,00 	
				- KLP 40.08 		m 	2,270 	1020,00 	2315,40 	
				- KLP 40.09 		m 	7,650 	1 020,00 	7803,00 	
				- KLP 40.10 		m 	13,430 	2800,00 	37604,00 	
				- KLP 40.11 		m2 	20,550 	1600,00 	32880,00 	
				- KLP 40.12 		m2 	222,100 	1320,00 	293172,00 	
				- KLP 40.13 		m2 	67,800 	1720,00 	116616,00 	
				- KLP 40.14 		m2 	6,310 	1720,00 	10853,20 	
				- KLP 40.15 		m2 	267,000 	1260,00 	336420,00 	
351 	K 	764 998764203 	Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempifske v objektech v do 24 m 	0/0 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
	D 		765 	Krytina ski adana 					48175,58 	
352 	K 	765 765191001 	Montaz pojistne hydroizolacni f6lie kladene ve sklonu do 20· lepenim na bedn{mi 	m2 	110,780 	45,00 	4985,10 	
			nebo izolaci 						
				1,22+81,7+17,12+10,74 			110,780 			
				soueet 			110,780 			
353 	M 	MAT 2610101220 	pojistna hydroizolace 		m2 	116,319 	25,00 	2907,98 	
354 	K 	765 765191023 	MontciZ pojistne hydroizolacni f6lie kladene ve sklonu pfes 20· s lepenymi spoji na 	m2 	604,520 	35,00 	21 158,20 	
			bedneni 						
				296.52+308 			604,520 			
355 	M 	MAT 2610101220 	pojistna hydroizolace 		m2 	664,972 	25,00 	16624,30 	
356 	K 	765 998765203 	Pfesun hmot procentni pro krytiny skladane v objektech v do 24 m 	0/0 	1,000 	2500,00 	2500,00 	
	D 		766 	Konstrukce truhlai'ske 					2052020,00 	
357 	K 	766 7666600R 1 	Dvefe vnej!ii kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabu Ice 					
				- DVE 01.01 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				- DVE 10.01 		kus 	1,000 	26500,00 	26500,00 	
				- DVE 10.02 		kus 	1,000 	17500,00 	17500,00 	
				- DVE 10.03 		kus 	1,000 	16500,00 	16500,00 	
				- DVE 10.04 		kus 	1,000 	17000,00 	17 000,00 	
				- DVE 10.05 		kus 	1,000 	19000,00 	19000,00 	
				- DVE 10.06 		kus 	1,000 	28500,00 	28500,00 	
				- DVE 10.07 		kus 	1,000 	39500,00 	39500,00 	
				- DVE 10.08 		kus 	1,000 	25000,00 	25000,00 	
				- DVE 10.09 		kus 	1,000 	81520,00 	81520,00 	
				- DVE 20.01 		kus 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
358 	K 	766 7666600R2 	Dvefe vnitfni kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce 					
				- ozn 10.101 		kua 	1,000 	27500,00 	27500,00 	

P.C. 	TV 	KCN 	K6dpol~y 		Popis 	MJ 	Mnofstvl 	Cena 	Cenacelkem 	
							celkem 	jednotkovA 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-ozn10.101 		kua 	1,000 	19500,00 	19500,00 	
				-ozn10.162 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.232 		kua 	1,000 	15500,00 	15500,00 	
				- ozn 10.232 		kua 	1,000 	15500,00 	15500,00 	
				- ozn 10.261 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.262 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.263 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.264 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.264 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.307 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.361 		kua 	1,000 	3500,00 	3500,00 	
				- ozn 10.501 		kua 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- ozn 10.561 		kua 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- ozn 10.561 		kua 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- ozn 10.561 		kua 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- ozn 10.601 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.602 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.603 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.604 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.605 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 10.661 		kua 	1,000 	4000,00 	4 000,00 	
				- ozn 10.661 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.662 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.663 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.664 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.665 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.666 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.702 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.704 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.704 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.705 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.802 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.803 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.805 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.805 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.806 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.807 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.808 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.808 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
\ 				- ozn 10.810 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
-. 				- ozn 10.811 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.812 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 10.813 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	

P.c. 	TV 	KCN 	K6d polotky 		Popis 	MJ 	Mnofstvl 	Cena 	Cana celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-ozn10.814 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 20.101 		kua 	1,000 	31500,00 	31500,00 	
				- ozn 20.132 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.206 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.232 		kua 	1,000 	4500,00 	4500,00 	
				- ozn 20.233 		kua 	1,000 	6500,00 	6500,00 	
				- ozn 20.234 		kua 	1,000 	6000,00 	6000,00 	
				- ozn 20.234 		kua 	1,000 	6500,00 	6500,00 	
				- ozn 20.261 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.262 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				-ozn 20.263 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.264 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.361 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.362 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.363 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.364 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.501 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 20.501 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 20.561 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 20.561 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 20.601 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.602 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.603 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.604 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.605 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.661 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.662 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.663 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.664 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.701 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.702 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 20.802 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.101 		kua 	1,000 	31500,00 	31500,00 	
				- ozn 30.161 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 30.201 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.202 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.204 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.264 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.265 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.501 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 30.561 		kua 	1,000 	22500,00 	22500,00 	
				- ozn 30.601 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.605 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	

P.C. 	TV 	KeN 	K6d polofty 		Popis 	MJ 	Mnofstvl 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkovA 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				- ozn 30.661 		kua 	1,000 	4 000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.663 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.664 		kua 	1,000 	4 000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.665 		kua 	1,000 	4 000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.666 		kua 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				- ozn 30.702 		kua 	1.000 	4000,00 	4000,00 	
359 	K 	766 7666600R3 	Okna kompletizovana,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce 					
				- OKN 10.01 		kus 	1,000 	11 500,00 	11500,00 	
				-OKN 10.02 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				- OKN 10.03 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				-OKN 10.04 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				- OKN 10.05 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				- OKN 10.06 		kus 	1,000 	11500,00 	11500,00 	
				- OKN 10.07 		kus 	1,000 	8000,00 	8000,00 	
				-OKN 10.08 		kus 	1,000 	8000,00 	8000,00 	
				-OKN 10.09 		kus 	1,000 	6000,00 	6000,00 	
				-OKN10.10 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				-OKN 10.11 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 10.12 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 10.13 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 10.15 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				-OKN10.16 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				-OKN10.17 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 10.18 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				-OKN 10.19 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				-OKN 10.20 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- OKN 10.21 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				-OKN 10.22 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				-OKN 10.23 		kus 	1,000 	21500,00 	21500,00 	
				- OKN 10.24 		kus 	1,000 	33500,00 	33500,00 	
				- OKN 20.01 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 20.02 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 20.03 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				-OKN 20.04 		kus 	1,000 	14500,00 	14500,00 	
				- OKN 20.05 		kus 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				-OKN 20.06 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 20.07 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 20.08 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 20.09 		kus 	1,000 	8000,00 	8000,00 	
~ 				-OKN 20.10 		kus 	1,000 	8000,00 	8000,00 	
				- OKN 20.11 		kus 	1,000 	4000,00 	4000,00 	
				-OKN 20.12 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				-OKN 20.13 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	

p.e 	lV 	KCN 	K6d polofky 		Popis 	MJ 	Mnofstvf 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkcva 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-OKN 20.14 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				-OKN 20.15 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN 20.17 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN 20.18 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN 20.19 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN20.20 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				-OKN20.21 		kus 	1,000 	16500,00 	16500,00 	
				-OKN 20.22 		kus 	1,000 	15 000,00 	15000,00 	
				- OKN 20.23 		kus 	1,000 	13500,00 	13500,00 	
				- OKN 20.24 		kus 	1,000 	20000,00 	20000,00 	
				- OKN 20.25 		kus 	1,000 	20000,00 	20 000,00 	
				- OKN 20.26 		kus 	1,000 	20 000,00 	20000,00 	
				-OKN 20.27 		kus 	1,000 	20000,00 	20000,00 	
				-OKN 20.28 		kus 	1,000 	31 500,00 	31500,00 	
				- OKN 20.29 		kus 	1,000 	31 500,00 	31500,00 	
				- OKN 30.01 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN 30.02 		kus 	1,000 	12500,00 	12500,00 	
				- OKN 30.03 		kus 	1,000 	5000,00 	5 000,00 	
				-OKN 30.04 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 30.05 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 30.06 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 30.07 		kus 	1,000 	9000,00 	9000,00 	
				- OKN 30.08 		kus 	1,000 	9000,00 	9 000,00 	
				- OKN 30.09 		kus 	1,000 	9000,00 	9 000,00 	
				- OKN 30.10 		kus 	1,000 	10000,00 	10000,00 	
				- OKN 30.11 		kus 	1,000 	10 000,00 	10000,00 	
				- OKN 30.12 		kus 	1,000 	12 000,00 	12000,00 	
				- OKN 30.13 		kus 	1,000 	12000,00 	12000,00 	
				- OKN 30.14 		kus 	1,000 	6000,00 	6000,00 	
				- OKN 30.15 		kus 	1,000 	11500,00 	11 500,00 	
				- OKN 30.16 		kus 	1,000 	11500,00 	11 500,00 	
				-OKN 30.17 		kus 	1,000 	25000,00 	25000,00 	
				-OKN 30.18 		kus 	1,000 	25 000,00 	25 000,00 	
360 	K 	766 998766203 	Pfesun hmot procentnr pro konstrukce truhlai'ske v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	85000,00 	85000,00 	
	0 		767 	Konstrukce zametnick6 vt pfesunu hmot 				1723876,00 	
361 	K 	767 7670000R1 	Zimni zahrada - OK - kompl prev die statiky vc stav pripravenosti 	kg 	5791,000 	75,00 	434325,00 	
362 	K 	767 7671111R1 	Steny prosklene kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v tabulce 					
				- SK 10.01 		kus 	1,000 	40 000,00 	40000,00 	
				- SK 10.02 		kus 	1,000 	35000,00 	35000,00 	
				- SK 10.03 		kus 	1,000 	68500,00 	68500,00 	
				- SK 10.04 		kus 	1,000 	37500,00 	37500,00 	
				- SK 10.05 		kus 	1,000 	40 000,00 	40000,00 	
				- SK 10.06 		kus 	1,000 	45000,00 	45 000,00 	

p.e. 	TY 	KCN 	K6d polo~ky 		Popis 	MJ 	Mnwtvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-SK 10.07 		kus 	1,000 	32500,00 	32500,00 	
				-SK 10.08 		kus 	1,000 	8000,00 	8000,00 	
				- SK 10.09 		kus 	1,000 	75000,00 	75000,00 	
				- SK20.01 		kus 	1,000 	40000,00 	40000,00 	
				-SK20.02 		kus 	1,000 	37500,00 	37500,00 	
				-SK20.03 		kus 	1,000 	68500,00 	68500,00 	
				-SK20.04 		kus 	1,000 	37500,00 	37500,00 	
				-SK20.05 		kus 	1,000 	40000,00 	40000,00 	
				-SK20.06 		kus 	1,000 	92500,00 	92500,00 	
				- SK20.07 		kus 	1,000 	65000,00 	65000,00 	
				- SK20.08 		kus 	1,000 	25000,00 	25000,00 	
363 	K 	767 767161813 	Demontaz zabradli rovneho 		m 	11,100 	150,00 	1665,00 	
				"terasa 			0,000 			
				2,8+8,3 			11,100 			
364 	K 	767 76764000R 	Dvere plechove,prvek kompletizovany,kompl prov die podrobneho popisu v tabu Ice 					
				-ozn01.131 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				-ozn01.131 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				-ozn01.132 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.301 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				-ozn 01.361 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.362 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.601 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.603 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.606 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.607 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.608 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.609 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.661 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
				- ozn 01.701 		kus 	1,000 	9500,00 	9500,00 	
365 	K 	767 7678331R1 	Dernontaz zebiikli ve ochranneho kose 		m 	13,000 	100,00 	1300,00 	
				8+5 			13,000 			
366 	K 	767 7679900R1 	Zameenicke prvky - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v 					
			tabu Ice 						
				- ZK 01.01 		kus 	1,000 	1250,00 	1250,00 	
				- ZK 01.02 		kus 	1,000 	2600,00 	2600,00 	
				- ZK 10.01 		kus 	1,000 	26500,00 	26500,00 	
				- ZK 10.02 		kus 	1,000 	35000,00 	35 000,00 	
				- ZK 10.03 		kus 	6,000 	2250,00 	13500,00 	
~ 				- ZK 10.04 - viz Zdravotechnika - zafizovac] predmety 					
				-ZK 10.05 		kus 	8,000 	1500,00 	12000,00 	
				-ZK 10.06 		kus 	3,000 	2200,00 	6600,00 	
				-ZK 20.01 		kus 	1,000 	9500.00 	9500,00 	

P.t. 	1V 	KeN 	K6d polo!ky 		Popis 	MJ 	MnoZstvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkov2 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				-ZK20.02 		kus 	2,000 	3250,00 	6500,00 	
				-ZK20.03 		kus 	14,000 	1 250.00 	17500,00 	
				-ZK20.04 		kus 	6,000 	1650,00 	9900,00 	
				- ZK40.01 		kus 	1,000 	18500,00 	18500,00 	
				-ZK40.02 		kus 	5,000 	4000,00 	20000,00 	
				- Repase plosiny vc konstrukce a schudku v kotelne=oprava zamecnicka vc novych 	soub 	1,000 	25000.00 	25000,00 	
				nateru 						
367 	K 	767 7679900R2 	Tubusovy svetlovod - prvky kompletizovane,kompl prov die podrobneho popisu v 					
			tabu Ice 						
				- SV 30.01 		kus 	3,000 	24500,00 	73500,00 	
				- SV30.02 		kus 	3,000 	22500,00 	67500,00 	
368 	K 	767 7679919R1 	Zesilenf sloupu 		kg 	288,000 	72,00 	20736,00 	
				288 			288,000 			
	0 		771 	Podlahy z dlaidic 					483307,11 	
369 	K 	771 	771474112 	Montaz soklfku z dlazdic keramiekych rovnych flexibilni lepidlo v do 90 mm 	m 	398,000 	70,00 	27860,00 	
				398 			398,000 			
370 	M 	MAT 597613120 	sokl keramicky ve(30 x 8 x 0,8 em 		kus 	1325,340 	35,00 	46 386,90 	
				398*3,33 			1325,340 			
371 	K 	771 	771571810 	Demontaz podlah z dlaidic kerarnlckych kladenych do malty 	m2 	246,323 	90,00 	22169,07 	
				"terasa 			0,000 			
				41 			41,000 			
				"1.PP 			0,000 			
				7,8*4,05+17,83+13,98+11,65+7,89+1,93+3*1,2+4,97+5, 77+1,27+0,85+3,94+2,8+2,5 		146,140 			
				3+2,19+13,68+15,96+3,71 						
				2.NP - sonda 6 			0,000 			
				9,93*5,96 			59,183 			
				SouCet 			246,323 			
372 	K 	771 	771573810 	Demontaz podlah z dlaidic keramickych lepenych 	m2 	238,270 	70,00 	16678,90 	
				"1.NP 			0,000 			
				47,8+5,89+75,42+14,71 +5,62+1 ,86+1 ,27+1 ,27+16,83+2,7+1,4 		174,770 			
				"2.NP 			0,000 			
				4,87+1,08+0,99+5,27+2,08+1,18*2+8,6 			25,250 			
				"3.NP 			0,000 			
				1,86+1,33+5,62+3,23+1,08+1,05+7,6+8,17+8,31 		38,250 			
				SouCet 			238,270 			
373 	K 	771 	771574131 	Montaz podlah kerarnlckych reznych protiskluznych lepenych flexibilnfm lepidlem do 	m2 	344,940 	360,00 	124178,40 	
				50 ks/m2 						
				A 			0,000 			
				5,65 			5,650 			
				B 			0,000 			
				87,73 			87,730 			
				R9 			0,000 			
				103,65 			103,650 			

p.e. 	lV 	KCN 	K6d polozky 		Popis 	MJ 	MnoZstvi 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				R10 			0,000 			
				110,27 			110,270 			
				R11 			0,000 			
				37,64 			37,640 			
				Soucet 			344.940 			
374 	M 	MAT 5976111R1 	dlazdice keramieke protiskluzne tl 8 mm typ A 	m2 	6,215 	460,00 	2858,90 	
375 	M 	MAT 5976111R2 	dlazdice keramickll protiskluzne tl 8 mm typ B 	m2 	96,503 	460,00 	44 391,38 	
376 	M 	MAT 5976111R3 	dlazdice keramicke protiskluzne tl 8 mm typ R9 	m2 	114,015 	540,00 	61568,10 	
377 	M 	MAT 5976111 R4 	dlazdice keramicke protiskluzne tl8 mm typ R10 	m2 	121,297 	540,00 	65500,38 	
378 	M 	MAT 5976111R5 	dlazdice keramickll protiskluzne tI 8 mm typ R11 	m2 	41,404 	620,00 	25670,48 	
379 	K 	771 	771579196 	Pffplatek k montat podlah keramickych za sparovanl tmelem dvouslozkovym 	m2 	344,940 	50,00 	17247,00 	
380 	K 	771 	771591111 	Podlahy penelrace podkladu 		m2 	344,940 	40,00 	13797,60 	
381 	K 	771 	998771203 	Pfesun hmot procentnr pro podlahy z dlazdic v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	15000,00 	15000,00 	
	0 		773 	Podlahy z liteho teraca 					72221,65 	
382 	K 	773 773200940 	Opravy obkladiJ schodi§t' z liteho teraca poskozenych hran stupi'tU nebo schodnic- 	kus 	22,000 	240,00 	5280,00 	
			pfedpoklad 20% 						
383 	K 	773 773211211 	Obklady pfirodnim litYm teracem stupiiU rovnych 	m2 	7,528 	950,00 	7151,60 	
				0,295*1,16*22 			7,528 			
384 	K 	773 773213100 	Obklady pfirodnim IitYm teracem ~I stupiiU tl do 20 mm 	m2 	4,007 	1 150,00 	4608,05 	
				0,157*1,16*22 			4,007 			
385 	K 	773 773500910 	Opravy podlah z liteho teraca tl do 30 mm pasu §ifky do 150 rnrn-cca 10% 	m2 	5,910 	800,00 	4728,00 	
				14,96+17,22+14,73+12,79 			59,700 			
				59,1*0,1 			5,910 			
386 	K 	773 773901112 	Vyci§teni a pfebrou§eni strojni brousenl povrchu litllho teraca - schody a podesty 	m2 	59,700 	820,00 	48954,00 	
				14,96+17,22+14,73+12,79 			59,700 			
387 	K 	773 998773203 	Pfesun hmot procentnr pro podlahy teracove lite v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	1500,00 	1500,00 	
	0 		776 	Podlahy povlakove 					1348 538,99 	
388 	K 	776 776111112 	Pfebrouseni betonu 		m2 	755,410 	40,00 	30216,40 	
				18,14+601,97+60,11+75,19 			755,410 			
389 	K 	776 776121321 	Vodou feditelna penetrace saveho podkladu povtakovych podlah neredema 	m2 	1 034,790 	55,00 	56913,45 	
390 	K 	776 776201812 	Oemontaz lepenych povlakovych podlah s podlozkou rucne 	m2 	925,810 	80,00 	74064,80 	
				"1.NP 			0,000 			
				19,93+16,83+20,67+17,28 			74,710 			
				32,42+18,49+18,21+11,01"2+14,97+10 			116,110 			
				"2.NP 			0,000 			
				15,27+16,93+36,97+23,39+17,12+7,51 +10,14+26,3+15,53+59,18+17,48+46,56+5,66 		473,510 			
\\ 				+14,96+17,85+12,52+19,31+18,49+18,26+2,57+14,62+14,4+14,97+9,8+17,72 					
				"3.NP 			0,000 			
				15,18+16,64+16,05+18,48+15,49+17,87+17,42+8,31 +9,48+1 0,06+14,42+15,09+6,76 		261,480 			
				+11,92+14,78+1,34+23,63+2,42+5,85+6,55+7,74+6 					
				Soucet 			925,810 			

p.e. 	lV 	KCN 	K6d polozky 	Popis 	MJ 	Mnotstvf 	Cena 	Cena celkem 	
						celkem 	jednotkova 		
	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
391 	K 	776 776211221 	Lepeni textilnich etvercu elektrostaticky vodivych 	m2 	18,140 	220,00 	3990,80 	
				18,14 		18,140 			
392 	M 	MAT 69751070R 	koberec ve Ctvercich antistatickj die vy~ru vc pfech lillty 	m2 	19,954 	1200,00 	23944,80 	
393 	K 	776 776221221 	Lepeni elektrostaticky vodivych etvercu z PVC standardnim lepidlem 	m2 	4,570 	220,00 	1005,40 	
394 	M 	MAT 284110450 	PVC homogen. el.vodive nevalc. tI.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, ctverce 615 x 	m2 	5,027 	860,00 	4323,22 	
			615,rozmer.staI.0,05%,otlak do 0,035 mm 					
395 	K 	776 776251111 	Lepeni pasu z pi'irodniho linolea (marmolea) standardnim lepidlem 	m2 	1 034,790 	160,00 	165566,40 	
				199,13+601,97+172,134+56,256+5,3 		1 034,790 			
396 	M 	MAT 2841106R1 	linoleum (marmoleum) antistaticke pfirodni ze 100% dfevite moucky, tI. 2 mm, pfech 	m2 	1 138,269 	660,00 	751257,54 	
			Ii~ta, die vyberu 					
397 	K 	776 776411111 	Montaz obvodovych sokliku vysky do 80 mm 	m 	1382,479 	120,00 	165897,48 	
				1382,479 		1382,479 			
398 	M 	MAT 2841100R1 	Ii~ta soklova 	m 	1 410,129 	45,00 	63455,81 	
399 	K 	776 776420000 	Pi'echodove Ii~ty jsou soucasti dodavky podlah 		0,000 		0,00 	
400 	K 	776 776421111 	Montaz obvodovych liSt lepenlm 	m 	17,760 	80,00 	1420,80 	
				(3,2+5,68)*2 		17,760 			
401 	M 	MAT 697512000 	lista kobercov3 5 x 0,7 x 250 em 	m 	18,115 	25,00 	452,88 	
402 	K 	776 776421111 	Montaz obvodovych lillt lepenim 	m 	8,880 	70,00 	621,60 	
				2*(1,62+2,82) 		8,880 			
403 	M 	MAT 284110060 	lillta specialnl soklova samolepicl15 x 50 mm 	m 	9,058 	45,00 	407,61 	
404 	K 	776 998776203 	Pfesun hmot procentni pro podlahy povlakove v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	5000,00 	5000,00 	
	D 		777 	Podlahy lite 				202192,68 	
405 	K 	777 7771211R1 	Vyrovnani podkladu podlah pod epoxidovou sterku tl 1 mm 	m2 	79,750 	480,00 	38280,00 	
406 	K 	777 77761511R 	Natery olejovzdome na betonovy povrch vc vytazeni na steny-dojezdy vYtahu 	m2 	25,670 	620,00 	15915,40 	
				1,79+1,3+2+5,46+1,4*2*(2,6+2,8) 		25,670 			
407 	K 	777 77761521R 	Sterka epoxidova podlah betonovych - kompl prov dIe doporueeni vyrobce - 	m2 	87,988 	760,00 	66870,88 	
			penerace.natsr tl 1 mm a uzaviraci nater tl 1 mm 					
				79,25+3,44*2,54 		87,988 			
408 	K 	777 7776210R1 	Polyuretanovy nater odolny proti UV zal'eni,kompl prov vc rnernbrany.penetrace a 	m2 	39,370 	1220,00 	48031,40 	
			pflpravy podkladu - die PO 12 					
409 	K 	777 7776210R2 	Polyuretanova sterka tl 2 mm,kompl prov vc podkladnich vrstev a pripravy podkladu - 	m2 	21.100 	1450,00 	30595,00 	
			die PO 11 					
410 	K 	777 998777203 	Pfesun hmot procentni pro podlahy lite v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	2500,00 	2500,00 	
	D 		781 	Dokonfovaci price - obklady 				491610,19 	
411 	K 	781 	781471810 	Dernontaf obkladu z obkladaeek keramickych kladenych do malty vc omitky 	m2 	240,555 	80,00 	19244,40 	
				"1.PP 		0,000 			
				2*(1,1 +1"2+0,8+2,3+1 ,5*2) 		18,400 			
				"1.NP 		0,000 			
				2*(2,75+1*2+3,96*2+2,75+ 7,2+ 7,8+3+4,6+2,88+4,43+1,9+0,95"3) 		100,160 			
				"2.NP 		0,000 			
				2*(2,01+1,1+2,62*2+5,22+2,88+4,43+0,95*5) 		51,260 			
				"3.NP 		0,000 			
				2,5*(2,47+4,8"2+0,95"4+1*2+1,2"2+2,9*2+1,9"2)-1 ,18"2-1,58 		70,735 			

	=.c. 	TV 	KCN 
	K 	781 781474114 
\\ 

412 

2 

3 

KOd polotky 
4 

Popis 
5 
Soucet 
Montaz obkladiJ vnitfnich keramickych hladkych do 22 ks/m2 lepenych f1exibilnim 
lepidlem 
"1.PP 
2*2*(1,4+1,62)-1,38 
2*2*(1,8+1,74+2,21+3,69+0,94)-1,38*3 
2*(1,4+0,6*2) 
"1.NP 
2*2*(1,35+1,6)-1,58 
2*(3,24+2+2,7) 
2*2*(1,5+1,16)-1,38 
0,7*{1,55+0,6*2) 
2*(2,81+07) 
2*2*(1,76+2,23+0,9+2,23)-1,58-1,38 
2*(1+0,3+0,5) 
2*2*(1,1 +1,4) 
2*2*(2,88+2,7+0,76)-1,78 
2*2*{2,48+6,28)-1 ,78-1,58 
2*(1,19+0,5*2) 
2*2*{4,42+1,88+0,6)-1 ,8-1 ,97-1 ,58 
2*(8,5+7,3+1,84+2,3+1 +0,6*2+1 +3,5)-1,78*3 
1,5*(1 +0,6+1 +1,5) 
0,7*(0,6*2+2,45) 
2*(1,12+1,1*2) 
2*2*{1,25*2+0,95*2+1 ,4+2)-1 ,58 
2*2*(2,2+2,79)-1,58*2 
2*2*(2,03+1,2+2,3+2,03)-1,78-1,38 
2.NP 
2*(2,96+2,2+0,7) 
2*(0,3+2,5) 
2*2*(2,23+4,51 )-1 ,58 
0,7*(0,6+2,78+1,76+0,6) 
2*2*(1,23*2+0,95*2+1,8+2,55)-1,38*5 
0,7*(1,82+0,6*2) 
2*(0,6+2,8) 
2*2*(0,9+1,73+2,09+1,78*2)-1,38*2-1,58-1,78*2 
0,7*(1,85*2+0,6*4) 
2*0,7*2 
2*(0,6+3,6+0,15*2+0,6+3,14+0,6+3,5) 
3.NP 
0,7*(0,6*2+3,3) 
2*2*(2,7+2,21)-1,78-1,38 
2*(0,8+0,2+2) 

MJ 	Mnozstvf 	Cens 	Cens celkem 	
	celkem 	jednotkova 		
6 	7 	8 	9 	
	240,555 			
m2 	633,779 	360,00 	228160,44 	
	0,000 			
	10,700 			
	37,380 			
	5,200 			
	0,000 			
	10,220 			
	15,880 			
	9,260 			
	1,925 			
	19,620 			
	25,520 			
	3,600 			
	10,000 			
	23,580 			
	31,680 			
	4,380 			
	22,250 			
	47,940 			
	6,150 			
	2,555 			
	6,640 			
	29,620 			
	16,800 			
	27,080 			
	0,000 			
	11,720 			
	5,600 			
	25,380 			
	4,018 			
	27,940 			
	2,114 			
	6,800 			
	25,220 			
	4,270 			
	2,800 			
	24,680 			
	0,000 			
	3,150 			
	16,480 			
	6,000 			

P.c. 	TV 	KCN 	K6d polozky 		Popis 	MJ 	Mno!stvr 	Cena 	Cena celkem 	
							celkem 	lednotkova 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 	9 	
				2*2*(1,57+1,22+0,85+1,91+2,94+1,09+1,22)-1,58*3-1,18*2 		36,100 			
				2*2*(1,9+1,75+0,9+1,95+2,1 +1 ,34+2,26+4+1 ,34+0,76)-1,38*8-1,58 		60,580 			
				0,7*(3,01+0,6*2) 			2,947 			
				SouCet 			633,779 			
413 	M 	MAT 597610390 	obklada~y keramicke 20 x 25 x 0,68 em I. j. 	m2 	730,157 	260,00 	189840,82 	
414 	K 	781 	781479196 	priplatek k montazi obkladu vniti'nich keramickych hladkych za sparovanl tmelem 		633,779 	30,00 	19013,37 	
				dvouslozkoyYm 		m2 				
415 	K 	781 	781495111 	Penetrace podkladu vnitrnich obkladu 		m2 	633,779 	40,00 	25351,16 	
416 	K 	781 	998781203 	Presun hmot procentnl pro obklady keramicke v objektech v do 24 m 	% 	1,000 	10000,00 	10000,00 	
	D 		783 	Dokoneovaci prace - nat6ry 					57973,74 	
417 	K 	783 783783321 	Natery tesai'skych konstrukcr proti dfevokaznym houbam, hmyzu a pHsnim sanaeni 	m2 	593,508 	55,00 	32642,94 	
				"bedneni 			0,000 			
				3*5*2 			30,000 			
				270,22*2 	+128,841*1*0 		540,440 			
				spojovaci kreek 			0,000 			
				2*(0,26*25,9+0,2*5+0,4*5+0,3*6) 			23,068 			
				SouCet 			593,508 			
418 	K 	783 783817401 	Kryci dvojnasobny synteticky nater hladkych betonoyYch povrchiJ - ~achta 	m2 	75,170 	120,00 	9020,40 	
				9,83+3,6*(6,69*2+1,77+1,5*2) 			75,170 			
419 	K 	783 7838174011 	Kryci dvojnasobny bezprasny nater hladkych betonovych povrchiJ - vytahy 	m2 	135,920 	120,00 	16310.40 	
				10,49*2*(2,8+2,7)-1,2*2*3 			108,190 			
				2,8*2*(1,3+1)-1*1,5 			11,380 			
				3,5*2*(1,29+1,26)-1*1,5 			16,350 			
				Soucet 			135,920 			
	D 		784 	Dokoncovaci prace - malby a tapety 					374998,34 	
420 	K 	784 784181101 	Zakladni akrylatova [ednonasobna penetrace podkladu v mistnostech vY~ky do 	m2 	4875,643 	15,00 	73134,65 	
			3,80m 						
				stropy 			0,000 			
				134,24 			134,240 			
				sanaent omitka 			0,000 			
				319,684+33,96 			353,644 			
				omftka 			0,000 			
				4387,759 			4387,759 			
				SouCet 			4875,643 			
421 	K 	784 78421113R 	Dvojnasobne bile malby ze smesl omyvatelnych s dostatecnou paropropustnosti v 	m2 	6708,082 	45,00 	301863,69 	
			mistnostech do 3,80 m 						
				strepy 			0,000 			
				134,24 			134,240 			
				sanaenl omitka 			0,000 			
				319,684+33,96 			353,644 			
				omitka 			0,000 			
				4387,759 			4387,759 			

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21479);(21462,21479)posrelh0posrelv0pib
P.c. 	1V 	KCN 	K6d poloZky 		Popis 	MJ 	Mnotstvi 	Cena 		Cena celkem 	
							celkem 	Jednotkov~ 		
	2 	3 	4 		5 	6 	7 	8 		9 	
				naSDK 			0,000 				
				2*(17,559+0,62+80,954+6,313+18,118) 			247,128 				
				7,047+30,898+5,335+3+43,011+25,2 			114,491 				
				100,78+214,4+939,29+181 +35,35 			1470,820 				
				SouCeI 			6708.082 				
	0 		787 	Dokonfovaci prace - zasklivimi 						275210,00 	
422 	K 	787 7873140R1 	Zastfeseni lodZii tvrzenym vicevrstvYm sklem s PVB f61ii II 20 mm,kompl prov 	m2 	37,960 	7250,00 	275210,00 	
				14,6*2,6 			37,960 				
	0 		789 	Povrchove upravy oceloyYch konstrukci a technologickYch zai'izeni 					80480,40 	
423 	K 	789 78933000R 	N~ter OK zimni zahrady a svisle prvky-dle statiky (pouzit zpenovact miter na OK s 	m2 	191,620 	420,00 	80480,40 	
			PO 60 minut) 						
	0 		VRN 	Vedlejii rozpottove naklady 						1297769,94 	
	0 		VRN1 	Pruzkumne, geodeticke a projektove prace 					80000,00 	
424 	K 	000 013254000 	Dilenska dokumentac a Dokumenlace skutecmflho provedeni stavby 		1,000 	80000,00 	80000,00 	
	0 		VRN3 	Zafizenl staveniite 						424803,47 	
425 	K 	000 030001000 	Zarizeni slaven isle 		% 	283202,310 		1,50 	424803,47 	
	0 		VRN5 	Finaneni naklady 						708005,78 	
426 	K 	000 052103000 	Rezerva 		% 	283202,310 		2,50 	708005,78 	
	0 		VRN6 	Uzemni vlivy 						84960,69 	
427 	K 	000 065002000 	Mimostavenistni doprava materi~lu 		% 	283202,310 		0,30 	84 960,69 	
				Celkem						 30 620 405.46 	
				Profese 						16068115,24 	
428 				ZTI 						3483914,89 	
428 				Silnoproud 						3896535,60 	
428 				Siaboproud 						2617065,00 	
428 				Vytaplmi 						2608759,00 	
428 				VZT 						2157590,75 	
428 				Gastro 						1243550,00 	
428 				Tlakova stanice 						60700,00 	
pozmimka 
Zhotovitel prohlasuje, ze podminky a rozsah poptavky ( vYkresove a textove casti a soupisu vykonu) podrobne prostudoval, ze 
jsou mu zcela jasne a jednoznaene a tim bere na vedomi, ze na veskere naroky, ktere vyplynou dodatecne, z duvodu 
nepochopeni ci nenerespektovani techto podminek, nebude bran zYetel. 
Zpracovatel nabidky provenl specifikace a vYmery uvedene v soupisu vYkonu s vlastni poptavkou . V pfipade zjistenych rozdilu 
na tyto pisemne upozomil v nabidce. Nasledne zrneny vYmer v pruMhu realizace nebudou akceptovany. 
a)	veskere polofky na pfipomoce atd ... jsou zahmuty v jednotlivYch [ednotkovych cenach 
b)	soucastl praci jsou veskere zkousky, potrebna mereni, inspekce, uvedeni zai'izeni do provozu, zaskoleni obsluhy a revize 

	P.c. 	TV KeN 
2 3 

K6dpol~y 
4 

Popis 
5 

MJ 
6 

Mnoistvi 
celkem 
7 

Cens 
jednotkov8 
8 

Cans celkem 
9 

c)	souCclsti dodavky je zpracovanl veskere dilenske dokumentace a projektu skuteeneho provedeni 
d)	v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnez jakekoliv prvky, zai'izeni, prace a pomocne materialy, neuvedene v tomto soupisu 
vykonii, ktere jsou ale nezbytne nutne k dodani, instalaci , dokoneenl a provozovanl dila v souladu se zakony a pi'edpisy 
platnymi v GR 
e) v pi'ipade vykonavanl zemnich praci se dodavatel pi'ed zahajenlrn vykopovych praci seznarnl s geologickymi podminkami 
f) v rozsahu pracl zhotovitele jsou rovnez drobne stavebni upravy na stavebnich konstrukcich pro potrubi a strojni zai'izeni 
(prostupy, zaklady, chranicky). Protipozamt utesnenl prostupii poiarnimi stenarni. Pornocne zednieke prace. 
g) v pi'ipade rozporu mezi vykazem a projektovou dokumentaci, plati proiektova dokumentace