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Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě Č. 2SMLO25056 uzavřené v souladu s ust. § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

KUPUJÍCÍ:
	NÁZEV:
	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

	SÍDLO:
	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6

	JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ
	

	IČO:
	68407700


dále jen „kupující“
a
	NÁZEV:
	International Neurodegenerative Disorders Research Center, zapsaný ústav

	SÍDLO:
	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, Dejvice

	JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ:
	

	IČO:
	11883383


dále jen „spolukupující“
a
PRODÁVAJÍCÍ:
	NÁZEV:
	M Computers s.r.o.

	SÍDLO:
	[bookmark: _Hlk60653708]Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň

	ZASTOUPENÁ/JEDNAJÍCÍ:
	

	IČO:
	[bookmark: _Hlk47083081]26042029

	ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:
	212969008/0300

	ZAPSANÁ V OR:
	vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 121840

	KONTAKT PRO HLÁŠENÍ VAD:
	


dále jen „prodávající“,
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 5. 2025 kupní smlouvu, ID smlouvy v registru smluv: 31150892 (dále jen „Smlouva”). Smlouva byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ČVUT – CIIRC: Výpočetní cluster CLARA“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Centrum pro umělou inteligenci a kvantové výpočty v systémovém výzkumu mozku“, reg. č. CZ.02.01.01/00/23_029/0008437, zajišťovaného z prostředků Evropské unie a ČR v rámci OP JAK. 
3. Smluvní strany stvrzují, že změna závazku, provedená tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“), je tzv. změnou de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Obsah dodatku
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy ve smyslu rozšíření o 1 ks serveru pro CPU, včetně instalace, blíže specifikovaného v příloze A – Technická specifikace a příloze B – nabídka prodávajícího č. 2NV2600486 ze dne 17.4.2026.
2. Hodnota plnění dle tohoto dodatku je 1 000 000 Kč bez DPH; 1 210 000 Kč vč. DPH. 
3. Lhůta pro dodání zboží, tj. pro jeho fyzickou přepravu do místa plnění, činí nejvýše 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
4.    Lhůta pro instalaci, konfiguraci a zprovoznění činí nejvýše 10 dnů ode dne dodání do místa plnění.
5. Na zboží dodané dle tohoto dodatku se poskytuje záruka v délce min. 48 měsíců. V ostatním se na záruku a servisní podmínky plně použijí ustanovení čl. V Smlouvy (Záruka a záruční doba), není-li tímto dodatkem stanoveno jinak.
6. V otázkách výslovně neupravených tímto dodatkem platí podmínky stanovené smlouvou.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic z dodatku ani z metadat k němu se vážících za vyloučené z uveřejnění. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha A – Technická specifikace a příloha B – nabídka prodávajícího č. 2NV2600486.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.




Za kupujícího													Za prodávajícího


								
___________________________						___________________________
									
ředitel													 	jednatel M Computers s.r.o.

Za spolukupujícího													

								
___________________________					
								
CLARA ředitel				

Příloha A – Technická specifikace
	Odborná charakteristika 

	Server Supermicro AS -2126HS-TN včetně kabelů

	Účel pořizovaného vybavení

	Pořízení serveru je určeno k rozšíření výpočetních kapacit stávajícího výpočetního clusteru CLARA provozovaného na Českém vysokém učení technickém v Praze, a to za účelem zajištění výpočetního výkonu pro výzkumné aktivity v oblasti umělé inteligence, datové analýzy a souvisejících oborů v rámci projektu uvedeného v preambuli dodatku.

	Technické parametry: 
	Popis parametru:
	Požadovaná hodnota:

	
	Skříň
	· Umístění do racku
· Skříň umožňující umístění min. 2x NVMe PCIe Gen3 a novějších hot-swap disků.

	
	Napájení
	· Redundantní hot-swap napájecí zdroje s dostatečným příkonem pro napájení maximálně osazeného serveru

	
	Procesor
	· 2x procesor určený pro servery, nikoli pro pracovní stanice
· Celkem minimálně 128 fyzických jader
· Základní frekvence procesorů minimálně 3,1 GHz
· L3 cache min. 256 MB
· Podpora instrukční sady AVX-512

	
	Operační paměť
	· Minimálně 1536 GB DDR5 ECC REG.
· Paměť musí být rozmístěná rovnoměrně mezi všechny paměťové kanály všech procesorů, maximálně jeden DIMM na kanál
· Paměť musí běžet na nejvyšší rychlosti podporované procesory

	
	Síťová rozhraní LAN
	· 2x 25GbE SFP28 (pro toto rozhraní zadavatel neumožňuje využít níže uvedené infiniband karty)
· musí umožnit boot serveru po síti
min. 1x dedikovaný port 1 Gb RJ45 pro HW management

	
	Síťová rozhraní InfiniBand
	· 1x karta alespoň 400Gb/s infiniband


	
	Síťové příslušenství
	· 1x IB kabel 2m
2x SFP28 to SFP28 DAC kabel 5m

	
	Ostatní, vzdálená správa a příslušenství
	· Vzdálený přístup ke konzoli
· Dedikovaný 1GbE RJ45 management port, viz Síťová rozhraní LAN.
· Boot z externího zařízení, a to jak lokálně (KVM switch, boot z USB flash disk, harddisk), tak po síti (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média)
· Vzdálené vypnutí/zapnutí/reset
· Přístup ke vzdálené konzoli pomocí grafického rozhraní IPMI musí podporovat vykreslování pomocí protokolu HTML5.
· Napojení do AD/LDAP
· Výsuvné/teleskopické ližiny do racku
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