Technická specifikace

Název veřejné zakázky:
„ČVUT-CIIRC Pracoviště pro flexibilní výrobu - Projekt na integraci strojů v Testbedu - rozvody“

Název poptávaného plnění: 
Projekční a realizační práce na elektrické vybavení pro připojení strojů v Testbedu

Stručný popis a stanovení účelu: 

Předmětem zakázky jsou projekční a realizační práce na elektrické připojení strojů v Testbedu ve formě tří rozvaděčů. Hlavní rozvaděč bude obsahovat připojení na stávající elektrickou síť Testbedu, nutné obvody jištění a elektrické bezpečnosti a hlavní řídicí PLC CPU S7-1518F a operátorský panel IPC. Další rozvaděč bude realizovat řízení dopravníku a bude obsahovat podružné PLC CPU S7-1512. Poslední rozvaděč bude realizovat připojení robota a bude obsahovat podružné PLC CPU S7-1512 a periferii ET200SP. Tento rozvaděč bude také obsahovat přípravu pro připojení pneumatických komponent a ovládání otočných výměníků nástrojů. Ve všech rozvaděčích musí být řešena funkční bezpečnost. Jednotlivá PLC spolu budou propojena sítí Profinet. 

Popis parametru
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota
(vyplňuje uchazeč)
	Závaznost
(Podmínka/ Informace)	
Zpracování elektro projektu	ano	ano	Podmínka	
Výroba a osazení rozvaděčů	ano	ano	Podmínka	
Osazení a oživení rozvaděčů na místě	ano	ano	Podmínka	
Dodání kompletní dokumentace projektu	ano	ano	Podmínka	
Záruční doba na hmotné komponenty	12 měsíců	12 měsíců	Podmínka	
Záruční doba na nehmotné části dodávky	24 měsíců	24 měsíců	Podmínka