**Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace předmětu dodávky**

**20 ks Počítač FUJITSU ESPRIMO P556/E85+** **V konfiguraci:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Počet** |
| ESPRIMO P556/2/E85+ | 1 |
| ESPRIMO P556/2/E85+  BASE UNIT with Mainboard D3400 (µATX);   CHIPSET: Intel®H110; MEMORY: 2 DIMM slots (DDR4, 2400 MHz) with max. 32 GB, dual channel support (for dual channel performance 2 memory modules have to be ordered, capacity per channel has to be the same); GRAPHICS onboard: Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 510;   AUDIO: Realtek ALC671; LAN: 10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111G;   SLOTS: 2x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 3.0 x16  DRIVE bays: 1x 3.5-inch external, 2x 3.5-inch internal, 2x 5.25-inch external;   POWER SUPPLY: 280W max output;  INTERFACES:   Front: 1x Audio headphone, 1x Audio microphone, 2x USB 2.0 and/or 2x USB 3.0 (optional);  Rear: 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x LAN(RJ45), 2x PS2; 1x Audio line-in, 1x Audio line-out, 1x VGA via adapter card optional;  Internal: 2x USB 2.0; 1x eSATA (optional);  Fujitsu DeskView Client, Fujitsu DeskView Instant BIOS management; Fujitsu Workplace Protect, Fujitsu Workplace power and communication settings  Optional:  mouse, keyboard; |  |
| Core i5-7500 | 1 |
| 8GB DDR4-2400 | 1 |
| DVD SuperMulti SATA | 1 |
| SSD SATA III 256GB | 1 |
| 2x USB 3.0 front connectors | 1 |
| Country kit Euro-cable (EU+) | 1 |
| Keyboard KB521 CZ/SK | 1 |
| No Operating System | 1 |
| Optical USB mouse black | 1 |
| SP 4y OS,9x5,NBD Rt | 1 |

**20 ks monitor FUJITSU MT E24T-8 TS PRO IPS LED**

**Velikost úhlopříčky** 60.5 cm (23.8-inch)

**Poměr stran obrazu** 16:9

**Horizontální** 30 - 82 kHz, **Vertikální** 56 - 76 Hz

**Rozlišení** 1920 x 1080 pixelů

**Typický jas** 250 cd/m2, **Typický kontrast** 1 000:1

**Rozšířený kontrast** 20 000,000:1

**Typický pozorovací úhel (h/v)** 178°/178° CR10:1

**Počet barev** 16,7 milionu barev (Hi-FRC)

**Doba odezvy šedá-šedá (typicky)** 5 ms

**Podstavec** odpojitelný

**Úhel sklonu** -5° / +20°

**Vstup obrazu** 1x HDMI, 1x DVI-D (HDCP), 1x D-SUB

**Zvukový výstup** 2 x 2 W

**Hmotnost (vybaleno)** 3,80 kg, 7,94 lbs

**Rozměry s podstavcem (Š x H x V)** 553 x 209 x 372 mm, 21.77 inch x 8.24 x 14.65 inch

**Shoda se standardy** ENERGY STAR® 7.0, Obrazovky s certifikací TCO 6.0, EPEAT® Gold (některé regiony), Žádné vadné pixely (trvale svítící nebo zhasnuté), chybné subpixely podle normy ISO9241-307 (třída vadných pixelů I)

**Třída energetické úspornosti:** A, Certifikace CE podle směrnice EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, deklarace IT-Eco, EN 60601-1-2

**Různé**

VESA DDC/CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Připraveno pro zámek Kensington

**Typ záruky** SP 4y OS,9x5,NBD Rt