

**Příloha č. 2 Přehled úkonů servisních preventivních prohlídek**

**Obsah:**

[**1.** **Mechanická část** 1](#_Toc467843028)

[**2.** **Elektrická část** 2](#_Toc467843029)

[**3.** **Pokladna** 3](#_Toc467843030)

[**4.** **Ocelové konstrukce** 3](#_Toc467843031)

# **Mechanická část**

|  |
| --- |
| Kontrola napnutí řemenů pojezdu vozíku pravá strana |
| Kontrola napnutí řemenů pojezdu vozíku levá strana |
| Kontrola přitužení excentrických kladek zdvihu vozíku |
| Kontrola předpružení výklopných kladek vozíku |
| Kontrola povrchu vodících kladek |
| Kontrola dotažení pevných vodících kladek vozíku |
| Kontrola vůle vedení vozíku pravá strana |
| Kontrola vůle vedení vozíku levá strana |
| Kontrola pogumování pravé klapky |
| Kontrola pogumování levé klapky |
| Očištění pogumování pravé klapky |
| Očištění pogumování levé klapky |
| Kontrola napnutí řemenů zdvihu pravá strana |
| Kontrola napnutí řemenů zdvihu levá strana |
| Kontrola vůle vedení tyče klapek |
| Kontrola vůle kluzných pouzder ramen klapek pravá strana |
| Kontrola vůle kluzných pouzder ramen klapek levá strana |
| Kontrola vůle pouzder spojovacích členů |
| Kontrola pružiny klapky pravá strana |
| Kontrola pružiny klapky levá strana |
| Kontrola vůle pouzder klapky dveří pravá strana |
| Kontrola vůle pouzder klapky dveří levá strana |
| Kontrola nastavení pružiny klapky dveří pravá strana |
| Kontrola nastavení pružiny klapky dveří pravá strana |
| Kontrola nastavení pružiny klapky dveří levá strana |
| Kontrola gumového těsnění klapky dveří pravá strana |
| Kontrola gumového těsnění klapky dveří levá strana |
| Kontrola kluzných desek otočného energetického řetězu |
| Kontrola kuličkového vedení pohonu dveří pravá strana |
| Kontrola kuličkového vedení pohonu dveří levá strana |
| Kontrola ložisek vratné řemenice pohonu dveří |
| Kontrola napnutí řemenu pohonu dveří |
| Kontrola spodního vedení dveří pravá strana |
| Kontrola spodního vedení dveří levá strana |
| Kontrola gumového profilu držení kola ve dveřích pravá strana |
| Kontrola gumového profilu držení kola ve dveřích levá strana |
| Kontrola náplní ložiskových domečků pohonu vozíku |
| Kontrola náplní ložiskových domečků hřídele zdvihu |
| Kontrola namazání ozubeného kola |
| Kontrola náplně vedení tyče ovládání klapek |
| Kontrola náplně kuličkového vedení pohonu dveří pravá strana |
| Kontrola náplně kuličkového vedení pohonu dveří levá strana |
| Kontrola náplně převodovky zdvih |
| Kontrola náplně převodovky otoč |
| Kontrola náplně převodovky vozík |
| Kontrola náplně převodovky pohon dveří |
| Výměna oleje v převodovce zdvih |
| Výměna oleje v převodovce otoč |
| Výměna oleje v převodovce vozík |
| Výměna oleje v převodovce pohon dveří |
| Kontrola náplně aktuátoru upínání kola |
| Kontrola tlumičů dojezdu vozíku |
| Kontrola vůle čepu spínacího pedálu kola |
| Kontrola chodu spínacího pedálu kola |
| Kontrola šroubových spojů |
| Kontrola povrchové úpravy, nátěrů |
| Kontrola zasklení, obkladů |

# **Elektrická část**

|  |
| --- |
| SB01 - Centrál stop |
| SQ1.1, SQ1.2 - Světelná závora vnitřní |
| SQ2 - Bezpečnostní lišta nad vchodem |
| SQ3, SQ4 - Bezpečnostní podložky |
| SQ1.1, SQ1.2 - Světelná závora vnější |
| SQ6 - Čidlo dveře zavřeny |
| SQ7 - Čidlo dveře otevřeny |
| SQ8 - Čidlo poloha věže 0°  |
| SQ9 - Čidlo poloha věže 180° |
| SQ10 - Čidlo poloha věže -160° |
| SQ11 - Čidlo zdviž dole |
| SQ12 - Čidlo zdviž nahoře |
| SQ13 - Čidlo klapky L/P otevřeny |
| SQ14 - Čidlo klapka levá sevřena |
| SQ15 - Čidlo klapka pravá sevřena |
| SQ16 - Čidlo přední kolo v pozici |
| SQ17 - Čidlo vozík vzadu |
| SQ18 - Čidlo vozík vpředu |
| M20 - Pohon dveře |
| M21 - Pohon výtah |
| M22 - Pohon otáčení věže |
| M23 - Pohon výsuvu kola |
| M24 - Pohon svírání kola |
| MX1 - Svorková skříň vozík |
| Kabelové trasy a kabely |
| RUPS - Kontrola přístrojového vybavení rozvaděč UPS |
| RUPS - Kontrola větrání a topení rozvaděče UPS, čištění filtrů |
| RUPS - Kontrola svorkových spojů vodičů spojů rozvaděč UPS |
| R-MON - Kontrola větrání a topení rozvaděče skříně monitoru, čištění filtrů |
| R-MON - Kontrola přístrojového vybavení skříně monitoru |
| RM - Kontrola přístrojového vybavení rozvaděč technologie |
| RM - Kontrola funkčnosti větrání a topení rozvaděče technologie, čištění filtrů |
| RM- PC - Instalace aktualizací Windows |
| RM- PC - Čištění systému Windows (místo na disku, video záznamy) |
| RM- PC - Zálohování na externí zařízení bitové zálohy Windows |
| RM - PC - Upgrade SW PC (v případě nových verzí vizualizace) |
| RM - PLC - Upgrade SW řídicího systému BT  |
| RM - OP - Upgrade software OP |
| RM - OP – Kontrola a oprava obsazenosti pozic |
| CAM1 - IP kamera vchod |
| CAM2 - IP kamera vozík |
| RUPS - Kontrola UPS, měření, seřízení |
| RUPS - Kontrola stavu baterií, měření |

# **Pokladna**

|  |
| --- |
| R-CASH - vyčištění všech vnějších krytů zařízení, vyčištění vany pro odběr mincí a účtenek |
| R-CASH - vyčištění vnitřku zařízení |
| R-CASH - kontrola a vyčištění tiskáren karet a účtenek |
| R-CASH - kontrola funkce případně vyčištění validátoru bankovek a mincí |
| R-CASH - kontrola funkčnosti displeje  |
| R-CASH - kontrola funkčnosti ovládacích tlačítek a signalizačních prvků |
| R-CASH - kontrola, seřízení labyrintů a spadů mincí |
| R-CASH - měření a nastavení pracovních napětí |
| R-CASH - kontrola funkce vyhřívání |
| R-CASH - kontrola a seřízení zámků automatické pokladny včetně nouzového otevření |
| R-CASH - Kontrola integrity databáze  |
| R-CASH - Záloha databáze |

# **Ocelové konstrukce**

|  |
| --- |
| R-Kontrola zařízení |