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	Stavební rozpočet - rekapitulace




	Název stavby:
	Cenová nabídka - oplocení Hřbitova Bludovice NJ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	oprava Oplocení
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Bludovice u Nového Jičína
	
	 
	Satsys Export s.r.o.
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	
	14.6.2026
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Náklady - dodávka
	Náklady - Montáž
	Náklady (Kč)
	Celková hmotnost (t)
	

	 
	 
	 
	(Kč)
	(Kč)
	Celkem
	 
	

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	59473,84
	210940,16
	270 414,00
	244,08
	

	 
	S
	Přesuny sutí
	 
	19500
	19 500,00
	0,00
	

	 
	 
	Ostatní materiál
	26800,80
	 
	26 800,80
	0,24
	

	 
	 
	 
	 
	 
	316 714,80
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová

      Rozměry     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

96 Bourání konstrukcí       59 473,84 210 940,16 270 414,00 244,08

1 348944523R00 Obroušení, odmaštění a nátěr dvounásobný hnědy brána a branka kus 1,00 25 000,00 18 132,90 6 867,10 25 000,00 0,03 0,03RTS II / 2020

2 348944521R00 Broušení rámového oplocení kus 21,00 750,00 2 069,76 13 680,24 15 750,00 0,02 0,52RTS II / 2020

3 348944522R00 Odmaštění a dvounásobný nátěr (hnědý) rámového oplocení kus 21,00 1 050,00 2 630,04 19 419,96 22 050,00 0,03 0,72RTS II / 2020

4 329213005R00 oprava nadzákladového zdiva, spárování, úprava m 82,00 1 150,00 36 224,32 58 075,68 94 300,00 2,92 239,12RTS II / 2020

5 966071822 Rozebrání drátěného oplocení m 119,60 180,00 0,00 21 528,00 21 528,00 0,01 1,20RTS II / 2020

6 767900001RA0 Odřezáníní sloupků kus 24,00 130,00 221,76 2 898,24 3 120,00 0,01 0,29RTS II / 2020

7 548965011R00 obroušení původních sloupků a vzpěr s následným odmaštěním a 2x nátěr ks 18,00 750,00 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00RTS II / 2020

8 133210012R00 Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina tř. 3,4 průměr šachty 300mm, hloubka 600mm, ručně kus 30,00 320,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00RTS II / 2020

9 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6m se zabetonováním kus 30,00 350,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00RTS II / 2020

10 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,8m m 119,60 320,00 0,00 38 272,00 38 272,00 0,00 0,00RTS II / 2020

11 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 119,60 15,00 0,00 1 794,00 1 794,00 0,00 0,00RTS II / 2020

12 962042321R00 Odsekání a úprava nadzákladového zdiva kmpl 1,00 15 000,00 195,06 14 804,94 15 000,00 2,20 2,20RTS II / 2020

S Přesuny sutí       0,00 19 500,00 19 500,00 0,00

13 979087001R00 Přesun rozebraného oplocení na skládku zadavatele kmpl 1,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00RTS II / 2020

14 998232110 Přesun hmot pro oplocení kmpl 1,00 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00RTS II / 2020

15 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) kmpl 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00RTS II / 2020

Ostatní materiál       26 800,80 0,00 26 800,80 0,24

16 55342263 Sloupek plotový Pz a komaxitový 2400/48x1,5mm kus 24,00 310,00 7 440,00 0,00 7 440,00 0,00 0,05RTS II / 2020

17 15619210 Krytka plastová D 38/48mm kus 24,00 25,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00RTS II / 2020

18 55342190 plotová profilovaná vzpěra D 4,-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objimky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxitkus 6,00 350,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,01RTS II / 2020

19 55342202 Objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 6,00 60,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00RTS II / 2020

20 31327502 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1600mm m 119,60 120,00 14 352,00 0,00 14 352,00 0,00 0,15RTS II / 2020

21 15619100 Drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 119,60 8,00 956,80 0,00 956,80 0,00 0,00RTS II / 2020

22 31324827 napínák na drát kus 32,00 31,00 992,00 0,00 992,00 0,00 0,03RTS II / 2020

316 714,80

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Cenová nabídka - oplocení Hřbitova Bludovice NJ Doba výstavby:   Objednatel:  

Druh stavby: oprava Oplocení Začátek výstavby:



Projektant:  

Lokalita: Bludovice u Nového Jičína Konec výstavby:   Zhotovitel: Satsys Export s.r.o.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne: 14.6.2026 Zpracoval:  
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