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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 104“, Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000239 (dále jen „Zadávací řízení“)
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0439/25
číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06/23 Spolufinancováno z OP JAK
	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982



Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513
jednající: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	MONTIMA s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16335 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
se sídlem:	Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk zastoupený:	xxxx
IČO:	28085094	DIČ: CZ28085094
datová schránka: i9exdiz
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 22. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ vč. vybavení interiéru, Univerzitní 22, Plzeň (dále jen „SOD“),
b) v SOD nebyla v důsledku administrativně technického nedopatření uvedena kompletní příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů,
c) tato skutečnost byla zjištěna až po uzavření SOD, resp. po uzavření dodatku č. 2 SOD a
d) obě smluvní strany měly v úmyslu uzavřít SOD s kompletní přílohou č. 1 SOD se Smluvní strany dohodly na následujícím.
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I. Změna SOD, resp. souhlasné prohlášení smluvních stran
1.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jejich vůlí bylo uzavřít SOD s kompletní přílohou č. 1 a že její neúplnost v písemném vyhotovení ze dne 22. 8. 2025 byla způsobena administrativně technickou chybou.
1.2 Smluvní strany pro vyloučení pochybností souhlasně prohlašují, že Příloha č. 1 tohoto dodatku představuje kompletní znění Přílohy č. 1 SOD tak, jak byla smluvními stranami vyjednána         a schválena již při podpisu SOD dne 22. 8. 2025, a že tímto pouze konstatují a staví najisto její úplné znění.
1.3 Ustanovení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nejsou tímto dodatkem dotčena a platí pro SOD
v kompletním znění dle tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů (v kompletním znění ke dni uzavření SOD – 22.8.2025)


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)


……………………	…………………………..
Západočeská univerzita v Plzni	MONTIMA s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
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prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.


Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2026.09.07 13:09:16
+02'00'




Digitálně podepsal xxxx
 (
xxxx
)Datum: 2026.09.07
06:45:26 +02'00'

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem

	ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN_UP 104_STAVBA_VV
	16 454 501,33 Kč
	3 455 445,28 Kč
	19 909 946,61 Kč

	ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 104_INTERIÉR_VV
	2 535 000,00 Kč
	532 350,00 Kč
	3 067 350,00 Kč



	Celkem
	18 989 501,33 Kč
	3 987 795,28 Kč
	22 977 296,61 Kč




REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:

KSO:
	2021-35
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
	



CC-CZ:

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:	15. 1. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:

	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	28085094

	Montima s.r.o.
	DIČ:
	CZ28085094

	Projektant:
	IČ:
	

	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	Xxxx
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
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Cena bez DPH

16 454 501,33

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

21,00%	16 454 501,33

3 455 445,28

snížená

12,00%

0,00	0,00


 (
Cena
 
s
 
DPH
v
CZK
19 909
 
946,61
)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2021-35
Stavba:	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant: Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:


15. 1. 2024
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.
Xxxx


 (
Kód
Popis
Cena bez
 
DPH
 
[CZK]
Cena s
 
DPH
 
[CZK]
Typ
)


Náklady stavby celkem

16 454 501,33

19 909 946,61


	3.
	
	Etapa 2 - Posluchárna 104
	16 454 501,33
	19 909 946,61
	STA

	
	D.1.1
	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení
	7 319 210,33
	8 856 244,50
	Soupis

	
	D.1.4
	Technika prostředí staveb
	8 860 291,00
	10 720 952,11
	Soupis

	
	D.1.4.a
	Zařízení pro vytápění
	514 420,00
	622 448,20
	Soupis

	
	D.1.4.b
	Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení
	1 749 361,00
	2 116 726,81
	Soupis

	vzduchotechniky
	
	
	

	D.1.4.d	Zařízení pro měření a regulaci
	352 570,00
	426 609,70
	Soupis

	D.1.4.e	Zařízení zdravotně-technických instalací
	75 510,00
	91 367,10
	Soupis

	
	D.1.4.l
	Zařízení slaboproudé elektrotechniky -
	184 545,00
	223 299,45
	Soupis

	Strukturovaná kabeláž
	
	
	

	D.1.4.m	Zařízení AV techniky
	1 714 600,00
	2 074 666,00
	Soupis

	D.1.4.m.1	Zařízení AV techniky - stavba
	97 300,00
	117 733,00
	Soupis

	D.1.4.m.2	Zařízení AV techniky - technika
	1 617 300,00
	1 956 933,00
	Soupis

	
	
D.1.4.g
	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně
	
1 360 215,00
	
1 645 860,15
	
Soupis

	
	bleskosvodů a uzemnění, osvělení
	
	
	

	D.1.4.h
	Zařízení EPS
	128 745,00
	155 781,45
	Soupis

	D.1.4.j
	Zařízení JIS
	289 835,00
	350 700,35
	Soupis

	D.1.4.k
	Kamerový systém CCTV
	41 490,00
	50 202,90
	Soupis

	D.1.4.n
	Stavební a prostorová akustika
	2 449 000,00
	2 963 290,00
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	275 000,00
	332 750,00
	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
7 319 210,33

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	7 319 210,33
	
	
	21,00%
	1 537 034,17

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	8 856 244,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


7 319 210,33

	HSV - Práce a dodávky HSV
	2 880 167,80

	1 - Zemní práce
	69 026,25

	2 - Zakládání
	19 380,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	17 546,01

	4 - Vodorovné konstrukce
	575 056,86

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	319 607,39

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	235 545,85

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	44 251,54

	64 - Osazování výplní otvorů
	39 810,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 839 770,79

	93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	58 060,80

	94 - Lešení a stavební výtahy
	171 548,24

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	234 333,56

	96 - Bourání konstrukcí
	27 312,55

	97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	596 773,89

	98 - Demolice a sanace
	262 726,00

	99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
	489 015,75

	997 - Přesun sutě
	489 015,75

	998 - Přesun hmot
	39 780,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	4 392 250,53

	714 - Akustická a protiotřesová opatření
	2 715 433,00

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	270,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	108 548,60

	767 - Konstrukce zámečnické
	369 492,58

	771 - Podlahy z dlaždic
	40 332,63

	776 - Podlahy povlakové
	570 447,65

	781 - Dokončovací práce - obklady
	25 451,85

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	112 074,28

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	65 720,36

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	384 479,58

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	46 792,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	7 319 210,33

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	2 880 167,80

	D	1
	Zemní práce
	69 026,25

	1
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	750,000
	24,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
	
	
Online PSC
	výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
	
	
	

	
	VV
	v místě pod zařízením staveniště
	
	
	

	
	VV
	750
	
	750,000
	

	
	VV
	Součet
	
	750,000
	

	2
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	15,000
	113,00
	1 695,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	750*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,000
	
	
	

	
3
	
K
	
182303111
	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
	
m2
	
750,000
	
20,70
	
15 525,00
	
CS ÚRS 2023 02


 (
Online PSC VV
mm v rovině nebo na svahu do 1:5
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182303111
v místě pod zařízením staveniště
VV
750
750,000
VV
Součet
750,000
4
M
10364101
zemina pro terénní úpravy - ornice
t
56,250
601,00
33 806,25
CS ÚRS 2023 02
PP
zemina pro terénní úpravy - ornice
VV
0,05*750*1,5
56,250
D
2
Zakládání
19 380,00
)PP	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50







	5
	K
	273353111
	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m
	kus
	60,000
	323,00
	19 380,00
	CS ÚRS 2023 02




PP


Online PSC

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273353111

VV	60"otvor pro prvek OS_104_10 dodávka viz. část elektro	60,000

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	17 546,01
	
6
	
K
	
310237241
	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	
kus
	
1,000
	
613,00
	
613,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241
VV	původní ovládací skřníň elektro demont, nika zazděna 0,5*0,5*0,15
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	
7
	
K
	
310237251
	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm
	
kus
	
1,000
	
898,00
	
898,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes
	
Online PSC VV
	0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237251
zazdívka části promítacího okna
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	8
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	0,365
	8 120,00
	2 963,80
	CS ÚRS 2023 02


 (
0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC
h
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310238211
VV
zúžení otvoru pro vstupní 2kř dveře
VV
0,4*0,42*2,17
0,365
VV
Součet
0,365
)PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes



	9
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,031
	55 500,00
	1 720,50
	CS ÚRS 2023 02



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
	
	zazdění hlav do č. 12
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321
	

	VV
	OP_101/01
	

	VV
	0,008
	0,008

	VV
	OP_104/04
	

	VV
	0,023
	0,023

	VV
	Součet
	0,031

	10
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,126
	54 700,00
	6 892,20
	CS ÚRS 2023 02


 (
zazdění hlav č. 14 až 22
Online PSC
h
 
 
tt
p
s
:
/
/
p
o
d
m
i
n
k
y
.
u
r
s
.
c
z
/
i
t
e
m
/
C
S
_
U
R
S
_
2023
_
02
/
317944323
VV
OP_101/02
VV
0,057
0,057
VV
OP_101/03
VV
0,069
0,069
VV
Součet
0,126
)PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez




	11
	K
	340239212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
	m2
	4,499
	991,00
	4 458,51
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými
	
	plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212
	

	VV
	1,05*1,97
	2,069

	VV
	0,68*2,13
	1,448

	VV
	0,427*2,3
	0,982

	VV
	Součet
	4,499


D	4	Vodorovné konstrukce	575 056,86
	12
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,998
	5 330,00
	15 979,34
	CS ÚRS 2023 02


PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)
	
	stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
	

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*0,17*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,146

	VV
	0,45*0,119*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	0,122

	VV
	0,45*0,089*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	0,105

	VV
	0,45*0,039*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	0,052

	VV
	0,45*0,17*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,149

	VV
	0,45*0,119*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	0,122

	VV
	0,45*0,089*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	0,106

	VV
	0,45*0,039*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	0,053

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	



VV	0,15*(0,453+0,17+0,402+0,119+0,372+0,089+0,323+0,04+0,2
83)*1,2*2
VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2 72+0,271)*(0,32+0,339)
VV	X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
 (
VV
72+0,02+0,02+0,271)*1,05*2
X05 - ELEVACE 5 ST
VV
0,45*0,17*2,185
0,167
VV
0,45*0,119*2,802
0,150
VV
0,45*0,089*3,418
0,137
VV
0,45*0,039*4,034
0,071
VV
0,15*0,076*5,14
0,059
VV
Součet
2,998
)VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2

0,810


0,176


0,573






	
13
	
K
	
4303618R
	Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci)
	
t
	
0,525
	
15 000,00
	
7 875,00
	
vlastní položka



PP	Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci)
VV	pr. 14
 (
,39+30*0,25)*1,21/1000
VV
pr. 12
VV
0,1+0,013
0,113
VV
pr. 10
VV
0,22*(31+98+56+150+30)*0,888/1000
0,071
VV
pr. 8
VV
0,075+0,041
0,116
VV
Součet
0,525
)VV	(41*0,21+35*0,39+31*0,41+31*0,48+126*0,32+56*0,53+150*0





0,225






	
14
	
M
	
OS_104_02
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_02
	
ks
	
41,000
	
520,00
	
21 320,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_02
	
15
	
M
	
OS_104_03
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03
	
ks
	
35,000
	
750,00
	
26 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03
	
16
	
M
	
OS_104_04
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04
	
ks
	
31,000
	
750,00
	
23 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04
	
17
	
M
	
OS_104_05
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
ks
	
31,000
	
750,00
	
23 250,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
18
	
M
	
OS_104_05.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
ks
	
31,000
	
620,00
	
19 220,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05
	
19
	
M
	
OS_104_07
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
ks
	
126,000
	
625,00
	
78 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
20
	
M
	
OS_104_07.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
ks
	
98,000
	
650,00
	
63 700,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07
	
21
	
M
	
OS_104_08
	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
	
t
	
0,100
	
950,00
	
95,00
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
VV	102*0,888/1000*1,1	0,100
	
22
	
M
	
OS_104_08.1
	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
	
t
	
0,075
	
950,00
	
71,25
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08
VV	96*1,8*0,395/1000*1,1	0,075
	
23
	
M
	
OS_104_11
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
ks
	
56,000
	
625,00
	
35 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
24
	
M
	
OS_104_11.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
ks
	
56,000
	
625,00
	
35 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11
	
25
	
M
	
OS_104_12
	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks
= souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
	
t
	
0,013
	
950,00
	
12,35
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks = souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
VV	12,8*0,888/1000*1,1	0,013
	
26
	
M
	
OS_104_12.1
	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
	
t
	
0,041
	
50 000,00
	
2 050,00
	
vlastní položka


PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12
VV	56*1,7*0,395/1000*1,1	0,041
	
27
	
M
	
OS_104_13
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
ks
	
150,000
	
500,00
	
75 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
28
	
M
	
OS_104_13.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
ks
	
150,000
	
500,00
	
75 000,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13
	
29
	
M
	
OS_104_14
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	
ks
	
30,000
	
625,00
	
18 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	
30
	
M
	
OS_104_14.1
	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	
ks
	
30,000
	
625,00
	
18 750,00
	
vlastní položka


PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14
	

31
	

M
	

OS_104_16
	PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE
K ZÁSUVKÁM (1. ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_16
	

ks
	

1,000
	

625,00
	

625,00
	

vlastní položka


PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1.
PP	ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz
odkaz OS_104_16
	32
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	3,780
	962,00
	3 636,36
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné
	
	konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
	

	VV
	X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	2*12*0,15*1,05
	3,780

	VV
	Součet
	3,780

	33
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp
přímočarých v do 4 m
	m2
	3,780
	161,00
	608,58
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
	34
	K
	431351125
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m
	m2
	19,448
	1 420,00
	27 616,16
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné
	
	konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351125
	

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,860

	VV
	0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	1,021

	VV
	0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	1,182

	VV
	0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	1,343

	VV
	0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,874

	VV
	0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	1,029

	VV
	0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	1,190

	VV
	0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	1,352

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	2*9*0,15*1,2
	3,240

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	10*0,15*(0,32+0,339)
	0,989

	VV
	X05 - ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*2,185
	0,983

	VV
	0,45*2,802
	1,261

	VV
	0,45*3,418
	1,538

	VV
	0,45*4,034
	1,815

	VV
	0,15*5,14
	0,771

	VV
	Součet
	19,448

	35
	K
	431351126
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp
křivočarých v do 4 m
	m2
	19,448
	167,00
	3 247,82
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné
	
	konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351126
	

	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	319 607,39

	D	61
	Úprava povrchů vnitřních
	235 545,85

	36
	K
	611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	126,160
	92,00
	11 606,72
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121
VV	omítka_stropy	126,160
	37
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	126,160
	230,00
	29 016,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	
	vodorovných konstrukcí stropů rovných
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131
	

	VV
	mč 101,102,201
	

	VV
	110,96+6,47+8,73
	126,160

	VV omítka_stropy
	Součet
	126,160

	38
	K
	611325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	126,160
	287,00
	36 207,92
	CS ÚRS 2023 02


PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325412
VV	omítka_stropy	126,160
	39
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	311,710
	71,70
	22 349,61
	CS ÚRS 2023 02


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
	
	disperzní nanášená ručně stěn
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
	

	VV
	mč 102
	

	VV
	7,02*11,685
	82,029

	VV
	mč 101
	

	VV
	4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58
	58,016

	VV
	6,96*10,9
	75,864

	VV
	(6,96+4,71)/2*(3,683+3,683)
	42,981

	VV
	mč 201
	

	VV
	3,8*13,9
	52,820

	VV omítka_stěny
	Součet
	311,710

	40
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm
	m2
	311,710
	182,00
	56 731,22
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131
VV	omítka_stěny	311,710
	41
	K
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	13,384
	307,00
	4 108,89
	CS ÚRS 2023 02


PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
VV	ko"pod keramický obklad	13,384
	42
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	6,000
	171,00
	1 026,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325221
VV	3*2"začištění prostupu stěnou	6,000
	43
	K
	612325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	311,710
	239,00
	74 498,69
	CS ÚRS 2023 02



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20
	
	mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	

	Online PSC VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412
omítka_stěny
	
311,710
	

	D	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	44 251,54

	44
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	0,198
	6 480,00
	1 283,04
	CS ÚRS 2023 02


PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez
	
	
Online PSC
	potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141
	
	
	

	
	VV
	2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru
	
	
	

	
	VV
	2*0,08*0,19*6,5
	
	0,198
	

	
	VV
	Součet
	
	0,198
	

	45
	K
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	5,000
	468,00
	2 340,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101
	
	
	
	
	

	
	VV
	2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	46
	K
	631351102
	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	5,000
	103,00
	515,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102
	
	
	
	
	

	
47
	
K
	
63245R1
	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm
	
m2
	
114,610
	
350,00
	
40 113,50
	
vlastní položka


PP	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm
VV	SKN01	94,648
VV	X01- ELEVACE 5 ST
VV	0,45*(1,373+1,197-0,339)	1,004
VV	0,45*(1,728+1,2-0,339)	1,165
VV	0,45*(2,082+1,203-0,339)	1,326
VV	0,45*(2,437+1,206-0,339)	1,487
VV	0,45*(1,226+1,375-0,32)	1,026
VV	0,45*(1,208+1,737-0,32)	1,181
VV	0,45*(1,206+2,098-0,32)	1,343
VV	0,45*(1,204+2,46-0,32)	1,505
VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
VV	10*0,15*(0,32+0,339)	0,989
VV	X05 - ELEVACE 5 ST
VV	0,45*2,185	0,983
VV	0,45*2,802	1,261
VV	0,45*3,418	1,538
VV	0,45*4,034	1,815
VV	0,45*5,14	2,313
VV	0,15*(5,14+0,85+0,85)	1,026
VV	Součet	114,610

D	64	Osazování výplní otvorů	39 810,00
	48
	K
	642945111
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	3 910,00
	3 910,00
	CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

VV	1"PO_104_03	1,000
	
49
	
M
	
55331563
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	
kus
	
1,000
	
2 940,00
	
2 940,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	50
	K
	642945112
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	2,000
	4 760,00
	9 520,00
	CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří
do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5
	

	
	do 6,5 m2
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112
	

	VV
	1"PO_104_01
	1,000

	VV
	1"PO_104_02
	1,000

	VV
	Součet
	2,000



	51
	M
	553-R1
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1900/2170 mm
	kus
	1,000
	12 590,00
	12 590,00
	vlastní položka


PP	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1900/2170 mm

	52
	M
	553-R2
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1480/2170 mm
	kus
	1,000
	10 850,00
	10 850,00
	vlastní položka



	PP
	
	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1480/2170 mm
	

	
D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 839 770,79

	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	58 060,80

	53
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	6 720,000
	7,74
	52 012,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411
VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy
– 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x
VV	6*280*4	6 720,000
VV	Součet	6 720,000

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	54
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	6 720,000
	0,90
	6 048,00
	CS ÚRS 2023 02



 (
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PP


Online PSC

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

 (
– 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x
VV
6*280*4
6 720,000
VV
Součet
6 720,000
D
94
Lešení a stavební výtahy
171 548,24
)VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy



	55
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	641,556
	80,00
	51 324,48
	CS ÚRS 2023 02


 (
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž
Online PSC
h
 
 
tt
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/
943211111
VV
posluchárna + technická místnost
VV
110,96*(6,96-1,5)
605,842
VV
6,47*(7,02-1,5)
35,714
VV 
lešení
Součet
641,556
)PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním




	
56
	
K
	
943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití
	
m3
	
57 740,040
	
1,64
	
94 693,67
	
CS ÚRS 2023 02

	
PP
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý
den použití
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211
	

	VV
	lešení
	641,556

	VV
	641,556*90 'Přepočtené koeficientem množství
	57 740,040



	
57
	
K
	
943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	
m3
	
641,556
	
38,90
	
24 956,53
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811
VV	lešení	641,556
	
58
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	
m2
	
8,730
	
65,70
	
573,56
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
	
	150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
	
	

	VV
	režie
	
	

	VV
	8,73
	8,730
	

	VV
	Součet
	8,730
	

	D	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	234 333,56

	59
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	126,160
	166,00
	20 942,56
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
	
	
Online PSC VV
	nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114
mč 101,102,201
	
	
	

	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	60
	K
	953943122
	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu
	kus
	154,500
	180,00
	27 810,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943122
	
	
	
	
	

	
	VV
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/01
	
	
	
	
	

	
	VV
	50,5/1,0
	
	50,500
	
	
	

	
	VV
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/09
	
	
	
	
	

	
	VV
	104/1,0
	
	104,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	154,500
	
	
	

	
61
	
M
	
OS_104_01
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil
50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01
	
m
	
50,500
	
550,00
	
27 775,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01

	
62
	
M
	
OS_104_01.1
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm
– délka 1 ks 420-570mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01
	
ks
	
170,000
	
550,00
	
93 500,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm – délka 1 ks 420-
570mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01
	
63
	
M
	
OS_104_09
	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil
50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09
	
m
	
104,000
	
550,00
	
57 200,00
	
vlastní položka


PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09

	64
	K
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	2,000
	203,00
	406,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211
	65
	M
	PO_104_04
	Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz PO_104_04
	ks
	2,000
	1 850,00
	3 700,00
	vlastní položka



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz
PO_104_04
	66
	K
	95-R1
	Montáž vstražných tabulek
	ks
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž výstražných tabulek
	67
	M
	PO_104_05
	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY,
kompletní dodávka viz odkaz PO_104_05
	ks
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_05

D	96	Bourání konstrukcí	27 312,55
	68
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	0,425
	3 890,00
	1 653,25
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
	

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	0,13*(0,13+0,163+0,194+0,243)*1,2*2
	0,228

	VV
	0,13*0,775
	0,101

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,15*(0,109+0,154+0,2+0,236+0,274)*(0,32+0,339)
	0,096

	VV
	Součet
	0,425

	69
	K
	964072211
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m
	t
	0,069
	18 200,00
	1 255,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072211
 (
VV
80/80/8mm dl. 800mm
15,909*0,8/1000
0,013
VV
původní překlad průhledu
VV
4*1,4*10/1000
0,056
VV
Součet
0,069
)VV	původní ovládací skřníň elektro demont vč překladu/2x



	70
	K
	965045113
	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
	m2
	126,160
	154,00
	19 428,64
	CS ÚRS 2023 02


PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových,
	
	plochy přes 4 m2
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113
	

	VV
	mč 101,102,201
	

	VV
	110,96+6,47+8,73
	126,160

	VV
	Součet
	126,160

	71
	K
	968062244
	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně
křídel pl do 1 m2
	m2
	1,157
	289,00
	334,37
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
	
	ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244
	

	VV
	demont stávajícího průhledu
	

	VV
	1,071*1,08
	1,157

	VV
	Součet
	1,157

	72
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	1,953
	405,00
	790,97
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
VV	0,9*2,17	1,953
	73
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	12,458
	309,00
	3 849,52
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
	
	ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456
	
	

	VV
	1,05*1,97
	2,069
	

	VV
	1,479*2,19
	3,239
	

	VV
	1,05*2,06
	2,163
	

	VV
	2,298*2,170
	4,987
	

	VV
	Součet
	12,458
	

	D	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	596 773,89





PP

Online PSC

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
 (
74
K
971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm
kus
1,000
365,00
365,00
CS ÚRS 2023 02
)h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351

VV	1"rozšíření otvoru průhledu	1,000
	75
	K
	971052251
	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm
	kus
	3,000
	1 270,00
	3 810,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052251
	76
	K
	974042555
	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm
	m
	2,000
	491,00
	982,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042555
VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm
- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy
VV	2,0	2,000
VV	Součet	2,000
	77
	K
	977211111
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm
	m
	22,072
	1 540,00
	33 990,88
	CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211111
VV	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE

 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
)
VV	7*1,2*2"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200 MM	16,800
VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ

VV	8*(0,32+0,339)"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200 MM

5,272

VV	Součet	22,072
	
78
	
K
	
977211112
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm
	
m
	
6,118
	
2 850,00
	
17 436,30
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových
	
	průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
	

	VV
	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE
	

	VV
	1,2*2+1,2*2"VODOROVNÝ ŘEZ
	4,800

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	2*(0,32+0,339)"VODOROVNÝ ŘEZ
	1,318

	VV
	Součet
	6,118

	
79
	
K
	
977211114
	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm
	
m
	
1,800
	
4 530,00
	
8 154,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211114
VV	3*(0,1+0,2)*2	1,800
	80
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	5,400
	2 900,00
	15 660,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112
VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm
- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy
VV	2*2,5+0,2+0,2	5,400
VV	Součet	5,400
	
81
	
K
	
978011141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %
	
m2
	
126,160
	
43,10
	
5 437,50
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141
VV	omítka_stropy	126,160
	
82
	
K
	
978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %
	
m2
	
311,710
	
34,50
	
10 754,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141
VV	omítka_stěny	311,710
	83
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	1,428
	129,00
	184,21
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541
VV	demontáž stávajícího ker obkladu
VV	2,1*0,68	1,428
	
84
	
K
	
97-R1
	Odborná demontáž AZC VZT vč. odvozu, uložení na skládce, vč. projednání a vyřízení povolení na krajské hygieně
	
m
	
100,000
	
5 000,00
	
500 000,00
	
Vlastní položka



	
	Odborná likvidace azbestu z VZT potrubí (otevřené kontrolované pásmo
	

	
	(KP), bez podtlakového systému, vyřízení povolení na KHS,
	

	
	enkapsulace AZC materiálů, příplatek za odbornou demontáž
	

	PP
	plechového potrubí - předpokládané množství 100 mb potrubí
	

	
	(demontáž je již obsažena v položkách VZT), balení AZC materiálů,
	

	
	odvoz a uložení AZC materiálů na skládce nebezpečného odpadu (NO),
	

	

VV
	likvidace na skládce NO

100"předpokládaný rozsah
	
100,000

	D
	98	Demolice a sanace
	262 726,00

	85
	K
	985331212
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	82,600
	1 380,00
	113 988,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění
	
	otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212
	

	VV
	OS_101_01
	

	VV
	170*0,3
	51,000

	VV
	OS_101_05
	

	VV
	31*0,1
	3,100

	VV
	OS_101_07
	

	VV
	49*0,1
	4,900

	VV
	OS_101_11
	

	VV
	56*0,1
	5,600

	VV
	OS_101_13
	

	VV
	150*0,1
	15,000

	VV
	OS_101_14
	

	VV
	30*0,1
	3,000

	VV
	Součet
	82,600

	86
	K
	985331214
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do
chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	100,000
	1 250,00
	125 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331214

	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	OS_101_02
	

	VV
	41*0,2
	8,200

	VV
	OS_101_03
	

	VV
	35*0,2
	7,000

	VV
	OS_101_04
	

	VV
	31*0,2
	6,200

	VV
	OS_101_05
	

	VV
	31*0,2
	6,200

	VV
	OS_101_07
	

	VV
	126*0,2
	25,200

	VV
	OS_101_11
	

	VV
	56*0,2
	11,200

	VV
	OS_101_13
	

	VV
	150*0,2
	30,000

	VV
	OS_101_14
	

	VV
	30*0,2
	6,000

	VV
	Součet
	100,000

	87
	K
	985331912
	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě
	m
	182,600
	130,00
	23 738,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do
	
	1 m jednotlivě
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912
	

	VV

D	99
	100+82,6

Přesun hmot a manipulace se sutí
	182,600
	
489 015,75

	D	997
	Přesun sutě
	
	489 015,75

	
88
	
K
	
997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
	
t
	
224,453
	
806,00
	
180 909,12
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112
	89
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	224,453
	304,00
	68 233,71
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
	90
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	4 264,607
	13,30
	56 719,27
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
	
	
	

	
	VV
	224,453*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 264,607
	

	
91
	
K
	
997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	
t
	
224,453
	
816,00
	
183 153,65
	
CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
	
	
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	39 780,50
	

	92
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	79,561
	500,00
	39 780,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 392 250,53
	

	
	D	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	2 715 433,00
	

	93
	K
	714120803
	Demontáž akustických minerálních podstropních šroubovaných panelů
	m2
	69,500
	150,00
	10 425,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž akustických minerálních panelů podstropních šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714120803
	
	
	
	
	

	
	VV
	OS_104/18
	
	
	
	
	

	
	VV
	69,5
	
	69,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	69,500
	
	
	



	94
	K
	714-R1
	Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)
	m
	117,120
	690,00
	80 812,80
	vlastní položka


PP	Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)
VV	292,8*0,40	117,120
	95
	K
	714-R2
	Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)
	m
	175,680
	690,00
	121 219,20
	vlastní položka


PP	Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)
VV	292,8*0,6	175,680
	96
	M
	M001
	dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm
	m
	117,120
	4 750,00
	556 320,00
	vlastní položka


PP	dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

	97
	M
	M002
	dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm
	m
	175,680
	7 950,00
	1 396 656,00
	vlastní položka


PP	dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
98
	
M
	
M003
	kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice + instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104)
	
kus
	
1,000
	
550 000,00
	
550 000,00
	
vlastní položka


kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice +
PP	instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104
	
	
D	725
	)

Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
270,00
	

	99
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	1,000
	169,00
	169,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821
	
	
	
	
	

	100
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	1,000
	101,00
	101,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	108 548,60
	

	101
	K
	766411812
	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2
	m2
	47,645
	111,00
	5 288,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812
	
	
	
	
	

	VV VV
	v celé ploše demontován stávající dřevěný obklad topení, vč. kotvení
1,5*1,7+0,45*1,7+0,45*1,5*2
	

4,665

	VV
	7*5
	35,000

	VV
	3*1,7+0,45*3+0,45*1,7*2
	7,980

	VV
	Součet
	47,645

	
102
	
K
	
766441812
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm
	
kus
	
2,000
	
690,00
	
1 380,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300
	
	
Online PSC VV
	mm, délky do 1000 mm
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812
demont stávajícího průhledu vč parapetů
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	

	103
	K
	766660102
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně
	kus
	1,000
	1 010,00
	1 010,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660102
	
	
	
	
	

	
	VV
	1"D_101/01
	
	1,000
	
	
	

	104
	K
	766681114
	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do
900 mm
	kus
	1,000
	1 880,00
	1 880,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681114
	
105
	
M
	
D_104_01
	Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače 950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz D_104/01
	
kus
	
1,000
	
15 290,00
	
15 290,00
	
vlastní položka


Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače
PP	950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz D_104/01
	106
	K
	766-R1
	Montáž prvku OS_104/17
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_101/17
	
107
	
M
	
OS_104_17
	ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně
vybavení, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_17
	
ks
	
1,000
	
25 000,00
	
25 000,00
	
vlastní položka


ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ
PP	HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně vybavení, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_17
	108
	K
	766-R2
	Montáž prvku OS_104/01
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_104/01
	109
	M
	TR_104_01
	DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz.
odkaz TR_104_01
	kus
	1,000
	15 200,00
	15 200,00
	vlastní položka


PP	DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz. odkaz TR_104_01
	110
	K
	766-R3
	Montáž prvku OS_104/19
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž prvku OS_104/19
	
111
	
M
	
OS_104_19
	ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ
TĚLESA 1500/2150 mm_kompletní dodávka viz. odkaz OS_104/19
	
kus
	
2,000
	
9 500,00
	
19 000,00
	
vlastní položka


PP	ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 1500/2150
mm_kompletní dodávka viz. odkaz OS_104/19

D	767	Konstrukce zámečnické	369 492,58
	
112
	
K
	
767591011
	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm do 15 kg/m2
	
m2
	
60,000
	
688,00
	
41 280,00
	
CS ÚRS 2023 02


 (
113
K
767591801
Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů
m2
60,000
232,00
13 920,00
CS ÚRS 2023 02
)PP	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných
	
	skládaných roštů hmotnosti do 15 kg/m2
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591011
	

	VV
	OS_108/18
	

	VV
	60
	60,000

	VV
	Součet
	60,000



	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591801
	

	VV
	OS_108/18
	

	VV
	60
	60,000

	VV
	Součet
	60,000

	114
	K
	767646510
	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového
	kus
	1,000
	1 950,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646510
	

115
	

M
	

PO_104_03
	Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_03
	

ks
	

1,000
	

45 000,00
	

45 000,00
	

vlastní položka


Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_03
	116
	K
	767646522
	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm
	kus
	2,000
	2 770,00
	5 540,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646522
	

117
	

M
	

PO_104_01
	Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01
	

ks
	

1,000
	

150 000,00
	

150 000,00
	

vlastní položka


Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01
	

118
	

M
	

PO_104_02
	Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02
	

ks
	

1,000
	

110 000,00
	

110 000,00
	

vlastní položka


Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a
PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02
	119
	K
	767649191
	Montáž dveřního hydraulického samozavírače
	kus
	3,000
	320,00
	960,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191
	120
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,302
	1 840,00
	555,68
	CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

	121
	K
	998767181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,302
	950,00
	286,90
	CS ÚRS 2023 02





PP


Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181


D	771	Podlahy z dlaždic	40 332,63
	122
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	6,470
	16,20
	104,81
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV	skn03	6,470
	123
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	6,470
	63,00
	407,61
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV	skn03	6,470
	124
	K
	771151013
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
	m2
	6,470
	542,00
	3 506,74
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151013
VV	skn03	6,470
	
125
	
K
	
771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
	
m
	
11,685
	
136,00
	
1 589,16
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
	
	lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112
	

	VV
	mč 102
	

	VV
	11,685
	11,685

	VV
	Součet
	11,685

	126
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl
do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	42,000
	507,00
	21 294,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
VV	11,8/0,3*1,05	41,300
VV	Mezisoučet	41,300
VV	42	42,000
	
127
	
K
	
771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2
	
m2
	
6,470
	
681,00
	
4 406,07
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
VV    skn03	6,47"SKN/03	6,470
	
128
	
M
	
59761148
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	
m2
	
7,117
	
833,00
	
5 928,46
	
CS ÚRS 2023 02


PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
VV	6,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	7,117
	129
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	6,470
	430,00
	2 782,10
	CS ÚRS 2023 02



	
	PP

Online PSC
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
	
	
	

	
	VV
	skn03
	
	6,470
	

	130
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,383
	819,00
	313,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103
	
	
	
	
	

	
	D	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	570 447,65
	

	131
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	8,730
	42,10
	367,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112
	
	
	
	
	

	
	VV
	SKN02
	
	8,730
	
	
	

	
132
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	
m2
	
17,460
	
711,00
	
12 414,06
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114
VV	2*SKN02	17,460
	133
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	126,160
	164,00
	20 690,24
	CS ÚRS 2023 02



	
	PP

Online PSC
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
	
	
	

	
	VV
	mč 101,102,201
	
	
	

	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	134
	K
	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	94,648
	237,00
	22 431,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111
	
	
	
	
	

	
	VV SKN01
	110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01
	
	94,648
	
	
	

	

135
	

M
	

2841108R
	KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1
	

m2
	

151,949
	

1 250,00
	

189 936,25
	

vlastní položka



	
	KOB_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80
milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída
	

	PP
	Bƒl S1-
Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace –
viz technické podmínky TPSK_01
	

	VV
	SKN01
	94,648

	VV
	X01- ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339)
	0,860

	VV
	0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339)
	1,021

	VV
	0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339)
	1,182

	VV
	0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339)
	1,343

	VV
	0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339)
	0,874

	VV
	0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339)
	1,029

	VV
	0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339)
	1,190

	VV
	0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339)
	1,352

	VV
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	

	VV
	10*0,15*(0,32+0,339)
	0,989

	VV
	X05 - ELEVACE 5 ST
	

	VV
	0,45*2,185
	0,983

	VV
	0,45*2,802
	1,261

	VV
	0,45*3,418
	1,538

	VV
	0,45*4,034
	1,815

	VV
	0,15*5,14
	0,771

	VV
	(1,05*14*2+1,20*14*2)*(0,283+0,150)"SCHODY
	27,279

	VV
	Součet
	138,135

	VV
	138,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	151,949

	136
	K
	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem
	m2
	8,730
	249,00
	2 173,77
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111
VV    SKN02	8,73"SKN/02	8,730
	

137
	

M
	

2841106R
	Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02
	

m2
	

9,603
	

1 250,00
	

12 003,75
	

vlastní položka



	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	


PP
	
	Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová –
viz technické podmínky TPSK_02
	
	

	VV
	
	8,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,603

	138
	K
	776301812
	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů
	m
	35,880
	48,90
	1 754,53
	CS ÚRS 2023 02


PP	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s
	
	podložkou
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301812
	

	VV
	levé schody
	

	VV
	1,37*13
	17,810

	VV
	pravé schody
	

	VV
	1,39*13
	18,070

	VV
	Součet
	35,880

	139
	K
	776311111
	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně
lepením stupnice do 300 mm
	m
	63,000
	134,00
	8 442,00
	CS ÚRS 2023 02


 (
šířky do 300 mm
Online PSC
h
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776311111
VV
14*1,05*2
29,400
VV
14*1,20*2
33,600
VV
Součet
63,000
)PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice,



	140
	K
	776311211
	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice výšky do 200 mm
	m
	63,000
	179,00
	11 277,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice, výšky do 200 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776311211
	141
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	70,119
	16,30
	1 142,94
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811
	
	
	

	
	VV
	režie
	
	
	

	
	VV
	13,898
	
	13,898
	

	
	VV
	technická místnost
	
	
	

	
	VV
	11,758
	
	11,758
	

	
	VV
	mč 101
	
	
	

	
	VV
	40,263+2*14*0,15
	
	44,463
	

	
	VV
	Součet
	
	70,119
	

	142
	K
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	25,500
	122,00
	3 111,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž lišt obvodových lepených
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
	
	
	
	
	

	
	VV
	25,5"OS_104/15
	
	25,500
	
	
	

	143
	K
	776421711
	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt
	m
	25,500
	80,30
	2 047,65
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711
	
	
	
	
	

	
	VV
	25,5"OS_104/15
	
	25,500
	
	
	

	
144
	
M
	
OS_104_15
	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2, Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_15
	
m
	
25,500
	
690,00
	
17 595,00
	
vlastní položka



	
	
PP
	SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2,
Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_15
	

	145
	K
	776430811
	Odstranění hran schodišťových
	m
	105,058
	21,00
	2 206,22
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,389*14*2
	
	38,892
	
	
	

	
	VV
	0,89+0,892+0,894+0,896+0,898
	
	4,470
	
	
	

	
	VV
	7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,778
	
	57,304
	
	
	

	
	VV
	0,861+0,869+0,878+0,887+0,897
	
	4,392
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	105,058
	
	
	

	146
	K
	776431211
	Montáž schodišťových hran šroubovaných
	m
	246,500
	267,00
	65 815,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431211
	
	
	
	
	

	
	VV
	OS_104/06
	
	
	
	
	

	
	VV
	246,5
	
	246,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	246,500
	
	
	

	
147
	
M
	
OS_104_06
	SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ
LIŠTA, 32/45mm – délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06
	
m
	
246,500
	
650,00
	
160 225,00
	
vlastní položka


PP	SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ LIŠTA, 32/45mm –
délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06

	148
	K
	776501811
	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2
m
	m2
	29,775
	98,70
	2 938,79
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501811
	

	VV
	svislé stěny elevace
	

	VV
	0,45*(0,89+0,892+0,894+0,896+0,898)
	2,012

	VV
	0,45*(7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,77
8)
	25,787

	VV
	0,45*(0,861+0,869+0,878+0,887+0,897)
	1,976

	VV
	Součet
	29,775

	149
	K
	776511111
	Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do 2,0 m
	m2
	19,962
	309,00
	6 168,26
	CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776511111
VV	X01- ELEVACE 5 ST

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	VV
	
	0,45*(1,373+1,197-0,339)
	
	1,004
	
	
	

	VV
	
	0,45*(1,728+1,2-0,339)
	
	1,165
	
	
	

	VV
	
	0,45*(2,082+1,203-0,339)
	
	1,326
	
	
	

	VV
	
	0,45*(2,437+1,206-0,339)
	
	1,487
	
	
	

	VV
	
	0,45*(1,226+1,375-0,32)
	
	1,026
	
	
	

	VV
	
	0,45*(1,208+1,737-0,32)
	
	1,181
	
	
	

	VV
	
	0,45*(1,206+2,098-0,32)
	
	1,343
	
	
	

	VV
	
	0,45*(1,204+2,46-0,32)
	
	1,505
	
	
	

	VV
	
	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ
	
	
	
	
	

	VV
	
	10*0,15*(0,32+0,339)
	
	0,989
	
	
	

	VV
	
	X05 - ELEVACE 5 ST
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,45*2,185
	
	0,983
	
	
	

	VV
	
	0,45*2,802
	
	1,261
	
	
	

	VV
	
	0,45*3,418
	
	1,538
	
	
	

	VV
	
	0,45*4,034
	
	1,815
	
	
	

	VV
	
	0,45*5,14
	
	2,313
	
	
	

	VV
	
	0,15*(5,14+0,85+0,85)
	
	1,026
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	19,962
	
	
	

	150
	K
	776991821
	Odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	126,160
	196,00
	24 727,36
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	
	
	
	
	

	Online PSC
	
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821
	
	
	
	
	

	VV
	
	mč 101,102,201
	
	
	
	
	

	VV
	
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	126,160
	
	
	

	151
	K
	776991822
	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
	m
	35,880
	71,30
	2 558,24
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
	
	
	
	
	

	Online PSC
	
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991822
	
	
	
	
	

	VV
	
	levé schody
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,37*13
	
	17,810
	
	
	

	VV
	
	pravé schody
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,39*13
	
	18,070
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	35,880
	
	
	

	152
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,634
	664,00
	420,98
	CS ÚRS 2023 02

	
PP
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	Online PSC
	
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103
	
	
	
	
	

	D	781
	
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	25 451,85
	

	153
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	13,384
	63,00
	843,19
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	
	
	
	
	

	Online PSC
	
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
	
	
	
	
	

	VV
	
	ko
	
	13,384
	
	
	

	
154
	
K
	
781474112
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	
m2
	
13,384
	
778,00
	
10 412,75
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
	
	
Online PSC
	flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112
	
	
	

	
	VV
	doplnění keramického obkladu viz. půdorys
	
	
	

	
	VV
	0,6*2,7*6
	
	9,720
	

	
	VV
	keramický obklad u umyvadla
	
	
	

	
	VV
	2,3*(0,884+0,279+0,430)
	
	3,664
	

	
	VV ko
	Součet
	
	13,384
	

	155
	M
	59761026
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	m2
	14,722
	950,00
	13 985,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	ko
	
	13,384
	
	
	

	
	VV
	13,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,722
	
	
	

	156
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,258
	814,00
	210,01
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103
	
	
	
	
	

	
	D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	112 074,28
	

	157
	K
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	446,032
	67,30
	30 017,95
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303
VV	nátěr_podhled	446,032
	158
	K
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	450,322
	71,90
	32 378,15
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311
VV	nátěr_podhled	446,032

VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,
17+2,17)"zárubně

4,290

VV	Součet	450,322
	159
	K
	783301401
	Ometení zámečnických konstrukcí
	m2
	446,032
	5,81
	2 591,45
	CS ÚRS 2023 02


PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401
VV	nátěr_podhled	446,032
	160
	K
	783306801
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	446,032
	103,00
	45 941,30
	CS ÚRS 2023 02


PP	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
VV	nátěr_podhled	446,032
	161
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	4,290
	132,00
	566,28
	CS ÚRS 2023 02


PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101

VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,
17+2,17)"zárubně

4,290

	162
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	4,290
	135,00
	579,15
	CS ÚRS 2023 02


PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

 (
D
784
17+2,17)"zárubně
Dokončovací práce - malby a tapety
65 720,36
163
K
784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
7,39
3 235,86
CS ÚRS 2023 02
PP
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m
Online PSC VV
h
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s
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/
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/
784111005
malby
437,870
164
K
784121005
Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
44,90
19 660,36
CS ÚRS 2023 02
PP
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m
Online PSC
VV
h
 
 
tt
p
s
:
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/
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/
784121005
malby
437,870
)VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,

4,290










	165
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	126,160
	6,33
	798,59
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101
VV    podlahy_celkem	mč 101,102,201
	
	VV
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160
	

	
	VV
	Součet
	
	126,160
	

	166
	K
	784171115
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00
m
	m2
	55,230
	9,50
	524,69
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171115
	
	
	
	
	

	
	VV
	mč 101 - zakrytí výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(4,71-0,5)*5,58
	
	46,984
	
	
	

	
	VV
	2*1,9*2,17
	
	8,246
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	55,230
	
	
	

	167
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	190,460
	3,63
	691,37
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	126,160+55,230
	
	181,390
	
	
	

	
	VV
	181,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,460
	
	
	

	168
	K
	784181125
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	437,870
	28,00
	12 260,36
	CS ÚRS 2023 02


PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125
VV	malby	437,870
	169
	K
	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	437,870
	51,40
	22 506,52
	CS ÚRS 2023 02


 (
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
Online PSC
h
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784221105
VV
omítka_stěny+omítka_stropy
437,870
VV 
malby
Součet
437,870
)PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé



	
170
	
K
	
784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	
m2
	
437,870
	
13,80
	
6 042,61
	
CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221153

VV	malby	437,870

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	384 479,58
	171
	K
	789326310
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm
	m2
	892,064
	208,00
	185 549,31
	CS ÚRS 2023 02


PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326310
VV	nátěr_podhled*2	892,064
	172
	K
	789326315
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm
	m2
	446,032
	229,00
	102 141,33
	CS ÚRS 2023 02


PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 μm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326315
VV	nátěr_podhled	446,032
	173
	K
	789326320
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm
	m2
	446,032
	217,00
	96 788,94
	CS ÚRS 2023 02


 (
(vrchní), tloušťky do 40 μm
Online PSC
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789326320
VV
OS_108/18
VV
2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky
193,000
VV
nosná konstrukce podhledu I80
VV
0,304*95,5
29,032
)PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	VV
	
	nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,06+0,04)*2*182,5
	
	36,500
	
	
	

	VV
	
	nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,075+0,05)*2*30
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	pororošt – plocha 120,0m2
	
	
	
	
	

	VV
	
	120*1,5
	
	180,000
	
	
	

	VV
	nátěr_podhled
	Součet
	
	446,032
	
	
	

	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	46 792,00
	

	174
	K
	HZS1291
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
	hod
	20,000
	360,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291
VV	provedení statických sond do konstrukcí – ověření nosných konstrukcí
VV	20	20,000
VV	Součet	20,000
	175
	K
	HZS2121
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář
	hod
	66,000
	466,00
	30 756,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář

Online PSC VV

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2121
demontáž stávajícího vybavení - sklopná sedadla včetně stolků a opěradel 100 KS. Uvažováno vč. kotvících prvků. Demontováno vybavení katedry.

VV	60	60,000
VV	demontáž stávající tabule vč dřevěného deštění a kotvících prvků
VV	6	6,000
VV	Součet	66,000
	176
	K
	HZS2231
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	2,000
	528,00
	1 056,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací
	
	elektrikář
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231
	

	VV
	původní ovládací skřníň elektro demont
	

	VV
	2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	177
	K
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	20,000
	389,00
	7 780,00
	CS ÚRS 2023 02


 (
práce PSV pomocný dělník PSV
Online PSC
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249
2
VV
přípomoce stavby při demotážích elektro, topení, atd.
VV
20
20,000
VV
Součet
20,000
)PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.a - Zařízení pro vytápění

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
514 420,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	514 420,00
	
	
	21,00%
	108 028,20

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	622 448,20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.a - Zařízení pro vytápění
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


514 420,00

	731 - A 02 - Strojovny
	12 125,00

	D1 - A 03 - Rozvod potrubí
	88 725,00

	D2 - A 04 - Armatury
	77 420,00

	D3 - A 05 - Otopná tělesa
	236 450,00

	713 - Izolace tepelné
	19 250,00

	D4 - Montážní práce
	80 450,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.a - Zařízení pro vytápění
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	514 420,00

	
	D
	731
	A 02 - Strojovny
	
	
	
	12 125,00
	

	

1
	

K
	

Pol503
	Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A; DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05-
0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl.
D.1.4.a.6
	

kus
	

1,000
	

12 000,00
	

12 000,00
	

vlastní položka

	
	
PP
	
	Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A; DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05-0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol2
	Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	5,000
	25,00
	125,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D1
	A 03 - Rozvod potrubí
	
	
	
	88 725,00
	

	3
	K
	Pol3
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	15,000
	450,00
	6 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol37
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	55,000
	625,00
	34 375,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol38
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	m
	45,000
	780,00
	35 100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol6
	Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	2,000
	6 250,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
	
D
	D2
	A 04 - Armatury
	
	
	
	77 420,00
	

	7
	K
	Pol7
	Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	2,000
	3 320,00
	6 640,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	8
	K
	Pol8
	Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	3,000
	320,00
	960,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	9
	K
	Pol39
	Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3
	
	
	
	
	

	10
	K
	Pol504
	Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	11
	K
	Pol505
	Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	490,00
	490,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6
	
	
	
	
	

	
12
	
K
	
Pol40
	Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
kus
	
4,000
	
6 000,00
	
24 000,00
	
vlastní položka


PP	Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl. D.1.4.a.3
	13
	K
	Pol506
	Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	vlastní položka


PP	Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6
	
14
	
K
	
Pol528
	Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
kus
	
7,000
	
750,00
	
5 250,00
	
vlastní položka


PP	Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	15
	K
	Pol529
	Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	7,000
	690,00
	4 830,00
	vlastní položka


PP	Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3
	16
	K
	Pol530
	Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	14,000
	390,00
	5 460,00
	vlastní položka


PP	Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl.
D.1.4.a.3

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	17
	K
	Pol531
	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.a.3
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka


PP	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.a.3
	18
	K
	Pol45
	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	kus
	4,000
	1 850,00
	7 400,00
	vlastní položka


PP	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6

	
19
	
K
	
Pol511
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
kus
	
1,000
	
1 490,00
	
1 490,00
	
vlastní položka


Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími
PP	vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6
	
20
	
K
	
Pol532
	Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
kus
	
1,000
	
1 490,00
	
1 490,00
	
vlastní položka


Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími
PP	vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
21
	
K
	
Pol533
	Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu; DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3
	
kus
	
4,000
	
2 590,00
	
10 360,00
	
vlastní položka


PP	Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu; DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3
	22
	K
	Pol22
	Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl. D.1.4.a.6
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	vlastní položka


PP	Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl. D.1.4.a.6

D	D3	A 05 - Otopná tělesa	236 450,00
	

23
	

K
	

Pol534
	Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz. příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

1,000
	

7 250,00
	

7 250,00
	

vlastní položka


Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a
PP	odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz.
příl. D.1.4.a.3
	

24
	

K
	

Pol535
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

18 200,00
	

36 400,00
	

vlastní položka


Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení
PP	a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3

	

25
	

K
	

Pol536
	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

21 000,00
	

42 000,00
	

vlastní položka


Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení
PP	a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3

	

26
	

K
	

Pol537
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

2,000
	

23 000,00
	

46 000,00
	

vlastní položka


Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění;
PP	včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl.
D.1.4.a.3
	

27
	

K
	

Pol538
	Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl. D.1.4.a.3
	

kus
	

4,000
	

23 000,00
	

92 000,00
	

vlastní položka


Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění;
PP	včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl.
D.1.4.a.3
	


28
	


K
	


Pol539
	Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3
	


kus
	


1,000
	


12 800,00
	


12 800,00
	


vlastní položka


Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s
PP	regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem
konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3

D	713	Izolace tepelné	19 250,00
	
29
	
K
	
Pol540
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
m
	
15,000
	
150,00
	
2 250,00
	
vlastní položka



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny
tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
30
	
K
	
Pol541
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
m
	
55,000
	
150,00
	
8 250,00
	
vlastní položka


PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3
	
31
	
K
	
Pol542
	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl.
D.1.4.a.3
	
m
	
45,000
	
150,00
	
6 750,00
	
vlastní položka


PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3
	32
	K
	Pol523
	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6
	33
	K
	Pol524
	Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl. D.1.4.a.6
	m
	2,000
	250,00
	500,00
	vlastní položka


PP	Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl.
D.1.4.a.6

D	D4	Montážní práce	80 450,00
	
34
	
K
	
Pol543
	Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby) - odhad - viz. příl.
D.1.4.a.3;6
	
hod
	
80,000
	
400,00
	
32 000,00
	
vlastní položka


PP	Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby)
- odhad - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	35
	K
	Pol544
	Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	vlastní položka


PP	Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6
	
36
	
K
	
Pol545
	Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6;
	
hod
	
120,000
	
400,00
	
48 000,00
	
vlastní položka


Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení
PP	regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6;

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
1 749 361,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 749 361,00
	
	
	21,00%
	367 365,81

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 116 726,81



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


1 749 361,00

	D1 - Zařízení 2 - posluchárna UP 104
	1 438 321,00

	D2 - Demontáže
	39 040,00

	D3 - Ostatní
	272 000,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	1 749 361,00
D	D1	Zařízení 2 - posluchárna UP 104	1 438 321,00
	1
	M
	Pol626
	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství
	kus
	1,000
	395 000,00
	395 000,00
	vlastní položka


PP	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství


Poznámka k položce: 
· přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4 (coarse 60%), rotační rekuperátor (min. účinnost 74 %), klapková komora, ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), pružná manžeta 
· odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ePM10/65%), ventilátor s volným obežným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), rotační 
P	rekuperátor, klapka, pružná manžeta 
- přívod: pružná manžeta, přímý výparník (Qch=22,4 kW, R410a), 
eliminátor kapek, vodní ohřívač (Qt=13 kW, 70/50 st.C), filtr M5 (ePM10/65%), pružná manžeta 
Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vnitřní stěny - pozink. ocel, vnější stěny lakované, tepelná izolace PUR, ventilátory s volným oběžným kolem vč. EC motorů, základní rám, stavitelné nohy. Včetně sifonů.  
Pozn.: jednotka je z prostorových důvodů rozdělena na dvě části.



	2
	K
	751612141
	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže
Poznámka k položce: 
P	Pozn.: jednotka bude dodána na místo stavby v rozebraném stavu a na místě smontována pracovníky výrobce.
	3
	M
	Pol589
	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní položka


PP	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a
Poznámka k položce: 
P	vč. komunikačního modulu 0-10V a expanzního ventilu 
Venkovní kondenzační jednotka, 3-fázové napájení, DC invertor, rotační
kompresor, antikorozní žebrování.
	4
	K
	751721121
	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství
	kus
	1,000
	12 100,00
	12 100,00
	vlastní položka


PP	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství
	5
	M
	Pol590
	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace
	m
	50,000
	1 520,00
	76 000,00
	vlastní položka


PP	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace
	6
	K
	751791144
	Montáž potrubí chladiva
	m
	50,000
	182,00
	9 100,00
	vlastní položka


PP	Montáž potrubí chladiva
	7
	M
	Pol591
	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva
	m
	50,000
	690,00
	34 500,00
	vlastní položka


PP	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva
	8
	K
	Pol592
	Montáž žlabu
	m
	50,000
	450,00
	22 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž žlabu
	9
	M
	Pol593
	Chladivo R410a
	kg
	2,900
	350,00
	1 015,00
	vlastní položka


PP	Chladivo R410a
	
10
	
K
	
Pol594
	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení
	
kus
	
1,000
	
4 500,00
	
4 500,00
	
vlastní položka


PP	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.
1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení

	11
	M
	Pol595
	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku,
pozink,
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	vlastní položka


PP	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink,
	12
	K
	Pol596
	Montáž ocelové konstrukce
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka


PP	Montáž ocelové konstrukce
	13
	M
	Pol627
	Síto z tahokovu 500x600
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	vlastní položka


PP	Síto z tahokovu 500x600

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	14
	K
	751398024
	Montáž síta z tahokovu
	kus
	1,000
	748,00
	748,00
	vlastní položka


PP	Montáž síta z tahokovu
	15
	M
	Pol628
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka


PP	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
Poznámka k položce: 
P	Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem.
Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
	16
	K
	751344122
	Montáž tlumiče hluku
	kus
	5,000
	630,00
	3 150,00
	vlastní položka


PP	Montáž tlumiče hluku
	17
	M
	Pol628
	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka


PP	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)
Poznámka k položce: 
P	Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem.
Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.
	18
	K
	751344122
	Montáž tlumiče hluku
	kus
	5,000
	630,00
	3 150,00
	vlastní položka


PP	Montáž tlumiče hluku
	19
	M
	Pol600
	Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400
	kus
	8,000
	4 250,00
	34 000,00
	vlastní položka


PP	Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400

Poznámka k položce: 
Přestavitelný vířivý anemostat s protiběžně uspořádánými lamelami v kruhovém provedení, s výfukem ve tvaru difuzoru, s vířivým horizontálním, příp. podle nastavení vířivých lopatek šikmým nebo
P	svislým směrem výfuku. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - motoricky 230 V. Přímé vertikální
napojení na vzduchovod. Výfuková část ve tvaru difuzoru a krytka z hliníku, lamely, skříň, nástavec a připojovací komora z pozinkovaného plechu. Povrch čelní části anemostatu a límce v barevném odstínu dle stupnice RAL9001.

	20
	K
	751322142
	Montáž anemostatu
	kus
	8,000
	473,00
	3 784,00
	vlastní položka


PP	Montáž anemostatu
	21
	M
	Pol629
	Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1
	kus
	2,000
	3 290,00
	6 580,00
	vlastní položka


PP	Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1

Poznámka k položce: 
P	Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. S regulací R1.

	22
	K
	751398025
	Montáž stěnové mřížky
	kus
	2,000
	867,00
	1 734,00
	vlastní položka


PP	Montáž stěnové mřížky

Poznámka k položce: 
Požární klapky dle následující specifikace: 
Požární klapka kouřotěsná. Ovládání servopohonem 230 V a termoelektrickým spouštěcím zařízením. Po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon
P	pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.

	23
	M
	Pol630
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 290,00
	16 580,00
	vlastní položka


PP	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	24
	K
	Pol631
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární klapky
	25
	M
	Pol630
	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 250,00
	16 500,00
	vlastní položka


PP	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	26
	K
	Pol631
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární klapky
	27
	M
	Pol632
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	1,000
	8 300,00
	8 300,00
	vlastní položka


PP	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	28
	K
	Pol633
	Montáž požární klapky
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární klapky
	29
	M
	Pol634
	Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	1,000
	9 850,00
	9 850,00
	vlastní položka


PP	Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	30
	K
	Pol635
	Montáž požární klapky
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární klapky
	31
	M
	Pol632
	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	kus
	2,000
	8 500,00
	17 000,00
	vlastní položka


PP	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem
	32
	K
	Pol633
	Montáž požární klapky
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární klapky

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	33
	M
	Pol607
	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání
	kus
	8,000
	5 600,00
	44 800,00
	vlastní položka


PP	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání
Poznámka k položce: 
P	Regulační klapka do kruhového potrubí. Páku klapky je možno aretovat stavěcím šroubem v libovolné poloze • regulace 0 –100% při úhlu
otočení 0 – 90˚
	34
	K
	751514681
	Montáž regulační klapky
	kus
	8,000
	319,00
	2 552,00
	vlastní položka


PP	Montáž regulační klapky
	35
	M
	Pol636
	Regulační klapka 315x400, ruční ovládání
	kus
	2,000
	6 900,00
	13 800,00
	vlastní položka


PP	Regulační klapka 315x400, ruční ovládání

Poznámka k položce: 
P	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby.
List lisovaný z plechu. Ovládání ruční.

	36
	K
	751514614
	Montáž regulační klapky
	kus
	2,000
	202,00
	404,00
	vlastní položka


PP	Montáž regulační klapky
	37
	M
	Pol609
	Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek
	m
	35,000
	950,00
	33 250,00
	vlastní položka


PP	Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek
	38
	K
	751511184
	Montáž Spiro potrubí pr. 315
	m
	35,000
	324,00
	11 340,00
	vlastní položka


PP	Montáž Spiro potrubí pr. 315
	39
	M
	Pol637
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek
	m2
	12,000
	850,00
	10 200,00
	vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek
	40
	K
	751511005
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500
	m2
	12,000
	446,00
	5 352,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500
	41
	M
	Pol638
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek
	m2
	100,000
	850,00
	85 000,00
	vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek
	42
	K
	751511005.1
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	m2
	100,000
	250,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	43
	M
	Pol639
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek
	m2
	120,000
	890,00
	106 800,00
	vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek
	44
	K
	751511005.2
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	m2
	120,000
	250,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	45
	M
	Pol640
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek
	m2
	35,000
	980,00
	34 300,00
	vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek

	46
	K
	751511005.3
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500
	m2
	35,000
	250,00
	8 750,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500
	
47
	
M
	
Pol641
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost)
	
m2
	
6,000
	
950,00
	
5 700,00
	
vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost)

Poznámka k položce: 
Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek. Plech
P	min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí
keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.

	48
	K
	751511022
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	m2
	6,000
	607,00
	3 642,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890
	49
	M
	Pol642
	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost)
	m2
	4,000
	950,00
	3 800,00
	vlastní položka


PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost)

Poznámka k položce: 
Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 60% tvarovek. Plech
P	min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí
keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.

	50
	K
	751511023
	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	m2
	4,000
	810,00
	3 240,00
	vlastní položka


PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630
	51
	M
	Pol618
	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie
	m2
	200,000
	150,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie
P	Poznámka k položce: 
Tepelná izolace - minerální vlna, AL folie
	52
	K
	Pol619
	Montáž tepelné izolace vnitřní
	m2
	200,000
	100,00
	20 000,00
	vlastní položka


PP	Montáž tepelné izolace vnitřní
	
53
	
M
	
Pol620
	Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm
	
m2
	
10,000
	
2 500,00
	
25 000,00
	
vlastní položka


PP	Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm
Poznámka k položce: 
Požární izolace EI30. Izolace bude provedena rohožemi v pletivu U
P	Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (tj. rohož z minerální vlny Ultimate o jmenovité objemové hmotnosti 66 kg/m3, s černou hliníkovou fólii
vloženou mezi rohož a pletivo). Provedení pro požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm.
	54
	K
	Pol621
	Montáž požární izolace
	m2
	10,000
	150,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Montáž požární izolace

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	55
	K
	Pol622
	Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní
	m2
	60,000
	350,00
	21 000,00
	vlastní položka


PP	Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní
	56
	M
	Pol623
	Požární ucpávky
	m2
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka


PP	Požární ucpávky

D	D2	Demontáže	39 040,00
	57
	K
	751611816
	Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace
	kus
	1,000
	1 540,00
	1 540,00
	vlastní položka


PP	Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace
	
58
	
K
	
Pol57
	Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace
	
m2
	
250,000
	
150,00
	
37 500,00
	
vlastní položka


PP	Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků,
	
	

D
	
D3
	izolace a ekologické likvidace

Ostatní
	
	
	
	
272 000,00
	

	59
	K
	Pol624
	Montážní a spojovací materiál
	kg
	400,000
	120,00
	48 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Montážní a spojovací materiál
	
	
	
	
	

	60
	K
	Pol36
	Doprava a přesuny zařízení
	km
	400,000
	50,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Doprava a přesuny zařízení
	
	
	
	
	

	61
	K
	Pol625
	Práce autojeřábu
	hod
	4,000
	3 500,00
	14 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Práce autojeřábu
	
	
	
	
	

	62
	K
	Pol38
	Výškové práce, montážní plošiny, lešení
	hod
	40,000
	2 500,00
	100 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Výškové práce, montážní plošiny, lešení
	
	
	
	
	

	63
	K
	Pol39
	Komplexní zkouška
	hod.
	18,000
	2 500,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Komplexní zkouška
	
	
	
	
	

	64
	K
	Pol40
	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN
	hod.
	8,000
	500,00
	4 000,00
	vlastní položka


PP	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN

	65
	K
	Pol41
	Realizační a dílenská dokumentace
	hod.
	60,000
	500,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	Realizační a dílenská dokumentace
	66
	K
	Pol42
	Dokumentace skutečného provedení
	hod.
	18,000
	500,00
	9 000,00
	vlastní položka


PP	Dokumentace skutečného provedení
	67
	K
	Pol43
	Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy
	hod.
	4,000
	500,00
	2 000,00
	vlastní položka


PP	Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.d - Zařízení pro měření a regulaci

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
352 570,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	352 570,00
	
	
	21,00%
	74 039,70

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	426 609,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.d - Zařízení pro měření a regulaci
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


352 570,00

	D1 - Komponenty řídícího systému
	80 000,00

	D2 - Polní instrumentace
	50 950,00

	D3 - Silová elektrovýbava
	14 550,00

	D4 - Inženýrské práce
	95 000,00

	D5 - Montáže
	112 070,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.d - Zařízení pro měření a regulaci
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	352 570,00
D	D1	Komponenty řídícího systému	80 000,00
	1
	M
	Pol660
	6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze T2032EX
	kus
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	vlastní položka


PP	6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze T2032EX
	2
	M
	Pol661
	8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka


PP	8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX
	3
	M
	Pol662
	8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX
	kus
	2,000
	4 000,00
	8 000,00
	vlastní položka


PP	8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX
	4
	M
	Pol663
	4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní položka


PP	4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX
	5
	M
	Pol664
	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A
	6
	M
	Pol665
	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC
kompaktní regulátor T2032CX sestava
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC kompaktní regulátor T2032CX sestava
	7
	M
	Pol666
	pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační modul RS485 s GO
	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	vlastní položka



	
	PP
	
	pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační modul RS485 s GO
	

	8
	M
	Pol740
	skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18
mod.
	kus
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18 mod.
	
	
	
	
	

	
	
D
	D2
	Polní instrumentace
	
	
	
	50 950,00
	

	9
	M
	Pol667
	odporový teploměr do klimatizace
	kus
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	odporový teploměr do klimatizace
	
	
	
	
	

	10
	M
	Pol668
	odporový teploměr příložný
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	odporový teploměr příložný
	
	
	
	
	

	11
	M
	Pol669
	proudový venkovní teploměr 4-20mA
	kus
	1,000
	900,00
	900,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	proudový venkovní teploměr 4-20mA
	
	
	
	
	

	12
	M
	Pol670
	snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový
	
	
	
	
	

	13
	M
	Pol671
	snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový
	
	
	
	
	

	14
	M
	Pol672
	protimrazová ochrana
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	protimrazová ochrana
	
	
	
	
	

	15
	M
	Pol673
	detektor kouře do potrubí VZT
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	detektor kouře do potrubí VZT
	
	
	
	
	

	16
	M
	Pol674
	signalizátor dP včetně odběrů
	kus
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	signalizátor dP včetně odběrů
	
	
	
	
	

	17
	M
	Pol675
	směšovací klapka DN32
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	směšovací klapka DN32
	
	
	
	
	

	18
	M
	Pol676
	servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V)
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V)
	
	
	
	
	

	19
	M
	Pol677
	servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC ( 0-10V)
	kus
	2,000
	4 500,00
	9 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC ( 0-10V)
	
	
	
	
	

	20
	M
	Pol678
	servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC
	
	
	
	
	

	
	
D
	D3
	Silová elektrovýbava
	
	
	
	14 550,00
	

	21
	M
	Pol679
	modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	vlastní položka



	
PČ Typ
	
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	
	modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A
	
	
	
	

	22
	M
	Pol68
	0
	vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V
	
	
	
	

	23
	M
	Pol68
	2
	jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C
	
	
	
	

	24
	M
	Pol68
	3
	jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C
	
	
	
	

	25
	M
	Pol68
	4
	jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C
	
	
	
	

	26
	M
	Pol68
	5
	jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C
	kus
	3,000
	150,00
	450,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C
	
	
	
	

	27
	M
	Pol68
	6
	jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C
	
	
	
	

	28
	M
	Pol68
	7
	jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C
	
	
	
	

	29
	M
	Pol74
	1
	0 relé 2P, 230 VAC
	kus
	2,000
	250,00
	500,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	0 relé 2P, 230 VAC
	
	
	
	

	30
	M
	Pol69
	0
	patice na DIN lištu patice pro relé 40.52
	kus
	2,000
	150,00
	300,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	patice na DIN lištu patice pro relé 40.52
	
	
	
	

	31
	M
	Pol69
	1
	modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl.
	kus
	3,000
	750,00
	2 250,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl.
	
	
	
	

	32
	M
	Pol69
	2
	pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC
	kus
	3,000
	50,00
	150,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC
	
	
	
	

	33
	M
	Pol69
	4
	transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA
	
	
	
	

	34
	M
	Pol74
	2
	zdroj 230/24 VDC, 100 W
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	zdroj 230/24 VDC, 100 W
	
	
	
	

	35
	M
	Pol69
	6
	SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A
	
	
	
	

	36
	M
	Pol69
	7
	zásuvka nástěnná 230V
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	zásuvka nástěnná 230V
	
	
	
	

	37
	M
	Pol69
	8
	zásuvka nástěnná 400V
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	zásuvka nástěnná 400V
	
	
	
	

	
D
	D4
	
	Inženýrské práce
	
	
	
	95 000,00

	38
	K
	Pol69
	9
	Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e)
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e)
	
	
	
	

	39
	K
	Pol70
	0
	Programové vybavení na PC
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Programové vybavení na PC
	
	
	
	

	40
	K
	Pol70
	1
	Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky
	
	
	
	

	41
	K
	Pol70
	2
	Zaškolení, manuály
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Zaškolení, manuály
	
	
	
	

	42
	K
	Pol70
	3
	Výrobní dokumentace
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Výrobní dokumentace
	
	
	
	

	43
	K
	Pol70
	4
	Dokumentace skutečného stavu
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Dokumentace skutečného stavu
	
	
	
	

	44
	K
	Pol70
	5
	Revize
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Revize
	
	
	
	

	45
	K
	Pol70
	6
	Doprava
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	Doprava
	
	
	
	

	
D
	D5
	
	Montáže
	
	
	
	112 070,00

	46
	K
	Pol70
	7
	CYKY 3x1,5 včetně montáže
	m
	185,000
	50,00
	9 250,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	CYKY 3x1,5 včetně montáže
	
	
	
	

	47
	K
	Pol70
	8
	CYKY 5x1,5 včetně montáže
	m
	80,000
	50,00
	4 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	CYKY 5x1,5 včetně montáže
	
	
	
	

	48
	K
	Pol70
	9
	YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže
	m
	12,000
	55,00
	660,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže
	
	
	
	

	49
	K
	Pol71
	0
	J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže
	m
	255,000
	32,00
	8 160,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	

	50
	K
	Pol71
	1
	J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže
	m
	185,000
	50,00
	9 250,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	

	51
	K
	Pol71
	2
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže
	m
	245,000
	50,00
	12 250,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže
	
	
	
	

	52
	K
	Pol71
	3
	LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže
	m
	70,000
	45,00
	3 150,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže
	
	
	
	

	53
	K
	Pol71
	4
	žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže
	m
	4,000
	650,00
	2 600,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže
	
	
	
	

	54
	K
	Pol71
	5
	žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže
	m
	14,000
	650,00
	9 100,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže
	
	
	
	

	55
	K
	Pol74
	3
	závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	
	závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál
	
	
	
	

	56
	K
	Pol717
	trubka plast D16 včetně montáže
	m
	25,000
	50,00
	1 250,00
	vlastní položka



	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	trubka plast D16 včetně montáže

	57
	K
	Pol718
	trubka ohebná D16 včetně montáže
	m
	20,000
	50,00
	1 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	trubka ohebná D16 včetně montáže

	58
	M
	Pol744
	Pomocný montážní materiál
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	PP
	
	Pomocný montážní materiál

	59
	K
	Pol745
	montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny.......
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	vlastní položka

	PP
	
	montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny.......

	60
	K
	Pol721
	montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP
	kus
	13,000
	350,00
	4 550,00
	vlastní položka


PP	montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP
	61
	K
	Pol722
	montáž detektoru plynu, kouře
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	vlastní položka


PP	montáž detektoru plynu, kouře
	62
	K
	Pol723
	montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	vlastní položka


PP	montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu
	63
	K
	Pol724
	montáž směšovacího ventilu
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka


PP	montáž směšovacího ventilu
	64
	K
	Pol725
	montáž servopohonu klapek
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	montáž servopohonu klapek
	65
	K
	Pol726
	připojení kondezační jednotky
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka


PP	připojení kondezační jednotky
	66
	K
	Pol727
	montáž FM + připojení motoru
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	montáž FM + připojení motoru
	67
	K
	Pol728
	připojení a odzkoušení motoru
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka


PP	připojení a odzkoušení motoru
	68
	K
	Pol729
	Připojení podlahových konvektorů
	kus
	4,000
	2 500,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	Připojení podlahových konvektorů
	69
	K
	Pol730
	Připojení namemostatů
	kus
	8,000
	500,00
	4 000,00
	vlastní položka


PP	Připojení namemostatů
	70
	K
	Pol746
	prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace

	71
	K
	Pol747
	Zakončení, popsání kabelů
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Zakončení, popsání kabelů
	72
	K
	Pol748
	Návoz materiálu, nářadí, logistika
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Návoz materiálu, nářadí, logistika
	73
	K
	Pol749
	Demontáže stávajícího zařízení MaR
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Demontáže stávajícího zařízení MaR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
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	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
75 510,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	75 510,00
	
	
	21,00%
	15 857,10

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	91 367,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.e - Zařízení zdravotně-technických instalací
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


75 510,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	75 510,00

	7 13 0 - Izolace tepelné
	322,50

	7 21 0 - ZTI - Kanalizace
	31 717,60

	7 22 0 - ZTI - Vnitřní vodovod
	11 701,90

	7 25 0 - ZTI - Zařizovací předměty ZTI
	21 448,00

	727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	10 320,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.e - Zařízení zdravotně-technických instalací
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	75 510,00

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	75 510,00
	

	
	D	7 13 0
	Izolace tepelné
	
	
	
	322,50
	

	1
	K
	713471211
	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip
	m
	4,000
	44,70
	178,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
PP
	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713471211
	
	
	
	
	

	2
	M
	28377048
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm
	m
	1,000
	40,50
	40,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm
	
	
	
	
	

	3
	M
	28377045
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm
	m
	3,000
	34,40
	103,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm
	
	
	
	
	

	
	D	7 21 0
	ZTI - Kanalizace
	
	
	
	31 717,60
	

	
4
	
K
	
202105
	napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100)
	
ks
	
2,000
	
980,00
	
1 960,00
	
vlastní položka


PP	napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100)
	5
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
	m
	2,000
	738,00
	1 476,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025
	6
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	5,000
	550,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043
	7
	K
	201952
	kamerové zkoušky stávající kanalizace
	hod
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	vlastní položka


PP	kamerové zkoušky stávající kanalizace
	8
	K
	202106
	uchycení potrubí kondenzátu objímkami po 2 m
	ks
	16,000
	150,00
	2 400,00
	vlastní položka


PP	uchycení potrubí kondenzátu objímkami po 2 m
	9
	K
	202107
	vodicí tyč -uchycení svislého potrubí od čerpacího boxu v dl.3,00 m
	ks
	2,000
	520,00
	1 040,00
	vlastní položka


PP	vodicí tyč -uchycení svislého potrubí od čerpacího boxu v dl.3,00 m

	10
	K
	722174025
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm
	m
	21,000
	665,00
	13 965,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025
	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125
	m
	7,000
	28,80
	201,60
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
	12
	K
	998721102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,500
	850,00
	425,00
	CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102


D	7 22 0	ZTI - Vnitřní vodovod	11 701,90
	13
	K
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm
	m
	3,000
	398,00
	1 194,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022
	14
	K
	201963
	napojení na stáv. rozvod 25/3,5 vč. výměny potrubí PPr 25/4,6
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	napojení na stáv. rozvod 25/3,5 vč. výměny potrubí PPr 25/4,6
	15
	K
	722230101
	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity
	kus
	3,000
	419,00
	1 257,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230101

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	16
	K
	722230102
	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity
	kus
	1,000
	571,00
	571,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230102
	17
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80
	m
	3,000
	52,60
	157,80
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234
	18
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50
	m
	3,000
	60,70
	182,10
	CS ÚRS 2023 02


PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226
	19
	K
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	10,000
	389,00
	3 890,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492
	20
	K
	998722202
	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5 000,000
	0,59
	2 950,00
	CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202


D	7 25 0	ZTI - Zařizovací předměty ZTI	21 448,00
	21
	K
	725530116
	ZásobníkTUV el.tlakový – 5l včetně uzávěrů
	kus
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	vlastní položka


PP	ZásobníkTUV el.tlakový – 5l včetně uzávěrů
	22
	K
	202110
	ČERPACÍ BOX H=11m Qmax 4,5 l/s, 600 W , 230 V
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	ČERPACÍ BOX H=11m Qmax 4,5 l/s, 600 W , 230 V
	23
	K
	202111
	Umývátko keramické kruhové DN400 zapuštěné do skříňky + skříňka + sifon + montáž
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Umývátko keramické kruhové DN400 zapuštěné do skříňky + skříňka + sifon + montáž
	24
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	kus
	2,000
	350,00
	700,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111
	25
	K
	725822612
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	soub
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822612
	26
	K
	201954
	sifon se suchou kjlapkou pro napojení kondenzátu HL136
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	vlastní položka


PP	sifon se suchou kjlapkou pro napojení kondenzátu HL136
	27
	K
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	10,000
	389,00
	3 890,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492
	28
	K
	998725102
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	1,200
	965,00
	1 158,00
	CS ÚRS 2023 02




PP

Online PSC

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102


D	727	Zdravotechnika - požární ochrana	10 320,00
	
29
	
K
	
727222003
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90
	
kus
	
3,000
	
2 520,00
	
7 560,00
	
CS ÚRS 2023 02


 (
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50
Online PSC
h
 
 
tt
p
s
:
/
/
p
o
d
m
i
n
k
y
.
u
r
s
.
c
z
/
i
t
e
m
/
C
S
_
U
R
S
_
2023
_
02
/
727222003
VV
certifikované požární utěsnění DN50(manžeta) včetně osazení
VV
3
3,000
VV
Součet
3,000
)PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou




	
30
	
K
	
727222005
	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90
	
kus
	
1,000
	
2 760,00
	
2 760,00
	
CS ÚRS 2023 02


PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727222005
VV	certifikované požární utěsnění DN100(manžeta) včetně osazení
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
184 545,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	184 545,00
	
	
	21,00%
	38 754,45

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	223 299,45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


184 545,00

	D9 - Strukturovaná kabeláž - etapa UP104
	184 545,00

	D2 - Strukturovaná kabeláž
	36 950,00

	D5 - LAN+WiFi - viz příloha "Požadované technické parametry dodávky"
	20 000,00

	D6 - Úložný materiál
	96 195,00

	D7 - Ostatní
	31 400,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	184 545,00

	
	D
	D9
	Strukturovaná kabeláž - etapa UP104
	
	184 545,00
	

	
	D
	D2
	Strukturovaná kabeláž
	
	36 950,00
	

	1
	K
	Pol262
	kabel metalický 4P/UTP/kat.6 LSOH
	m
	888,000
	25,00
	22 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	kabel metalický 4P/UTP/kat.6 LSOH
	
	
	

	2
	K
	Pol263
	zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - na omítku
	kus
	4,000
	350,00
	1 400,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - na omítku
	
	
	

	3
	K
	Pol264
	zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - pod omítku
	kus
	1,000
	300,00
	300,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - pod omítku
	
	
	

	4
	K
	Pol265
	konektor RJ45/u, kat.6, přímý modulární, na instalační kabel
	kus
	2,000
	50,00
	100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	konektor RJ45/u, kat.6, přímý modulární, na instalační kabel
	
	
	

	5
	K
	Pol266
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/1m LSOH
	kus
	10,000
	50,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/1m LSOH
	
	
	

	6
	K
	Pol267
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/2m LSOH
	kus
	10,000
	100,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/2m LSOH
	
	
	

	7
	K
	Pol268
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/3m LSOH
	kus
	1,000
	100,00
	100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/3m LSOH
	
	
	

	8
	K
	Pol269
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/5m LSOH
	kus
	1,000
	100,00
	100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/5m LSOH
	
	
	

	9
	K
	Pol270
	zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v
rozvaděči
	kus
	12,000
	100,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči
	
	
	

	10
	K
	Pol271
	připojení metalického kabelu 4P na patch panel
	kus
	12,000
	100,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	připojení metalického kabelu 4P na patch panel
	
	
	

	11
	K
	Pol272
	měření metalické kabeláže (UTP/kat.6), měř. protokol
	kus
	12,000
	150,00
	1 800,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	měření metalické kabeláže (UTP/kat.6), měř. protokol
	
	
	

	12
	K
	Pol273
	popiska zásuvky, patch panelu, kabelu
	kus
	41,000
	50,00
	2 050,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	popiska zásuvky, patch panelu, kabelu
	
	
	

	13
	K
	Pol293
	drobný montážní, úložný + podružný materiál
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	drobný montážní, úložný + podružný materiál
	
	
	

	
	D
	D5
	LAN+WiFi - viz příloha "Požadované technické parametry dodávky"
	
	20 000,00
	

	14
	K
	Pol275
	bezdrátový přístupový bod s externími anténami
	kus
	2,000
	10 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	bezdrátový přístupový bod s externími anténami
	
	
	

	
	D
	D6
	Úložný materiál
	
	96 195,00
	

	15
	K
	Pol245
	kabelový žlab FeZn drátěný 50x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)
	m
	21,000
	600,00
	12 600,00
	vlastní položka


PP	kabelový žlab FeZn drátěný 50x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)
	16
	K
	Pol278
	kabelový žlab FeZn plný 62x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)
	m
	4,000
	650,00
	2 600,00
	vlastní položka



	
	PP
	
	kabelový žlab FeZn plný 62x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)
	

	17
	K
	Pol279
	lišta elektroinstalační PVC 20x20
	m
	10,000
	50,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	lišta elektroinstalační PVC 20x20
	
	
	
	
	

	18
	K
	Pol280
	lišta elektroinstalační PVC 40x20
	m
	10,000
	50,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	lišta elektroinstalační PVC 40x20
	
	
	
	
	

	19
	K
	Pol281
	trubka elektroinstalační ohebná PVC 1240 (750N)
	m
	4,000
	50,00
	200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná PVC 1240 (750N)
	
	
	
	
	

	20
	K
	Pol282
	kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč.
uchycení)
	kus
	12,000
	20,00
	240,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč. uchycení)
	
	
	
	
	

	21
	K
	Pol294
	krabice přístrojová PVC 68
	kus
	1,000
	50,00
	50,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	krabice přístrojová PVC 68
	
	
	
	
	

	22
	K
	Pol284
	protahovací vodič do trubek AY 2.5 č
	m
	4,000
	20,00
	80,00
	vlastní položka



	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	protahovací vodič do trubek AY 2.5 č

	23
	K
	Pol285
	průraz zdí vč. začištění
	kus
	5,000
	75,00
	375,00
	vlastní položka

	PP
	
	průraz zdí vč. začištění

	24
	K
	Pol286
	průraz stropu vč. začištění
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	vlastní položka

	PP
	
	průraz stropu vč. začištění

	25
	K
	Pol250
	zednické přípomoce
	hod
	4,000
	350,00
	1 400,00
	vlastní položka

	PP
	
	zednické přípomoce

	26
	K
	Pol251
	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky
	kus
	3,000
	2 500,00
	7 500,00
	vlastní položka


PP	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky
	27
	K
	Pol295
	použití lešení pro výškové práce
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka


PP	použití lešení pro výškové práce
	28
	K
	Pol253
	demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu
	m
	9,000
	5 000,00
	45 000,00
	vlastní položka


PP	demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu
	29
	K
	Pol296
	drobný montážní, úložný + podružný materiál
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	drobný montážní, úložný + podružný materiál

D	D7	Ostatní	31 400,00
	30
	K
	Pol255
	koordinace (GD / TDI / TZB / ZČU CIV)
	hod
	8,000
	800,00
	6 400,00
	vlastní položka


PP	koordinace (GD / TDI / TZB / ZČU CIV)
	31
	K
	Pol297
	zařízení staveniště
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	zařízení staveniště
	32
	K
	Pol290
	dokumentace skutečného provedení
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	dokumentace skutečného provedení
	33
	K
	Pol291
	doprava materiálu na stavbu
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	doprava materiálu na stavbu
	34
	K
	Pol292
	doprava techniků na stavbu / ubytování
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	doprava techniků na stavbu / ubytování

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
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D.1.4.m.1 - Zařízení AV techniky - stavba

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
97 300,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	97 300,00
	
	
	21,00%
	20 433,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	117 733,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
D.1.4.m.1 - Zařízení AV techniky - stavba
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


97 300,00

	D2 - Posluchárna 104
	89 800,00

	D6 - Ostatní
	7 500,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
D.1.4.m.1 - Zařízení AV techniky - stavba
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	97 300,00
D	D2	Posluchárna 104	89 800,00
	1
	M
	Pol352
	Datový kabel
	m
	490,000
	35,00
	17 150,00
	vlastní položka


PP	Datový kabel
P	Poznámka k položce: 
Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH
	2
	M
	Pol353
	Kabel audio - instalační 1x2x0,22
	m
	50,000
	15,00
	750,00
	vlastní položka


PP	Kabel audio - instalační 1x2x0,22
P	Poznámka k položce: 
kabel audio instalační 1x2x0,22, provedení FRNC; průměr 5,6mm

	3
	M
	Pol373
	Koaxiální kabel
	m
	40,000
	25,00
	1 000,00
	vlastní položka


PP	Koaxiální kabel
Poznámka k položce: 
P	Kabel koaxiální, 75 ohm, pásmo do 3 GHz, kapacita 52 pF; průměr dielektrika 4,8mm; vnitřní vodič Cu 1,13mm; útlum při 3GHz
33,4dB/100m, LSZH
	4
	M
	Pol374
	Kabel výkonový repro 2x2,5
	m
	80,000
	65,00
	5 200,00
	vlastní položka


PP	Kabel výkonový repro 2x2,5
Poznámka k položce: 
P	kabel repro průřez 2x2,5, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá izolace, kruhový průřez kabelu
	5
	M
	Pol375
	kabel k širokopásmové anténě
	m
	40,000
	15,00
	600,00
	vlastní položka


PP	kabel k širokopásmové anténě
Poznámka k položce: 
P	Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, RG-11, FRNC
	6
	M
	Pol376
	kabelový žlab 62x50
	m
	30,000
	45,00
	1 350,00
	vlastní položka


PP	kabelový žlab 62x50
Poznámka k položce: 
Kabelový nosný plechový děrovaný/drátěný žlab uzavřený; včetně
P	montážního příslušenství, spojek a záhybů; povrchová úprava pozinkováno; teplotní odolnost -50 - 150 °C; Šířka 62 mm; funkčnost při
požáru P90-R, E90, PS90; minimální hodnota max. zatížení pro požární odolnost 10 - 20 kg
	7
	K
	Pol377
	Demontáž stávající techniky
	kus
	6,000
	2 500,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Demontáž stávající techniky
Poznámka k položce: 
P	Demontáž stávající techniky, odpojení, uskladnění, případně příprava pro opětovné použití
	8
	M
	Pol378
	Montážní a spotřební materiál
	kg
	5,000
	3 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Montážní a spotřební materiál
P	Poznámka k položce: 
Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce
	9
	K
	Pol379
	Instalační a montážní práce
	hod
	45,000
	750,00
	33 750,00
	vlastní položka


PP	Instalační a montážní práce
 (
D
D6
montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů apod.
Ostatní
7
 
500,00
10
K
Pol382
Dokumentace skutečného provedení
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Dokumentace skutečného provedení
P
Poznámka k položce:
 
Dokumentace skutečného provedení s aktualizovanými půdorysnými výkresy a schematy zapojení
11
K
Pol383
Přesuny hmot, skladování, doprava
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
vlastní položka
PP
Přesuny hmot, skladování, doprava
)P	Poznámka k položce: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
D.1.4.m.2 - Zařízení AV techniky - technika

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
1 617 300,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 617 300,00
	
	
	21,00%
	339 633,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 956 933,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
D.1.4.m.2 - Zařízení AV techniky - technika
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


1 617 300,00

	D2 - Posluchárna 104
	1 587 300,00

	D6 - Ostatní
	30 000,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:
D.1.4.m.2 - Zařízení AV techniky - technika
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	1 617 300,00
D	D2	Posluchárna 104	1 587 300,00
	1
	M
	Pol384
	držák pro projektor
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	držák pro projektor
P	Poznámka k položce: 
podstavec atipický pod projektor
	2
	M
	Pol385
	Projekční plátno rámové
	kus
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	vlastní položka


PP	Projekční plátno rámové

Poznámka k položce: 
Projekční plocha rámová, vypnutá ve skrytém bílém hliníkovém rámu;
P	rozměr plátna 5980 x 2400 mm; přední projekce, na foliové bázi; upevňovací elementy; povrch plátna matný se ziskem max 1,1; redukce odrazu okolního světla

	3
	M
	Pol386
	Licence výukového software
	rok
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	Licence výukového software

Poznámka k položce: 
Jednoduchý výukový softvware; obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, malování, rýsování, nástroje pro kreslení tvarů; nástroje pro matematiku;
P	funkce; grafy; geometrii; galerii obrázků; zabezpečený vyhledávač; nahrávka zvukového komentáře; myšlenkové mapy; automatický převod rukou psaného textu na tiskací písmo; rozpoznavani tvarů; převod rukou kreslených tvarů na objekty; nekonečny klonovač objektů

	4
	M
	Pol387
	Dotykový displej
	kus
	1,000
	75 000,00
	75 000,00
	vlastní položka


PP	Dotykový displej

Poznámka k položce: 
LCD monitor dotykový, minimálně Full HD 1920 × 1080, minimálně 24", 16:9, minimálně 10 dotykových bodů a 4 přednastavená tlačítk s funkcemi; HDMI in; DVI-I in, DVI-I out HDCP-compilant; USB port;
P	interaktivní pero; antireflexní povrch; rozlišení dotyku maximálně 0.03 mm/bod; obnovovací frekvence minimálně 60Hz; pozorovací úhly minimálně 178°x 150°; jas minimálně 210 cd/m2, kontrast 1000:1; doba odezvy maximálně 32ms; nastavitelná výška, možnost sklopení do horizontální polohy; integrovaný držák pera; maximální spotřeba 50W;

	5
	M
	Pol388
	Řídící systém
	kus
	1,000
	95 000,00
	95 000,00
	vlastní položka


PP	Řídící systém

Poznámka k položce: 
Technické parametry kontroléru: rychlý CPU série minimálně 4; 1GB
P	SDRAM; Flash RAM 8GB; uživatelská paměť rozšířitelná přes USB disk; 1x RS232, 2x IR, 2x Digital IN, 2x relé, 1x LAN kompatibilní s IPv6;
protokol Cresnet nebo parametrově lshodný či lepší; 1x USB-OTG mini AB; Napájení PoE

	6
	M
	Pol389
	Přípojné místo katedra
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka


PP	Přípojné místo katedra

Poznámka k položce: 
Zabudované systémové přípojné místo do stolu; konektivita: napájení 2x 230V , bezdrátové Qi nabíjení; USB-C a USB-A napájecí modul, 1x HDMI; LAN; včetně integrovaného převodníku pro přenos signálu HDMI
1.4 + Audio + Ethernet + RS-232 + IR přes jeden kabel min. kat. Cat5.
P	Podpora standardů HDbase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2, Podpora 4K/UHD@60Hz min. 4:2:0, Kompatibilní s CAT6/7 twisted pair stíněnými
kabely, Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 90m, přenos 4K/UHD na min. 60m, Obousměrný přenos resp. průchod RS-232 a IR příkazů vč. Ethernetu po jednom stejném kabelu, HDCP kompatibilní, podpora přenosu EDID. Vzdálené napájení PoE 48V z připojeného maticového přepínače

	7
	M
	Pol390
	Dotykový ovládací panel
	kus
	1,000
	140 000,00
	140 000,00
	vlastní položka


PP	Dotykový ovládací panel

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	





P
	
	
Poznámka k položce: 
Dotykový panel drátový vestavný. Technické parametry: TFT displej s LED podsvícením, úhlopříčka 10" 16:10, rozlišení 1920x1200, 24-bitové barvy, 2GB grafické paměti, 6 podsvětlených kapacitních tlačítek, vestavěné reproduktory a mikrofon, IP komunikace, podpora streamu
H.264 a H.265, rozpoznání hlasových povelů včetně češtiny, napájení přes PoE (adaptér PWE-4803RU není součástí balení). Vestavěný RAVA SIP Intercom, webový prohlížeč a aplikace Zoom. Nativní podpora aplikace pro Sonos. Integrovaný Bluetooth beacon pro detekci přítomnosti mobilních aplikací. Balení neobsahuje instalační krabici. Doporučená instalační krabice Crestron THREE-GANG-SC

	8
	M
	Pol391
	Poe zdroj pro řídící panel
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	PP
	
	Poe zdroj pro řídící panel

	
P
	
	Poznámka k položce: 
PoE napájecí zdroj 48VDC; minimálně 0.35 A, minimálně 16 watů; maximální rozměr 5 cm H x 11.0 cm W x 15 cm D;

	9
	M
	Pol392
	Prezentační přepínač
	kus
	1,000
	200 000,00
	200 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	Prezentační přepínač

	




P
	
	
Poznámka k položce: 
Kombinovaný maticový přepínač minimálně 8 x 4; Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP; Rozlišení minimálně 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080; Vstupy: 4x HDMI, 4x CATx (standard HDBase-T); Výstupy: 2x CATx (standard HDBase-T), 2x HDMI; Audio: 2x stereo In/Out (spojené s HDMI vstupem 5 a 6), 1x stereo In, 1x mikrofonní vstup, 1x stereo Out; Rozšířený EDID management; Audio embeding do HDMI vstupu 5 a 6. Audio de-embeding z HDMI a HDBaseT vstupu; Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek; Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP; Kompatibilní přijímače a vysílače

	10
	M
	Pol393
	Hlavní ozvučení
	kus
	2,000
	50 000,00
	100 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	Hlavní ozvučení

	

P
	
	Poznámka k položce: 
Pasivní sloupová line-array reprosoustava s minimální konfigurací: 8x1"
+ 4x2,25", 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±60° do stran a ±15° náklon, černá barva

	11
	M
	Pol394
	Rozšiřující basový modul
	kus
	2,000
	25 000,00
	50 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	Rozšiřující basový modul

	
	
	Poznámka k položce: 


P	Pasivní sloupová reprosoustava s minimální konfigurací: 4x5" 500W / 8Ω, 45 Hz - 310 Hz, citlivost 87 dB, rozměry do 700x260x465 mm,
systémová EQ, vč. nástěnného držáku, černá barva

	12
	M
	Pol395
	Výkonový zesilovač
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka


PP	Výkonový zesilovač

Poznámka k položce: 
Koncový zesilovač 2x_650/1200/1600W - 8/4/2Ω, mono_2400/3200W -
P	8/4Ω, DSP procesor - nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, USB - HiQNet konektor, LCD panel, 12xLED indikace stavu, XLR vstupy,
preamp. výstupy XLR, výstupní konektory Speakon a šroubovací svorky, spínaný zesilovač a zdroj, výška 2U

	13
	M
	Pol396
	Bezdrátový mikrofonní set ruční
	kus
	2,000
	25 000,00
	50 000,00
	vlastní položka


PP	Bezdrátový mikrofonní set ruční

Poznámka k položce: 
Digitální UHF bezdrátový set - dynamický ruční mikrofon s kardioidní charakteristikou, min. parametry: frekvenční rozsah 70Hz-15kHz, UHF
P	přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max.
3,8ms, diverzitní příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů

	14
	M
	Pol397
	Bezdrátový mikrofonní bodypack vysílač
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	Bezdrátový mikrofonní bodypack vysílač

Poznámka k položce: 
Digitální UHF bezdrátový set - kapesní vysílač bez mikrofonu, min.
P	parametry: frekvenční rozsah 50Hz-18kHz, UHF přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max. 3,8ms, diverzitní
příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů

	15
	M
	Pol398
	Bezdrátový mikrofon - náhlavní
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	Bezdrátový mikrofon - náhlavní
Poznámka k položce: 
Systémový náhlavní mikrofon v tenkém provedení, černý, kardioidní
P	charakteristika, citlivost min. 4-11 mV/Pa, freq. rozsah 400Hz - 20 kHz; Konstrukce kondenzátorová; Úroveň šumu max. 37 dB (A); Max.
akustický tlak minimálně 150 dB; Konektor šroubovací 3,5 mm jack; délka kabelu 1,6m
	16
	M
	Pol399
	Nabíječ bezdrátových mikrofonů
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Nabíječ bezdrátových mikrofonů
Poznámka k položce: 
P	Dvojitá systémová nabíječka vč. orig. akumulátorů a příp. adaptérů pro nabíjení ve vysílači
	17
	M
	Pol400
	Anténní rozbočovač
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Anténní rozbočovač
Poznámka k položce: 
P	Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 500 - 680 MHz, impedance 50 Ω, napájecí
zdroj, výška 1U.

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	18
	M
	Pol401
	Pasivní všesměrová anténa
	kus
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	Pasivní všesměrová anténa

Poznámka k položce: 
P	pasivní všesměrová anténa UHF, 430 - 960 MHz, 360°, BNC konektor, 50 Ω, max. vstupní výkon 10 W, provoz - 20° až +80° C, 5/8" závit,
adaptér na 3/8", 270x130x35 mm, 150 g, černá barva

	19
	M
	Pol402
	Mikrofon na husím krku
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Mikrofon na husím krku

Poznámka k položce: 
Superkardiodní konferenční mikrofon na "husím krku", délka: 40 až 50 cm; kondenzátorový typ; konstrukce husí krk; vyměnitelné mikrofonní vložky; frekvenční rozsah minimálně 50 Hz – 17 kHz; minimální hodnota
P	max SPL 123 dB; phantomové napájení: 11 - 52 Vdc; černé provedení; příruba a držák proti otřesům a odolné před vibračním hlukem až do 20 dB; protivětrná ochrana; připojení k předzesilovači pomocí XLR konektoru; včetně předzesilovače; SNR max. 67dB; ekvivalentní výstupní šum max. 26dB

	20
	M
	Pol403
	Přípojné místo
	kus
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	Přípojné místo

Poznámka k položce: 
Přípojné místo se vstupy HDMI a stereo-audio s integrovaným převodníkem pro přenos signálu HDMI 1.4 + Audio + Ethernet + RS-232
+ IR přes jeden kabel min. kat. Cat5. Podpora standardů HDbase-T,
P	HDMI 1.4a, HDCP 2.2, Podpora 4K/UHD@60Hz min. 4:2:0, Kompatibilní s CAT6/7 twisted pair stíněnými kabely, Přenos 1920x1200 a 1080p/60
na min. 90m, přenos 4K/UHD na min. 60m, Obousměrný přenos resp. průchod RS-232 a IR příkazů vč. Ethernetu po jednom stejném kabelu, HDCP kompatibilní, podpora přenosu EDID. Vzdálené napájení PoE 48V z připojeného maticového přepínače.

	21
	M
	Pol404
	Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry
Poznámka k položce: 
P	Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry, včetně vložky XLR; montážní průchodka
	22
	M
	Pol405
	SW-vybavení pro autotracking záznamu - přísluš. kamery
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka


PP	SW-vybavení pro autotracking záznamu - přísluš. kamery

Poznámka k položce: 
P	SW pro autotracking - automatické sledování přednášejícího v nastavené sledovací óně u katedry, face + body recognition, kompatiblní
ke stávající kameře; určené pro PC s operačním systémem Windows

	23
	M
	Pol406
	Mixážní systém
	kus
	1,000
	85 000,00
	85 000,00
	vlastní položka


PP	Mixážní systém

Poznámka k položce: 
Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, min. parametry: 12 symetrických vstupů (s 48V phontom napájením) / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC); Dante
P	připojení, digitální sběrnice s min. 32 zvukovými kanály; ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, vstup pro řízení RS232 a LAN; 12 kontrolních vstupů a 6 Logických výstupů GPIO; THD: <0.01% 20Hz to 20KHz, +10dBu; vstupní šum <-125dBu; D/A Latence max. 29/Fs [0.60ms@48k]

	24
	M
	Pol407
	Mixážní systém
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Mixážní systém
P	Poznámka k položce: 
Rozšíření mix matice pro převod BLU-Link sběrnice na protokol Dante

	25
	M
	Pol408
	Ostatní audio technika
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Ostatní audio technika
P	Poznámka k položce: 
Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, 24 filtrů / kanál
	26
	M
	Pol409
	Ostatní audio technika
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Ostatní audio technika
Poznámka k položce: 
P	Dante převodník, USB 2x2 vstup / výstup, RJ45, USB-A, 24 Bit / 48kHz, PoE a USB
	27
	M
	Pol410
	Displej informačního systému
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	vlastní položka


PP	Displej informačního systému

Poznámka k položce: 
Reklamní a informační displej; Podsvícení: LED; Úhlopříčka 43" - 50"; Rozlišení: FHD; Poměr stran: 16:9; Jas minimálně 700 [cd/m2]; Kontrast
P	minimálně 4000:1; Odezva maximálně 8 ms; Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál) minimálně 178/178; Počet barev minimálně 16
milionů; minimálně 3x HDMI vstup; LAN, RS232; provoz 24/7; antireflexní display; vlasní mediální přehrávač s CPU minimálně 1.3GHz; paměť 2.5GB, minimálně 96bit

	28
	M
	Pol411
	Nástěnný držák
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	Nástěnný držák
P	Poznámka k položce: 
Kompatibilní s použitým displejem
	29
	M
	Pol412
	Konvertor řídící sběrnice
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	vlastní položka


PP	Konvertor řídící sběrnice
P	Poznámka k položce: 
RS232/PEX KONVERTOR
	30
	M
	Pol413
	Releová jednotka
	kus
	2,000
	6 900,00
	13 800,00
	vlastní položka


PP	Releová jednotka

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
P
	
	Poznámka k položce: 
Reléová jednotka s 6ti relé, ovládání externím tlačítkem nebo přes RS 232; pro ovládání elektrických pláten; rolet apod.

	31
	M
	Pol414
	Instalační 19" rackové příslušenství do katedry
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	Instalační 19" rackové příslušenství do katedry

	

P
	
	Poznámka k položce: 
Příslušenství pro vestavbu technologických celků do katedry šíře 19"; pro montáž do nábytku bez bočnic; hloubka 500mm, šířka 600mm, výška min 10U, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC spínané, záslepy, vyvazovací panely, police



	32
	M
	Pol415
	Chladič do katedry
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Chladič do katedry
Poznámka k položce: 
P	axiální tichý ventilátor; minimálně 77 m3/hod; maximální hluk při maximálním výkonu do 24dBA; kuličková ložiska; včetně regulovatelného
termostatu, napájení 230V
	33
	M
	Pol416
	technologický stojan
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	technologický stojan
Poznámka k položce: 
stojan šíře 19" pro vestavnou montáž technologických prvků, pro montáž
P	do nábytku bez bočnic; hloubka 500mm, šířka 600mm, výška 6U, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC spínané, záslepy, vyvazovací panely, police
	34
	M
	Pol417
	Switch
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Switch

Poznámka k položce: 
P	Datový switch, 24 portů Gigabit Ethernet (GbE); 4 combo sloty SFP/RJ- 45; Přepínací kapacita 56 Gbps a rychlost forwardování 41.67 Mpps;
Buffer s kapacitou 1.5MB; tabulka MAC adres 16K

	35
	K
	Pol418
	Propojovací kabeláž a konektory
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Propojovací kabeláž a konektory

Poznámka k položce: 
P	Propojovací HDMI kabely, kabelové redukce HDMI/DVI apod.; propojovací a řídící kabeláže od PC, ovládacích panelů apod.

	36
	K
	Pol419
	Propojovací kabeláž
	kus
	28,000
	500,00
	14 000,00
	vlastní položka


PP	Propojovací kabeláž
P	Poznámka k položce: 
Propojovací HDMI kabely, kabelové redukce HDMI/DVI; datové kabely

	37
	M
	Pol378
	Montážní a spotřební materiál
	kg
	5,000
	5 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Montážní a spotřební materiál
P	Poznámka k položce: 
Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce
	38
	K
	Pol379
	Instalační a montážní práce
	hod
	200,000
	750,00
	150 000,00
	vlastní položka


PP	Instalační a montážní práce
P	Poznámka k položce: 
montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů apod.

	39
	K
	Pol424
	Školení, návody k použití
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Školení, návody k použití

Poznámka k položce: 
Zaškolení obsluhy a údržby; zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé; Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné
P	zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů
režimů údržby a preventivních prohlídek systémů; Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla

	40
	K
	Pol425
	Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření
Poznámka k položce: 
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími
P	profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla
	41
	K
	Pol426
	Programování, konfigurace systému, nastavení systému ozvučení, měření
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	vlastní položka


PP	Programování, konfigurace systému, nastavení systému ozvučení, měření
Poznámka k položce: 
Kompletní naprogramování a kofigurace všech konfigurovatelných částí
P	systému, nastavení správnéhpo ozvučení, osvětlení prostoru a pokrytí požadované plochy potřebným signálem; doprovodná potřebná kontrolní měření
	
42
	
M
	
Pol423
	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky
	
kus
	
1,000
	
10 000,00
	
10 000,00
	
vlastní položka


PP	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky

P	Poznámka k položce: 
Včetně propojovacích komponent do podlahových krabic apod.

D	D6	Ostatní	30 000,00
	43
	K
	Pol382
	Dokumentace skutečného provedení
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka



	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení

	
P
	
	Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení s aktualizovanými půdorysnými výkresy a schematy zapojení

	44
	K
	Pol383
	Přesuny hmot, skladování, doprava
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	Přesuny hmot, skladování, doprava



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
1 360 215,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 360 215,00
	
	
	21,00%
	285 645,15

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 645 860,15



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
 (
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:
Montima s.r.o.
Zpracovatel:
Michal Jirka
Kód dílu - P
opis
Cena celkem [CZK]
Náklady
stavby celkem
1 360 215,00
D14 -
Etapa UP104
1 360 215,00
D2 -
A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
122 265,00
D8 -
B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ
170 850,00
D9 -
C.) KABELY
104 950,00
D10
- D.) SVÍTIDLA
615 150,00
D11
- E.) ROZVADĚČE
70 000,00
D12
- G.) OSTATNÍ
277 000,00
)Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	1 360 215,00

	D
	D14
	Etapa UP104
	1 360 215,00

	D
	D2
	A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
	122 265,00

	1
	K
	Pol194
	Kabelový žlab drátěný 35x100 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)
	m
	15,000
	650,00
	9 750,00
	vlastní položka


PP	Kabelový žlab drátěný 35x100 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)
	2
	K
	Pol336
	Kabelový žlab drátěný 60x60 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)
	m
	30,000
	490,00
	14 700,00
	vlastní položka


PP	Kabelový žlab drátěný 60x60 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)
	
3
	
K
	
Pol138
	Kabelový žebřík 300x60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu
	
m
	
10,000
	
350,00
	
3 500,00
	
vlastní položka


PP	Kabelový žebřík 300x60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu
	
4
	
K
	
Pol196
	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D16, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění
	
m
	
25,000
	
25,00
	
625,00
	
vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D16, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění

	
5
	
K
	
Pol197
	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D29, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění
	
m
	
35,000
	
30,00
	
1 050,00
	
vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D29, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění

	
6
	
K
	
Pol198
	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D25, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění
	
m
	
215,000
	
30,00
	
6 450,00
	
vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D25, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění

	7
	K
	Pol199
	Uložení plastové trubky D25 v betonu
	m
	150,000
	50,00
	7 500,00
	vlastní položka


PP	Uložení plastové trubky D25 v betonu
	
8
	
K
	
Pol200
	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D40, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění
	
m
	
5,000
	
80,00
	
400,00
	
vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D40, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění

	9
	K
	Pol201
	Uložení plastové trubky D40 v betonu
	m
	3,000
	80,00
	240,00
	vlastní položka


PP	Uložení plastové trubky D40 v betonu
	
10
	
K
	
Pol202
	Elektroinstalační trubka plastová tuhá D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění
	
m
	
45,000
	
80,00
	
3 600,00
	
vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka plastová tuhá D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění
	
11
	
K
	
Pol139
	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 1x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu
	
kus
	
480,000
	
100,00
	
48 000,00
	
vlastní položka


PP	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 1x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu

	
12
	
K
	
Pol140
	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 2x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu
	
kus
	
110,000
	
100,00
	
11 000,00
	
vlastní položka


PP	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 2x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu

	13
	K
	Pol203
	Ocelová konstrukce pro krytí přívodu k zásuvce v lavici
	kus
	57,000
	100,00
	5 700,00
	vlastní položka


PP	Ocelová konstrukce pro krytí přívodu k zásuvce v lavici

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	14
	K
	Pol204
	Krabicová rozvodka na omítku, včetně svorkovnice, komplet
	kus
	40,000
	100,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Krabicová rozvodka na omítku, včetně svorkovnice, komplet
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Označení požárně odolných tras
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Spojovací a nosný materiál, komplet
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Drobný úložný a montážní materiál, komplet
	
	
	
	
	

	
	D
	D8
	B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ
	
	
	
	170 850,00
	

	
18
	
K
	
Pol208
	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
kus
	
8,000
	
350,00
	
2 800,00
	
vlastní položka


 (
15
K
Pol205
Označení požárně odolných tras
kus
3,000
250,00
750,00
vlastní položka
) (
16
K
Pol206
Spojovací a nosný materiál, komplet
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
vlastní položka
) (
17
K
Pol207
Drobný úložný a montážní materiál, komplet
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
vlastní položka
)Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným
PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
19
	
K
	
Pol209
	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
kus
	
5,000
	
350,00
	
1 750,00
	
vlastní položka


Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným
PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
20
	
K
	
Pol210
	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
kus
	
1,000
	
350,00
	
350,00
	
vlastní položka


Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP44, s ochranným
PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
21
	
K
	
Pol211
	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pro nástěnnou montáž, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, v designu Praktik, barva bílá
	
kus
	
2,000
	
350,00
	
700,00
	
vlastní položka


PP	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pro nástěnnou montáž, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, v designu Praktik, barva bílá

	
22
	
K
	
Pol212
	Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, modul "45x45mm", do parapetního kanálu ve stolu, kompletní, IP20, s ochranou proti přepětí, pro AV techniku, barva hnědá
	
kus
	
5,000
	
350,00
	
1 750,00
	
vlastní položka


Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, modul "45x45mm", do parapetního
PP	kanálu ve stolu, kompletní, IP20, s ochranou proti přepětí, pro AV techniku, barva hnědá
	

23
	

K
	

Pol213
	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, s ochranou proti přepětí, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, pro AV techniku, barva hnědá
	

kus
	

3,000
	

250,00
	

750,00
	

vlastní položka


Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným
PP	kolíkem a clonkami, s ochranou proti přepětí, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, pro AV techniku, barva hnědá

	

24
	

K
	

Pol214
	Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, do betonu, horizontálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně 2ks krabic do betonu a rámečku dvojnásobného horizontálního pro zapuštěnou montáž
	

kus
	

6,000
	

350,00
	

2 100,00
	

vlastní položka


Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, do betonu, horizontálně, IP55,
PP	IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně 2ks krabic do betonu a rámečku dvojnásobného horizontálního pro zapuštěnou
montáž
	25
	K
	Pol215
	Uložení krabice do betonu pro zásuvkové hnízdo
	kus
	12,000
	450,00
	5 400,00
	vlastní položka


PP	Uložení krabice do betonu pro zásuvkové hnízdo
	

26
	

K
	

Pol216
	Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, pro nástěnnou montáž, vertikálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně povrchové instalační krabice vertikální
	

kus
	

57,000
	

2 500,00
	

142 500,00
	

vlastní položka


Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, pro nástěnnou montáž,
PP	vertikálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně povrchové instalační krabice vertikální

	
27
	
K
	
Pol341
	Spínač jednopólový 250VAC/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
kus
	
3,000
	
250,00
	
750,00
	
vlastní položka


PP	Spínač jednopólový 250VAC/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá
	
28
	
K
	
Pol342
	Modul DALI 131x, 2 tlačítka zap/vyp, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá
	
kus
	
2,000
	
3 500,00
	
7 000,00
	
vlastní položka


PP	Modul DALI 131x, 2 tlačítka zap/vyp, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá
	
29
	
K
	
Pol343
	Modul DALI 136x, 0-7 tlačítka, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá
	
kus
	
1,000
	
5 000,00
	
5 000,00
	
vlastní položka


PP	Modul DALI 136x, 0-7 tlačítka, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá

D	D9	C.) KABELY	104 950,00

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	30
	K
	Pol145
	Kabel CXKH–R (O) 3x1,5, včetně ukončení
	m
	145,000
	80,00
	11 600,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kabel CXKH–R (O) 3x1,5, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Kabel CXKH–R (J) 3x1,5, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Kabel CXKH–R (J) 3x2,5, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	
Poznámka k položce: 
Kabely silové s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, s měděným jádrem, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle
^ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21-180minut, funkčnost instalace dle ČSN 730895, ZP27/2008 - P60-R, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Kabel CXKH–V (J) 3x1,5, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení
	
	
	
	
	

	
	D
	D10
	D.) SVÍTIDLA
	
	
	
	615 150,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo závěsné LED 64W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo závěsné LED 36W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo lištové LED 26,4W, 4000K, 2440lm, rozměry 210x90mm, el. DALI předřadník, hliník 40,° hliník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	DALI lištový systém, bílý lak, komplet
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo vestavné do schodu LED 5W, 4000K, 300lm, rozměry 80x80x47mm, el. předřadník, antracit, IP65, kompletní včetně světelného zdroje a instalačního boxu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Uložení instalačního boxu/krabice do betonu pro vestavné svítidlo
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo přisazené LED 42W, 4000K, 4872lm, rozměry 595x595x35mm, el. DALI předřadník, černé PMMA reflektory, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo přisazené/závěsné LED 42W, 4000K, 5490lm, rozměry 1435x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo přisazené/závěsné LED 36W, 4000K, 4392lm, rozměry 1155x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
PP
	
	Svítidlo nástěnné LED 10W, 3000K, 820lm, rozměry 61,8x7x7mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP44, kompletní včetně světleného zdroje
	
	
	
	
	

	

46
	

K
	

Pol320
	Nouzové svítidlo přisazené LED 2W, 150lm, rozměry 142x142x39mm, na CBS, el. DALI předřadník, optika open area, černé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	

kus
	

11,000
	

3 900,00
	

42 900,00
	

vlastní položka


 (
31
K
Pol146
Kabel CXKH–R (J) 3x1,5, včetně ukončení
m
295,000
80,00
23 600,00
vlastní položka
) (
32
K
Pol147
Kabel CXKH–R (J) 3x2,5, včetně ukončení
m
585,000
90,00
52 650,00
vlastní položka
) (
33
K
Pol307
Kabel CXKH–V (J) 3x1,5, včetně ukončení
m
195,000
80,00
15 600,00
vlastní položka
) (
34
K
Pol308
Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení
m
30,000
25,00
750,00
vlastní položka
) (
35
K
Pol309
Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení
m
30,000
25,00
750,00
vlastní položka
) (
36
K
Pol310
Svítidlo závěsné LED 64W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje
kus
12,000
6 900,00
82 800,00
vlastní položka
) (
37
K
Pol311
Svítidlo závěsné LED 36W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje
kus
21,000
8 950,00
187 950,00
vlastní položka
) (
38
K
Pol312
Svítidlo lištové LED 26,4W, 4000K, 2440lm, rozměry 210x90mm, el. DALI předřadník, hliník 40,° hliník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
kus
7,000
6 250,00
43 750,00
vlastní položka
) (
39
K
Pol313
DALI lištový systém, bílý lak, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
) (
40
K
Pol314
Svítidlo vestavné do schodu LED 5W, 4000K, 300lm, rozměry 80x80x47mm, el. předřadník, antracit, IP65, kompletní včetně světelného zdroje a instalačního boxu
kus
58,000
950,00
55 100,00
vlastní položka
) (
41
K
Pol315
Uložení instalačního boxu/krabice do betonu pro vestavné svítidlo
kus
56,000
250,00
14 000,00
vlastní položka
) (
42
K
Pol316
Svítidlo přisazené LED 42W, 4000K, 4872lm, rozměry 595x595x35mm, el. DALI předřadník, černé PMMA reflektory, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
kus
2,000
8 250,00
16 500,00
vlastní položka
) (
43
K
Pol317
Svítidlo přisazené/závěsné LED 42W, 4000K, 5490lm, rozměry 1435x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného
zdroje
kus
1,000
8 000,00
8 000,00
vlastní položka
) (
44
K
Pol318
Svítidlo přisazené/závěsné LED 36W, 4000K, 4392lm, rozměry 1155x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného
zdroje
kus
7,000
8 000,00
56 000,00
vlastní položka
) (
45
K
Pol319
Svítidlo nástěnné LED 10W, 3000K, 820lm, rozměry 61,8x7x7mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP44, kompletní včetně světleného zdroje
kus
1,000
5 250,00
5 250,00
vlastní položka
)

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
PP
	
	Nouzové svítidlo přisazené LED 2W, 150lm, rozměry 142x142x39mm, na CBS, el. DALI předřadník, optika open area, černé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje

	

47
	

K
	

Pol321
	Nouzové svítidlo přisazené/závěsné LED 2W, 100lm, s piktogramem, rozměry 325x172+35x47mm, na CBS, el. DALI předřadník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	

kus
	

7,000
	

3 900,00
	

27 300,00
	

vlastní položka


Nouzové svítidlo přisazené/závěsné LED 2W, 100lm, s piktogramem,
PP	rozměry 325x172+35x47mm, na CBS, el. DALI předřadník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	

48
	

K
	

Pol322
	Nouzové svítidlo nástěnné LED 2W, 210lm, nad hasící přístroje, rozměry 152x152x61mm, na CBS, el. DALI předřadník, PC optika, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje
	

kus
	

4,000
	

3 900,00
	

15 600,00
	

vlastní položka


Nouzové svítidlo nástěnné LED 2W, 210lm, nad hasící přístroje, rozměry
PP	152x152x61mm, na CBS, el. DALI předřadník, PC optika, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje

	49
	K
	Pol323
	DALI řízení osvětlení pro posluchárny, komplet
	kus
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	vlastní položka

	PP
	
	DALI řízení osvětlení pro posluchárny, komplet
	

	D
	D11
	E.) ROZVADĚČE
	70 000,00



	50
	K
	Pol339
	Rozvaděč skříňový o jednom poli 800x2000x400, In=63A, komplet, viz výkres E3-03
	kus
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	vlastní položka


 (
D
D12
výkres E3-03
G.)
 
OSTATNÍ
277
 
000,00
51
K
Pol174
Bezpečnostní tabulky komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Bezpečnostní tabulky komplet
52
K
Pol175
Demontáž stávající elektroinstalace, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Demontáž stávající elektroinstalace, komplet
53
K
Pol176
Ekologická likvidace stávající elektroinstalace, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Ekologická likvidace stávající elektroinstalace, komplet
54
K
Pol177
Prostupy zdí včetně začištění, komplet
kus
1,000
25 000,00
25 000,00
vlastní položka
PP
Prostupy zdí včetně začištění, komplet
55
K
Pol325
Protipožární přepážky a ucpávky cca 1,5m2, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Protipožární přepážky a ucpávky cca 1,5m2, komplet
56
K
Pol326
Ukončení kabelů, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Ukončení kabelů, komplet
57
K
Pol181
Ocelová konstrukce všobecně
kg
80,000
150,00
12 000,00
vlastní položka
PP
Ocelová konstrukce všobecně
58
K
Pol344
Koordinace s dodavatelem stavby, komplet
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Koordinace s dodavatelem stavby, komplet
59
K
Pol328
Koordinace s ostatními profesemi, komplet
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Koordinace s ostatními profesemi, komplet
60
K
Pol329
Lešení, plošiny apod., komplet
kus
1,000
50 000,00
50 000,00
vlastní položka
PP
Lešení, plošiny apod., komplet
61
K
Pol330
Podíl prací jiných profesí, komplet
kus
1,000
5 000,00
5 000,00
vlastní položka
PP
Podíl prací jiných profesí, komplet
62
K
Pol331
Zařízení staveniště pro profesi elektro
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Zařízení staveniště pro profesi elektro
63
K
Pol187
Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce
64
K
Pol332
Doprava materiálu na stavbu komplet
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Doprava materiálu na stavbu komplet
65
K
Pol189
Doprava techniků na stavbu / ubytování komplet
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Doprava techniků na stavbu / ubytování komplet
66
K
Pol333
Uvedení do provozu, komplet
kus
1,000
50 000,00
50 000,00
vlastní položka
PP
Uvedení do provozu, komplet
67
K
Pol334
Výrobní a dílenská dokumentace
kus
1,000
20 000,00
20 000,00
vlastní položka
PP
Výrobní a dílenská dokumentace
68
K
Pol192
Dokumentace skutečného provedení
kus
1,000
20 000,00
20 000,00
vlastní položka
PP
Dokumentace skutečného provedení
69
K
Pol335
Výchozí revize
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Výchozí revize
)PP	Rozvaděč skříňový o jednom poli 800x2000x400, In=63A, komplet, viz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.h - Zařízení EPS

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
128 745,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	128 745,00
	
	
	21,00%
	27 036,45

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	155 781,45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.h - Zařízení EPS
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
 (
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:
Montima
 
s.r.o.
Zpracovatel:
Michal Jirka
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
128 745,00
D9 - D.1.4.h zařízení EPS Etapa 2 _ posluchárna UP104
128 745,00
D2 - Zařízení EPS
11 700,00
D5 - Grafická nadstavba AlVIS
2 500,00
D6 - Kabelové rozvody
59 545,00
D7 - Ostatní montáže
55 000,00
)Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.h - Zařízení EPS
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	128 745,00

	
	D
	D9
	D.1.4.h zařízení EPS Etapa 2 _ posluchár
	na UP
	104
	
	128 745,00
	

	
	D
	D2
	Zařízení EPS
	
	
	
	11 700,00
	

	1
	K
	Pol132
	Krytka hlásiče pro zakrytí během stavebních prací
	kus
	7,000
	100,00
	700,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Krytka hlásiče pro zakrytí během stavebních prací
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol354
	Vyčištění a vyzkoušení stávajícího multifunkčního hlásiče požáru
	kus
	7,000
	150,00
	1 050,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Vyčištění a vyzkoušení stávajícího multifunkčního hlásiče požáru
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol355
	Demontáž a opětovná montáž patice hlásiče
	kus
	7,000
	250,00
	1 750,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Demontáž a opětovná montáž patice hlásiče
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol76
	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol356
	Samolepky s čísly adres - bílé
	kus
	7,000
	50,00
	350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Samolepky s čísly adres - bílé
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol357
	Držák samolepky pro vyznačení adresy
	kus
	7,000
	50,00
	350,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Držák samolepky pro vyznačení adresy
	
	
	
	
	

	7
	K
	Pol87
	Lahev zkušebního plynu
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Lahev zkušebního plynu
	
	
	
	
	

	
	D
	D5
	Grafická nadstavba AlVIS
	
	
	
	2 500,00
	

	8
	K
	Pol105
	Vložení symbolu
	kus
	10,000
	250,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Vložení symbolu
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Kabelové rozvody
	
	
	
	59 545,00
	

	9
	K
	Pol108
	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1
	m
	90,000
	85,00
	7 650,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1
	
	
	
	
	



	10
	K
	Pol112
	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1
	m
	20,000
	100,00
	2 000,00
	vlastní položka


PP	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1
	11
	K
	Pol114
	Úpravy stávajících rozvodů EPS
	hod
	5,000
	2 500,00
	12 500,00
	vlastní položka


PP	Úpravy stávajících rozvodů EPS
	12
	K
	Pol115
	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R
	13
	K
	Pol358
	Relé 24VDC 3P
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	Relé 24VDC 3P
	14
	K
	Pol359
	Elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek
	m
	80,000
	90,00
	7 200,00
	vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek
	15
	K
	Pol117
	Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm
	m
	20,000
	50,00
	1 000,00
	vlastní položka


PP	Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm
	16
	K
	Pol118
	Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků
	kus
	60,000
	120,00
	7 200,00
	vlastní položka


 (
prvků
17
K
Pol360
Krabice universální
kus
1,000
120,00
120,00
vlastní položka
PP
Krabice universální
18
K
Pol124
Provrtání stěny prům 16
kus
5,000
75,00
375,00
vlastní položka
PP
Provrtání stěny prům 16
19
K
Pol125
Zhotoveníí drážky pro trubku
m
20,000
100,00
2 000,00
vlastní položka
PP
Zhotoveníí drážky pro trubku
20
K
Pol361
Drobný montážní materiál
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Drobný montážní materiál
21
K
Pol127
Požární ucpávka
kus
1,000
2 500,00
2 500,00
vlastní položka
PP
Požární ucpávka
)PP	Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)

	
	D
	D7
	Ostatní montáže
	
	
	
	55 000,00
	

	22
	K
	Pol362
	Měření po úsecích
	kus
	10,000
	1 500,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Měření po úsecích
	
	
	
	
	

	23
	K
	Pol363
	Oživení - komplexní vyzkoušení zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oživení - komplexní vyzkoušení zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	

	24
	K
	Pol364
	Výchozí revize
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Výchozí revize
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.j - Zařízení JIS

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
289 835,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	289 835,00
	
	
	21,00%
	60 865,35

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	350 700,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.j - Zařízení JIS
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


289 835,00

	D15 - D.1.4.j zařízení JIS
	289 835,00

	D16 - Kabelové rozvody JIS
	34 335,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.j - Zařízení JIS
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	289 835,00

	
	D
	D15
	D.1.4.j zařízení JIS
	
	
	
	289 835,00
	

	1
	K
	Pol776
	Řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX
	kus
	3,000
	15 000,00
	45 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol822
	Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol778
	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	kus
	4,000
	10 000,00
	40 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol780
	Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V
7,2Ah
	kus
	3,000
	4 000,00
	12 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol782
	Elektromechanický zámek nízkoodběrový s děleným čtyřhranem a kováním,,
	kus
	4,000
	25 000,00
	100 000,00
	vlastní položka


PP	Elektromechanický zámek nízkoodběrový s děleným čtyřhranem a kováním,,
	6
	K
	Pol783
	Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž
	kus
	4,000
	5 000,00
	20 000,00
	vlastní položka


PP	Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž
	7
	K
	Pol823
	Kabinetní zámek pro montáž na dveře skříně
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	vlastní položka


PP	Kabinetní zámek pro montáž na dveře skříně
	8
	K
	Pol824
	Úprava skřínky pro montáž kabinetního zámku
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	Úprava skřínky pro montáž kabinetního zámku
	9
	K
	Pol784
	Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku)
	kus
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	vlastní položka


PP	Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku)
	10
	K
	Pol785
	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)
	kus
	4,000
	250,00
	1 000,00
	vlastní položka


PP	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)

D	D16	Kabelové rozvody JIS	34 335,00
	11
	K
	Pol788
	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF
	m
	80,000
	12,00
	960,00
	vlastní položka


PP	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF
	12
	K
	Pol789
	Kabel bezhalogenový 2x2x0,6
	m
	40,000
	14,00
	560,00
	vlastní položka


PP	Kabel bezhalogenový 2x2x0,6
	13
	K
	Pol790
	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	m
	50,000
	16,00
	800,00
	vlastní položka


PP	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	14
	K
	Pol792
	Šňůra 4x0.5
	m
	40,000
	16,00
	640,00
	vlastní položka


PP	Šňůra 4x0.5
	15
	K
	Pol825
	Krabice riozvodná
	kus
	5,000
	150,00
	750,00
	vlastní položka


PP	Krabice riozvodná
	16
	K
	Pol793
	Trubka ohebná Æ16
	m
	30,000
	50,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Trubka ohebná Æ16
	17
	K
	Pol794
	Trubka tuhá prům20 bezhalogenová
	m
	70,000
	50,00
	3 500,00
	vlastní položka


PP	Trubka tuhá prům20 bezhalogenová
	18
	K
	Pol795
	Příchytka pro trubku prům 25 bezhalogenová
	kus
	140,000
	10,00
	1 400,00
	vlastní položka


PP	Příchytka pro trubku prům 25 bezhalogenová
	19
	K
	Pol814
	Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	m
	30,000
	50,00
	1 500,00
	vlastní položka


PP	Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	20
	K
	Pol797
	Provrtáni stěny
	kus
	3,000
	75,00
	225,00
	vlastní položka


PP	Provrtáni stěny
	21
	K
	Pol127
	Požární ucpávka
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Požární ucpávka
	22
	K
	Pol798
	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	23
	K
	Pol799
	Spolupráce s ostatními profesemi
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Spolupráce s ostatními profesemi

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	24
	K
	Pol826
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka


PP	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	25
	K
	Pol833
	Podružný a režijní materiál a skladování
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Podružný a režijní materiál a skladování
	26
	K
	Pol364
	Výchozí revize
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka


PP	Výchozí revize

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
2 449 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 449 000,00
	
	
	21,00%
	514 290,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 963 290,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem	2 449 000,00

SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	2 449 000,00
	1
	K
	ASO
	D+M - akustický obklad na bázi skla
	m2
	60,000
	25 000,00
	1 500 000,00
	vlastní položka


PP	D+M - akustický obklad na bázi skla


Poznámka k položce: 
Akustický obklad vyrobený ze skla tl. 16 mm; Akustické sklo je porézním materiálem tvořený teplotně spojovanými částicemi křišťálového skla o velikosti 1 až 6 mm. Celková tl. skladby obkladu je 110 mm. Akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech (500 Hz) je v celé ploše doplněn o absorpční vložku balené v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm. Třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; tloušťka a objemová hmotnost přídavného absorbéru budou postupně korigovány dle výsledků etapových měření tak, aby uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech byl: 125 Hz – α ÷ 0,60; 250 Hz
- α ÷ 0,95; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,60; 2 kHz - α ÷ 0,40; 4 kHz - α
P	÷ 0,35; obklad je montovaný na hliníkový nosný rošt se systémem rektifikace ve třech směrech; Třída reakce na oheň nejméně B-s1,d0 s
indexem šíření plamene - is= 0,0 mm/min. Skleněný panel je opatřen vloženou nerezovou sítí pro zvýšenou mechan. odolnost. Před samotnou realizací bude nutno celý systém vzorovat; uvažováno s barevným podbarvením obkladu ze zadní strany, barevnost dle výběru architekta, odstíny nelze definovat na základě běžných vzorníků a je nutné vzorovat na sérii panelů. profily vložené do spár – š. 60mm; varianta A: profil zapuštěný pod líc akustického obkladu o cca 12-15mm varianta B: profil osazený na líc akustického obkladu; předpoklad konstrukční deska na bázi dřeva, povrch: buková překližka, tl. cca 12mm, mořená, opatřená transparentním otěruvzdorným nátěrem. Odstín moření bude upřesněn v průběhu realizace. Obložky a sokly jsou součástí položky v povrchové úpravě stejné jako vložené profily


	2
	K
	ASO-Z
	D+M - akustický obklad na bázi skla se sníženou akustickou funkcí
	m2
	22,000
	25 000,00
	550 000,00
	vlastní položka


PP	D+M - akustický obklad na bázi skla se sníženou akustickou funkcí



Poznámka k položce: 
Akustický obklad vyrobený ze skla tl. 16 mm; Akustické sklo je porézním materiálem tvořený teplotně spojovanými částicemi křišťálového skla o velikosti 1 až 6 mm. Celková tl. skladby obkladu je 110 mm. Akustický obklad se sníženou funkcí akustické pohtlivosti; snížení pohltivé funkce je dosaženo kontaktním deskou z rubové strany obkladu o objemové hmotnosti min. 650kg/m3; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech: 125 Hz – α ÷ 0,04; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α
÷ 0,06; 1 kHz - α ÷ 0,13; 2 kHz - α ÷ 0,50; 4 kHz - α ÷ 0,50; obklad je montovaný na hliníkový nosný rošt se systémem rektifikace ve třech směrech; Třída reakce na oheň nejméně B-s1,d0 s indexem šíření
P	plamene - is= 0,0 mm/min. Skleněný panel je opatřen vloženou nerezovou sítí pro zvýšenou mechan. odolnost. Před samotnou realizací bude nutno celý systém vzorovat; uvažováno s barevným podbarvením obkladu ze zadní strany, barevnost dle výběru architekta, odstíny nelze definovat na základě běžných vzorníků a je nutné vzorovat na sérii panelů; profily vložené do spár – š. 60mm; varianta A: profil zapuštěný pod líc akustického obkladu o cca 12-15mm varianta B: profil osazený na líc akustického obkladu; předpoklad konstrukční deska na bázi dřeva, povrch: buková překližka, tl. cca 12mm, mořená, opatřená transparentním otěruvzdorným nátěrem. Odstín moření bude upřesněn v průběhu realizace. Obložky a sokly jsou součástí položky v povrchové úpravě stejné jako vložené profily


	3
	K
	AP-NFR
	D+M akustický podhled nízkofrekvenční rezonátory
	m2
	11,600
	15 000,00
	174 000,00
	vlastní položka


PP	D+M akustický podhled nízkofrekvenční rezonátory

 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)

Poznámka k položce: 
jedná se o nízkofrekvenční rezonátor z materiálu na bázi dřeva; nepohledový prvek umístěný pod stropem v čelní části posluchárny; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování neprůhlednou a průzvučnou textilií; z rubové strany je dále doplněna přídavná absorpční vložka o tl. 40 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm. Třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0. Třída
P	reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; návrhová rezonanční frekvence frez = 110 - 130 Hz (rozměry a funkční provedení
rezonátorů s ohledem na rezonančí frekvenci bude upřesněno po zaměření stavby); požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech pro skladebnou tloušťku prvku cca 200 mm je: 125 Hz - α ÷ 0,60; 250 Hz - α ÷ 0,25; 500 Hz - α ÷ 0,20; 1 kHz - α ÷ 0,15; 2
kHz - α ÷ 0,15; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; plošná hmotnost prvku je cca 45 kg/m2; povrchová úprava - černá HPL; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1-d0, s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1

	4
	K
	DD
	Dílenská dokumentace etapy pro posluchárnu 1.04
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	vlastní položka


PP	Dílenská dokumentace etapy pro posluchárnu 1.04
Poznámka k položce: 
dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o
P	dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora
	5
	K
	MDD-E
	Měření doby dozvuku - etapové (posluchárna 1.04)
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Měření doby dozvuku - etapové (posluchárna 1.04)

Poznámka k položce: 
jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1
P	akusticky náročného prostoru s definovaným požadavkem na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární
zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celků

	6
	K
	MDD-Z
	Měření doby dozvuku - závěrečné (posluchárna 1.04)
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Měření doby dozvuku - závěrečné (posluchárna 1.04)
Poznámka k položce: 
jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO
P	3382-1 akusticky náročného prostoru s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
	7
	K
	M-AK
	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354
	kus
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	vlastní položka


PP	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354

Poznámka k položce: 
jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřena bude položka AZP v kombinace s AZP-O; dále bude
P	měřena položka ASO; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku jednotlivých prostor jako celků; cena neobsahuje dopravu vzorku a jeho výrobu

	8
	K
	M-AT
	Měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534- 1 nebo ČSN ISO 10534-2
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	vlastní položka


PP	Měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2

Poznámka k položce: 
P	měření činitele zvukové pohltivosti vzorků materiálů v impedanční trubici dle normy ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2; součástí měření je
také vyhodnocení a protokolární zpracování; měření pro prvek AZB

	9
	K
	VZ-ASO
	Vzorování akustického obkladu ASO
	kus
	1,000
	100 000,00
	100 000,00
	vlastní položka


PP	Vzorování akustického obkladu ASO

Poznámka k položce: 
jedná se o vzorování akustického obkladu na bázi skla; v rámci realizace
P	budou předvedeny 3 barevné kombinace akustickéh obkladu v rozsahu cca 6 kazet (každá barevná varianta) pro vybrání finální barevné
varianty. Vzorování bude probíhat na místě realizace; součástí ceny je doprava a montáž+demontáž vzorované varianty

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.k - Kamerový systém CCTV

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
41 490,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	41 490,00
	
	
	21,00%
	8 712,90

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	50 202,90



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.k - Kamerový systém CCTV
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


41 490,00

	D17 - D.1.4.k Kamerový systém
	41 490,00

	D18 - Kabelové rozvody CCTV
	7 050,00

	D19 - Tísňová Tlačítka
	15 600,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:
D.1.4.k - Kamerový systém CCTV
Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	41 490,00
D	D17	D.1.4.k Kamerový systém	41 490,00
	

1
	

K
	

Pol803
	Vnitřní IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8-12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV inastalovaným v areálu ZČU provedení dome
	

kus
	

1,000
	

6 290,00
	

6 290,00
	

vlastní položka



	
	
PP
	
	Vnitřní IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8-12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV inastalovaným v areálu ZČU provedení dome
	

	2
	K
	Pol806
	Konektor RJ 45 kat 6a
	kus
	2,000
	25,00
	50,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Konektor RJ 45 kat 6a
	
	
	
	
	

	3
	K
	Pol828
	Spolupráce s ostatními profesemi
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Spolupráce s ostatními profesemi
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol829
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol830
	Podružný a režijní materiál a skladování
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Podružný a režijní materiál a skladování
	
	
	
	
	

	6
	K
	Pol831
	Výchozí revize
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Výchozí revize
	
	
	
	
	

	
	D
	D18
	Kabelové rozvody CCTV
	
	
	
	7 050,00
	

	7
	K
	Pol812
	Kabel 4P UTP kat 6a
	m
	80,000
	50,00
	4 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Kabel 4P UTP kat 6a
	
	
	
	
	

	8
	K
	Pol793
	Trubka ohebná Æ16
	m
	10,000
	25,00
	250,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Trubka ohebná Æ16
	
	
	
	
	

	9
	K
	Pol832
	Elektroinstalační trubka tuhá prům 20 bezhalogenová
	
	40,000
	25,00
	1 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Elektroinstalační trubka tuhá prům 20 bezhalogenová
	
	
	
	
	

	10
	K
	Pol813
	Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová
	kus
	80,000
	15,00
	1 200,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová
	
	
	
	
	

	11
	K
	Pol834
	Zhotvoení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	m
	10,000
	50,00
	500,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Zhotvoení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	
	
	
	
	

	12
	K
	Pol797
	Provrtáni stěny
	kus
	2,000
	50,00
	100,00
	vlastní položka

	
	PP
	
	Provrtáni stěny
	
	
	
	
	

	
	D
	D19
	Tísňová Tlačítka
	
	
	
	15 600,00
	

	13
	K
	Pol815
	Tísňový hlásič výklopný pro skrytou montáž pod desku stolu
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	vlastní položka


PP	Tísňový hlásič výklopný pro skrytou montáž pod desku stolu
	14
	K
	Pol816
	Linkový modul MM1 s osmii poplachovými vstupy systému Dominus Millennium
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	vlastní položka


 (
Millennium
15
K
Pol817
kabel 4x0.5/2x08
m
20,000
25,00
500,00
vlastní položka
PP
kabel 4x0.5/2x08
16
K
Pol818
Trubka ohebná Æ16mm
m
20,000
50,00
1 000,00
vlastní položka
PP
Trubka ohebná Æ16mm
17
K
Pol819
elinst lišta lepicí pro instalaci do nábytku
m
2,000
50,00
100,00
vlastní položka
PP
elinst lišta lepicí pro instalaci do nábytku
18
K
Pol820
Oživení . doplnění do grafické nadstavby
kus
1,000
10 000,00
10 000,00
vlastní položka
PP
Oživení . doplnění do grafické nadstavby
)PP	Linkový modul MM1 s osmii poplachovými vstupy systému Dominus

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15. 1. 2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Účastník:	IČ:	28085094
Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Xxxx	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
275 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	275 000,00
	
	
	21,00%
	57 750,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	332 750,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


275 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	275 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	65 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	100 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	100 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	10 000,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt: Soupis:



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA S.R.O.
Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	275 000,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	275 000,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	65 000,00
	

	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou (průběh elevace, podhledu, atd)
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Geodetické práce před výstavbou (průběh elevace, podhledu, atd)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000
	
	
	
	
	

	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby (průběh elevace, podhledu, atd)
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Geodetické práce při provádění stavby (průběh elevace, podhledu, atd)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
	
	
	
	
	

	3
	K
	012403000
	Kartografické práce
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Kartografické práce
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000
	
	
	
	
	

	4
	K
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace -IV. stupeň
	Kč
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace -IV. stupeň
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000
	
	
	
	
	

	5
	K
	01324400R
	Dokumentace pro provádění stavby - armovací výkresy
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	Dokumentace pro provádění stavby - armovací výkresy
	
	
	
	
	

	6
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Dokumentace skutečného provedení stavby
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	100 000,00
	

	7
	K
	033103000
	Připojení energií
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Připojení energií
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000
	
	
	
	
	

	8
	K
	033203000
	Energie pro zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Energie pro zařízení staveniště
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000
	
	
	
	
	

	9
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	Kč
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Oplocení staveniště
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000
	
	
	
	
	

	10
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	Kč
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Dopravní značení na staveništi
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000
	
	
	
	
	

	11
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	Kč
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Informační tabule na staveništi
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000
	
	
	
	
	

	12
	K
	035103001
	Pronájem ploch
	Kč
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Pronájem ploch
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035103001
	
	
	
	
	

	13
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000
	
	
	
	
	

	
	D	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	100 000,00
	

	14
	K
	04190300R
	Dozor statika
	hod
	50,000
	500,00
	25 000,00
	vlastní položka

	
	PP
	Dozor statika
	
	
	
	
	

	15
	K
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Zkoušky bez rozlišení
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000
	
	
	
	
	

	16
	K
	043203000
	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043203000
	
	
	
	
	

	17
	K
	044002000
	Revize
	Kč
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Revize
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000
	
	
	
	
	

	18
	K
	045203000
	Kompletační činnost
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	Kompletační činnost
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000
	19
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	Kč
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Koordinační činnost
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

D	VRN9	Ostatní náklady	10 000,00
	20
	K
	091003000
	Ostatní náklady bez rozlišení - vzorkování – předkládání vzorků materiálů, povrchů, barevnost
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2023 02


PP	Ostatní náklady bez rozlišení - vzorkování – předkládání vzorků materiálů, povrchů, barevnost
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000

SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
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Datum:	15. 1. 2024
 (
Kód
Popis
MJ
Výměra
)
3./ D.1.1	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

	ko
	
	
	13,384


doplnění keramického obkladu viz. půdorys	0,000
0,6*2,7*6	9,720
keramický obklad u umyvadla	0,000
2,3*(0,884+0,279+0,430)	3,664
ko	Součet	13,384
Použití figury:

781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem


m2	13,384

612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,384 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,384
59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	14,722

	lešení
	
	
	641,556


posluchárna + technická místnost	0,000
110,96*(6,96-1,5)	605,842
6,47*(7,02-1,5)	35,714
lešení	Součet	641,556
Použití figury:
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m   m3	641,556

943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití
 (
m
malby
437,870
omítka_stěny+omítka_stropy
437,870
malby
Součet
437,870
Použití figury:
784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
m2
437,870
784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
784121005
Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
784181125
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
m2
437,870
784221153
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
m2
437,870
nátěr_podhled
446,032
OS_108/18
0,000
2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky
193,000
nosná konstrukce podhledu I80
0,000
0,304*95,5
29,032
nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm
0,000
(0,06+0,04)*2*182,5
36,500
nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm
0,000
(0,075+0,05)*2*30
7,500
pororošt – plocha 120,0m2
0,000
120*1,5
180,000
nátěr_podhled
Součet
446,032
Použití figury:
789326320
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm
m2
446,032
)943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10


m3	57 740,040

m3	641,556

	
Kód
	
Popis
	
	
MJ
	
Výměra

	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	
	446,032

	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	
	450,322

	783301401
	Ometení zámečnických konstrukcí
	m2
	
	446,032

	783306801
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	
	446,032

	789326310
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm
	m2
	
	892,064

	789326315
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm
	m2
	
	446,032

	omítka_stěny
	
	
	
	311,710

	
	mč 102
	
	
	0,000

	
	7,02*11,685
	
	
	82,029

	
	mč 101
	
	
	0,000

	
	4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58
	
	
	58,016

	
	6,96*10,9
	
	
	75,864

	
	(6,96+4,71)/2*(3,683+3,683)
	
	
	42,981

	
	mč 201
	
	
	0,000

	
	3,8*13,9
	
	
	52,820

	omítka_stěny
	Součet
	
	
	311,710

	Použití figury:
	
	
	
	

	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	
	311,710

	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	
	311,710

	612325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	
	311,710

	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	
	437,870

	978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do
	m2
	
	311,710

	
	30 %
	
	

	omítka_stropy
	
	
	
	126,160

	
	mč 101,102,201
	
	0,000

	
	110,96+6,47+8,73
	
	126,160

	omítka_stropy
	Součet
	
	126,160

	Použití figury:
	
	
	

	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	126,160

	611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	126,160

	611325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	m2
	126,160

	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	437,870

	978011141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	126,160

	podlahy_celkem
	
	
	
	0,000

	podlahy_celkem
	mč 101,102,201
	
	0,000

	SKN01
	
	
	
	94,648

	SKN01
	110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01
	
	94,648

	Použití figury:
	
	
	

	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	94,648

	63245R1
	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky
	m2
	114,610

	
	20 mm
	
	

	
	KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé
	
	

	2841108R
	textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle
	m2
	151,949

	
	EN13501-1: třída Bƒl S1
	
	

	SKN01_1
	
	
	64,448

	SKN02
	
	
	8,730



	SKN02
	8,73"SKN/02
	
	8,730

	Použití figury:
	
	
	

	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem
	m2
	8,730

	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah
	m2
	8,730

	776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm
	m2
	17,460

	
2841106R
	Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507
je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33.
	
m2
	
9,603

	
	Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02
	
	

	skn03
	
	
	6,470



 (
Kód
Popis
MJ
Výměra
)
skn03	6,47"SKN/03	6,470
Použití figury:

	771574111
	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9
	m2
	6,470

	
	ks/m2
	
	

	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	6,470

	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	6,470

	771151013
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
	m2
	6,470

	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	6,470




Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:


STA ING PRO VON OST
Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP
Kód Popis MJ
Množství J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy


Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 (
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
)


	
	
Rekapitulace stavby
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Kód
	
A
	
Kód stavby
	
String
	
20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	


 (
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
)





	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	
Kód
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	
	
Krycí list soupisu
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	


 (
Rekapitulace členění soupisu prací
)





	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	
Soupis prací
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	




 (
Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M
Položka typu OST
1
2
3
4
eGTypPolozky
Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady
STA PRO ING VON
OST
eGTypZakazky
Hodnota
Význam
základní
Základní sazba
 
DPH
snížená
Snížená sazba
 
DPH
nulová
Nulová sazba
 
DPH
zákl.
 
přenesená
Základní sazba DPH přenesená 
sníž.
 
přenesená
Snížená sazba DPH
 
přenesená
Typ věty
eGSazbaDPH
Datová věta
)


REKAPITULACE STAVBY
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Kód:
Stavba:

2021-35int
Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


	KSO:
Místo:
	
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	CC-CZ:
Datum:
	
15.01.2024

	
Zadavatel:
	
IČ:
	

	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28085094

	MONTIMA s.r.o.
	DIČ:
	CZ28085094

	Projektant:
	IČ:
	

	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	XXXX
	DIČ:
	



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.


Cena bez DPH

2 535 000,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

21,00%

2 535 000,00	532 350,00

snížená

12,00%

0,00

0,00


 (
Cena
 
s
 
DPH
v
CZK
3 067
 
350,00
)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2021-35int
Stavba:	Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115


Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant: Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:

15.01.2024
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
XXXX


 (
Kód
Popis
Cena bez
 
DPH
 
[CZK]
Cena s
 
DPH
 
[CZK]
Typ
)

	Náklady stavby celkem
	2 535 000,00
	3 067 350,00
	

	2.	etapa posluchárna 104
	2 535 000,00
	3 067 350,00
	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115
Objekt:
2. - etapa posluchárna 104

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
	Datum:
	15.01.2024



Zadavatel:	IČ:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:
Uchazeč:	IČ:	28085094
MONTIMA s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
XXXX	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
2 535 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 535 000,00
	
	
	21,00%
	532 350,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 067 350,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:


Objekt:



Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

2. - etapa posluchárna 104

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15.01.2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:	XXXX

	Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem
	Cena celkem [CZK]


2 535 000,00

	D2 - 104
	2 347 500,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	187 500,00



SOUPIS PRACÍ


Stavba:


Objekt:



Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

2. - etapa posluchárna 104

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15.01.2024
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA s.r.o.
Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:	XXXX
 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	2 535 000,00
D	D2	104	2 347 500,00
	1
	M
	AP20
	OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A 104
	ks
	1,000
	350 000,00
	350 000,00
	vlastní položka


PP	OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A 104
	2
	M
	PV40
	TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY
	ks
	1,000
	89 000,00
	89 000,00
	vlastní položka


PP	TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY
	3
	M
	PV42
	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L
	ks
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	vlastní položka


PP	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L
	4
	M
	SD10
	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, BEZ STOLKU
	ks
	9,000
	15 000,00
	135 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, BEZ STOLKU

	5
	M
	SD10b
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL. NOHA
	6
	M
	SD14
	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M
	ks
	20,000
	18 500,00
	370 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M
	7
	M
	SD15
	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	ks
	42,000
	21 500,00
	903 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	8
	M
	SD15e
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL. NOHA
	9
	M
	SD15f
	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL.
NOHA
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	vlastní položka


PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL. NOHA
	10
	M
	SD16
	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	ks
	8,000
	25 000,00
	200 000,00
	vlastní položka


PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M
	11
	M
	SD17
	KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ
	ks
	2,000
	8 000,00
	16 000,00
	vlastní položka


PP	KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ
	12
	M
	ST01
	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
	ks
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní položka


PP	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
	13
	M
	ZA61
	ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M
	ks
	2,000
	50 000,00
	100 000,00
	vlastní položka


PP	ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	187 500,00
	14
	K
	HZS2122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	250,000
	750,00
	187 500,00
	CS ÚRS 2023 02


 (
truhlář odborný
Online PSC
h
 
 
tt
p
s
:
/
/
p
o
d
m
i
n
k
y
.
u
r
s
.
c
z
/
i
t
e
m
/
C
S
_
U
R
S
_
2023
_
02
/
H
Z
S
212
2
VV
montáž a kompletace interiéru, včetně přesunů v rámci stavby
VV
250
250,000
VV
Součet
250,000
)PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:


STA ING PRO VON OST
Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP
Kód Popis MJ
Množství J.cena

Cena celkem

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 (
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
)


	
	
Rekapitulace stavby
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Kód
	
A
	
Kód stavby
	
String
	
20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	


 (
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
)





	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	
Kód
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	
	
Krycí list soupisu
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
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Rekapitulace členění soupisu prací
)





	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	
Soupis prací
	

	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	
Stavba
	
A
	
Přebírá se z Rekapitulace stavby
	
String
	
120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
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