|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Potvrzení objednávky č. 030200 |
| **FRAJT** |   |   |   | Objednávka č.:  | 30200 |   |
| Frajt s.r.o. |  |  |   | Vystavena dne:  | 4.10.2017 |   |
| Chropyňská 2848/26 |  |  |   | Termín dodání: | 24.11.2017 |   |
| 767 01 Kroměříž |  |  |   | Odběratel: |   |   |
| IČO: 25556550 DIČ: CZ25556550 |   | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy |
|   |  |  |  |   | Školní 280 |  |   |
|   |  |  |  |   | 33101 Plasy |  |   |
|   |   |   |   |   | IČ: 70838534 DIČ: |   |
|   |   |   |   |   | Konečný odběratel: |   |
| Název: Sprchy GaSOŠ Plasy-okr. Plzeň |  | GaSOŠ |  |  |   |
| Středisko: 300 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Způsob platby: Bankovní převod |   | Kontakt: Lorenzová Markéta, Mgr. |
| Splatnost faktury: Do 14-ti dnů |  |   |   |  |  |   |
| Doprava: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| POPIS VÝROBKU |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprchová kabina - HPL W630. Provedení kabiny z materiálu HPL - kompaktní deska tl. 12mm, s povrchovou úpravou |
| melamin. Jedná se o vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím a mechanickému zatížení, využívaný pro velmi |
| zatížené a frekventované prostory. Nosné prvky,stabilizační hrazda a "U" profil pro spojení čelní stěny a příčky a  |
| kotvení čelní stěny a příčky na stěnu, systémové hliníkové prvky s povrchovou úpravou elox. Dveře kabiny jsou |
| osazeny sestavou závěsů a knoflíků, rozetou a ukazatelem bolno/obsazeno s nouzovým otevíráním v provedení |
| nerez (není použita klasická klika). Nohy kabiny jsou výskově stavitelné v provedení nerez. Standardní výška kabin |
| včetně noh je 203 cm. Barva HPL materiálu dle výběru z unibarev Fundermax. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | Název (rozměr) |   |   | Množství | MJ | Cena 1 MJ | Celkem |
| 1.W630\_3 | HPL 3kabina (2,76+2\*1,00+3D/2,03) |  | 1 | ks | 30863,37 | 30863,37 |
|   | I.NP děvčata - 0318 FH |   |   |   |   |   |   |
| 2.W630\_2 | HPL 3kabina (2,76+2\*1,00+3D/2,03) |  | 1 | ks | 18589,48 | 18589,48 |
|   | I.NP chlapci - 2124 FH |   |   |   |   |   |   |
| 3.W630\_2R | HPL 2kabina rohová(1,77+2\*1,00+2d/2,03) | 1 | ks | 23894,96 | 23894,96 |
|   | II.NP chlapci - 2124 FH |   |   |   |   |   |   |
| 4.W630\_3 | HPL 3kabina (2,82+2\*1,00+3D/2,03) |  | 1 | ks | 31131,98 | 31131,98 |
|   | II.NP děvčata 2124 FH |   |   |   |   |   |   |
| 5.W630\_3 | HPL 3kabina (2,82+2\*1,00+3D/2,02) |  | 1 | ks | 31131,98 | 31131,98 |
|   | III.NP děvčata - 0730 FH |   |   |   |   |   |
| 6.W630\_2R | HPL 2 kabina rohová (1,80+2\*1,00+2D/2,03) | 14 | ks | 24028,15 | 24028,15 |
|   | III. NP chlapci - 2124 FH |   |   |   |   |   |
| 7.M | Montáž a manipulace |   |   | 1 |   | 22400 | 22400 |
| 8. D  | Doprava, přesun hmot |   |   | 1 |   | 10780 | 10780 |
|  |  |  |  |  | CELKEM BEZ DPH: 192 819,95 Kč |
| Důležité informace: |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín dodání: 6-7 týdnů od objednání a upřesnění barevného provedení |  |  |  |
| Platební podmínky: Zálohová faktura ve výši 50% z ceny díla splatná do 14 dní od objednání,doplatek ceny díla |
|  na základě konečné faktury vystavené po předání díla se splatností 14 dní |  |  |
| Záruční doba: Záruka na provedené dílo z materiálu HPL je v délce 60 měíců, na ostatní prvky a komponenty je 24 měsíců. |
| Stavební připravenost:Pro zahájení výroby je nutné přesné zaměření díla.Zaměření může být provedeno po kompletním  |
|  obložení stěn a po položení podlah.Pro zahájení montáže je nutné, aby byly provedeny podhledy, osazené  |
|  zařizovací předměty a dokončeny všechny ostatní práce. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |