# ZÁBOROVÝ ELABORÁT

### Identifikační údaje

* + 1. **Údaje o stavbě**

1. Název stavby: Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ
2. Místo stavby: obec Bojkovice,

k. ú. Bojkovice [606979],

p. č. 5576, 5427/13,

ř. km 2,30.

1. Stupeň dokumentace: DÚR, DSP
   * 1. **Údaje o stavebníkovi**
2. Název, adresa, IČO: ***Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace***

***Na Šabatce 2050/17***

***143 06 Praha 4 - Komořany***

***IČO: 00020699***

* + 1. **Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

1. Zpracoval: Ing. Marek Bakrlík
2. Zpracovatel projektu: AQUA Engineering s.r.o.

IČO: 29361117

Družstevní 862

66501 Rosice

1. ***Zodpovědná osoba: Ing. Robert Šafář, Ph.D., číslo autorizace ČKAIT - 1005541.***

**PRACOVNÍ POSTUP :**

Výchozím podkladem pro vypracování záborového elaborátu byla digitalizovaná mapa KN. Všechny záborem dotčené parcely KN jsou zapsány na listu vlastnictví, a proto nebylo nutné identifikovat stav parcel ve zjednodušené evidenci (ZE).

Do takto připraveného digitálního podkladu (v systému JTSK) byly vyneseny projektantem určené hranice stavby. Výměry ploch stavbou dotčených parcel byly určeny přímým měřením v grafickém prostředí počítače.

**Plochy dotčené stavbou dle předkládané projektové dokumentace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parcela č.** | **LV** | **k.ú.** | **Druh pozemku** | **Plocha** | **Dotčená plocha** |
| 5576 | 121 | Bojkovice | Ostatní plocha | 3 m2 | 3,0 m2 |
| 5427/13 | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 1,2 m2 |

**Plochy dotčené stavbou historicky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parcela č.** | **Část stanice** | **LV** | **k.ú.** | **Druh pozemku** | **Plocha** | **Dotčená plocha** |
| 5427/13 | Rampa ke stanici | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 2,3 m2 |
| 5576 | Budova vodoměrné stanice | 121 | Bojkovice | Ostatní plocha | 3 m2 | 3,0 m2 |
| 5427/13 | Betonové schodiště | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 6,6 m2 |
| 5427/13 | Vodočetná lať | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 0,6 m2 |
| 5427/13 | Chránička pro sondu | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 0,7 m2 |
| 5427/13 | Opevnění dna | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 44,7 m2 |
| 5427/13 | Opevnění svahu | 121 | Bojkovice | Vodní plocha | 6 780 m2 | 66,0 m2 |

Veškeré pozemky kterých se tento elaborát týka jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno.

Rosice, srpen 2017

Vypracovali: Ing. Marek Bakrlík, Ing. Robert Šafář, Ph.D.