**Specifikace HW pro rozšíření serveru DL380 G7**

Obsah

[2 Operační paměť 2](#_Toc453237849)

[2.1 Specifikace HW 2](#_Toc453237850)

[2.2 Rozměry 3](#_Toc453237851)

[3 Hard disk 3](#_Toc453237852)

[3.1 Specifikace HW 3](#_Toc453237853)

[3.2 Rozměry 4](#_Toc453237854)

[4 BBWC 4](#_Toc453237855)

[4.1 Specifikace HW 4](#_Toc453237856)

[5 FBWC 4](#_Toc453237857)

[5.1 Specifikace HW 4](#_Toc453237858)

# Operační paměť

Celková kapacita pamětí: 128 GB

Počet modulů: 8

## Specifikace HW

Vnitřní paměť: 16 GB

Typ vnitřní paměti: DDR3

Frekvence paměti: 1333 MHz

Kompatibilita: Server HP Proliant DL380 G7

ECC: Ano

Rozložení paměti (moduly x velikost): 1 x 16 GB

Formát paměti: 240-pin DIMM

CAS latence: 9

Registrovaný: Ano

## Rozměry

Šířka: 8,9 cm

Hloubka: 19,81 cm

Výška: 1,905 cm

Hmotnost: 450g

# Hard disk

Celková kapacita: 7,2 TB

Počet disků: 6

## Specifikace HW

Typ: HDD

Kapacita: 1,2 TB

Kompatibilita: Server HP Proliant DL380 G7

Formát: 2,5"

Podpora SAS: Ano

Rychlost disku: 10 000 RPM

Rychlost: 6 GB/s

Typ interfacu: Serial Attached SCSI

## Rozměry

Šířka: 7,87 cm

Hloubka: 13,84

Výška: 1,6 cm

# BBWC

## Specifikace HW

Typ: HP 512MB P-Series Battery Backed Write Cache Upgrade 462967-B21

# FBWC

## Specifikace HW

Typ: HP 512MB Flash Backed Write Cache (NOTE: Supported on the Smart Array P410i Controller only) 534916-B2