|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 smlouvy - cenová nabídka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Popis prací** | **MJ** | **Množství celkem** | **Cena jednotková** | **Cena celkem** |
| ***Práce a dodávky HSV*** |   |   |   |   |
| ***Úpravy povrchu*** |   |   |   |   |
| Zednické práce. Otlučení omítek, omítání, výměna napadeného zdiva | soubor | 1,000 | 9849 | 9849 |
| Lešení pomocné - montáž, demontáž, pronájem | m² | 54,000 | 140 | 7560 |
| Schoz na sutě - montáž, demontáž, pronájem | ks | 1,000 | 2360 | 2360 |
| ***Práce a dodávky PSV*** |   |   |   | 0 |
| ***Povlakové krytiny*** |   |   |   | 0 |
| Odstranění povlakové krytiny střech přes 30 ⁰ z asfaltových šindelů | m² | 562,000 | 23 | 12926 |
| Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou | m² | 562,000 | 19 | 10678 |
| Provedení povlakové krytiny střech složitých do 60 ⁰ přibitím asfaltového šindele | m² | 562,000 | 200 | 112400 |
| Šindel asfaltový Bardoline BIEBER | m² | 618,200 | 267 | 165059,4 |
| Příplatek k povlakové krytině šindelových střech složitých do 60 ⁰ za malou plochu do 10 m2 | m² | 25,000 | 94 | 2350 |
| Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60 ⁰ přibitím podkladního pásu | m² | 336,000 | 34,5 | 11592 |
| Rouno podkladové Tiros | m² | 618,200 | 24 | 14836,8 |
| Skládkovné - nebezpečný odpad | t | 6,500 | 1450 | 9425 |
| Doprava na skládku | km | 69,000 | 28 | 1932 |
| Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 2425,115 | 2,8 | 6790,322 |
| ***Konstrukce tesařské*** |   |   |   | 0 |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm² délky do 3 m | m | 105,500 | 132 | 13926 |
| Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm² včetně materiálu | m | 105,500 | 328 | 34604 |
| Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 ⁰ z hrubých prken na sraz | m² | 80,000 | 81 | 6480 |
| Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3 cm | m³ | 2,000 | 7880 | 15760 |
| Demontáž bednění střech z prken | m² | 80,000 | 36 | 2880 |
| Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m³ | 4,000 | 1865 | 7460 |
| Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 2,454 | 1400 | 3435,6 |
| ***Konstrukce klempířské*** |   |   |   | 0 |
| Lemování komínů Zn-Ti hladká a drážková krytina v ploše | m² | 2,400 | 1625 | 3900 |
| Montáž lemování komínů Zn-Ti hladká a drážková krytina v ploše | m² | 2,400 | 656 | 1574,4 |
|  Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,017 | 1510 | 25,67 |
| ***Dokončovací práce - nátěry*** |   |   |   | 0 |
| Nátěry olejové klempířských konstrukcí dvojnásobné a základní | m² | 115,000 | 144 | 16560 |
| ***Dokončovací práce - malby*** |   |   |   | 0 |
| Malby směsí HET tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m² | 20,000 | 38 | 760 |
| ***Práce a dodávky M*** |   |   |   | 0 |
| ***Elektromontáže*** |   |   |   | 0 |
| Demontáž a zpětná montáž hromosvodů | m² | 562,000 | 35 | 19670 |
| Revize | soubor | 1,000 | 3550 | 3550 |
| ***Cena celkem bez DPH*** |   |   |   | 498344,2 |