Technická specifikace

Název technologie/vybavení: Kamery s objektivem a obslužným softwarem pro kokpit vozidlového simulátoru

Stručný popis technologie/vybavení a stanovení jeho účelu: 

Kamerový záznam z experimentů na vozidlovém simulátoru je zprostředkováván průmyslovými kamerami namontovanými uvnitř kokpitu. Tyto kamery se umístí, tak aby v jejich zorném poli byl obličej řidiče (první kamera) a pohled z boku na řidiče, tak záběr zabíral i ruce řidiče a volant (druhá kamera). Třetí kamera je umístěna, tak aby zaznamenávala nohy řidiče a pedály. Umístění kamer je možné v kokpitu alternativně upravit podle požadavků experimentu. Tyto kamery s namontovanými odpovídajícími objektivy by měly mít co nejmenší rozměry, nízkou hmotnost, vysokou citlivost (vzhledem k podmínkám umístění) a vysokou rychlost snímání. Další parametry kamer, objektivů a obslužného software viz tabulka.

Popis parametru
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota
(vyplňuje uchazeč)
	Závaznost
(Podmínka/ Informace)	
KAMERA		Basler acA2040-120uc		
Rozlišení kamery	Min. 2048 x 1536	2048 x 1536	podmínka	
Senzor kamery	CMOS 1/1.8“ 	CMOS, GS, 1/1.8“	podmínka	
Frekvence záznamu kamery	Min. 120 fps	120 fps	podmínka	
Typ záznamu kamery	barevný	Barevný	podmínka	
Připojení	USB 3.0	USB 3.0	podmínka	
Manuální/automatické nastavení	Ano	Ano	podmínka	
Externí synchronizace	Ano	Ano	podmínka	
SDK pro vývoj uživatelských aplikací	Ano	Ano	informace	
OBJEKTIV		KOWA LM6HC		
Závit objektivu	C-mount	C-mount	podmínka	
Minimální vzdálenost	0,1 m	0,1 m	informace	
Clona	F1.8-F16	F1.4-F16	informace	
Ovládání clony 	manuální	manuální	Informace	
SOFTWARE		StreamPix 7 – multiple 		
Synchronní záznam z více kamer	Ano	Ano	Podmínka	
Možnost synchronního přehrávání v programu	Ano
	Ano	Podmínka	
Možnost komprese záznamu při ukládání na disk	Ano	Ano	informace	
Možnost synchronního spuštění kamer	Ano	Ano	Podmínka	
				
Další požadavky				
Napájení	Přímo z USB	Ano	informace	
Manuály	Ano	Ano	informace	
Místo záručního servisu	ČR	Ano	informace	
Nástup k záruční opravě	ČR	Ano	informace	
Velikost, váha	Rozměry kamery s objektivem cca 100 x 60 x 60 mm, váha cca 250 -400 g	Kamera: 29x29x47 mm  / 80g
Objektiv: ø57x59,3 mm / 205 g	informace	

Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat:	

_________________________