Smlouva o dílo č. 93/2017
_______________________________________________________________________________________

Zhotovitel:                                                  Zadavatel:

HAMMAX - DVEŘE                                 Střední odborná škola, Liberec, 


Jablonecká 999, p.o.  
Vladimír Kučera                                         Jablonecká 999
Antonína Dvořáka 323                              460 09 Liberec             
511 01 Turnov                                          
Tel.: 721 382 056
Tel.: 724 834 498
Bankovní spojení:
Email: steinfestova@sosliberec.cz
ČESKÁ SPOŘITELNA
ČÚ: 4108653319/0800
IČO: 46746862                                
IČO: 69278270
DIČ: CZ46746862                                            

DIČ: CZ7812292532
Smluvní strany se dohodly na dodávce a montáži zboží objednaného zadavatelem dle rozpisu:

Č.   POPIS                                                              Ks                 Kč/Ks                Kč
Dveře SAPELI, typ ELEGANT KOMFORT, CPL laminát DUB STRUKTUR 17,

hrany dveří oblé S2, panty SFS BZINEK, DPO – protipožární úprava EI/EW30,

zárubně NORMAL – oblé ostění
1) A 401:

ELEGANT 10, 210/90 L, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/19 (215/100/19)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

2) A 402:
ELEGANT 10, 210/90 L, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/19 (215/100/19)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

3) A 403:

ELEGANT 10, 210/90 P, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/18 (215/100/18)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

4) A 404:
ELEGANT 10, 210/90 P, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/18 (215/100/18)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-
5) A 405:

ELEGANT 10, 210/90 P, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/18 (215/100/18)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

6) A 406:
ELEGANT 10, 210/90 L, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/18 (215/100/18)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

7) A 407:

ELEGANT 10, 210/90 L, zámek FAB/DPO
1
2.890,-
2.890,-

Přípatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

Zárubeň 210/90/19 (215/100/19)/DPO
1
2.798,-
2.798,-

Příplatek za protipožární úpravu EI/EW30
1
1.500,-
1.500,-

DVEŘE CELKEM
7 ks

60.816,-

Kování COBRA, typ LOFT, ŠTÍTOVÁ 72 mm, NEREZ

Kování se zámkem FAB
7
   410,-
2.870,-

KOVÁNÍ CELKEM
1 ks

2.870,-

DVEŘE + ZÁRUBEŇ + KLIKA CELKEM  ……………………………………


63.686,-

SLEVA   - 3 %

DVEŘE + ZÁRUBEŇ + KLIKA CELKEM PO SLEVĚ  ………………………


61.775,-




Montáž

Dveře JK včetně zárubně 210/90
7
1.800,-
12.600,-

Kování štítové
7
   105,-
     735,-


Dveřní práh/materiál + montáž
7
   350,-
  2.450,-
MONTÁŽ CELKEM


15.785,-
Doprava

Doprava Sapeli (Jihlava) – LBC (za kus)
14 ks
     85,-
1.190,-


Doprava montážníků
  1
   600,-
   600,-
DOPRAVA CELKEM


1.790,-
Celkem dodávka zboží bez DPH ……………………..……………… Kč 79.350,-
Celkem dodávka zboží bez DPH
Kč 79.350,-

DPH 21 %
Kč 16.664,-

CELKEM S DPH
Kč 96.014,-

Termín dokončení zakázky: cca 8 týdnů od zaplacení 1. zálohy za podmínky včasného vrácení potvrzené smlouvy a dostatečné stavební připravenosti.

Platební podmínky:  1. Záloha při podpisu smlouvy o dílo: Kč 45.000,- 
                                   2. platba s případnými montážními vícepracemi po dokončení 
                                       montáže (podepsání předávacího protokolu)

Skladovací podmínky: dveře se musí skladovat v suchých a krytých prostorách při relativní vlhkosti 40 - 50 %. Nezabalené vnitřní dveře nevystavujte přímému slunci. S dveřmi je nutné šetrně manipulovat vzhledem k možnému poškození vrchního laku a hran.
Montážní podmínky: dveře a zárubně se montují výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí 40 - 50 % s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky. Minimální teplota pro montáž je 10 oC. Montáž se nesmí provádět do prostor, kde na dveře bude působit vnitřní a vnější teplota s rozdílem větším než 10 oC. Zadavatel se zavazuje náležitě připravit stavební otvory pro montáž zárubní, tzn. svislost stěn v toleranci max. 5 mm a rozměry stavebních otvorů dle oddílu „zárubně“ s přesností 0,5 cm. Síla stěn je udána včetně omítek a případných obkladů.
V případě nedodržení domluvené stavební připravenosti si zhotovitel v případě odstranitelnosti závad účtuje přirážku ve výši vzniklých vícenákladů k ceně montáže. Veškeré vícepráce musí odsouhlasit obě smluvní strany. Zadavatel potvrdí podpisem 
v předávacím protokole svůj souhlas s provedením víceprací. Sazba za vícepráce je 200,- Kč/hod./pracovník. Další nadstandartní montážní úkony: hoblování po délce 350,-, podřezávání OKZ komplet 450,-, podřezávání 100,-.
Zadavatel musí zajistit uzamykatelný prostor na sklad a elektrickou přípojku. Dále je povinen před montáží přesně určit typy dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů (formou předání půdorysů). Po ukončení montáže zadavatel zkontroluje funkčnost dveří a kvalitu provedené práce. Převzetí díla potvrdí v předávacím protokole.
Záruka: Na dodané zboží a provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 2 roky. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození dveří !
Blíže nespecifikované vztahy SOD se řídí obchodním zákoníkem.
                       V Turnově                                           
 V Liberci 25. 10. 2017
                               Zhotovitel:                                                                  Zadavatel:
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                             ELEGANT 10                                     klika LOFT        

