Příloha č. 1

**Požadované technické parametry nákladního automobilu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry** | **Nabídka uchazeče****ANO/NE** |
| **Nákladní automobil**  |
| **Podvozek** |  |
| Strana řízení vlevo | Ano |
| Přípustná hmotnost min. 18000 kg | Ano |
| Přední náprava min. 7500 kg | Ano |
| Zadní náprava min. 11500 kg  | Ano |
| Výkon motoru min. 250 kW | Ano |
| Převodovka automatická | Ano |
| Přední náprava – pružiny | Ano |
| Zadní pérování je listovými péry | Ano |
| Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě | Ano |
| Stabilizátor zadní nápravy | Ano |
| Palivová nádrž min. 220l | Ano |
| Uzamykatelný uzávěr nádrže | Ano |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | Ano |
| Posilovač řízení | Ano |
| Klimatizace | Ano |
| Elektricky ovládaná okna řidiče i spolujezdce | Ano |
| Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná | Ano |
| Zpětná zrcátka vyhřívaná | Ano |
| Signál nouzového brzdění ESS | Ano |
| Antiblokovací systém ABS | Ano |
| Regulace prokluzu pohonu ASR | Ano |
| Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce | Ano |
| Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu | Ano |
| Centrální zamykání | Ano |

**Požadované technické parametry nákladního automobilu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry** | **Nabídka uchazeče****ANO/NE** |
| **Nákladní automobil**  |
| Zadní stěna kabiny řidiče bez okna | Ano |
| Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené | Ano |
| Potahy sedadel standardní kvality | Ano |
| Celkem 2 sedadla – řidič + spolujezdec | Ano |
| Výstražný bzučák při zařazeném zpátečním chodu | Ano |
| Ukazatel v kabině řidiče pro chladicí kapalinu a motorový olej | Ano |
| 2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče | Ano |
| Rádio s barevným displejem | Ano |
| Funkce handsfree pro jeden mobilní telefon (umožňující připojení přes multifunkční volant a Bluetooth) | Ano |
| Cena vč. přepravy vozidla z výrobního závodu | xxx |
| Cena vč. 1 garanční prohlídky provedené v některém z autorizovaných servisů v rámci servisní sítě | xxx |
| Záruční podmínky 12 měsíců kompletní vozidlo bez omezení počtu ujetých km | Ano |
| Záruční podmínky 24 měsíců pohonný řetězec (motor, převodovka, hnané nápravy…) bez omezení počtu ujetých km | Ano |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |