Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 17018/032 B,
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci. „11/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka"
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Zastoupené:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Město Humpolec, se sídlem v Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec,
Jiří Kučera - starosta města
Květoslav Namyslo - místostarosta města
Xxxxx
Xxxxx
00248266
CZ00248266 / měsíční plátce

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupcepro věci technické:

(dále jen „objednatel")
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

  

tel. /fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Petr Suchý, předseda představenstva
Vlastimil Hladík, člen představenstva
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice
Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení
Xxxxx
Xxxxx
xxxxx
609 32 171
CZ60932171
KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
I.	Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17018/032 B, uzavřené dne 15. 5. 2017
1)	Článek 2 - Předmět smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 5. 2017 je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku jsou rovněž méně práce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4. Článku 5 - Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méně prací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
-	Změna druhu povrchu na chodnících mezi ulicemi Kamarytova a Jana Zábrany. V původní PD navrženy betonové dlažby a obruby, nově po rozhodnutí města Humpolec o realizaci budoucí stavby úprava parku Stromovka změna na kamenné a polymerbetonové prvky pro nevidomé, které již budou korespondovat s povrchy na této stavbě
-	Změna technologie provedení sanací podloží vozovky v prostoru okružní křižovatky, v ul. Jana Zábrany. Namísto původně navržené sanace štěrkodrtí bude provedena sanace lomovým kamenem. Nevhodnost původně navržené sanace byla ověřena hutnícím pokusem - statickou zkouškou na sanaci dle původního návrhu s nevyhovujícím výsledkem.
Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s kmenovou smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.
Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 5).
2) Bod 1 článku Článek 5 - Cena díla uvedené smlouvy o dílo, v původním znění:
Cena bez DPH:
cena celkem bez DPH:	14 807 656,00 Kč
(slovy: Čtrnáctmilionůosmsetsedmtisícšetsetpadesátšest korun českých)" se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:
Cena bez DPH:

15 061 123,70 Kč

cena celkem bez DPH:
(slovy: Patnáctmilionůšedesátjednatisícjednostodvacettři korun českých a sedmdesát haléřů)"
IV. Ostatní ujednání
1.	Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3
3.	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel" a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel".
4.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.	Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6.	Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 1, tohoto dodatku.

V Humpolci dne 26.10.2017                                         V Havlíčkově Brodě dne 23.10.2017
Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:

Jiří Kučera,starosta města Humpolec                            Petr Suchý, předseda představenstva 
                                                                                          Chládek a Tintěra, a.s.
Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolec

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
11/347 Humpolec - ul. Čeiovská, okružní křižovatka - Změnový list Objekt:
11/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Misto:	Humpolec	Datum:
Město Humpolec	Projektant
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Cena celkem [CZK]
253 467,7 
252 775,6

Kód dílu - Popis
Náklady soupisu celkem - Dodatek č.1
ZBV3 Změna povrchu chodníku mezi ul. J Zábrany a Kamarytova

   ZBV8

Sanace ul. J Zábrany

692,2

SOUPIS PRACÍ					
Stavba:						
		11/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka - Změnový list					
Objekt:						
		01 - ZMĚNA č.3					
Místo:		Humpolec			Datum:		
Objednatel:
Zhotivitel:	Město Humpolec
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.			Projektan	
PČ	1
y
ri	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				252 775,56	
	D	9	POLOŽKY K ODEČTENÍ				-100 295,50	
46	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM - 80/250/1000	M	-88,000	230,00	-20 240,00	
32	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM- skladba C [A]	M2	-180,500	391,00	-70 575,50	
3	K	582625	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC - varovné a signální pásy skladby C [AI	M2	-15,000	632,00	-9 480,00	
	D	5	POLOŽKY K PŘIČTENÍ				353 071,06	
4	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	165,500	475,00	78 612,50	
5	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	20,690	3 260,00	67 449,40	
6	K	772522150	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 30 do 50 mm	m2	26,000	748,00	19 448,00	
7	M	583811240
.UP	deska dlažební, žula broušená, 30x30 tl 5 cm	m2	10,000	2 770,00	27 700,00	
	VV	9,61538461538462*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
8	K	NP1	Polymerbetonová reliéfní deska, bílá barva, 200/200/60	m2	16,000	3 411,00	54 576,00	
9	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spára se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	4,000	332,00	1 328,00	
10	K	NP2	Bet. dlažba - vodící linie 200/200/80	m2	4,000	499,00	1 996,00	
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	98,000	202,00	19 796,00	
12	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	m	100,940	814,00	82 165,16	

SOUPIS PRACÍ					
Stavba:							
		11/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka - Změnový list					
Objekt:							
		01 - ZMĚNA č.8- změna provedení sanací podloží					
Místo:		Humpolec			Datum:	24.07.2017	
Objednatel:
Zhotivitel:	Město Humpolec
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.			Projektar	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				692,16	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				692,16	
	D	5	Komunikace pozemní				692,16	
i	K	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE 100-300 ti. vrstvy BQflmjT]		M3	120,376	675,75	81 344,08	
	pp		Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostřeni se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	P		Poznámka k položce: Sanace					
	vv		401,25*0,3		120,376			
2	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-100,313	670,00	-67 209,71	
	pp		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	vv		401,25*0,25		100,313			
3	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-100,313	670,00	-67 209,71	
	pp		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
-	rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
-	zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
-	nezahrnuje postřiky, nátěry					
4	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	80,250	670,00	53 767,50	
	pp		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách nezahrnuje postřiky, nátěry					
	V'		401,25*0,20		80,250