**Celkem**

**444 834,70 Kč 287 876,70 Kč 156 958,00 Kč**

**3 150,00 Kč**

***Výkaz výměr***

**Zadání SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, tř. Kosmonautů 881/4, 779 OO Olomouc**

**Budova ČI ZŠ + spec. MŠ internát - IRC regulace nesousledného vytápění**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Seznam položek pro oddíl:* | | | | | | |
| **P 1 MTZ PR1STROJE DO ROZVAD. DO 2 KG** | | | **7,000** | **KUS** | **450,00 Kč** | **3 150,00 Kč** |
|  | | **Montáz IRC regulátoru a rídícich jednotek do rozvadece** |  |  |  |  |
| S **2** | | **ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ETH1** | **7,000** | **KUS** | **3 953,00 Kč 27 671,00 Kč** | |
|  | | **Regulátor Etatherm pro řízení hlavic, 16 adres, 230V** |  |  |  | |
| S **3** | | **HLAVICE HS1 vč. šoubení** | **166,000 KUS** | | **1 292,00 Kč** | **214 472,00 Kč** |
|  | | **Hlavice pro regulátor ETH1 mod vč. teplotniho čidla** |  |  |  |  |
| S **4** | | **ZDROJ 230V/12V** | **8,000** | **KUS** | **260,00 Kč** | **2 080,00 Kč** |
|  |  | **Spínaný napájecí zdroj pro říditi jednotku** |  | |  |  |
|  | **5 WEBSERVER** | | **1,000 KUS** | | **3 534,00 Kč** | **3 534,00 Kč** |
|  |  | Webový server **WS1s konvertorem RS485/Ethernet** |  |  |  |  |
| **P 6** | | **MON PERIFERIJ1 A UKONCENI KABELU NA STRANE PER.** | **166,000** | **KUS** | **298,00 Kč** | **49 468,00 Kč** |
|  | | **Montáž hl**a**vic termostatických ventilů vč. Opojení** |  | |  | |
| **S** | **7** | **'KABEL MEZi WEBSERVERM a PC** | **1,000** | **KUS** | **350,00 Kč 350,00 Kč** | |
|  |  | **Kabel propojovací webserver - PC** |  |  | |  |
| ***Seznam položek pro oddíl:*** | | | | | | |
|  | **1** | **UZIVATELSKÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENI PRO ETH1mod 166,000** | | **I/O bod** | **200,00 KČ** | **33 200,00 Kč** |
|  | **zpracování regulacnich algoritmu, nastaveni parameru, reglacnlch konstant regulátoru, naprogramováni casovych programu pro regulaci Etatherm** | |  |  |  |
| **P** | **2** | **OZIVENI, ODLADENI, SYSTÉMU REGULACE ETH1mod** | **166,000** | **1/0bod** | **120,00 Kč** | **19 920,00 Kč** |
|  | **zaregulování systému Etatherm, kontrola adresace polních pristorju, kontrola (unce pohonu, nastavení komunikace s rídíci jednotkou** |  |
| ***Seznam položek pro oddíl:*** | | | | | | |
| **P I 1** | | **KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ** | **166,000 KUS** | | **25,00 Kč 4 150,00 Kč** | |
| **S** | **2** | **KRABICE UNIVERZ NA OMITKU** | **166,000** | **kus** | **35,00 Kč** | **5810,00 Kč** |
|  | **mat. tvrdy samozhásivy polyvinylchlorid (PVC) 400V, 1 6A. rozmery 50x5Omm** |  |  |
| **P** | **3** | **KABEL SPEC J-H(St)H lx2x0,8 PEV** | **1 040,000** | **M** | **20,00 Kč** | **20 800,00 Kč** |
| **S 4** | | **KABEL SDEL 1x2x0,8** | **1 040,000** | **M** | **12,00 Kč 12 480,00 Kč** | |
| **S 5** | | **KABELU 2x0,75 mm2, PEV** | **90,000** | **M 4,33 Kč 389,70 Kč** | | |
|  | | **Propojeni řídící jednotky TH1mod s hlavicemi HS1** |  |  | | |
| **P 6** | | **KABEL U 2x0,75 mm2, PEV 90,000** | | **M 11,00 Kč!** | | **990,00 Kč** |
|  | | **Montáž kabelu pro propojení řídící jednotky THlmod s hlavicemi HS1** | |  | |  |
| **P** | **7** | **UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 166,000** | | **KUS 15,00 Kč** | | **2 490**,**00 Kč** |
|  | **ukoncení vodícu zapojením v rozvadeci prury** | | |  |  |  |
| **P** | **8 LISTA PH V 43 VKLADACI 700,000** | | | **M** | **25,00 Kč 17 500,00 Kč** | |
| **S 9** | | **Lista vkládací plastová PVC 24x24rnm 700,000 M** | | | **16,00 Kč 11 200.00 Kč** | |
| **S 10** | | **1Lista vkládací plastová PVC 40x4Omm 50,000 M** | | | **27,00 Kč 1 350,00 Kč** | |
| **P 11** | | **MTZ ROZVADECE** | **7,000 KUS** | | **390,00 Kč 2 730,00 Kč** | |
| **S 12** | | **ROZVADEC ETH** | **7,000 KUS 1 220,00 Kč 8 540,00 Kč** | | | |
| ***Seznam položek pro oddíl:*** | | | | | | |
| **P 1** | | **VYCHOZI REVIZE ELEKTRO** | **8,000** | **H** | **320 00 Kč** | **\_ 2 560,00 Kč** |

**33 200,00 Kči**

**19 920,00Kč**

**4 150 00 Kč**

**20 800,00 Kč**

**990,00 Kč**

**2 490,00 Kč**

**17 500,00 Kč**

**2 730,00 Kč**

**350,00 Kč**

**27 671,00 Kč**

**214 472,00 Kč**

**2 080,00 Kč**

**3 534,00 Kč**

**Uvedené referencni typy produktu nebo technologii jsou príklady. Zadání lze pinit schodnym nebo obdobnym vyrobkem,ktery** se **bude prokazatelne schodovatv techto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita, provedením, zpracováním detailu a trvanlivost**

**Jedn. cena**

**Dodávka**

**Montáž**

**444 834,70 Kč 287 876,70 Kč**

**0011 B MERENI A REGULACE**

**156 958,00 Kč**

Stránka 1 /1

**11 200,00 Kč 1 350,00 Kč**

**49 468,00 Kč**

**8 540,00 Kč**

**2 560,00 Kč**

**1**

**5 810,00 Kč**

**12 480,00 Kč 389,70 Kč**