**SMLOUVA O DÍLO**DODATEK č.1

„Oprava účelových komunikací v areálu Chotěbořských strojíren 2017 - 2. etapa“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel: Chotěbořské strojírny, a.s.

se sídlem: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Josef Dobrovolný Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

455 34 519 CZ45534519 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ:

Telefon E-mail:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí cestmistrovství Chotěboř

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí cestmistrovství Chotěboř

Bankovní spojení: Č. účtu :

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen zhotovitel)

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxx

00090450

CZ00090450

731 648 754

xxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Článek 2

Předmět rozsah a cena díla

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 2.3. následovně: Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí -

- SO01 - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace (žulové kostky, štěrkopísek a hlinitopísčitá zemina), provedení podkladních vrstev ŠD a SC a následně pokládka ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu.

1. - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace (žulové kostky, štěrkopísek a hlinitopísčitá zemina), provedení podkladních vrstev ŠD a SC a následně pokládka ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Dále bude provedena výšková úprava stávajících uličních vpustí a kanalizačních poklopů.
2. - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, provedení podkladních vrstev SC, vytrhání a osazení betonových obrub, betonáž monolitického ŽB odvodňovacího žlabu, výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů, pokládka ložné (vyrovnávka) a obrusné vrstvy z asfaltového betonu

Krajská správa a údržba

C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.png

příspěvková organizace

SO03b - Oprava chodníku vytrháním stávajících obrub a odstraněním dlažby, provedení nových podkladních vrstev, osazení obrub a zádlažba.

***silnic Vysočiny***

\_\_ SO04 - Oprava plochy před nákladovou rampou odfrézováním stávajícího asf. betonu, prodevení nové ŽB desky vč. hydroizolace, doplnění podkladních a obrusných vrstev asfaltového betonu.

Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele p. Josefem Dobrovolným, a to v příloze č.1 Cenová nabídka k provedení prací, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1. ČI. 3.1. se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

* Zahájení plnění: září 2017 (dřívější plnění je možné)
* Dokončení plnění: 15.11.2017

1. Následně se mění čl. 4.1. Cena díla:

Původní cena dle SOD

1.143.788,85,+ 684.573,07,1.828.361,92,-

Práce provedené nad rámec rozpočt

Nová cena dle Dodatku č.1

Nedílnou součástí dodatku č.1 je cenová nabídka na provedení prací.

1. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Chotěboři dne:

1 0 -11- 2017

V Jihlavě dne:

1 0 ~1r 2017

58

Králové, oddíl B,vložka 606

I

Zapsané u Krajského soudu v Hradci

Jxxxxxxxxxxxxxředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel organizace

!3-./\*TVf\UVd Ofgdí '/ZfiCe

Kosnwk.í i Í 22/1 fi, r:86 O l lihl,

ICO. vj>..3jí(5u. .pi : 5.).

b, 'Ob O l Iiniavd ■P' : 5.).' li ' ! ! '

C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.png

ění asf. betonu