-------------------------------------------------------------------------

***Ji okna, dveře – Jiří Hašek***

* obchodní zástupce firmy **EUROSYSTÉM** – eurookna, vchodové dveře
* obchodní zástupce firmy **LIMA, Ri** – plast.okna, vchod.dveře
* obchodní zástupce firmy **ROTO,VELUX** – střešní okna dřevěná, plastová
* obchodní zástupce firmy **TRIDO ,HÖRMANN** – garážová vrata
* obchodní zástupce firmy **PROALU,CLIMAX** – stínící technika

397 01 Písek ,Za Pazdernou,

-------------------------------------------------------------------------

Jméno: Mgr. Filip Rádr

Místo: ZŠ E. Beneše

vyřizuje: Jiří Hašek

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám,předložit nabídku našich výrobků z profilového

systému **V E K A** ,osazených celoobvodovým kováním **M A C O** a izolačním

sklem 4-16-4 Ug=1.1W/m2K(pokud není uvedeno jinak).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Naše výrobky byly zkoušeny ve Zkušebně STV, MZLU v Brně ,

autorizovanou osobou 209.Na základě těchto zkoušek bylo vydáno

Prohlášení o shodě .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

**V případě, že Vás tato CN zaujme, volejte prosím tel. a**

**dohodněte si zaměření.**

**Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce ( zakázce ) uvádějte**

**prosím číslo nabídky ( zakázky ). Usnadníte nám tím vyhledání.**

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu**

**každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této CN**

**nebude brán zřetel**

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

**pol. množství popis cena/ks celkem**

**Kč Kč**

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

**1**   **7.00** **ks**  Benešovka

barva : bílá

680

1360

1115

1115

2040

2230

1

2

3

4

kování: OS levé, OS pravé

S klika nahoře

S klika nahoře

výplň : 4-16-4 U=1,1(chrom.šedý)

křídlo: okenní\*SOFT\*80/70

rám : \*SOFT\*67/70

Pozn. :

SESTAVA MÍRNĚ PŘESAHUJE MAX.

DOVOLENOU PLOCHU 4,5 m2,

Z DŮVODU FINANčNÍHO A MONTÁŽE

NACENĚNO V 1 RÁMU !!!!!!!!!

rozměr: 2230/2040 mm

12.413,-- 86.891,--

Celková cena pozic 86.891 Kč

Množstevní sleva -17.378 Kč

Montáž, demontáž vč. likvidace a doprava 13.120 Kč

Parapety vnitřní plastové s montáží 4.270 Kč

Překryty vnější s montáží 1.666 Kč

Začištění (zalištování)uvnitř 8.970 Kč

**Součet**   **97.539 Kč**

DPH 21% 20.483 Kč

**CELKOVÁ CENA:**   **118.022 Kč**

**Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem),**

**je 3cm vysoký pětikomorový podkladní profil s pryžovým těsněním,kter**

**zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní**

**rovině, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů**

**Profil má druhou a pátou komoru vyplněnou polystyrénem,čímž je dosaženo**

**nízké tepelné prostupnosti U = 1,105 W/m2K.**

**Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu**

**zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

Vysvětlivky ke kování:

OS - otevíravé sklopné okno

O - otevíravé okno (

S - sklopné okno

SP - sklopně posuvné balkonové dveře

2kř.OS(O) - kování pro 2.křídlá okna bez středového sloupku

VD - vstupní dveře

D - balkonové dveře (kování jako vstupní dveře)

klika-klika +FAB - balkonové dveře (oboustr.okenní klika +FAB nad klikou)

- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.

- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

- Záruka na výrobky je 60 měsíců.

- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního

oddělení.

**Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:**

1/V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a

pohledové stavební výkresy pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže

je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení

cenová nabídka vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu.

Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny

montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový od-

běr díla.

2/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky,

nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno za-

bezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.

4/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen

odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce

ode dne montáže.

5/Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za

6 měsíců kompletní promazání.

**Montáží se rozumí :**

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě

- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů,

venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos

na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění

zapěnění spáry polyuretanovou pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

**Zednickým zapravením se rozumí :**

- zapravení vnitřních špalet

- zednic. zapravení zvenku = zařezání PUR pěny

- montáž a demontáž venkovních parapetů není v ceně zednic. zapravení

(pokud není individuálně nasmlouvána a není v ceně uvedené finanční

kalkulace)

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

**Likvidací odpadu se rozumí :**

- odvoz rámů, křídel, suti

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY

popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření

Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek posunutí smluvního ter-

mínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku

ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ( KS )

Jiří Hašek Za objednatele

............................... .............................

Věříme, že Vás nabídka zaujala a těším se na spolupráci s Vámi.

Za firmu ***Ji okna, dveře*** s pozdravem Jiří Hašek.