

**CENOVÁ NABÍDKA   
NA TRAKTOR STEYR 4055 KOMPAKT S ECOTECH**

**VYPRACOVÁNO PRO: SZEŠ Poděbrady**

**KONTAKTNÍ OSOBA: Mašek Miroslav**

**PLATNOST NABÍDKY DO:** 30.10. 2016

**L**

****



**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ KOMPAKT**

* **Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail**, chlazeným systémem EGR a systémy DOC poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh.
* **Konstantně vysoký maximální výkon motoru** je zajištěn v rozmezí 1900 až 2200 otáček za minutu.
* **Nová nabídka převodovek od jednoduchých mechanických 12x12** až po vrcholné převodovky s dvoustupňovým násobičem a plazivými rychlostmi (40x40) a minimální rychlostí pouze 130 m/h.
* Odolný hydraulický systém s celkovým výkonem až 111 l/min.
* Otáčky vývodového hřídele jsou ideálně sladěné s výkonem motoru a výkonnostní křivkou.
* Pro dokonalou práci s přední žací lištou, STEYR jako jediný na trhu **nabízí přední tříbodový závěs uchycený na přední nápravě pro dokonalé kopírování terénu.**
* **Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu.** Na přání příprava pro čelní nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů.
* **Nový design pohodlné kabiny**, klimatizací a otevíratelným předním oknem s nejlepším konceptem **ovládání ve své třídě díky Multicontrolleru.**
* **Široký výběrpneumatik** od kultivačních rozměrů až po široké nízkotlaké pneumatiky s rozměrem až 540 mm. Další možností můžou být pneumatiky pro komunální služby nebo pro travní speciály.



**PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ**

Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. Ve spojení s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. Poprodejní služby zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemí, profesionálně vyškoleným personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **STEYR 4055 Kompakt S**  **(41 kW/55 koní)** |
| Základní specifikace | |
| **Motor** | **STEYR**, 4 válcový motor s křížovou hlavou válců, objem **3,4** l splňující normu Tier 4a, přeplňování **turbodmychadlem**, vstřikovací systém Common rail, výfuk motoru umístěný u sloupku A kabiny, palivová nádrž 90 l, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier 4a, baterie 100 Ah, mechanický odpojovač baterie, alternátor 120 A, viskózní spojka ventilátoru. **Systém řešení emisí ATS.**  4055S – jmenovitý výkon 41 kW (56 k) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí moment 244 Nm při 1400 ot/min, záloha točivého momentu 35%. |
| **Převodovka a PTO** | **40 km/h**, **12** převodových stupňů vpřed, **12** vzad, ovládání pojezdu vpřed / vzad pohodlně pákou u volantu **SynchroShuttle,** vývodová hřídel **540/540 ECO ot/min**, koncovka 6 drážek. |
| **Přední náprava a zadní náprava** | Pohon přední nápravy, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, přední náprava se samosvorným diferenciálem, uzávěrka zadního diferenciálu, úhel natočení kol **55°**, hydraulické čerpadlo pro řízení **27,5 l/min,** široké přední blatníky. |
| **Hydraulický systém a zadní TBZ** | Mechanická regulace závěsu (**MDC**), hydraulické čerpadlo s výkonem **47,5 l/min**, max. zvedací kapacita 2 150 kg, zvedací kapacita 610 mm za koncovkami **1 662 kg**,  **1 okruhvnější okruhy hydrauliky**, zadní tříbodový rychlozávěs Kat.II, stabilizátory zadního tříbodového závěsu. |
| **Kabina** | Komfortní kabina **s klimatizací**, topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké přední střešní okno pro čelní nakladač, **vzduchově odpružené sedadlo řidiče** s bezp. pásem, **sedačka spolujezdce** s pásem, nastavitelný sloupek řízení s digitální přístrojovou deskou, **rádio s reproduktory**, 2 vnější zpětná zrcátka, **4 přední** + 2 zadní pracovní světla ve střeše kabiny, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, schránka na nářadí, trojúhelník pro pomalá vozidla. |
| **Příslušenství** | **zadní etážový závěs** pro přívěs,vpředu pouze tažné oko**,** mechanický odpojovač baterií, schránka nářadí, zadní tříbodový závěs s rychloupínáky.**1+2 okruhové vzduchové brzdy** |
| **Pneumatiky** | **Standardní 12.4R20**přední, **14.9R30**zadní |

**Ceníková cena traktoru STEYR 4055 Kompakt S v €: 48421,- €**

|  |  |
| --- | --- |
| Úprava traktoru na výcvikové vozidlo |  |
| * Vzduchem odpružené sedadlo instruktora s horizontálním posuvem sedáku a bezpečnostním pásem * Zdvojené ovládání pro instruktora - pedál brzdy a ovládání spojky „Double Clutch“ * Označení autoškoly na střeše | **4 800,- €** |

**3 sedačka pro komisaře**  **2 000,- €**

**Čelní nakladač s 3. Funkcí ovládaný mech. Joystickem 6000,- €**

**Doplňující ilustrativní fotografie:**

****

****

**Poznámky:**

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH;
* Ceny případné doplňkové výbavy v cizí měně se při zúčtování převádí dle sazby „devizy prodej“ kurzovního lístku Komerční banky, a.s. ke dni zdanitelného plnění;

**Garance:** 24 měsíců

**Termín dodání:** dle objednání

**Platnost nabídky:** do 30.10. 2016

**Zpracoval: Mašek Miroslav**