
Smlouva č. NPU-UPS *I* 12015/*-f'lfo*



*hl' /I* / .J *l!?t?*

**Smlouva o dílo**

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 -Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333



I

*I I f I vac1 a* I*resa.*

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

( dále jen objednatel )

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741



uzavírají tuto

**smlouvu o dílo** :

Prohlášení


Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.


I. Předmět smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne-

k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla realizována ' prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket pod ID zakázky: T004/15V/00026528. Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.l) provést následující práce:

1.2.



* 1. Výchozí údaje:
     + místo provedení díla: SH Žebrák
     + termín provedení díla: pět dnů od podpisu smlouvy do (v letošním roce je předpoklad opravy části stavby ve finančním objemu 300 000,- Kč vč. DPH, práce musí být letos dokončeny nejpozději do

Strana 1 (celkem 6)

**Smlouva č. NPÚ-ÚPS** *I* **/2015**

**II. Cena díla**

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: **1 811 874,- Kč bez DPH**
  2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle *§* 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřej­ něny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  3. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto sku­ tečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato sku­ tečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou in­ formaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zho­ tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě, a to za každý jednotlivý případ poru­ šení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
  4. Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty - připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedeném díla. Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5., 4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.
  6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
  7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčí plnění bude stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou stanoveny na měsíční fakturaci vždy k 5. dni po celou dobu platnosti této smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude alespoň 30 dní.
  8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:
     + označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
     + datum vystavení
     + datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného pro- '

tokolu

* + - údaje Objednatele - název, IČ, DIČ a sídlo
    - údaje Zhotovitele - název, IČ, DIČ a sídlo
    - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
    - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
    - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
    - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
    - částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
    - vypořádání případně poskytnutých záloh
    - sazbu a výši DPH Ge-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
  1. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, podepsaný zástupci obou smluvních stran

Strana 2 (celkem 6)

**Smlouva č. NPÚ-ÚPS** *I* **/2015**

* 1. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdani­ telné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
  2. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:

Národní památkový ústav

Územní památková zpráva v Praze Sabinova 373/5,

130 11 Praha 3

* 1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osoba­ mi oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

III. **Práva a povinnosti zhotovitele**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol).
  2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
  4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděno pomocí subdodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
  5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
  6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
  7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně tři dny před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou - dopisem objednateli a vyznačením do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů.
  8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.
  9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.

Strana 3 (celkem 6)



**Smlouva č. NPÚ-ÚPS** *I* **/2015**

* 1. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
  2. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
  3. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude zajištěn, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ.

IV.**Práva a povinnosti objednatele**

* 1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
  2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
  3. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
  4. Zjistí- li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.
  6. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo provádění díla ukončit před jeho dokončením. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
  7. Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. IV., odst. 4.5. této smlouvy oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
  8. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.

'

**V. Odpovědnost za vady**

5.I . Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
  2. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.

1. **Předání a převzetí díla**
   1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
   2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatele.

Strana 4 (celkem 6)

Smlouva č. NPÚ-ÚPS *I* /2015

* 1. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou každé faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.

1. Smluvní pokuty

Smluvní pokuta se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po předání faktury s vyúčtováním smluvní pokuty objednatelem.

Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek plnit sjednané povinnosti nezaniká.

1. Pojištění Zhotovitele a díla
   1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu pod­ nikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením ne­ bo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
   2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
   3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
   4. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veške­ rou součinnost, která je v jejich možnostech.
   5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
   6. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v prosté kopii.
2. Další ujednání

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 15 dnů.

1. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá " za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.

1. Platnost smlouvy
   1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I., 1.3. této smlouvy.
   2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
   3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

Strana 5 (celkem 6)

**Smlouva č. NPÚ-ÚPS** *I* **/2015**

XII. **Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.
  2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

V Praze, dne 31.8. 2015 v?(t'J,l\_ ' dne *. ( . t (*

'

Strana 6 (celkem 6)



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Název stavby

Název objektu Nazev části

.iHRAD ŽEBRÁK ·ÚDRŽBOVÉ PRACE 2014

iHRAD ŽEBRAK

I

JKSO i801 47 1

ECO

Místo iHrad žebrak

Objednatel

!Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

DIC

r

l

Projektant Zhotovitel

!!!!!s.

I

f -

!26437741

JCZ26437741

RozpoCet číslo

!!19114

Zpracoval

*11*

Dne

Měrné a účelové jednotky

Poeet Nákla'dy / 1m.j. I

o ·--o oo I

Počet Náklady / 1 m.j. I

###### o: o.oo I

Počet Náklady / 1 m.j.

01

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

I -1

A ladni roz:p. áklad\_y \_ Blooplňkové náklady

1 I

C !Náklady na umfstěni stavby

HSV !Dodávky 45 922,50

8 IPráce presčas

0,00 13!Zarl enl sta":niště

0,00

*i*I ---

2 \_\_/1\_Monláž

3 PSV ioodávky

4 !;tu

r l ­

s •M• !Dodávky

1656 251,52 9 1 Bez pevné pod!.

t

0,00 10 !Kulluml pamálka

11 100,00 11

0,00

0,00 14!Mimostav. doprava

0,00 15/ Územnl vlivy ]

0,00 161Provoznl vlivy I

17!0stalnl

###### o.oo

0,00

0,00

0,00

6 iMontáž

*J*

0,00 18'!NUS z rozpočtu

......--------1 r

0,00

7 ZRN (f. 1-6)

1 713 274,02 12-loN (f. 8·11)

0,00 19!NUS (f. 13-18)

"' -- -----4

50 000,00

20 HZS

Projektant

4\_8\_6\_00,00-t 21 /Kpl činnost

0,00

22j0stalnl náklady

D JCelkové náklady

23[SoCet 7.-·12, 19-22

0,00

1 811 874,00

"!.a- pls \_

Objednatel

IRezitko

;:;J 1s %!

25 ;1 % !

I


0,00 DPH

1 811 874,00 DPH

I o.oo

i -

iRazítko



---

I

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

E IPřipočty a odpoč!\_Y

-1

380 494.oo

2 192 368,00

* E A .RT GROUf> a.s. @

„,Jš!::ilf:t. 760/27

'\: CO Pr::hn 1

(': 26<:.;77 1

.. ':CZ2G4:!7741

IRaiiticp'.• *·:*\_ot ánir: r?3J\_ m. '·: der:i\_ho

27,Dodávky obj tele 28 Klouzavá doložka 29,Zvýhodněnl+ - -

0,00

0,00

0,00





**REKAPITULACE**

Stavba: Objekt: Čbt: JKSO:

HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK

801 47 1

Objednatel: Zhotovitel:

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

I

·· Kód Popis Cena celkem

r 1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 713 274,02

1 Zemni práce 49 198,00

3 Svislé a kompletnl konstrukce 1 026 125,00

6 Úpravy povrchů vnějši 201 917,50

9 Ostatnl konstrukce a práce-bouráni 436 033,52

99 Přesun hmot 149 062,77

1. Náklady na umístěni stavby 50 000,00

o Néklady umlstěnl stavby 50 000,00

OST Ostatni 48 600,00

1. Ostatnl práce 48 600,00

Celkem 1 811 874.02

###### ...



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014 Objekt: HRAD ŽEBRÁK

Čbt:

JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národnl památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

p c. TV KCN Kód polotky

Popis

MJ Mnofstvl I Cena Cena celkem

Cenové

celkem jedno ková soustava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 9 I 10 | | | |
|  |  | ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 1713 274,02 |
| D | 1 | Zamni práce | 49 198,00 |
| K 0 | 111201101  01 | Odstraněni náletových rosHin a dravin do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000  m2 m2 170,000 55,00 9 350,00 CS URS | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "N1" 170.00 |  | 170.000 |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 111201401 | Spáleni kravin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 170,000 | 25,00 | 4 250,00 | CS URS |
| 3 | K | 231 | 180406180 | Strženi zadrnovánl s uložanlm a ošetrenlm | m2 | 78,000 | 105,00 | 8 190,00 | KALKULACE |
| 4 | K | 231 | 180406190 | Krycl vrstva koruny zdiva zadrnovánlm původnlm a ošetrenl | m2 | 78,000 | 136,00 | 10 608,00 | KALKULACE |
| 5 | K | 231 | 180406192 | Porost strešnlho pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodnlků | m2 | 28,000 | 600,00 | 16 800,00 | KALKULACE |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletnf konstrukce |  |  |  | 1026 125,0() |  |
|  |  |  | 155281394 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 002 |  | Sanace trhlin ručně maltou injektovánlm maltou M2 a vyplnl maltou M3 hl do 100 mm | m | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | •ozn.Z10" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ob1.1a" 8.00 |  | 8.000 |  |  |  |
| 7 | K | 002 | 155282594 | Vyfištěnl trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm | m | 8,000 | 150,00 | 1200,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z10" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1a" 8,00 |  | 8,000 |  |  |  |
| 8 | K | 011 | 313212192 | Oprava Ilce kamenného zdiva U.cca 300mm z původnlch kamenů s doplněn lm | m2 | 28,500 | 6 950,00 | 198 075,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | •ozn.z1· |  |  |  |  |  |

313212193

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.1a" | S,50 | S,SOO |
| "obj 1b" | S.00 | S.000 |
| "obj.2a" | 3.00 | 3.000 |
| "obj.2d" | 2.00 | 2.000 |
| "obj.Sn" | 3.SO | 3.SOO |
| "obj.Sb" | 3,SO | 3,SOO |
| "obj.6a" | 2.00 | 2.000 |
| "obj.6c" | 1.S | 1,500 |
| "obj.Ba" | 2.SO | 2.SOO |
| Součet |  | 28,500 |

9 K 011 Oprava Ilce kamenného zdiva v lomuli.cca 300mm z původnlch kamenů s doplněnlm m2 56,500 7 200,00

###### „

406 800,00 KALKULACE



"ozn.Z6"

"obj.2a" 21,00 21.000

"obj.3" 14,00 14,000

"obj.Sa" S,00 S,000

"obj.6a" 13,SO 13,SOO

"obj.9" 3,00 3,000

Součet 56,500

1. K 014 317235813 Doplněnl a prezděnl Ilce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1 m3 5,700 9 500,00 54 150,00 KALKULACE "Z4, Z7"

"obj.Se" 3,SO 3,SOO

"obj.Sd" 11.00·0.2 2.200

Součet 5,700

1. K 002 155281124 Vykllnovánl uvolněných spár ve zdivu cihelném m2 11,000 350,00 3 850,00 KALKULACE "ozn.Z7"

"obj.Sd" 11.00 11,000

1. K 015 327215134 Prezdtvánl původnlho kamenného zdiva na maltu M1 m3 54,700 6 500,00 355 550,00 KALKULACE "ozn.Z2, Z2'"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.700 |  | | |
| 2.000 |  |  |  |
| 1.SOO  1S,OOO |  |  |  |
| 11,000 |  |  |  |
| 3.300 |  |  |  |
| 9,000 |  |  |  |
| 3.700 |  |  |  |
| 2.000 |  |  |  |
| 3,500 |  |  |  |
|  | 1,000 |  |  |  |

"obj.1b" 2,70

"obj.2a" 2.00

"obj.2d" 1.SO

"obj.Sa" 1S.OO

"obj.Sb" 11.00

"obj.Se" 3.30

"ohj.Sd" 9,00

"obj.6a" 3.70

"obj.6b" 2.00

"obj.Se" 3.SO

"obj.9" 1,00

Součet 54.700

1. K 015 327215135 Doplněn Ikamenného zdiva záklenku z původnlho kamene na maltu M1 m3 0,200 6 500,00 1300,00 KALKULACE "ozn.Z5"

"obj.Se" 0.20 0.200

D 6 Úpravy povrchů vnějil 201 917.50

1. K 011 612631012 Spárováni maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene m2 307,000 350,00 107 450,00 KALKULACE "ozn.Z3"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "obj.1a" |  | 12.00 | 12.000 |
| "obj.1h" |  | 40,00 | 40,000 |
| "obj.2a" |  | 6S,OO | 65,000 |
| "obj.2d" |  | 23,00 | 23,000 |
| "obj.Sa" | ... | 40,00 | 40.000 |



"obj.Sh" 28,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 28,000 |  | | |
| 12,000 |
| 30,000 |
| 29,000 |
| 3.000 |
| 16.000 |
| 7,000 |
| 2 ,000 |
| •. |  | 307,000 |
|  | m2 | 321,500 | 65,00 | 20 897,50 | CS URS |
|  |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  | 65,000 |  |  |  |
|  |  | 23.000 |  |  |  |
|  |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  | 28,000 |  |  |  |
|  |  | 15,SOO |  |  |  |
|  |  | 41,000 |  |  |  |
|  |  | 29.000 |  |  |  |
|  |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 16.000 |  |  |  |
|  |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | 2.000 |  |  |  |
|  |  | 321,500 |  |  |  |
| a | m2 | 77,000 | 650,00 | 50 OS0,00 | KALKULACE |

"obj.Se" 12.00

"obj.Sď 30,00

"obj.Ba" 29.00

"ohj.6b" 3.00

"obj.6e" 16.00

"obj.Ba" 7.00

"ohj.9" 2.00

Součet

1. K 015 628195001 Očištěni zdiva pled započetlm oprav ručně

"ozn.Z3"

"obj .1a" 12.00

"obj 1b" 40,00

"obj.2a" 65,00

"obj.2d" 23,00

"obj.Sa" 40,00

"obj.Sb" 2B.OO

"obj.Se" 12.00+3,SO

"obj.Sd" 30,00+11.00

"obj.Sn" 29.00

"ohj.6h" 3.00

"oh1.6e" 16,00

"obj.Ba" 7,00

"obj.9" 2.00

16 K 211

Součet

628635334 Konzervace historických omltek napuštěn lm R1, injektovánl maltou M4 s omazénlm pod dohledem restaurátora

"ozn.Z8"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obJ.1b" | 20,00 | 20,000 |
| "obj.2a" | 34,00 | 34,000 |
| "obj.Ba" | 23,00 | 23,000 |
| Součet |  | 77.000 |

17 K 211

628635335 Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3, injektáž a spárováni

"ozn.Z9"

m2 14,000 1 680,00 23 520,00 KALKULACE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | "obJ.2a" 14,00 |  | 14,000 |  | | |
|  | D |  | 9 | Ostatnl konstrukce a práce-bouráni |  |  |  | 436 033,52 |  |
| 18 | K | 321 | 938903113 | Vysekáni spér hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 307,000 | 140,00 | 42 980,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z3" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1a" 12,00 |  | 12.000 |  |  |  |

#### ...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "obj.1h" | 40,00 |  | 40,000 |
| "obj.Za" | 6S,OO |  | 6S,OOO |
| "obj.2d" | 23,00 |  | 23,000 |
| "obi.Sa" | 40,00 |  | 40,000 |
| "obj.Sb" | 28,00 |  | 28.000 |
| "obj.Se" | 12.00 |  | 12.000 |
| "obj.Sd" | 30,00 |  | 30.000 |
| "obj.Ba" | 29.00 |  | 29.000 |
| "obj.Sb" | 3,00 | '. | 3,000 |
| "obj.6c" | 16,00 |  | 16,000 |
| "obj.Ba" | 7.00 |  | 7.000 |
| "obj.9" | 2.00 |  | 2.000 |

Součet 307,000

19 K 001 114203204 Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty m3 46,495 350,00 16 273,25 KALKULACE "Z2.Z2"' S4,70'0,8S 46.49S

941121111 Montáž lešení radového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do

20 K 003

1,5 m v do 10 m m2 440,000 125,00 55 000,00 CS URS

"ozn.LE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | "obJ.1b" | 30,00 |  | 30.000 |  | | |
| "obj.2a" | 120.00 |  | 120.000 |
| "obj 2d" | 40.00 |  | 40,000 |
| "obj.3" | 20.00 |  | 20.000 |
| "obJ.Sa-Sd" 120.00 | |  | 120.000 |
| "obj.8" | 110.00 |  | 110,000 |
| Součet |  |  | 440,000 |
| 21 | K | 941121211 Pfíplatek k  003  první a ZK | | lešenl fadovému trubkovému těžkému s podl D den použiti | ahami š 1,5 m v 1O m za  m2 | 26 400,000 | 1,50 | 39 600,00 | es URS |
|  |  |  | 440.00-30 | · 2 |  | 26 400,000 |  |  |  |
| 22 | K | 941121811 Demontáž  003  do 1,5 m v | | lešenl fadového trubkového těžkého s podlah do 10 m | ami zatržení do 300 kg/m2 š  m2 | 440,000 | 55,00 | 24 200,00 | es URS |
| 23 | K | 762 762524912 PoloženIa | | nastaveni polštáfů Houšťky pfes 100 mm pod | lešení m | 74,000 | 150,00 | 11 100,00 | CS URS |
|  |  |  | "LE" | 74,00 |  | 74.000 |  |  |  |

24 K 003

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeovou podlahou v do 1,9 m

zatržení do 150 kg/m2 m2 120,000 105,00 12 600,00 CS URS

25 K 013 971024590 Částečné odbourání Ilce zdiva kamenného k použiti m3 28,500 550,00 15 675,00 KALKULACE "ozn.Z1"

"obJ.1a" s.so s.soo

"obj.1b" S,00 S,000

"obj.2a" 3,00 3.000

"obj.2d" 2.00 2,000

"obj.Sa" 3,SO 3.SOO

#### ...




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.Sb" | 3.SO | 3,SOO |
| "obj.Ba" | 2.00 | 2 .000 |
| "obj.BC" | 1.S | 1.SOO |
| "obj.Ba" | 2.SO | 2.SOO |
| Součet |  | 28,500 |

"obj.1b" 2 .70 2.700

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | K | 013 | 971024599 | Odbouráni zdiva kamenného k použiti na MV | m3 | 54,700 | 350,00 | 19 145,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z2, Z2'" |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "obj.Za" 2 .00  "obj.2d" 1.SO "  "obj.Sa" 1S.OO  "obj.Sb" 11.00  "obj.Se" 3.30  "ohj.Sd" 9.00  "obj.Ba" 3.70  "obj.6b" 2.00  "obj.Bc" 3.SO  "obj.9" 1.00  Součet | | | | | | 2 .000  1,SOO |  | | |
| 1S.OOO |
| 11.000 |
| 3,300 |
| 9.000 |
| 3.700 |
| 2.000 |
| 3.500 |
| 1,000 |
| 54,700 |
| 27 | M | MAT | 583807690 | dodáni vhodného kamene | m3 | 10,205 | 4 500,00 | 45 922,50 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "Z1" 1.00 |  | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | "Z2.Z2"' S4 .10·0.15 |  | 8.20S |  |  |  |
|  |  |  |  | "ZB" 1,00 |  | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 10,205 |  |  |  |
| 28 | K | 013 | 978023252 | Odstraněni náletových porostů vysekánlm a vyčištěni spár zdiva kamenného | m2 | 85,000 | 45,00 | 3 825,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "N2" 85 .00 |  | 85.000 |  |  |  |
| 29 | K | 006 | 981511116 | Odbouráni llcového zdiva cihelného na MV postupným rozeblránlm | m3 | 1,000 | 650,00 | 650,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "Z4" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 1,00 |  | 1,000 |  |  | |
|  | o |  | 99 | Pfesun hmot |  |  |  | 149 062,77 | |
| 30 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 71,644 | 350,00 | 25 075,40 CS URS | |
| 31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenlm | t | 71,644 | 60,00 | 4 298,64 CS URS | |
| 32 | K | 013 | 997013509 | Pflplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pfes 1 km | t | 716,440 | 35,00 | 25 075,40 CS URS | |
|  |  |  |  | 71.B44.10 |  | 71B.440 |  |  | |
| 33 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 71,644 | 320,00 | 22 926,08 KALKULACE | |
| 34 | K | 011 | 998018002 | Pfesun hmot ručnl pro budovy v do 12 m | t | 286,749 | 250,00 | 71 687,25 CS URS | |
|  | o |  | 000 | Náklady na umlstěnl stavby |  |  |  | 50 000,00 | |
|  | o |  | o | Náklady umlstěnl stavby |  |  |  | 50 000,00 | |
| 35 | K | 001 | 01301 | Zaflzenl staveniště |  | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 KALKULACE | |
|  |  |  |  | 1/ stavebnl ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazenlm na dobu 3X10 měslcú |  |  |  |  | |

'




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | t.j. 3x zflzenl  2/ pflvod vody a energie |  |  |  | | |
| 3/ skladová plocha a mobilnl WC |  |  |
| 4/ likvidace ZS 3X |  |  |
|  |  | 1.000 |
| 36 | K | 001 | 01401 | Mimostavaništnl doprava |  | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ zvýšené náklady na mimostaveništnl dopravu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 37 | K | 001 | 01701 | Ostatnl NUS | •. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ doprava zaměstnanců |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2/práce za památkového dozoru |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
|  | **D** |  | **OST** | **Ostatnl** |  |  |  | **46 600,00** |  |
|  | **D** |  | **001** | **Ostatnl práce** |  |  |  | **46 600,00** |  |
| 38 | K | 001 | 01704 | Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen |  | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | KALKULACE |
| 39 | K | 001 | 01705 | Restaurátorský záměr na omltky |  | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | KALKULACE |
| 40 | K | 001 | 01706 | Restaurátorská zpráva - 4x paré x2 |  | 1,000 | 35 600,00 | 35 600,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1 811 874.02** |  |

'

Smlouva č. NPÚ-ÚPS *I* /t.);2016

*tll/ ftf/..ÍaJP1\_ 1*




Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /456/2015

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 O 1 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,



*orucovac1 adresa:*

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741



uzavírají tento dodatek:

1. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah víceprací a méněprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Vícepráce se se týkají rozšíření lešení u objektu č.6, větší rozsah zahrnující odstranění náletové zeleně včetně likvidace, méněprace se týkají objektu č.5, kde byl stanoven menší rozsah přezdívání a s tím souvisejících prací. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla.

Dále se mění č.ú. bankovního spojení objednatele.

1. Cena díla

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č.1 Schválené méněpráce ZL 1 Celkem bez DPH

DPH 21%

269 118,00 Kč

56 515 00 Kč

celková cena s DPH 325 633,00 Kč

Strana 1 (celkem 2)

Smlouva č. NPÚ-ÚPS *I* /20 .

Příloha č. l Schválené vícepráce ZL 1 Celkem bez DPH

DPH 21%

215 690,00 Kč

45 295 00 Kč

celková cena s **DPH** 260 985,00 Kč

Celková cena díla se stanovuje Celkem bez DPH dle SoD Méněpráce

Vícepráce

DPH 21%

1 811 874,00 Kč

-269 118,00 Kč

215 690,00 Kč


1 758 446,00 Kč


369 273 66 Kč

Celková cena s **DPH** 2 127 720,00 Kč

1. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

 V Praze, dne 2016



Haštalská 760/27 110 00 Prahe 1

IČO: 26437741

DIČ:: CZ26437741

Zapsaná v obchodním rejstfíku, veden!ho Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7114

Strana 2 (celkem 2)

Změnový list č. 1

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č.S - Hejtmanství Smlouva o dílo :2008H1150001

Objednatel : Národní památkový ústav, IČ : 75032333 Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s.,IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny : Podrobné zdůvodnění odpočtů a přípočtů je popsáno ve změnovém listu a. (méněpráce) a změnovém listu b (vícepráce).

Finanční dopad změny : Méněpráce dle změnového listu a. bez DPH 21% je -269 118,00 Kč

DPH 21% je - 56 515,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je -325 633,00 Kč

Vícepráce dle změnového listu b. bez DPH 21% je

DPH 21% je

Cena celkem vč. DPH 21% je

215 690,00 Kč

45 295,00 Kč

260 985,00 Kč

*Souhrn změnových listů la. a lb. :*

Vícepráce dle ZL 1.b bez DPH 21% 215 690,00 Kč - Méněpráce dle ZL la. bez DPH 21% 269 118,00 Kč =

Celkové snížení dle ZL č 1 . bez DPH 21% - 53 428 Kč

*Cena celkem:*

Cena dle SoD bez DPH 21% je 1811874,00 Kč

DPH 21% je 380 494,00 Kč

Cena celkem dle SoD vč. DPH 21% je 2 192 368,00 Kč

Souhrn změnových listů a. a b. bez DPH 21% je

DPH 21% je

Cena celkem vč. DPH 21% je

-53 428,00 Kč

-11 220,00 Kč

-64 648,00 Kč

Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1bez DPH 21% je 1758446,00 Kč


DPH 21% je 369 274,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je 2 127 720,00 Kč

Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :


V Praze dne 

Podpis



Zhoto

Příloha č. 1- Změnový list 1.a Příloha č. 2 - Změnový list 1.b



Objednatel a jeho zástupci :

Změnový list č. 1- méněpráce

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č.5 - Hejtmanství Smlouva o dflo :2008H1150001

Objednatel :Národní památkový ústav, IČ : 75032333 Zhotovitel : GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny : li Etapa údržbových prací pro letošní rok je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 - Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

Finanční dopad změny :snížení ceny bez DPH 21% je 269 118,00 Kč


DPH 21% je 56 515,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je 325 633,00 Kč


Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

,/ *J /l*

V Praze dne „..........:......„..........•.





Objednatel a jeho zástupci :



Příloha č. 1- Položkový rozpočet méněprací dle SoD

### KRYCI LIST SOUPISU PRACI



------ --,

Název stavby HRAD ŽEBRÁK - úDRžBOVÉ PRÁCE 2014

JKSO 801 47 1

Název objektu

HRAD ŽEBRÁK

ECO

Název části

Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNĚPRÁCE

Místo

Hrad Žebrák

Objednatel Projektant

Zhotovitel GEMA ART GROUP a.s.

IC DIC

I

I

26437741 CZ26437741 I

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet | Nákl | ady / 1 m.j. j | Počet |
|  | o[ | o.oo [- | - |

Náklady / 1 m.j.

tl\_ P\_očet

j Náklady *I* 1 m.j.

o!

Rozpočtové náklady v CZK

o.oo I · 0 1 ---- 0.00-·

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas

1. Montáž 269 117,50 9 Bez pevné podl.
2. PSV Dodávky 0,00 10 Kultumr památka
3. Montáž 0,00 11
4. **"M„** Dodávky 0,00
5. Montáž 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 269 117,50 12 ON (ř. 8-11)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost

.

Projektant ;

0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

0,00 15 územní vlivy 0,00

0,00 16 Provozní vlivy 0,00

1. Ostatní 0,00
2. NUS z rozpočtu 0,00

0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

0,00 22 Ostatní náklady 0,00

o Celkové náklady

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r •• | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | 269 118,00 |
| 24 | 15 % | 0,00 DPH | 0,00 |
|  | 25 | 21 % | 269 118,00 DPH | 56 515,00 |
| 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 325 633,00 |

@ E Přípočty a odpočty

Datum a

|  |  |
| --- | --- |
| 27 Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 Zvýhodněni + - | 0,00 |

REKAPITULACE

Stavba: HRAD EBRÁK - ÚDRlBOVÉ PRÁCE 2014

Objekt: HRAD EBRÁK

Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNÉPRÁCE JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

Kód Popis

1 2

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemni práce

3 Svislé a kompletni konstrukce

6 Úpravy povrchů vnějši

9 Ostatnl konstrukce a práce-bouráni

99 Přesun hmot

1. Náklady na umístěni stavby

o Náklady umístěni stavby

OST Ostatní

1. Ostatni práce Celkem

Cena celkem

3

269 117,50

0,00

244 450,00

0,00

24 667,50

0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

269 117.50

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

**Objekt:** HRAD ŽEBRÁK

**Čht:** Objekt 5 - práce pro rok 2016 - MÉNĚPRÁCE JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s. Datum: | | | | | | | | |
| P.Č:. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ Množstvi Cena Cena celkem celkem jednotková | | | Cenová soustava |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 | | | 10 |
|  |  | | | ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA |  |  | |  |
|  | **o HSV** | | | **Préce a dodévky HSV** |  | **269 117,60** | |  |
|  | **o 1** | | | **Zemní práce** |  | **0,00** | |  |
| K | | 001 | 111201101 | Odstraněni náletových rosUin a dřevin do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do  1000 m2 | m2 | 55,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "N1" 170,00 |  |  |  |  |
| 2 | K | 001 | 111201401 | Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 25,00 | 0,00 | es URS |
| 3 | K | 231 | 180406180 | Stržení zadmování s uložením a ošetřením | m2 | 105,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 4 | K | 231 | 180406190 | Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetření | m2 | 136,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 5 | K | 231 | 180406192 | Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků | m2 | 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  | **o** |  | **3** | **Svislé a kompletr.i konstrukce** |  |  | **244 460,00** |  |
|  |  |  | 155281394 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 002 |  | Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm | m | 650,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z10" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1a" B,00 |  |  |  |  |
| 7 | K | 002 | 155282594 | Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm | m | 150,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z10" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1a" B,00 |  |  |  |  |
| B | K | 011 | 313212192 | Oprava líce kamenného zdiva U.cca 300mm z původnich kamenů s doplněnim | m2 | 6 950,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z1" |  |  |  |  |

313212193

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.1a" | 5,50 |  |
| "obj.1b" | 5,00 |
| "obj.2a" | 3,00 |
| "obj.2d" | 2,00 |
| "obj.Sa" | 3,50 | 3,500 |
| "obj.Sb" | 3,50 | 3,500 |
| "obj.6a" | 2,00 |  |
| "obj.Se" | 1,5 | 1,500 |
| "obj.Ba"  Součet | 2,50 | B,500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 011 | Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním | m2 | 7 200,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  | "ozn.Z6" |  |  |  |  |

S,000

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.2a" | 21,00 |
| "obj.3" | 14,00 |
| "obj.Sa" | S,00 |
| "obj.Sa" | 13,50 |
| "obj.9" | 3,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Součet |  | 5,000 |  | | |
| 10 | K | 014 | 31723S813 | Doplnění a přezdění líce zdiva z cihel C1 vč.dodání na maltu M1 | m3 | 3,300 | 9 S00,00 | 31 350,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "Z4, Z?'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 3,SO |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sd" 11,00•0,2 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  | 3,300 |  |  |  |
| 11 | K | 002 | 155281124 | Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelném | m2 | 9,000 | 3SO,OO | 3 150,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z7" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sd" 11,00 |  | 9,000 |  |  |  |
| 12 | K | 015 | 327215134 | Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1 | m3 | 32,300 | s S00,00 | 209 950,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z2, Z2"" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1b" 2,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.2a" 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.2d" 1,SO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sa" 1S,OO |  | 12,3SO |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sb" 11,00 |  | 8,720 |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 3,30 |  | 2,150 |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sd" 9,00 |  | S,080 |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sa" 3,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Sb" 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 3,50 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.9" 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 01S | 32721S135 | Součet  Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1 | m3 | 32,300 | s S00,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.ZS" |  |  |  |  |  |

"obj.Se" 0,20

**D 6 Úpr1vy povrchů vnějil 0,00**

14 K 011 S12S31012 Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene m2 350,00 0,00 KALKULACE "ozn.Z3"

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 12,00 |
| "obj.1b" | 40,00 |
| "obj.2a" | SS,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.Sa" | 40,00 |
| "obj.Sb" | 28,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | "obj.Se" | 12,00 |  | | | |
| "obj.Sd" | 30,00 |
| "obj.Sa" | 29,00 |
| "obj.Sb" | 3,00 |
| "obj.Se" | 1S,OO |
| "obj.Ba" | 7,00 |
| "obj.9" | 2,00 |
| 1S | K | 01S | S2B19S001 | Součet Očištění zdiva | před započetím oprav ručně | m2 | SS,00 | 0,00 | es URS |
|  | | | | "ozn.Z3" |  |  | | | |
| "obj.1a" | 12,00 |
| "obj.1b" | 40 ,00 |
| "obj.Za" | SS,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.Sa" | 40,00 |
| "obj.Sb" | 2B,00 |
| "obj.Se" | 12,00+3,SO |
| "obj.Sd" | 30,00+11,00 |
| "obj.Sa" | 29,00 |
| "obj.Sb" | 3,00 |
| "obj.Se" | 1S,00 |
| "obj.Ba" | 7,00 |
| "obj.9" | 2,00 |
| Součet |  |

S2BS3S334 Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním

1S K 211 a pod dohledem restaurátora m2

SS0,00

0,00 KALKULACE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | "ozn.ZB" |  |
| "obj.1b" | 20 ,00 |
| "obj.2a" | 34,00 |
| "obj.Sa" | 23,00 |
|  | Součet |  |

17 K 211

S2BS3S33S Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3,

injektáž a spárování m2 1 SB0,00 0,00 KALKULACE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | "ozn.Z9" |  | | | | |
| "obj.2a" 14,00 |
| 1B | **o**  K | 321 | **9**  93B903113 | **Ostatni konstrukc;e a práce-bouráni**  Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 4S,OOO | 140,00 | **24 667,&-0**  s 300,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z3" |  |  |  |  |  |

"obj.1a" 12,00

"obj.1b" 40,00

"obj.2a" SS,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.2d" | 23,00 |  |
| "obj.Sa" | 40,00 | 20 |
| "obj.Sb" | 28 ,00 | 10 |
| "obj.Se" | 12,00 |  |
| "obj.Sd" | 30,00 |  |
| "obj.6a" | 29,00 |  |
| "obj.Sb" | 3,00 |  |
| "obj.Bc" | 16,00 | 1S |
| "obj.Ba" | 7,00 |  |
| "obj.9" | 2,00 |  |
| Součet |  | 4S |

20 K 003

941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 001 | 114203204 | Očištěni nabouraného kamene a cihel od melty | m3 | 14,000 | 3SO,OO | 4 900,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "Z2,Z2 "' 54,70\*0,85 |  | 14,000 |  |  |  |

1,5 m v do 10 m m2

"ozn.LE

"obj.1b" 30,00

"obj.2a" 120,00

"obj.2d" 40,00

"obj.3" 20,00

"obj.5a-5d" 120,00

"obj.S" 110,00

Součet

941121211 Pfiplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za

12S,00

0,00

es URS

21 K 003

první a ZKD den použití 440,00\*30\*2

m2 1,50 0,00 es URS

"ozn.Z1"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 941121811 Demontáž lešení řadového trubk  003 do 1,5 m v do 10 m | ového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š  m2 |  | 55,00 | 0,00 | es URS |
| 23 | K | 762 762524912 Položení a nastavení polštářů tioušfky přes 100 mm pod lešení m | |  | 150,00 | 0,00 | es URS |
|  |  | 11LE11 74,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m  003 zatížení do 150 kg/m2 m2 | |  | 105,00 | 0,00 | es URS |
| 25 | K | 013 971024590 Částečné odbourání líce zdiva k | amenného k použití m3 | 4,250 | 550,00 | 2 337,50 | KALKULACE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.1a" | 5,50 |  |
| "obj.1b" | 5,00 |
| "obj.2a" | 3,00 |
| "obj.2d" | 2,00 |
| "obj.Sa" | 3,50 | 1,750 |
| "obj.Sb" | 3,50 | 1,7SO |
| "obj.Ba" | 2,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | "obj.Se" 1,S |  | 0,7SO |  | | |
| "obj.Ba" 2,SO |  |  |
| 2S | K | 013 | 971024S99 | Součet  Odbouráni zdiva kamenného k použiti na MV | m3 | 4,2SO  31,800 | 3SO,OO | 11 130,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z2, Z2"' |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.1b" | 2,70 |  |
| "obj.2a" | 2,00 |
| "obj.2d" | 1,SO |
| "obj.Sa" | 1S,OO | 12,3SO |
| "obj.Sb" | 11,00 | 8,720 |
| "obj.Se" | 3,30 | 2,1SO |
| "obj.5d" | 9,00 | 5,SBO |
| "obj.Sa" | 3,70 |  |
| "obj.Sb" | 2,00 |  |
| "obj.Se" | 3,50 | 3,000 |
| "obj.9" | 1,00 |  |

**11z1"** 1,00 "Z2,Z2 '" S4,70\*0,15 "ZS" 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Součet |  | 31,800 |  | | |
| 27 | **M** | MAT | S83807S90 | dodáni vhodného kamene | m3 | 0,000 | 4 500,00 | 0,00 | KALKULACE |

Součet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 013 | 9780232S2 | Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného  "N2" 85,00 | m2 | 4S,OO | 0,00 | KALKULACE |
| 29 | K | oos | 98151111S | Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním | m3 | SS0 ,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | **11z4"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 1,00 |  |  |  |  |
|  | **D** |  | 99 | **Přesun hmot** |  |  | **0,00** |  |
| 30 | K | 013 | 99701321S | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 350,00 | 0,00 | es URS |
| 31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složenim | t | S0,00 | 0,00 | es URS |
| 32 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3S,OO | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 71,S44\*10 |  |  |  |  |
| 33 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 320,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 34 | K | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 250,00 | 0,00 | es URS |
|  | **D** |  | **000** | **Néklady na umístěni stavby** |  |  | **0,00** |  |
|  | **D** |  | **o** | **Néklady umlstěnl stavby** |  |  | **0,00** |  |
| 35 | K | 001 | 01301 | Zařízení staveniště |  | 30 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ stavební ohrada ZS1=10Sm2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t.j. 3x zřízení |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *21* přívod vody a energie |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 3/ skladová plocha a mobilní WC 4/ likvidace ZS 3X  1 |  | | |
| 36 | K | 001 | 01401 | Mimostaveništní doprava | 15 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | K | 001 | 01701 | Ostatní NUS | 5 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ doprava zaměstnanců |  |  |  |
|  |  |  |  | 2/práce za památkového dozoru |  |  |  |
|  | **D** |  | **OST** | **Ostatní** |  | **0,00** |  |
|  | **D** |  | **001** | **Ostatni price** |  | **0,00** |  |
| 38 | K | 001 | 01704 | Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 39 | K | 001 | 01705 | Restaurátorský záměr na omítky | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 40 | K | 001 | 01706 | Restaurátorská zpráva - 4x paré x2 | 35 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **269 117.60** |  |

Změnový list č. lb - Vícepráce

Akce : SH Žebrák - údržbové práce; Objekt č. 5 - Hejtmanství a Objekt č. 6 - Kaple

Smlouva o dílo :2008H1150001

Objednatel :Národní památkový ústav, IČ :75032333

Zhotovitel: GEMA ART GROUP, a.s., IČ : 26437741

Popis a zdůvodnění změny :

1. Etapa údržbových prací na objektu č. 6 - Kaple vyžadovala rozšíření objemu lešení vzhledem ke složitosti přilehlého terénu .

li Etapa údržbových prací je v rozsahu dle projektové dokumentace na objektu č. 5 - Hejtmanství. Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací. Bylo zjištěno značné narušení zdiva kořeny a pařezy a

z tohoto důvodu bylo nutné navýšit objem zemních prací a doplnit položky do rozpočtu zahrnující kácení stromů, odstranění pařezů a jejich likvidaci apod. Ostatní položky rozpočtu byly pouze upřesněny a doplněny dle skutečného stavu rozsahu prováděných prací. Veškeré výše uvedené změny a doplnění rozsahu prací je zapsáno ve stavebním deníku.

Finanční dopad změny :I. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je

DPH 21% je

Cena celkem vč. DPH 21% je

55 350,00 Kč

11624,00 Kč

66 974,00 Kč

li. ETAPA - navýšení ceny bez DPH 21% je

DPH 21% je

Cena celkem vč. DPH 21% je

160 340,00 Kč

33 672,00 Kč

194 012,00 Kč

Celkem Změnový list č. b vícepráce (1. ETAPA + li. ETAPA}

Navýšení ceny bez DPH 21% je 215 690,00 Kč

DPH 21% je 45 295,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je 260 985,00 Kč


Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu :

,f • ·­


V Praze dne ... \_,(.•......*f b* •.....„....

.....

„.„..




PŘÍLOHY:



Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací I. ETAPA Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací li. ETAPA

KRYCI LIST SOUPISU PRACI



Název stavby HRAD ŽEBRÁK - ÚDRžBOVÉ PRÁCE 2014

i

HRAD ŽEBRÁK

Název objektu

JKSO r147 1 EČ:O

Název části

L.bjek 6 - Kaple - VÍ-P\_R\_A·c\_e\_•.E\_T\_A\_P\_A\_\_\_\_\_\_\_,

Místo

lHrad tebrak

Objednatel Projektant Zhotovitel

·------·-··---·---·-···-----··---------

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze



Rozpočet číslo

Zpracoval

- - - - - -1Petr Sochora .

IČ: DIČ:

26437741 CZ26437741

Dne

## [26!0301s--J

Měrné a účelové jednotky

--- ,-----

Počet

Náklady / 1 m.j. \

##### o,oo I

Počet I,\_Náklady / 1 m.j. I

Počet

- \ Náklady *I* 1 m.j.

1

0 o\ o,oo j oi

Rozpočtové náklady v CZK

0,00

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1. HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas
2. Montáž 55 350,00 9 Bez pevné podl.
3. PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka
4. Montáž 0,00 11
5. "M" Dodávky 0,00
6. Montáž 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 55 350,00 12 ON (ř. 8-11)

20 HZS

Projekt

C Náklady na umístění stavby

0,00 13 Zařízení staveniště

0,00 14 Mimostav. doprava

0,00 15 Územní vlivy

0,00 16 Provozní vlivy

1. Ostatní
2. NUS z rozpočtu

0,00 19 NUS (ř. 13-18)

0,00 22 Ostatní náklady

o Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 % 0,00 DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

##### o,oo,

55 350,00

0,00

25 21 %

55 350,00 DPH

11 624,00

26 Cena s DPH (ř.23-25)

E Přípočty a odpočty

66 974,00

EMA ART GROUP a.s. @

.1štalská 760127

1 Hl JO Praha 1 I C ;•i;4')7741

,*w*1C:*·*C-/ ?'1 •37741

* 1. Dodávky objednatele 0,00
  2. Klouzavá doložka 0,00
  3. Zvýhodněni + -

Datum a p

o

•..

*1!*

az1

" Ob<'.11odnim rejstfiku, vedeného

„.I"(., , • „ „

0,00

REKAPITULACE

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK

Objekt 6 - Kaple - VICEPRÁCE I.ETAPA

801 47 1

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Národní památkový ústav, úOP v Praze GEMA ART GROUP a.s.

Kód

1

Lešení Celkem



Popis 2

Cena celkem

3

55 350,00

55 350.00

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** HRAD ŽEBRÁK - ůDRžBOVÉ PRÁCE 2014

**Objekt:** HRAD ŽEBRÁK

**tAst:** Objekt6 - Kaple - VICEPRÁCE I.ETAPA JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

P.Č. TV l<CN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Cenová celkem jednotková soustava

2 3 4 5 6 7 8 9 10

STAVBA ATYPleKÉHO LEŠENI VČETNĚ PŘESUNU HMOT

20 K 003 Montáž atypického lešení trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š m2 205,000 125,00 25 625,00 es URS do 1,5 m v do 10 m

"ozn.LE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.6a" | 180,00 | 180,000 |
| "obj.Sb" | 25,00 | 25,000 |
| Součet |  | 205,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 003 Příplatek k lešení atypickému tru prvnl a ZKD den použití | bkovému těžkému s podlahami š do 1,5 m *v* 10 m za  m2 | 12 300,000 | 1,50 | 18 450,00 | es URS |
|  |  | 205,00\*60 |  | 12 300,000 |  |  |  |
| 22 | K | 003 Demontáž lešení atypického trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 m2  š do 1,5 m v do 10 m | | 205,000 | 55,00 | 11 275,00 | es URS |

23 K 762

762524912


Položení a nastavení polštái'ů tloušťky přes 100 mm pod lešení

m 12,000 150,00 1 800,00 es URS

[ - --- - **Lešení 55 350.00** I

I

**KRYCI LIST SOUPISU PRACI**



Název stavby HRAD ŽEBRÁK - úDRžBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK

Název objektu

Objekt 5 - práce pro rok 2016 - viCEPRÁCE li.ETAPA

JKSO 1801 471

EČO I

Název části

Objednatel Projektant Zhotovitel


L.\_ \_ \_\_\_ \_\_ \_ --·---

--- ------· --·--

I

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

##### i



Místo 1.-d Žebrák

IČ DIČ

26437741 CZ26437741

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. 'i Počet j Náklady / 1 m.j . I Počet Náklady / 1 m.j.

1-------f- - ··-·--·-·-···-··--··------,---·-·-----l----------+ 1

o 0,00 i o 0,00 ! o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

HSV Dodávky 0,00 8 Práce pfesčas

1. Montáž 160 340,06 9 Bez pevné podl.
2. PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka
3. Montáž 0,00 11
4. **„M"** Dodávky 0,00
5. Montáž 0,00

7 ZRN (f.1-6) 160 340,06 12 DN (f. 8-11)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost

Razítko

C Náklady na umístění stavby

0,00 13 Zafízenl staveniště 0,00

0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

0,00 15 Územní vlivy 0,00

0,00 16 Provozní vlivy 0,00

1. Ostatní 0,00
2. NUS z rozpočtu 0,00

0,00 19 NUS (f. 13-18) 0,00

0,00 22 Ostatní náklady o.qo

o Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 160 340,00

Objednatel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 15 % | 0,00 DPH | 0,00 |
| 25 | 21 % | 160 340,00 DPH | 33 672,00 |
| 26 Cena s DPH (ř. 23-25) | | | 194 012,00 |

E Pfípočty a odpočty

|  |  |
| --- | --- |
| 27 Dodávky objednatele | 0,00 |
| 28 Klouzavá doložka | 0,00 |
| 29 Zvýhodnění + - | 0,00 |

REKAPITULACE

Stavba: HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 Objekt: HRAD ŽEBRÁK

Část: Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VICEPRÁCE li.ETAPA JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národnl památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

Kód Popis

1 2

HSV Práce a dodávky HSV Zemni práce

3 Svislé a kompletni konstrukce

6 Úpravy povrchů vnějši

9 Ostatni konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

1. Náklady na umistění stavby

o Náklady umistěni stavby

OST Ostatní

1. Ostatni práce Celkem

Cena celkem

3

160 340,06

29 930,56

125 210,00

5199,50

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

160 340,06

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

**Objekt:** HRAD ŽEBRÁK

**Část:** Objekt 5 - práce pro rok 2016 - VICEPRÁCE li.ETAPA JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP *v* Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

1000 m2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV  2 | KCN 3 | Kód položky  **4** | Popis 5 |  |  |  |  |
|  | | | | ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA |  |  |  |  |
| **o HSV** | | | | **PrAce a dodivky HSV** |  |  |  |  |
| **o 1** | | | | **Zemnipráce** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | | 001 |  |  | m2 | 55,00 | | 0,00 es URS |
|  |  |  |  | "N1" 170,00 |  |  | |  |
| 2 | K | 001 | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 |  | 25,00 |  |
| 3 | K | 231 | 180406180 | Strženi zadrnování s uložením a ošetřením | m2 |  | 105,00 |  |
| 4 | K | 231 | 180406190 | Krycí vrstva koruny zdiva zadmováním původním a ošetření | m2 |  | 136,00 |  |
| 5 | K | 231 | 180406192 | Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků | m2 |  | 600,00 |  |
|  |  |  | 112 10-1101.ROO | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 4,000 | 180,00 |  |
|  |  |  | 112 20-1101.ROO | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 15,000 | 198,00 |  |
|  |  |  | 112 20-1102.ROO | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm | kus | 1,000 | 464,50 |  |
|  |  |  | 112 20-3212.ROO | Odstranění pařezů, ztiž. pod„O do 30 cm, svah 1:5 | kus | 8,000 | 1 191,00 |  |
|  |  |  | 199 00-0001.ROO | Poplatek za skládku - omíce + pařezy | m3 | 16,000 | 240,00 |  |
|  |  |  | 139 60-0012 .RAA | Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 11,000 | 1 126,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | |  | 3 | **Svlalé a kompletni konstrukce** |  |  |  | **125 210,00** | |
| 6 | K | 002 | 155281394  Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm | | m |  | 650,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z10" |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 002 | "obj.1a" B,00  155282594 Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm | | m |  | 150,00 | 0,00 | CS URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z10" |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 011 | "obj.1a" 8,00  313212192 Oprava líce kamenného zdiva ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním | | m2 | 11,800 | 6 950,00 | 82 010,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z1" |  |  |  |  |  |

3,100

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 5,50 |
| "obj.1b" | 5,00 |
| "obj.2a" | 3,00 |
| "obj.2d" | 2,00 |
| "obj.5a" | 3,50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.5b" | 3,50 | 8,700 |
| "obj.6a" | 2,00 |  |
| "obj.Se" | 1,5 |  |
| "obj.Ba" | 2,50 |  |
| Součet |  | 11,800 |

9 K 011

313212193

Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním

m2 S,000 7 200,00 43 200,00

KALKULACE

"ozn.Z6"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "obj.2a" | 21,00 |  |
| "obj.3" | 14,00 |
| "obj.5a" | 5,00 | S,000 |
| "obj.Ba" | 13,SO |  |
| "obj.9" | 3,00 |  |

Součet S,000

10 K 014 317235813 Doplněni a přezděni líce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1 m3 9 500,00 0,00 KALKULACE "Z4, Z7''

"obj.5c" 3,SO

"obj.5d" 11,00•0,2

Součet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 002 | 155281124 | Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelném | m2 | 3SO,OO | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z7" |  |  |  |  |
| 12 | K | 01S | 327215134 | "obj.5d" 11,00  Přezdívání původního kamenného zdiva na maltu M1 | m3 | B 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z2, Z2'" |  |  |  |  |

13 K 01S 32721513S Doplnění kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1 m3 s S00 ,00 0,00 KALKULACE "ozn.Z5"

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1b" | 2,70 |
| "obj.2a" | 2,00 |
| "obj.2d" | 1,50 |
| "obj.5a" | 15,00 |
| "obj.5b" | 11,00 |
| "obj.Se" | 3,30 |
| "obj.5d" | 9,00 |
| "obj.Ba" | 3,70 |
| "obj.Sb" | 2,00 |
| "obj.Se" | 3,50 |
| "obj.9"  Součet | 1,00 |

"obj.Se" 0,20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D** |  | **6** | **Úpravy povrchů vnějií** |  |  |  | **6 199,60** |  |
| 14 | K | 011 | S12S31012 | Spárování maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene | m2 | 14,800 | 350,00 | 5 180,00 | KALKULACE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "ozn.Z3"  "obj.1a" | 12,00 |  |
| "obj.1b" | 40,00 |
| "obj.2a" | 65,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.5a" | 40,00 | 0,000 |
| "obj.Sb" | 2B,OO | 0,000 |
| "obj.Se" | 12,00 | 3,BOO |
| "obj.5d" | 30 ,00 | 11,000 |
| "obj.Ba" | 29,00 |  |
| "obj.Sb" | 3,00 |  |
| "obj.Se" | 16,00 |  |
| "obj.Ba" | 7,00 |  |
| "obj.9" | 2,00 |  |

Součet 14,BOO

1. K 015 62B195001 Očištěni zdiva před započetím oprav ručně m2 0,300 6S,OO 19,50 CS URS "ozn.Z3"

0,300

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 12,00 |
| "obj.1b" | 40,00 |
| "obj.2a" | 65,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.5a" | 40,00 |
| "obj.Sb"  **„obj.Se"** | 2B,00  12,00+3,50 |
| "obj.Sd"  "obj.Ba" | 30,00+11,00  29,00 |
| "obj.Sb" | 3,00 |
| "obj.Se" | 16,00 |
| "obj.Ba" | 7,00 |
| "obj.9" | 2,00 |
| Součet |  |

1. K 211 62B635334 Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazáním

a pod dohledem restaurátora

0,300

m2 6SO,OO 0,00 KALKULACE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | "ozn.ZB" |  |
| "obj.1b" | 20,00 |
| "obj.2a" | 34,00 |
| "obj.6a" | 23,00 |
|  | Součet |  |

1. K 211 62B635335 Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvků R2 a R3,

injektáž a spárování

m2 1680,00 0,00 KALKULACE

"ozr..Z9"

"obj.2a" 14,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 0,00**

1. K 321 938903113 Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene m2 0,000 140,00 0,00 es URS

"ozn.Z3'

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 12,00 |
| "obj.1b" | 40,00 |
| "obj.2a" | 6S,OO |
| "obj.2d" | 23 ,00 |
| "obj.Sa" | 40,00 |
| "obj.Sb" | 28,00 |
| "obj.Se" | 12,00 |
| "obj.Sd" | 30,00 |
| "obj.6a" | 29 ,00 |
| "obj.Sb" | 3,00 |
| "obj.Se" | 16,00 |
| "obj.Ba" | 7,00 |
| "obj.9" | 2,00 |

Součet 0,000

1. K 001 114203204 Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty m3 3SO,OO 0,00 KALKULACE "Z2,Z2"' S4,70\*0,BS

941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do

es

20 K 003 1,S m v do 10 m m2 125,00 0,00 URS

"ozn.LE

"obj.1b" 30,00

"obj.2a" 120,00

"obj.2d" 40,00

"obj.3" 20,00

"obj.Sa-Sd" 120,00

"obj.B" 110,00

Součet

941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,S m v 10 m za

1. K 003 první a ZKD den použiti m2 1,SO 0,00

440 ,00\*30\*2

941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š

CS URS

1. K 003 do 1,S m v do 10 m m2 SS,00 0,00 es URS
2. K 762 762524912 Položení a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení m 150,00 0,00 es URS "LE" 74,00

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m

1. K 003 zatížení do 1SO kg/m2 m2 105,00 0,00 CS URS

2S K 013 971024S90 Částečné odbourání líce zdiva kamenného k použití m3 S50,00 0,00 KALKULACE "ozn.Z1"

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 5,50 |
| "obj.1b" | 5,00 |
| "obj.2a" | 3,00 |
| "obj.2d" | 2,00 |
| "obj.5a" | 3,50 |
| "obj.Sb" | 3,50 |
| "obj.Sa" | 2,00 |
| "obj.Se" | 1,5 |
| "obj.Ba" | 2,50 |
| Součet |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2S | K | 013 | 971024599 | Odbourání zdiva kamenného k použití na MV | m3 | 350,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z2, Z2'" |  |  |  |  |

27 **M** MAT 5B3807S90 dodání vhodného kamene m3 4 500,00 0,00 KALKULACE "Z1" 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1b" | 2,70 |
| "obj.2a" | 2,00 |
| "obj.2d" | 1,50 |
| "obj.Sa" | 15,00 |
| "obj.Sb" | 11,00 |
| "obj.Se" | 3,30 |
| "obj.Sd" | 9,00 |
| "obj.Sa" | 3,70 |
| "obj.Sb" | 2,00 |
| "obj.Se" | 3,50 |
| "obj.9" | 1,00 |
| Součet |  |

"Z2,Z2'" 54,70\*0,15 "ZS" 1.00

Součet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 013 | 978023252 | Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného  "N2" 85,00 | m2 | 45,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 29 | K | oos | 98151111S | Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním | m3 | SS0,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "Z4" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.Se" 1,00 |  |  |  |  |
|  | **o** |  | **99** | **Přesun hmot** |  |  | **0,00** |  |
| 30 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveni štní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 350,00 | 0,00 | es URS |
| 31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | S0,00 | 0,00 | es URS |
| 32 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes **1** km | t | 35,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 71,644\*10 |  |  |  |  |
| 33 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 320,00 | 0,00 | KALKULACE |

•

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 250,00 | 0,00 | es URS |
|  | **o** |  | **000** | **Náklady na umístění stavby** |  |  | **0,00** |  |
|  | **o** |  | **o** | **Náklady umistěni stavby** |  |  | **0,00** |  |
| 35 | K | 001 | 01301 | Zařízeni staveniště |  | 30 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=30m2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t.j. 3x zřízení |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 přívod vody a energie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 skladová plocha a mobilní WC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **4/** likvidace ZS 3X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | K | 001 | 01401 | Mimostaveništní doprava |  | 15 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ zvýšené náklady na mimostaveništni dopravu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | K | 001 | 01701 | Ostatní NUS |  | 5 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ doprava zaměstnanců |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2/práce za památkového dozoru |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **o** |  | **OST** | **Ostatní** |  |  | **0,00** |  |
|  | **o** |  | **001** | **Ostatni práce** |  |  | **0,00** |  |
| 38 | K | 001 | 01704 | Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen |  | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 39 | K | 001 | 01705 | Restaurátorský záměr na omítky |  | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 40 | K | 001 | 01706 | Restaurátorská zpráva - 4x paré x2 |  | 35 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **160 340.06** |  |

**„**

Smlouva č. NPÚ-ÚPS *I* 2008H1150001-2 /2017

ť..\..l á-· --\„.,•-I.-."..<'-' -•..---·- -,. ,\_·-„:-,r-,,;-r*3*í-u.-'sta-v

*::* e 1111 ;:iam;<tl<i'.:.";á spra11a v Prine

' a1M1ova 3i'3/5, 1>0 00 Praha 3

IČ: 75032333

<11)

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /456/20 15 ,2008H1150001

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

IČ: 75032333 DIČ: CZ750 2



gr Dušanem Michelfeitem ředitelem územní

•amátkové

•ráv v Praze

s

*I orucovac1 a I resa.*

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

GEMAARTGROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Prahal IČ : 26437741

DIČ: CZ26437741



uzavírají tento dodatek:

1. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah méněprací. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovůje celková cena díla.

II.Cena díla

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 2, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Příloha č.l schválené méněpráce ZL 2 Celkem bez DPH

DPH 21%

399 025,00 Kč

83 796.00 Kč

celková cena s DPH 482 821,00 Kč

Celková cena díla se stanovuje

Celkem bez DPH dle SoD a dod.čl Méněpráce

Celkem bez DPH DPH 21%

1758 446,00 Kč

-399 025,00 Kč

1359 421,00 Kč

369 273.66 Kč

Celková cena s DPH 1644 899,00 Kč

Strana 1(celkem 2)

----,,\_,,,= -n.nuL.1 I I \JUU J.

Smlouva č. NPÚ-ÚPS *I* 2008Hl150001-2 /2017


III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnúni stranami a

účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podnúnkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy a dodatků se tímto dodatkem nemění.

Hašrafsllá *760127*



V Praze, dne 15.11. 2017

Jar ní Památkovy *ústav* uzer;im *Památková* správa *v Praze* Sabinova 73/5, *130* 00 *Praha* 3

IC: 75032333 *( ) 11*

GEMA ART CROl.F a.a. @

11O 00 *Praha* 1

1(;.(J; ?6437741

DJC: CZ26437741

'aps1Jná v obchodním rejstflku, vedeného

iést$kým soudem v Praze *oddII* B, vlofka 7114

Strana 2 (celkem 2)



**Změnový list č. 2**

**Akce** : SH Žebrák - údržbové práce

**Smlouva o dílo :** 2008H1150001

**Objednatel** : Národní památkový ústav, IČ : 75032333

**Zhotovitel :** GEMA ART GROUP, a.s.,IČ : 26437741

**Popis a zdůvodnění změny :** Po odstranění náletové vegetace a sejmutí nesoudržných vrstev a násypů byl proveden podrobný průzkum dotčených konstrukcí a na základě tohoto určen a stanoven přesný rozsah sanačních prací zápisem do stavebního deníku na kontrolních dnech.

**Finanční dopad změny** : Méněpráce ....................................... bez DPH 21% je **-399 025,00** Kč

DPH 21% je - 83 796,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je -482 821,00 Kč

*Cena celkem:*

Cena dle SoD a ZL č. 1bez DPH 21% je 1758 446,00 Kč

DPH 21% je 369 264,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je 2 127 659,60 Kč

Méněpráce bez DPH 21% je -399 025,00 Kč

DPH 21% je - 83 796,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% je -482 821,00 Kč

Celková cena za akci dle SoD a Změnového listu č. 1a č. 2 bez DPH 21% je **1359 321,00** Kč

DPH 21% je 285 578,00 Kč


Cena celkem vč. DPH 21% je 1644 899,00 Kč

**Stanovisko objednatele a jeho zástupců k tomuto změnovému listu** :

**V Praze dne** .*4*..*J*..*.*.*I*.*{*.....*J*..*t*..*}*..*!*..*l*....„.„.•..


**Zhotovitel** :

PŘÍLOHY:



Příloha č. 1- Soupis prací - méněpráce

KRYCI LIST SOUPISU PRACI



Název stavby HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

JKSO 801 47 1 l

Název objektu

HRAD ŽEBRÁK

MÉNĚPRÁCE 2017

1 EČO \_ J

Název části

Místo Hrad Žebrák

Objednatel Projektant



!Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

IČ DIČ

## I

Zhotovitel

\_J

Rozpočet číslo Zpracoval

1L \_

19, 1 4 J

Měrné a účelové jednotky

26437741 ICZ26437741

Dne

# I

Počet Náklady *I* 1 m.j. Počet Náklady *I* 1 m.j. Počet Náklady *I* 1 m.j.

o 0,00 o 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

l

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

-- -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSV | Dodávky | 16 730,55 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 |  | Montáž | 382 294,75 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | 0,00 |
| 4 |  | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | „M„ | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 Ostatní | 0,00 |
| 6 |  | Montáž | 0,00 |  |  | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN | (ř. 1-6) | 399 025,30 | 12 DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS |  | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 399 025 ,00

Datum a <

24 15 % 0,00 DPH

--+-----

0,00

Objedn

25 21 %

399 025,00 DPH

83 796,00

Razítko

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

E Přípočty a odpočty

482 821,00

EMA ART GROUP a.s. @

r.telská 760127

27 Dodávky objednatele 0,00

Datum a

O 00 Praha 1

O: 26437741

Ó: Cl20437741

* Obť.h\_Cldnlm rej&tríku, vecieného
  + I l/l flfl 7114

28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

0,00

0,00

REKAPITULACE

. .

Stavba: Objekt: Část: JKSO:

Objednatel: Zhotovitel: Datum:

Kód

HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014 HRAD ŽEBRÁK

MÉNPRACE 2017

801 47 1

Národní památkový ústav, ÚOP *v* Praze

GEMA ART GROUP a.s.

Popis Cena celkem

2 3

HSV

3

6

9

99

000

o

OST

001

Práce a dodávky HSV Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů vnější

Ostatní konstrukce a práce-bouráni Přesun hmot

Náklady na umístění stavby Náklady umístění stavby Ostatní

Ostatní práce

Celkem

399 025,30

39 982,00

257 560,00

31 344,50

70 138,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399 025,30

**SOUPIS PRACÍ**



**Stavba:** HRAD ŽEBRÁK - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE 2014

**Objekt:** HRAD ŽEBRÁK

**Část:** MÉNĚPRÁCE 2017

JKSO: 801 47 1

Objednatel: Národní památkový ústav, ÚOP v Praze Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P Č | TV | K.CN | KóQ položky | I Popis | MJ | Mnozstvf  c.é!R m ' | Cena | Cena celkem | óer:iová |
| edJlOtl!:ttiyá |  | * st<lva |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | *6* | *1* | 8 | *Q* | lo |

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA

4 675,00 es URS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 399 025,30 | |
| D | |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 39 982,00 | |
| 111201101 Odstranění náletových rostlin a dřevin do 1OD mm i s kořeny z celkové plochy do | | | | | | | | | |
| K | | 001 |  |  | m2 | 85,000 | 55,00 |  | |
|  | |  |  | 1000 m2  "N1" 170,00 |  |  |  |  | |
| 2 | K | 001 | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 105,000 | 25,00 | 2 625,00 | es URS |
| 3 | K | 231 | 180406180 | Stržení zadrnování s uložením a ošetřením | m2 | 58,000 | 105,00 | *6* 090,00 | KALKULACE |
| 4 | K | 231 | 180406190 | Krycí vrstva koruny zdiva zadrnováním původním a ošetření | m2 | 72,000 | 136,00 | 9 792,00 | KALKULACE |
| 5 | K | 231 | 180406192 | Porost střešního pláště ze suchomilných bylin, trav a rozchodníků | m2 | 28,000 | 600,00 | 16 800,00 | KALKULACE |
|  | D |  | 3 | Svislé a kompletni konstrukce |  |  |  | 257 560,00 |  |
|  |  |  | 155281394 |  |  |  |  |  |  |
| *6* | K | 002 |  | Sanace trhlin ručně maltou injektováním maltou M2 a vyplní maltou M3 hl do 100 mm | m |  | 650,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.210" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "obj.1a" 8,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 002 | 155282594 | Vyčištění trhlin zdiva š do 30 mm hl do 100 mm | m |  | 150,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.210" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "o1Jj . 1a" 8,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 011 | 313212192 | Oprava líce kamenného zdiva ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním | m2 | 13,800 | 6 950,00 | 95 910,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | "ozn.Z1" |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 5,50 |
| "obj.1b" | 5,00 |
| "obj.2a" | 3,00 |
| "obj.2d" | 2,00 |
| "obj.5a" | 3,50 |
| "obj.5b" | 3.50 |
| "obj.6a" | 2.00 |
| "obj.6c" | 1,5 |
| "obj.Ba' | 2,50 |
| Součet |  |

9 K 011

313212193

Oprava líce kamenného zdiva v lomu ti.cca 300mm z původních kamenů s doplněním m2 15,500 7 200,00 111 600,00 KALKULACE

"ozn.Z6"

"obj.2a" 21,00

|  |  |
| --- | --- |
| "obj. 3" | 14,00 |
| "obj.5a' | 5,00 |
| "obj .6a" | 13,50 |
| "obj.9" | 3,00 |
| **Součet** |  |

10 K 014 317235813 Doplněni a přezděni líce zdiva z cihel C1 vč.dodáni na maltu M1 m3 9 500,00 0,00 KALKULACE 'Z4, *ZT'*

"obj .Se' 3,50

"obj.5d" 11,00"0,2

Součet

1. K 002 155281124 Vyklínováni uvolněných spár ve zdivu cihelném m2 350,00 0,00 KALKULACE "ozn.Z?"

"obj.5d" 11,00

1. K 015 327215134 Přezdíváni původního kamenného zdiva na maltu M1 m3 7,700 6 500,00 50 050,00 KALKULACE "ozn.Z2, Z2'"

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.lb" | 2,70 |
| "obj.2a" | 2,00 |
| "obj.2ď | 1,50 |
| "obj.5a" | 15,00 |
| "obj.5b" | 11,00 |
| "obj.Se" | '.l,aO |
| "obj.5d" | 9,00 |
| "obj.6a' | 3,70 |
| "obj.6b" | 2,00 |
| "obj.6c" | 3,50 |
| "obj.9" | 1,00 |
| Součet |  |

1. K 015 327215135 Doplněni kamenného zdiva záklenku z původního kamene na maltu M1 m3 6 500,00 0,00 KALKULACE

**"ozn.Z511**

"obj .5c" 0,20

D 6 Úpravy povrchů vnější 31 344,50

1. K 011 612631012 Spárováni maltou M3 plavenou pohledových ploch stěn z kamene m2 77,800 350,00 27 230,00 KALKULACE "ozn.Z3"

|  |  |
| --- | --- |
| "ol1j.1a" | 12,00 |
| "obj.1b' | 40,00 |
| "obj.2a' | 65,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.5a" | 40,00 |
| "obj.Sb" | 28.00 |
| "obj.Se" | 12,00 |
| "o1Jj.5ď | 30,00 |
| "obj.6a" | 29,00 |

**J**

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.6b'' | 3,00 |
| "obj.6c" | 16,00 |
| "obj.8a" | *l,00* |
| "obj.9" | 2,00 |
| Součet |  |

1. K 015 628195001 Očištěni zdiva před započetím oprav ručně m2 63,300 65,00 4 114,50 es URS "ozn.Z3"

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.1a" | 12,00 |
| "obj.1b' | 40,00 |
| "obj.2a" | 65,00 |
| "obj.2ď | 23,00 |
| "obj.5a" | 40,00 |
| "obj.5b" | 28,00 |
| "obj.Se" "obj5d"  "obj.6a" | 12.00+3,50  30,00+11,00  29,00 |
| "obj.6b" | 3,00 |
| "obj.6c" | 16,00 |
| "obj.8a" | 7,00 |
| "obj.9"  Součet | 2,00 |

1. K

628635334 Konzervace historických omítek napuštěním R1, injektování maltou M4 s omazánim

211 a pod dohledem restaurátora

m2 650,00 0,00 KALKULACE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | "ozn. Z8" |  |
| "obj. 1b" | 20,00 |
| "obj.2a" | 34,00 |
| "obj.Ba" | 23,00 |
|  | Součet |  |

17 K

211 628635335 Restaurátorská konzervace povrchu dochovaných kamenných prvku R2 a R3, injektáž a spárováni

m2 1 680,00 0,00 KALKULACE

|  |  |
| --- | --- |
| "obj. 1a" | 12,00 |
| "obj.1b' | 40,00 |
| "obj.2a' | 65,00 |
| "obj.2d" | 23,00 |
| "obj.5a" | 40,00 |
| "obj.5b" | 28,00 |
| "obj.5c" | 12,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | "ozn.Z9" |  | | | | |
| "o1Jj.2a" 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | **D** |  | 9 | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **70 138,80** |  |
| 18 | K | 321 | 938903113 | Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 29,000 | 140,00 | 4 060,00 | es URS |
|  |  |  |  | "ozn.Z3" |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.5d" | 30,00 |
| "obj.6a" | 29,00 |
| "obj.6b" | 3,00 |
| "obj.6c" | 16,00 |
| "obj.Ba" | 7,00 |
| "obj.9" | 2,00 |
| Součet |  |

19 K 001 114203204 Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty m3 28,495 350,00 9 973,25 KALKULACE "Z2,Z2'" 54,70\*0,85

20 K 003

21 K 003

941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

"ozn. LE

"obj. lb" 30,00

"obj.2a" 120,00

"obj.2ď 40.00

"obj.3" 20.00

"obj.5a-5d" 120,00

"obj.8'' 110,00

Součet

941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti

440,00\*30\*2

m2 315,000 125,00 39 375,00

m2 1,50 0,00

CS URS

es URS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 941121811 Demontáž lešení řadového trubk  003 do 1,5 m v do 10 m | ového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š m2 | 55,00 | 0,00 | es URS |
| 23 | K | 762 762524912 Položeni a nastaveni polštářů tlo | ušťky přes 100 mm pod lešení m | 150,00 | 0,00 | es URS |
|  |  | "LE" 74,00 |  |  |  |  |
| 24 | K | 949101111 Lešení pomocné pro objekty poz  003 zatíženi do 150 kg/m2 | emních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 | 105,00 | 0,00 | CS URS |
| 25 | K | 013 971024590 Částečné odbouráni líce zdiva k | amenného k použiti m3 | 550,00 | 0,00 | KALKULACE |

•oz11.Z1"

|  |  |
| --- | --- |
| "Obj 1a' | 5.50 |
| oll. lb' | 5.00 |
| 'obj.2a' | 3,00 |
| "Obj,2d" | 2,00 |
| "obj Sa" | 3,50 |
| ·obj .Sb' | 3,50 |
| 'obj , 6a" | 2,00 |
| "ob1 6c' | 1,5 |
| "ob1.8a' | 2.50 |
| Součet |  |

1. K 013 971024599 Odbouráni zdiva kamenného k použlti na MV m3 350,00 0,00 KALKULACE "ozn *Z2,* Z2'

"obj l b" 2,70

|  |  |
| --- | --- |
| "obj.2a" | 2,00 |
| "obj.2d" | 1,50 |
| "obj.5a' | 15,00 |
| "obj.5b' | 11.00 |
| "obj.5c" | 3,30 |
| "obj.5ď | 9,00 |
| "obj.6a" | 3,70 |
| "obj.6b" | 2,00 |
| "ol1j.6c" | 3,50 |
| "obj.9" | 1,00 |
| Součet |  |

1. M MAT 583807690 dodání vhodného kamene m3 3,7179 4 500,00 16 730,55 KALKULACE "Z1" 1,00

"Z2,Z2"' 54,70\*0,15 "Z6" 1,00

Součet

1. K 013 978023252 Odstranění náletových porostů vysekáním a vyčištění spár zdiva kamenného m2 45,00 0,00 KALKULACE "N2" 85,00
2. K 006 981511116 Odbourání lícového zdiva cihelného na MV postupným rozebíráním m3 650,00 0,00 KALKULACE "Z4"

"obj.Se" 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | 99 | Přesun hmot |  |  | 0,00 |  |
| 30 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 350,00 | 0,00 | es URS |
| 31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 60,00 | 0,00 | es URS |
| 32 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35,00 | 0,00 | es URS |
|  |  |  |  | 71,644\*10 |  |  |  |  |
| 33 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 320,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 34 | K | 011 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 250,00 | 0,00 | es URS |
|  | D |  | 000 | Náklady na umístěni stavby |  |  | 0,00 |  |
|  | D |  | o | Náklady umístění stavby |  |  | 0,00 |  |
| 35 | K | 001 | 01301 | Zařízení staveniště |  | 30 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ stavební ohrada ZS1=105m2 a ZS2=3Dm2 s ohrazením na dobu 3X10 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tj. 3x zřízeni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *21* přívod vody a energie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3/ skladová plocha a mobilní WC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4/ likvidace ZS 3X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | K | 001 | 01401 | Mimostaveništní doprava |  | 15 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu |  |  |  |  |
| 37 | K | 001 | 01701 | Ostatní NUS |  | 5 000,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | 1/ doprava zaměstnanců |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 2Jpráce za památkového dozoru  1 |  | | |
|  | D |  | OST | Ostatní |  | 0,00 |  |
|  | D |  | 001 | Ostatní práce |  | 0,00 |  |
| 38 | K | 001 | 01704 | Restaurátorský záměr na nepolychromovaný kámen | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 39 | K | 001 | 01705 | Restaurátorský záměr na omítky | 6 500,00 | 0,00 | KALKULACE |
| 40 | K | 001 | 01706 | Restaurátorská zpráva - 4x paré x2 | 35 600,00 | 0,00 | KALKULACE |
|  |  |  |  | Celkem |  | 399 ();?!),30 |  |