Dalkía Česká republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 702 00  
Region Střední Morava, Okružní 19, 779 00 Olomouc

Evidenční číslo kupní smlouvy **36733**

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo č.: **C510-343**

Název OM **: Výstaviště FLORA Olomouc - Pavilon A**

1.

**Místo předání**

Dodávka je splněna v místě: uzavíracích armatur přívodu a vratu HV o dimenzi ……….., které jsou osazeny na HV přípojce o dimenzi ………. Armatury jsou umístěny v místnosti předávací stanice.

Přípojka včetně uzavíracích armatur je v majetku dodavatele.

2.

**Parametry dodávané teplonosné látky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teplonosná látka: | hor | <á voda |
| Instalovaný výkon : | ……… | MW |
| Maximální teplota přívodu v otopném období: | 125 | °C |
| Maximální teplota přívodu mimo otopné období: | 80 | °C |
| Teplota zpátečky nesmí překročit: | 65 | °C |
| Tlak v přívodní větvi v rozsahu od - do: | ……… | MPa |
| Tlak ve vratné větvi v rozsahu od - do: | ………. | MPa |

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média ……. GJ/m3

3.

**Měření**

Dodávka teplaje měřena v místě : vratné potrubí horkovodu v předávací stanici měřící zařízení: stanovené měřidlo spotřeby tepla

Dodávka doplňkové vody (teplonosné látky) do systému ÚT je měřena v místě : potrubí doplňování z vratné větve horkovodu v předávací stanici

měřící zařízení doplňkové vody : vodoměr s impulsním výstupem

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4.

**Další ujednání**

Pro účely této smlouvy se nebere za nedílnou součást smlouvy ustanovení článku II. Odstavec 5. Dodacích podmínek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.

Olomouc

**Za dodavatele**

………………….

obchodní náměstek

Za odběratele