**Smlouva č. EW/828/2017**

**Evidenční č. DSR 67/69785007/2017**

**Objednatel: Domov seniorů Rudná**

příspěvková organizace

Ke školce 1070, 252 19 Rudná

IČ: 69785007

jednající: Mgr.Ivana Šimková

**Zhotovitel: NORK s.r.o.**

Jana Růžičky 1144/13, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 26201071

jednající: Ing. Petr Kröhn - jednatel

zapsána u MS v Praze odd. C, vložka 79210

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. ú. XXXXXX/XXXX

Vztahy objednatele a zhotovitele se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

**I. Předmět smlouvy**

1.Předmětem této smlouvy je dodávka s montáží níže uvedeného zařízení zhotovitelem objednateli a převod vlastnického práva k tomuto zařízení na objednatele :

**1.Electrolux W5180S 1 ks**

profesionální pračka, kapacita 20 kg/náplň, neodpružená

konstrukce vyžaduje kotvení do podstavce/podlahy,

elektrický ohřev 400V, jednoduché programovatelné ovládání

Compass Pro**®**, provozní statistiky včetně počtu pracích cyklů,

podsvícený displej v češtině, násypka, kompletní

vybavení pro napojení na automatické dávkování 5 kapalných

detergentů, nerez buben, perforované unášeče prádla

pro zkvalitnění prací lázně , netto šířka 750mm,

další parametry viz technická dokumentace

**Cena bez DPH: Kč 134.000,-**

**DPH 15% Kč 20.100,-**

**Cena celkem za položky č.1. včetně 15% DPH Kč 154.100,-**

2.Objednatel se zavazuje za dodávku a montáž Zařízení v rozsahu čl. I této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvenou celkovou cenu včetně DPH.

str. 2

II. Cena

1. Celková cena Zařízení činí včetně DPH částku ve výši Kč 154.100,-- (dále jen **„Cena Zařízení“**). Cena Zařízení zahrnuje rovněž dopravu Zařízení do místa plnění uvedeného v čl. IV. níže. V ceně Zařízení je dále zahrnuta montáž Zařízení, zaškolení obsluhy Zařízení a záruční servis Zařízení v souladu s čl. VI. níže. Cena Zařízení nezahrnuje náklady na vyložení Zařízení z dopravního

prostředku a přemístění Zařízení na určené místo montáže Zařízení, to znamená, že tyto činnosti si zajišťuje objednatel sám na své náklady. Pokud bude trasa nastěhování zbavena všech překážek, lze sjednat bezplatné nastěhování zhotovitelem.

4.Cena Zařízení bude objednatelem uhrazena způsobem uvedeným v čl. V. níže.

**III. Dodací lhůta**

1. Standardní dodací lhůta zhotovitele pro dodávku a montáž činí cca 6 týdnů po podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na sváteční dny volna na přelomu roku

u švédského výrobce je předpokládaný termín dodávky v průběhu ledna 2018.

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně 48 hodin předem, kdy bude možné Zařízení objednateli dle této smlouvy dodat.

**IV. Místo plnění**

1. Zařízení dle této smlouvy bude zhotovitelem dodáno včetně montáže na adresu určení:

Domov seniorů Rudná, příspěvková organizace, Ke Školce 1070, 252 19 Rudná

**V. Platební podmínky**

1. Cena Zařízení uvedená v čl. II výše bude objednatelem uhrazena následujícím způsobem.

Objednatel uhradí zhotoviteli 100% ceny Zařízení, tj. Kč 154.100,-- na základě faktury, daňového dokladu, vystavené k datu zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že teprve připsáním částky uvedené v čl. V. 1. na bankovní účet zhotovitele uvedený na fakturách nabývá objednatel vlastnické právo k Zařízení.

**VI. Montáž (instalace)**

1. Na Zařízení se vztahuje záruka 24 měsíců od data zápisu o předání/převzetí.

2. Montáž (instalaci) Zařízení, záruční servis včetně zaškolení obsluhy Zařízení zajišťuje zhotovitel

po dohodě s objednatelem prostřednictvím autorizované servisní firmy: EW Servis s.r.o.,

U břehu 1/395, 102 00 Praha 10, tel./fax: XXX XXX XXX, mobilní tel.: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX (dále jen Servisní firma).

3.Objednatel zajistí do doby připojení Zařízení funkční připravenost všech přívodů a odpadů vody a energií dle dispozic zhotovitele.

str. 3

4.Zhotovitel zajistí po montáži (instalaci) Zařízení zaškolení obsluhy v rozsahu názorného předvedení spuštění, provozu a vypnutí Zařízení včetně zodpovězení dotazů.

5.Objednatel zajistí přítomnost svých odpovědných pracovníků pro účely školení, doporučuje se, aby byl přítomen rovněž odpovědný pracovník objednatele za údržbu Zařízení. Objednatel obdrží v den potvrzení zápisu o předání/převzetí od zhotovitele návod k obsluze v českém jazyce na Zařízení.

6.Po dodání Zařízení není objednatel oprávněn ze Zařízení odstraňovat přepravní obaly či jinak rozbalovat Zařízení. Toto je oprávněna provádět pouze Servisní firma zhotovitele. Objednatel je oprávněn toto učinit pouze po předchozím souhlasu zhotovitele a za přítomnosti zástupce zhotovitele nebo Servisní firmy. Nedodržení této podmínky může mít vliv na zneplatnění bezplatné záruky. Případné poškození vnějších obalů při dodání Zařízení dle čl. III.1. potvrdí objednatel na dodacím listu k Zařízení.

1. Průběh montáže a poskytování záručního servisu se řídí Všeobecnými záručními a servisními podmínkami zhotovitele. V průběhu záruky je servisní firma oprávněna fakturovat pouze kilometrovné (práce a použité náhradní díly jsou zahrnuty v Ceně Zařízení).

**VII. Závěrečná ustanovení**

1.Ostatní práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními OZ.

2.Tato smlouva  nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.Veškeré změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; dodatky se dnem podpisu oběma smluvními stranami stanou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Technické podmínky - viz. příloha č.1 a Záruční a servisní podmínky - viz příloha č. 2.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden řádně podepsaný exemplář.

V Praze dne: 13.12.2017

-------------------------- --------------------------

## za objednatele za zhotovitele

## (razítko a podpis) (razítko a podpis)

Příloha č. 1

## Technické podmínky ke smlouvě č. EW/828/2017

W5180S (E) - kotvená pračka odstředivka s elektrickým ohřevem

380-415V,3N~50Hz,13,5 kW, samostatné jištění 25A

# přívodní kabel 5x4, volný konec 2m ze zdi za strojem

# přes samostatný vypínač

- jeden přívod teplé a jeden přívod studené vody

nebo dva přívody studené vody,

zakončené na zdi za strojem kohouty s

vnějším šroubením 3/4” pro připojení hadic

s převlečnou maticí,

odpad v podlaze o Ø 75 mm nebo kanálek

- rozměry š. 750 x hl. 880 x v. 1333 mm

- ostatní data viz. prospekt