Rozpočet
Velký zasedací sál radnice Jablonec nad Nisou
Restaurování a doplnění dřevěných prvků 2017/18


Okna:
14x kryt radiátorů výroba dubový masiv 9.500,- 					133.000,-
7x rám kolem radiátorů výroba dubový masiv 8.500,- 					  59.500,-
7x podpůrná konstrukce parapetu smrk masiv 2.500,- 					17.500,-
7x parapet výroba laťovka dub 4.500,- 							31.500,-
7x montáž systému krytu radiátoru a parapetu 7.000,- 					49.000,-
7x materiál, zestaření povrchu, moření, laky 5.500,- 					38.500,-

V ceně je historická rešerše, zaměření, materiál, výroba i montáž.

           Součet 329.000,-

Dveře:
2x dveře malé jednokřídlé 26.000,- 								  52.000,-
3x dveře velké dvoukřídlé 47.000,- 								141.000,-
1x ostění a obložky zásuvných dveří sál 10.000,- 						  10.000,-
Zahrnuje demontáž, restaurování dřeva a laků, doplnění chybějících zárubní, montáž, doladění
chodu.
Součet 203.000,-
Předsednická katedra:
1x restaurování korpusu stolu 88.000,-								 88.000,-
1x výroba nedochované přední části stolu s ohýbaným nárožím a větr. mřížkami		 80.000,-
2x zábradlí stolu restaur., výroba vrchního madla 10.000,- 					20.000,-

Historická rešerše, restaurování a doplnění chybějící fasády katedry do původní podoby za
předpokladu opravu stupínku ve stávající podobě bez demontáže.
Součet 188.000,-
Obložení sálu:
32 bm restaurování obložení á 3.500,- kč/bm 							112.000,-
32 bm výroba římsy masiv dub á 700,- kč/bm 							  22.400,-
Demontáž, zpevnění a doplnění podkladové konstrukce, restaurování dřeva a laků, doplnění
chybějících částí panelů, montáž.
Součet 134.400,-
Restaurátorská zpráva: 10.000,-                                                                                                     Součet 10.000,-
fotodokumentace, analýzy materiálů a povrchových úprav
Doprava: 40.000,- 									  Součet 40.000,-
Celková cena: 904 400,- Kč
- Nejsme plátci DPH
- Ceny jsou odvozeny od předchozích rozpočtů, navýšeny o 5% oproti předchozím dvěma rokům.
[bookmark: _GoBack]- Práce jsou plánovány průběžně od prosince 2017 do září 2018, tak aby maximum bylo připraveno na
dílně, poté (2/2018) postupná montáž respektující program v zasedacím sále.
