Elektromobil pro ZOO Liberec

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI ELEKTROMOBILU

dle § 2085 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku

 účastníky níže uvedeného úkonu jsou

EUROGEREN CZ s.r.o. IČ: 64651959, DIČ: 64651959, se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou zaps. v obchodním rejstříku. U Krajského soudu v Ústí nad Labem odd.C.. vl. 10273 Ing. Tomášem Štěpařem, jako prodávající na straně jedné dále jen prodávající

a

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I, IČ: 00079651, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vl. 623, zastoupená ředitelem MVDr. Davidem Nejedlem, jako kupující na straně jedné, dále jen kupující nebo ZOO

uzavírají tuto kupní smlouvu

I.

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu 1 ks elektromobil zn. GOUPIL model G4 a kupující tento elektromobil uvedené značky za dohodnutých podmínek kupuje, vše v režimu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu kupujícího. Bližší určení prodávaného elektromobilu a jeho vybavení podle požadavků kupujícího jsou uvedeny jednak v poptávkovém listu kupujícího a dále v technické příloze, která je součástí této smlouvy, kupující ji spolu se smlouvou převzal a její obsah výslovně potvrzuje.

II.

Kupní cenu (včetně DPH) prodávaného elektromobilu uvedeného v čl. I. této smlouvy s vybavením podle technické přílohy této smlouvy dohodli účastníci 600 000 Kč, slovy šestsettisíckorun českých + DPH ve výši 126 000 Kč, celkem kupní cena 726 000 Kč.

III.

Kupní cenu uvedenou v čl. II. v celkové výši včetně DPH 726 000,-Kč se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet č. 227482892/0300, nejpozději do 10 dnů po převzetí elektromobilů, což bude potvrzeno protokolem o převzetí elektromobilu.

K zaplacení podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na shora uvedený účet prodávajícího.

IV.

Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí elektromobilů do 20.12.2017 a to písemnou výzvou odeslanou poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu xxx

Elektromobil pro ZOO Liberec

V.

Kupující se zavazuje převzít elektromobily v sídle prodávajícího do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí podle čl. IV. shora.

VL

Prodávající předá kupujícímu elektromobil s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím a vybavením (specifikace je uvedena v technické příloze této smlouvy), návodem, záručním listem. (a doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz.)

VIL

Převzetím elektromobilu, tak jak je uvedeno shora, se stává kupující jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci.

Vlil.

Prodávající má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže kupující nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě ke splnění.

IX.

Práva kupujícího z vad prodaného elektromobilu se řídí záručními podmínkami na elektromobil zn GOUPIL G4 ve výši 24 měsíců a na baterie 48měsíců, které jsou součástí této smlouvy, kupující je převzal a řádně se s nimi seznámil, a příslušnými zákonnými ustanoveními.

XI.

Případné změny kupní smlouvy mohou být provedeny po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku, který se tak stává součástí této smlouvy.

Závazkový právní vztah smluvních stran se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel.

Účastníci berou na vědomí, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tento úkon proveden

Elektromobil pro ZOO Liberec

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem ujednání, která jsou zde v kupní smlouvě obsažená na základě jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz toho, co bylo shora uvedeno, připojují pod tuto smlouvu-dohodu po zralé úvaze své vlastnoruční podpisy.

V Liberci 2017 V Jiřetíně pod Jedlovou

Dne 13.11.2017

Zoologická zahrada Liberec příspěvková organizace MVDr. David Nejedlo ředitel

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Lidové sady 425/1 @

460 01 Liberec 1 IČ: 00079651. DiČ: CZ00079651

Ing. Tomáš Štěpař Jednatel společnosti EUROGREEN CZ s.r.o

Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetfn p. J. IČ: 64651S59, DIČ: CZ64651959

Příloha kupní smlouvy - Technické podmínky

ZÁKLADNÍ POPIS

|  |  |
| --- | --- |
| POPIS | Vozidlo na přepravu osob a materiálu po pozemních komunikacích (silnice místní i účelové komunikace) s převahou jízdy v areálech zoologické zahrady. Vozidlo 4 kolové s elektrickým pohonem. |
| KATEGORIE VOZIDLA: | N1 homologace na provoz po pozemních komunikacích |
| DOJEZD | min 50 km na jeden dobíječi cyklus Dojezd dle normy ECE R101 |
| KABINA: | Uzavřená bezpečnostní kabina s prosklenými dveřmi (odnímatelné) a posuvnými okny, zadní okno v kabině, vytápěná, dvě posuvná sedadla vybavená bezpečnostními pásy, s čelním vyhřívaným sklem. Ukazatel motohodin, ujetých kilometrů, venkovní teploty, rychloměr, stavu kapacity baterie, hodiny, celkového počtu kilometrů. S vnitřním osvětlením. Denní svícení. Akustická signalizace couvání a spínač akustické signalizace jízdy vpřed. Stěrače ostřikovače předního skla |
| POČET SEDAČEK: | 2 |
| LOŽNÁ PLOCHA KORBY | Délka ložné plochy cca 2200 mm, min 2100 mm vnitřní mezi bočnicemi Šířka ložné plochy cca 1300 mm, min 1200 mm vnitřní mezi bočnicemi Bočnice - sajtny výška cca 300 mm, šířka 25 mm |
| KLEČOVÁ NÁSTAVBA: | ANO |
| PLACHTA KLEČOVÉ NÁSTAVBY | Nástavba dozadu hydraulicky sklopná korba vybavená odnímatelnými bočnicemi, klečovou nástavbou a krycí plachtou s možností rolování (upevnění) na tři strany |
| MOTOR | AC indukční/asynchronní min 10 kW/57 Nm 48V, s plynulou regulací rychlosti na zadní tuhou nápravu s diferenciálem |
| ŠASI | Z pevného ocelového rámu + nadstandartní nástřik šasi |
| PODVOZEK | Odpružení přední (zdvih 163 cm) a zadní (zdvih 96 cm) |
| BRZDY | Dvouokruhová soustava s předními kotoučovými a zadními bubnovými brzdami.Ruční brzda |
| BATERIE A NABÍJENÍ | Baterie olověné 8,6 kW/h s centrálním doléváním destilované vody, Kapacita 180 Ah, váha 326 kg, 24 článků á 2VNabíječka integrovaná, inteligentní s vlastní diagnostikou nabíjení, zásuvka230V/16AVýpis historie dobíjení(čas, teplota, el. proud) |
| K\ |
| 1 TECHNICKÉ ÚDAJE |  |
| RYCHLOST | min 45 km/h |
| TAŽENÍ (mimo vozovku) | 3 500 kg |
| MAXIMÁLNÍ SKLON (bez nákladu) a (s nákladem) | 30%/15% |
| HMOTNOST PRÁZDNÉHO VOZU (s dveřmi, bez baterií) | cca 600 kg |
| HMOTNOST PLNĚ VYBAVENÉHO VOZU | cca 2 100 kg |
| MAXIMÁLNÍ VÁHA NEBRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU - N1/L7e | 750 kg/300 kg |
| MAXIMÁLNÍ VÁHA BRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU - N1/L7e | 1 000 kg/300 kg |
| NOSNOST | 900 kg |
| DÉLKA | cca 3,6 m |
| ŠÍŘKA KABINY | cca 1,2 m |
| VÝŠKA | max 2,0 m |
| PŘEJEZDOVÝ ÚHEL | 20° |
| POLOMĚR OTÁČENÍ | max 4,0 m |
| PRŮMĚR RÁFKU KOLA | R 13 |
| I I |

2/3

29.11.2017

STANDARTNÍ VÝBAVA A NÁSTAVBY

Kabina a vozidlo

senzor a imobilizér v sedadla řidiče

nastavitelná sedadla s vysokou opěrou zad a operou hlavy

tříbodové bezpečnostní pásy

rekuperace brzdění

bezpečnostní vypínač

centrální zamykání

posuvná okna, venkovní zpětná zrcátka s možností uchycení do kabiny pro letní režim dvourychlostní mód ruční brzda

odvětrání a vyhřívání čelního skla stěrače s ostřikovačem barevný HD LCD displej LED svícení

zadní mlhové a zpáteční světlo blinkry

Signalizace couvání + akustický zvonek pro řidiče Vnitřní topení - elektrický okruh samostatný zásuvka 220V 600W zásuvka 12 V

kontrola pro dobíjení baterie, centrální plnění baterie

Korba zadní - Sklopka pomocí hydraulického pístu dozadu

Hliníkové boky (sajtny) - vysazovací Klečová nástavba do výšky kabiny Plachta krycí na klečovou nástavku

4 ks uchycovacích ok - zapuštěných do dna korby pro uchycení nákladu - ložná plocha korby bez výčnělků

PŘÍPRAVA VOZIDLA NA MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ:

možnost posilovače řízeni možnost nezávislého topení v kabině

ZÁRUKY:

Záruka na stroj Záruka na baterie

min 2 roky min 4 roky