Smluvní strany

Obchodní firma:  
IČ:

DIČ:

Sídlem:

DencoHappel CZ, a.s.

467 08 375

CZ46708375

Slovanská 781, 463 12 Liberec

dále jen jako **„Zhotovitel“** na straně jedné  
a

Název: Nemocnice Na Homolce

IČ: 00023884

DIČ: CZ00023884

Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

dále jen jako **„Objednatel“** na straně druhé

se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na rekonstrukci podhledu skladu sterilního materiálu odd.  
CS sterilizace matrací

(dále jen **„Smlouva“),** uzavřené dne 13.10.2017

Upravuje se a mění textace ČI. 5 Kupní cena, odst. 1 a odst. 2, a to následovně:

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené Dílo ve  
výši 1.106.386,80 Kč (slovy: jedenmilioniednostošesttisíctřistaosmdesátšest korun českých, 80) včetně daně z

přidané hodnoty.

(2) Cena dle Smlouvy o dílo:

Cena v Kč bez DPH  
DPH

Cena v Kč s DPH

Cena Dodatku č. 1:

Cena v Kč bez DPH  
DPH

Cena v Kč s DPH

Cena celkem:

Cena v Kč bez DPH  
DPH

Cena v Kč s DPH

835.101,00 Kč  
175.371,00 Kč  
1.010.472,00 Kč.

79.267,60 Kč,  
16.646,20 Kč,  
95.913,80 Kč.

914.368,60 Kč,  
192.017,40 Kč,  
1.106.386,00 Kč.

Upravuje a rozšiřuje se textace ČI. 25, Přílohy, a to následovně:

*Příloha č. 3: Cenová nabídka/ VÝKAZ VYMĚŘ - odečty, přípočty;*

Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.  
V Liberci dne ..2017

2017

Stránka 1 z 1

V Praze dne ………

**Název akce: NEMOCNICE NA HOMOLCE - sterilizace - desinfekce matrací**

CISTĚ PODHLEDY A OSVĚTLENI - VICEPRACE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace nákladů** | **Náklad v Kč** | **Součet** | **Celkem** |
| Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných | ooložek obsahuje komplexní systémové | | |
| Čisté podhledy vč. osvětlení - m.č. B916 |  |  | 57 007,60 |
| VZT CELKEM - m.č. B916 |  |  | 22 260,00 |
| **Práce CELKEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **ZRN celkem** |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **Vedlejší a ostatní náklady** | % |  |  |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ztížené výrobní a dopravní podmínky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepředvídané náklady - rekonstrukce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inženýrská činnost zhotovitele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostatní náklady celkem** |  |  | 79 267,60 |
|  |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  | 0,00 |
| DPH 15% |  |  |  |
| DPH 21% |  | 0,00 | 16 646,20 |
| DPH celkem |  |  | 16 646,20 |
| **OBJEKT CELKEM** |  |  | 95 913,80 |

Zpracovali:

ROZPOČET

**Stavba:** NEMOCNICE NA HOMOLCE - sterilizace - desirifekce matrací

**Objekt:** Nemocnice Na Homolce, Roentgenova37/2,150 30 Praha 5 - Motol

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

**část:** ČISTÉ PODHLEDY A OSVĚTLENÍ

Objednatel: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova37/2,150 30 Praha 5 - Motol

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství  celkem | Cena  jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Vestavba čistého podhledu - VICEPRACE 57 007,60

57 007,60

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Ocelový lakovaný lehký podhled |  |  |  |  |
|  |  | Ocelové kostrukce zavěšené do stavebního stropu z pozinkované oceli sloužící k upevnění kazet podhledu. Stropní kovové barevně lakované kazety o rozměru 675 x 675mm. Strop bude po montáži těsný. Barevný odstín RAL 9010 polomatný. | m2 | 21,200 | 1 363,00 | 28 895,60 |
| 2. | 1.2 | Kazeta lehkého podhledu s otvorem |  |  |  |  |
|  |  | Kazeta lehkého podhledu s otvorem pro osazení svítidel. | kus | 2,000 | 312,00 | 624,00 |
| 5. | 1.V | Lemovací F-profil |  |  |  |  |
|  |  | Lemovací profil pro napojení lehkého kového podhledu na obvodovou zeď, barva RAL9010. | m | 16,000 | 125,00 | 2 000,00 |
| 6. | 1.6 | Svítidlo do kového podhledu |  |  |  |  |
|  |  | Zapuštěné LED svítidlo do kovového podhledu, rozměr 623x623x97mm,  63W, IP54, kryt OPAL, lakováno v barvě podhledu. | kus | 4,000 | 4 886,00 | 19 544,00 |
|  |  | Elektrická příprava, D+M nových kabelů pro zapušzěná LED světla vč.  Zapojení a instalace ovládání světel | m | 60,00 | 18,00 | 1 080,00 |
| 7. | 1.7 | Demontáž starého stávajícího AL pohledu vč. likvidace | m2 | 21,20 | 220,00 | 4 664,00 |
|  |  | Demontáž stávajících svetel vc. likvidace | ks | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
|  |  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 57 007,60 |

Stránka 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položk  a | Název, zkrácený popis | IWIJ | Počet | Cena jednotková Cena celkem | |
| 1 | Výměna potrubí |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Hranaté potrubí, pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti "C" | m2 | 12,000 | 560,00 | 6 720,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tepelná izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem, rozsah : celé potrubí | m2 | 15,000 | 440,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Hranaté potrubí, pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti "C" | m2 | 12,00 | 220,00 | 2 640,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tepelná izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem, rozsah : celé potrubí | m2 | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | společné |  |  |  |  |
|  | Montáž VZT | set | 1,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM |  |  |  | 22 260 |