|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | List obsahuje: | [1) Krycí list soupisu](file:///C%3A%5CUsers%5Cvalincicova%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAD82C6W9%5C527913001_4_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20Technick%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20a%20v%C3%BDkaz%20v%C3%BDm%C4%9Br%20%28002%29.xls#RANGE!C2) | [2) Rekapitulace](file:///C%3A%5CUsers%5Cvalincicova%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAD82C6W9%5C527913001_4_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20Technick%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20a%20v%C3%BDkaz%20v%C3%BDm%C4%9Br%20%28002%29.xls#RANGE!C54) |   | [3) Soupis prací](file:///C%3A%5CUsers%5Cvalincicova%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAD82C6W9%5C527913001_4_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20Technick%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20a%20v%C3%BDkaz%20v%C3%BDm%C4%9Br%20%28002%29.xls#RANGE!C79) | Zpět na list: | [Rekapitulace stavby](file:///C%3A%5CUsers%5Cvalincicova%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAD82C6W9%5C527913001_4_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%205%20Technick%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20a%20v%C3%BDkaz%20v%C3%BDm%C4%9Br%20%28002%29.xls#RANGE!C2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU** |  |  |  |  |   |  | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Název: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Objekt: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | **03 - Ozvučení** |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Místo: | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Zadavatel: | Domov pro seniory Ďáblice |  |  | IČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  | DIČ: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **693 289,00** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | DPH | základní | 693 289,00 |  |  | 21,00% | 145 590,69 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | zákl. přenesená | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | sníž. přenesená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | nulová | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   | **Cena s DPH** |   | **v** | **CZK** |   | **838 879,69** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | **03 - Ozvučení** |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Místo: |  | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Zadavatel: |   |  |  | Projektant: |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Uchazeč: |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Kód dílu - Popis |   |   |   |   | Cena celkem [CZK] |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **693 289,00** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | PSV - Práce a dodávky PSV |   |   |   | 143 515,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  742 - Elektroinstalace - slaboproud |   |   |   | 143 515,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | OST - Ostatní |   |   |   |   | 549 774,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  O01 - Ostatní |   |   |   |   | 549 774,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Dodávka ozvučení jídelny v Domově pro seniory Ďáblice |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | **03 - Ozvučení** |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Místo: |  | Kubíkova 11 |  |  | Datum: | 18.12.2017 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Zadavatel: |   |  |  | Projektant: |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Uchazeč: |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |   | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost[t] | Hmotnostcelkem [t] |  |
|  |   | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **693 289,00** |  |   |   |   |   | 13,56000 |   | 0,00000 |  |
|  |   |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 143 515,00 |  |   |   |  |  | 13,56000 |  | 0,00000 |  |
|  |   |  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 143 515,00 |  |   |   |  |  | 13,56000 |  | 0,00000 |  |
|  |   | 14 | K | 0352 | Kompletace a zapojení audiotechniky | Kpl | 1,000 | 138 000,00 | 138 000,00 |   |   |   | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   | 9 | K | 742410062 | Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem | kus | 5,000 | 135,00 | 675,00 | CS ÚRS 2017 02 |   |   | základní | 0,22000 | 1,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   | 10 | K | 742410071 | Montáž rozhlasu reproduktoru evakuační svorkovnice | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 | CS ÚRS 2017 02 |   |   | základní | 0,46000 | 0,46000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   | 11 | K | 742430003 | Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou | kus | 6,000 | 760,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2017 02 |   |   | základní | 2,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 549 774,00 |  |   |   |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |   |  | D | O01 | Ostatní |  |  |  | 549 774,00 |  |   |   |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |   | *1* | *M* | *M001* | *Multiroom system* |  | *1,000* | *31 500,00* | *31 500,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce:multiroom HiFi řešení pro 4 stereofonní zóny, 7 hudebních kanálů, DVD, USB, Mp3, AM / FM tuner, Bluetooth, vstupy TV, SAT, AUX, IR ovládání ext. zdrojů, video vstupy a výstupy, plánovače, hodiny, teploměr, mute, standby, 4× 20 W stereo, 1 centrála na vše, 4 nástěnné ovládače s dotykovými barevnými LCD, 2 dálkové IR ovládače, aplikace pro smartphone* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | *3* | *M* | *M003* | *podhledový reproduktor centrálního rozhlasu* |  | *5,000* | *33 000,00* | *165 000,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce: reprosoustava s konzolou bílá se 100V transformátorem evakuační30 W / 100 V, 8 Ω, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, konzola, 5″ basový rep., kalotový výškový rep., nehořlavý plast, certifikace dle EN 54–24* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | *4* | *M* | *M004* | *Mixážní pult* |  | *1,000* | *29 900,00* | *29 900,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce:vestavěný zesilovač 2×140 W rms / 8 Ω, 2×200 W rms / 4 Ω2 vstupy monofonní sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem a fantomovým napájením1 vstup kombinovaný mono XLR / stereo 2× Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem1 dvojitý vstup kombinovaný mono XLR / mono Jack 6,3 / stereo 2× Cinch + 2 Cinch s 2 pásmovým frekv. korektorem a funkcí rozšíření stereobáze1 stereo vstup přes konektor 2× Cinchautomatické umlčení vstupů 1–4 při signálu na vstupech 5–6regulátory úrovní do vestavěného efektuvýstup stereofonní pro nahrávaní, výstup na další zesilovač přes konektory Jack 6,3výstup na reprosoustavy konektory Speaconvýstup vysílaného signálu a vstup návratového signálu pro efektovou smyčkuindikace limitace na výstupu clip, indikace protectzabudován digitální efektový procesor, s nastavitelnou hloubkou a typem efektuvestavěná aktivní výhybka pro režim 2 reprosoustav a subwooferuvestavěný limiter výkonu s indikacítepelná a výkonová pojistkaaktivní regulované chlazenífrekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | *5* | *M* | *M005* | *bezdrátový mikrofon* |  | *1,000* | *26 300,00* | *26 300,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce:přijímač:diverzitní UHF tunery, 2 kanály, PLLzpětný IR přenos pro snadné automatické nalazení a spárování pomocí funkce SYNCfunkce proskenování celého pásma SCANindikace 2× nalazení na nosnou, 2× audio vybuzení, 2× číslo kanálu, 2× nalazené frekvence, 2× tuneru diverzitního modu, uzamčenípodsvětlený LCD displejregulace úrovně hlasitosti každého kanálukompresor, expander, 2 šumové brányseparátní sym. výstupy konektory XLR a celkový nesym. výstup konektorem Jack 6,3výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. 10 kΩmožnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek pro každý kanál zvlášťfunkce uzamčení nastavenífrekvenční pásmo 750 – 780 MHz, přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/09.2010–11 ČTÚšířka pásma < 200 kHzfrekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hzfrekvenční stabilita ± 0,005%FM (F3E) modulacezkreslení THD < 0,5 %dynamika > 100 dBodstup S/N > 90 dBIR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímačeodnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet)vysílač – ruční mikrofon:elektrodynamická vložka s kardioidní charakteristikouvypínačpodsvětlený LCD displejindikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, nalazené frekvence a stavu bateriískryté tlačítka pro nalazení mikrofonu na 1 z 100 možných frekvencí a nastavení dalších parametrůdosah cca. 100 m ve volném prostoruvyzářený výkon 5 / 10 mWfrekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hzzkreslení THD < 0,5 %dynamika > 100 dBodstup S/N > 90 dBIR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímačebarevný gumový kroužek pro odlišení jednotlivých mikrofonůnapájení 2× AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu cca 6 hvysílač za opasek:klopový nebo náhlavní mikrofon:vypínač, přepínač vstupní citlivostipodsvětlený LCD displejindikace zapnutí LEDindikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, nalazené frekvence a stavu bateriídosah cca. 100 m ve volném prostoruvyzářený výkon 5 / 10 mWfrekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hzzkreslení THD < 0,5 %dynamika > 100 dBodstup S/N > 90 dBIR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímačekonektor miniXLR 3 pin pro připojení náhlavního nebo klopového mikrofonumožnost také připojení linkového signálu nebo snímače hudebního nástroje* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | *6* | *M* | *M006* | *Reproduktor* |  | *8,000* | *32 900,00* | *263 200,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce:výkon rms./max. 500 + 150 + 150 Wmax. akust. tlak 122 dB / 1mfrekvenční rozsah / –10 dB 40 – (80 – 250) Hzfrekvenční rozsah / –3 dB 45 – (80 – 250) Hz2× XLR vstupy anebo 2× Speacon vstupy u pasivních verzivyztužená ozvučniceprovedení aktivníbas. reproduktor 1 × 15“basový reproduktor s litým košem* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | *7* | *M* | *M007* | *Kabeláž* |  | *1,000* | *33 000,00* | *33 000,00* |  |  |  | *základní* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |  | P |  | *Poznámka k položce:Signálový kabel XLR / XLR* |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | 12 | K | 998742201 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 677,520 | 0,85 | 575,89 | CS ÚRS 2017 02 |   |   | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   | 13 | K | 998742292 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 677,520 | 0,44 | 298,11 | CS ÚRS 2017 02 |   |   | základní | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |